**中标明细表及服务方案**

| **序号** | **名称** | **品牌** | **规格型号** | **数量** | | **单价** | **小计** | **技术参数** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A1餐厅** | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **酒水库** | |  |  |  |  |  |  |  | |
| AA01 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 1100\*500\*1800 | 3 | 台 | 1170 | 3510 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| **调料库** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AB01 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 1100\*500\*1800 | 2 | 台 | 1170 | 2340 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| **副食库** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AB02 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 1100\*500\*1800 | 5 | 台 | 1170 | 5850 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| **主食库** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AB03 | 米面架 | 金丽厨 | 1100\*600\*300 | 4 | 台 | 520 | 2080 | 层板采用1.2毫米304#不锈钢板制造。层板38毫米高，12毫米折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安装50×50×1.2毫米厚的不锈钢方管补强撑。支架采用不锈钢管壁厚1.2毫米, 竖管直径为38毫米的圆形不锈钢管，层架高低度可调，所有脚管都安装不锈钢可调脚。 | |
| **冷库** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AC01 | 冷冻库 | 众发 | 5700\*3000\*2600 | 1 | 台 | 58500 | 58500 | 库板采用0.8mm厚双面304#不锈钢聚氨酯保温技术，库板厚度：100mm。保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物。冷冻温度：0℃至-18℃。库门数量：1,库门：1.2mm厚双面304#不锈钢，尺寸1900×860mm，自动回归门；门框边设防冻发热线。重型门铰、液压闭门器、库门拉手带锁并含内设开启装置、内设安全锁。电源电压：380V/50HZ。除霜方式：电热化霜。制冷剂：404A。地面铺防滑不锈钢板。 | |
| AC02 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 1100\*500\*1800 | 9 | 台 | 1170 | 10530 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| AC03 | 风幕机 | 西奥多 | L=1200mm | 1 | 台 | 2600 | 2600 | 220V/50Hz 功率7.2kw 净重18.5kg 风量1170m³/h | |
| **鱼类加工间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AD01 | 单星杀鱼台 | 金丽厨 | 1500\*800\*800+120 | 2 | 台 | 1885 | 3770 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.2mm不锈钢拉丝板，尺寸450\*500\*300；3、星盆配置冷水、热水进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫，底部需作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；5、配不锈钢子弹脚4个。6、台面开残食孔，尺寸150\*300，下配残食车、残食桶。 | |
| AD02 | 挂墙刀箱 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具 -可放置5把刀具 | |
| AD03 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/10米 | 1 | 台 | 3100 | 3100 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AD04 | 高压花洒 | 龙旗嘉业 | LQ-B01/台上式 | 2 | 台 | 1500 | 3000 | 台式单孔的水龙头底座,不锈钢双扣软管 152mm墙上托架，18"（475mm)进水口软管 喷阀：1.48GPM | |
| AD05 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 10855 | 10855 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| 四门保鲜冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 8710 | 8710 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，温度范围：-6℃～12℃，制冷方式：风冷，自动除霜，电压：220v，额定输入功率：0.62kw。 | |
| AD06 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 盏 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| AD07 | 紫外线消毒灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 2 | 台 | 270 | 540 | 含灯管及灯架，UV-C灯管。 | |
| **摘菜间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AE01 | 单星水池 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+120 | 4 | 台 | 1430 | 5720 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AE02 | 双层工作台 | 金丽厨 | 800\*760\*800+120 | 1 | 台 | 780 | 780 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AE03 | 挂墙刀箱 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1274 | 1274 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具 -可放置5把刀具 | |
| AE04 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/10米 | 1 | 台 | 3100 | 3100 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AE05 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1000\*760\*800+120 | 1 | 台 | 910 | 910 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AE06 | 蔬菜沥水架 | 金丽厨 | 1100\*760\*300 | 3 | 台 | 520 | 1560 | 采用38\*38mm不锈钢1.5mm厚方管制作，下配可调节式子弹脚。 | |
| AE07 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 盏 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| AE08 | 紫外线消毒灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 2 | 台 | 270 | 540 | 含灯管及灯架，UV-C灯管。 | |
| **蔬菜加工间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AF01 | 双玻璃门保鲜柜 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 4 | 台 | 1560 | 6240 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，温度参考范围：'-6℃～12℃，制冷方式：风冷，自动除霜，电压：220v，额定参考输入功率：0.62kw | |
| AF02 | 双星水池 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+120 | 1 | 台 | 1456 | 1456 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AF03 | 挂墙刀箱 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1222 | 1222 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具 -可放置5把刀具 | |
| AF04 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/10米 | 1 | 台 | 3100 | 3100 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AF05 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1500\*760\*800 | 4 | 台 | 1209 | 4836 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AF06 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+120 | 2 | 台 | 2080 | 4160 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AF07 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 盏 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| AF08 | 紫外线消毒灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 4 | 台 | 270 | 1080 | 含灯管及灯架，UV-C灯管。 | |
| **开水间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AH01 | 开水器连底座 | 香厨 | XC-J-9/540\*480\*1530 | 1 | 台 | 1540 | 1540 | 1.整机采用304不锈钢板制作。t≧0.6 2.电压功率：380V/9KW。额定容量50L. 3.整体环保材料保温层。保温效果良好。 4.采用微电脑控制，步进式加热原理，圆弧形内胆，生熟水分开，没有混合水。 | |
| AH02 | 净水器 | 纯雪 | 3级过滤 | 1 | 台 | 2100 | 2100 | 处理量：18000加仑(68137升) 流量：12升/分； 进水温度：2-38℃； 进水压力：10-125 PSI（0.7-8.6 Bar) | |
| AH03 | 双星墩布池 | 金丽厨 | 1500\*650\*500+1000 | 1 | 台 | 1495 | 1495 | 采用304#不锈钢1.5mm制作，台面和星盆采用1.5mm厚不锈钢板。3、星盆斗深为270mm。脚通Ф51mmX1.2mm不锈钢管,横撑Ф32mmX1.0mm,配不锈钢子弹脚。 | |
| **肉类加工间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AI01 | 切片机 | 南常 | NFC350/770\*660\*700 | 1 | 台 | 15990 | 15990 | 机身材质采用铝镁合金及不锈钢，经阳极化处理，可切是-5C°以内的冻肉。 功率：380V/0.75KW 加工能力：5160片/小时 两排50Hz 可切割尺寸：460\*220\*130 切割厚度：0-16mm 圆刀直径：300mm | |
| AI02 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1400\*760\*800+120 | 2 | 台 | 1170 | 2340 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AI03 | 绞切两用机 | 美鹰 | JQ-2/560\*480\*810 | 1 | 台 | 3150 | 3150 | 整机采用不锈钢制作，集切肉绞馅功能于一体，切肉厚薄均匀，可切片、切丝、绞馅，切肉厚度：3-5mm,效率：400（片）200（丝）100（馅）电压：220V/1.1KW, | |
| AI04 | 立式锯骨机 | 尚丰祥 | STW-300/780\*510\*1690 | 1 | 台 | 17200 | 17200 | 电压：380V 额定功率：1.5KW 带轮直径：300mm 锯带线速度：15m/s 工作台规格：715\*662mm 切割厚度：30-250mm | |
| AI05 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 2 | 台 | 10855 | 21710 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| AI06 | 单星水池 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+120 | 4 | 台 | 1456 | 5824 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AI07 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1300\*760\*800+120 | 2 | 台 | 1105 | 2210 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AI08 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+120 | 1 | 台 | 1040 | 1040 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AI09 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/10米 | 1 | 台 | 3100 | 3100 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AI10 | 挂墙刀箱 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1456 | 1456 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具 -可放置5把刀具 | |
| AI11 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 2 | 盏 | 410 | 820 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| AI12 | 紫外线消毒灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 2 | 台 | 270 | 540 | 含灯管及灯架，UV-C灯管。 | |
| **主食操作间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AJ01 | 燃气单门推入式蒸饭柜 | 金丽厨 | 1180\*1000\*1940 | 3 | 台 | 10270 | 30810 | •柜体采用304#1.5mm不锈钢板材； •炉身、前板及侧板用304#1.2mm不锈钢板材； •骨架采用304#不锈钢方管40mm\*40mm\*1.5mm制作， •炉通脚用直径50mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚； •装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统 •高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； •特制燃烧器，运行时低于65dB，CO2排放小于200ppm •时间设定1~90分钟可调 •超温蒸功能：100~130℃可调 •热 负 荷：56kW •电 源: 220V/3kW •点火: 脉冲电子点火; •熄火保护: 离子检测熄火保护; 配1辆推车，可放16个GN盘; | |
| AJ02 | 燃气双头双尾炒灶 | 金丽厨 | ZCTG1-28A/2200\*1200\*810+440 | 1 | 台 | 7280 | 7280 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 环保炉头: 向内火环保预混炉头; 热负荷: 42x2kW=84kW 风机: E2风机x2 （220V, 50Hz, 0.25kWx2） 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; •满足国家一级能效标准 标配：尾撑、摇摆式水龙头、锅枕 | |
| AJ03 | 燃气单头大锅灶（带锅） | 金丽厨 | DZTY800/28-A/1200\*1200\*810+440 | 1 | 台 | 5850 | 5850 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 炉头: 向内火环保预混炉头； 配风气联动装置 热负荷: 48kw 风机: E2风机 （220V, 50Hz, 0.25kw） 点火: 脉冲电子点火； 熄火保护: 离子检测熄火保护 | |
| AJ04 | 拼台柜 | 金丽厨 | 400\*1200\*800+440 | 1 | 台 | 1612 | 1612 | 采用304不锈钢拉丝板，台面厚度采用1.5mm。 | |
| AJ05 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 8600\*1600\*550 | 13.8 | 平米 | 1730 | 23874 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| AJ06 | 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | L=8600 | 1 | 项 | 2340 | 2340 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| AJ07 | 移动工作台 | 金丽厨 | 1500\*760\*800 | 2 | 台 | 1170 | 2340 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁；2、层板采用1.0mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配4个活动式脚轮（两定向两万向）。 | |
| AJ08 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 3 | 盏 | 410 | 1230 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| AJ09 | 厨房灭火系统 | 欧安 | 单瓶 | 1 | 台 | 11000 | 11000 | 系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关 | |
| AJ10 | 燃气可倾式汤锅 | 国龙 | 1540\*1010\*1060 | 1 | 台 | 14950 | 14950 | 1、自动化控制．全不锈钢制造。 2、液压翻转系统。容积：200L 3、加热方式：燃气 4、额定热负荷：18KW 5、电压功率：220V/120W | |
| AJ11 | 双门醒发箱 | 江苏三麦 | SP-36S/1060\*990\*2030 | 1 | 台 | 12740 | 12740 | 规格：双门36盘 电压：220V 单相 功率2.05Kw 双层不锈钢箱体。 喷水加喷蒸汽式加湿，可实现强制加湿。 电子水位计控制水位。 分段加热方式，不重温。 内置宽循环风道，利于温湿度的均匀循环。 电子轻触式数显控制器，温度、湿度、时间独立显示。 | |
| AJ12 | 电烤箱三层六盘 | 江苏三麦 | SEC-3Y /1310\*1170\*1760 | 1 | 台 | 25740 | 25740 | 不锈钢304材质，功率：380V/19.5KW 1.高温不变形 2.电热丝，专业技术网状排布，活力均匀，升温快。 3.电脑板，每层内置有卤灯，确保工作内部照明，安全可靠 内膛尺寸：890\*750\*230 | |
| AJ13 | 落地电饼铛 | 华美 | 45型/720\*600\*780 | 2 | 台 | 2100 | 4200 | 1.外形尺寸：:720\*600\*780mm 2.铸管铝铛，双温双控 3.不锈钢外壳 4.温度范围：50~250℃ 5. 产能：30kg/h 6.电压：220v 功率：5kw | |
| AJ14 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 6400\*1500\*550 | 9.6 | 平米 | 1730 | 16608 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| AJ15 | 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | 8000\*1200 | 9.6 | 平米 | 400 | 3840 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| AJ16 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 2 | 台 | 10855 | 21710 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| AJ17 | 木面案工作台 | 金丽厨 | 1500\*800\*800 | 2 | 台 | 1560 | 3120 | 1、台面为50mm柳木； 2、腿采用φ50×1.5mm不锈钢管，横撑采用51X51X1.5不锈钢方通。交叉肌采用φ32×1.5mm不锈钢管； 3、装φ50可调式不锈钢子弹脚。 4、固定螺栓采用不锈钢材质。 | |
| AJ18 | 面粉车 | 金丽厨 | 550\*550\*550 | 2 | 台 | 780 | 1560 | 1、采用304#不锈钢拉丝板； 2、车身采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，盖1.5mm厚； 3、装配静音承重耐磨脚轮4个，具有刹车功能。 | |
| AJ19 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*650\*800+120 | 1 | 台 | 2990 | 2990 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AJ20 | 双星水池 | 金丽厨 | 1500\*650\*800+120 | 1 | 台 | 1872 | 1872 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AJ21 | 不锈钢和面机 | 江苏三麦 | SS-1A/≤1080\*600\*1035 | 1 | 台 | 28600 | 28600 | 额定和面量：50kg/次 电压：380V 配用电机：2.2kw 搅拌叶转速：30r/min | |
| AJ22 | 压面机 | 香河 | 1200\*620\*1320 | 1 | 台 | 6020 | 6020 | 工作效率:80kg/h 配用电机：单相2KW,三相1.5KW，电压：220V/380 面片宽度：260mm，面片厚度：0.5-5mm，面条宽度：1.5\*2/1.5\*3.5mm。 | |
| AJ23 | 搅拌机 | 江苏三麦 | SC-30L /680\*550\*1025 | 1 | 台 | 8320 | 8320 | 料桶容积：30L；额定电压：380v；额定频率：50Hz；电机功率：1.50kw；最大和面量：10kg；搅拌转速：65/102/296； | |
| AJ24 | 打蛋机 | 江苏三麦 | SC-10L/430\*440\*670 | 1 | 台 | 4940 | 4940 | 容量：10L 电压：380V 功率：0.3KW | |
| **副食加工区** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AK01 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 3 | 盏 | 410 | 1230 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| AK02 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/15米 | 1 | 台 | 3800 | 3800 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AK03 | 挂墙刀箱 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具 -可放置5把刀具 | |
| AK04 | 双星水池 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+120 | 1 | 台 | 1924 | 1924 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AK05 | 双星水池 | 金丽厨 | 1500\*960\*800+120 | 1 | 台 | 2028 | 2028 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AK06 | 异型单通工作柜 | 金丽厨 | 1100\*960\*800+120 | 1 | 台 | 2340 | 2340 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AK07 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 3 | 台 | 10855 | 32565 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| AK08 | 保鲜工作柜 | 贝诺 | 1800\*760\*800+120 | 3 | 台 | 7033 | 21099 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，温度参考范围：'-6℃～12℃，制冷方式：风冷，额电压：220v，定输入参考功率：0.3kw | |
| AK09 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1340\*760\*800+120 | 1 | 台 | 2795 | 2795 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AK10 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1600\*760\*800+120 | 1 | 台 | 3120 | 3120 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AK11 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1800\*800\*800 | 2 | 台 | 1430 | 2860 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AK12 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1800\*800\*800 | 4 | 台 | 2210 | 8840 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AK13 | 厨房灭火系统 | 欧安 | 双瓶 | 1 | 台 | 15000 | 15000 | 系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关 | |
| AK14 | 调料车 | 金丽厨 | 740\*560\*800 | 2 | 台 | 884 | 1768 | 板材采用304#不锈钢板。台面1.5mm厚不锈钢板，底用厚1.0mm不锈钢槽做加力筋；装万向重力带刹车静音轮。配10个调料罐。 | |
| AK15 | 灶间连接柜 | 金丽厨 | 600\*1200\*800+440 | 4 | 台 | 1612 | 6448 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，1.5mm厚不锈钢板；3、上掀门，铝合金滑道；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AK16 | 燃气单头大锅灶（带锅） | 金丽厨 | DZTY800/28-A/1200\*1200\*810+440 | 2 | 台 | 5850 | 11700 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 炉头: 向内火环保预混炉头； 配风气联动装置 热负荷: 48kw 风机: E2风机 （220V, 50Hz, 0.25kw） 点火: 脉冲电子点火； 熄火保护: 离子检测熄火保护 | |
| AK17 | 燃气双头双尾炒灶 | 金丽厨 | ZCTG1-28A/2200\*1200\*810+440 | 2 | 台 | 7280 | 14560 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 环保炉头: 向内火环保预混炉头; 热负荷: 42x2kW=84kW 风机: E2风机x2 （220V, 50Hz, 0.25kWx2） 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; •满足国家一级能效标准 标配：尾撑、摇摆式水龙头、锅枕 | |
| AK18 | 燃气三门蒸柜 | 金丽厨 | ZXTF40-A/910\*910\*1850 | 2 | 台 | 8190 | 16380 | •柜体采用304#1.5mm不锈钢板材，骨架采用304#不锈钢方管40mm\*40mm\*1.5mm制作，发生器采用304#2.0mm不锈钢制作。 •炉通脚用直径51\*2.0mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚，调节高度为40mm。 •炉头配备高效节能低噪音环保型燃烧器，按钮电源开关，自动脉冲电子点火系统。 •装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统。配备点火装置；敞开式水箱，易清洁水垢，增加使用寿命。 •蒸汽效益8-10分钟产生蒸汽。 •高速蒸煮效能，自动入水装置。 热 负 荷：56kW。 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; | |
| AK19 | 软水机 | 滨特尔 | 330\*572\*650 | 2 | 台 | 4500 | 9000 | 工作压力范围：0.14-0.35MPa 净水流量：1.1吨/小时 额定总净水量：9500m³ | |
| AK20 | 燃气双头低汤灶 | 金丽厨 | 1200\*1200\*550+700 | 1 | 台 | 2990 | 2990 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •配有火焰式火咀、火种喉，自动适应锅底直径。 •热负荷: 32kWx2=64kW •点火: 脉冲电子点火; •熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：摇摆式水龙头 | |
| AK21 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 16800\*1800\*550 | 30 | 平米 | 1730 | 51900 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| AK22 | 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | L=20400 | 1 | 项 | 5330 | 5330 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| AK23 | 燃气六头煲仔炉 | 金丽厨 | 900\*1200\*810+440 | 1 | 台 | 2080 | 2080 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率，  •配电磁安全掣 热负荷: 7kWx6=42kW; 熄火保护: 热电偶熄火保护 | |
| AK24 | 灶间连接柜 | 金丽厨 | 800\*1200\*800+440 | 1 | 台 | 1716 | 1716 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，1.5mm厚不锈钢板；3、上掀门，铝合金滑道；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| **储碗间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AL01 | 双门消毒柜 | 龙海 | RTP720/1192\*553\*1660 | 3 | 台 | 3500 | 10500 | 电压：220V 功率：2400W 容积：586L 消毒方式：热风循环消毒 外形尺寸：1192\*553\*1660 | |
| AL02 | 单门消毒柜 | 龙海 | RTP350/550\*480\*1630 | 1 | 台 | 2940 | 2940 | 电压：220V 功率：1400W 容积：≥280L 消毒方式：上层臭氧、中温烘干/下层光波、红外线高温消毒 | |
| AL03 | 四门高身碗柜 | 金丽厨 | 1200\*500\*1800 | 2 | 台 | 2340 | 4680 | 采用304#不锈钢拉丝板，外板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板；柜内层板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，柜围板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，趟门采用1.2mm厚不锈钢拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管；通配不锈钢可调性子弹脚。 | |
| AL04 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 3 | 盏 | 410 | 1230 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| AL05 | 紫外线消毒灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 4 | 台 | 270 | 1080 | 含灯管及灯架，UV-C灯管。 | |
| **洗碗间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AL06 | 移动工作台 | 金丽厨 | 1500\*760\*800 | 2 | 台 | 1170 | 2340 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁；2、层板采用1.0mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配4个活动式脚轮（两定向两万向）。 | |
| AL07 | 收残车 | 金丽厨 | 860\*500\*900 | 3 | 台 | 845 | 2535 | 箱体采用304#厚1.5不锈钢板制作，插槽采用304#厚2.0不锈钢板制作，脚采用38\*38\*1.5mm不锈钢方通，带防滑锁擎制，装4个掣万向静音耐磨轮，承重、带刹车。 | |
| AL08 | 双孔残食台 | 金丽厨 | 1500\*760\*850+120 | 1 | 台 | 1144 | 1144 | 选用304#不锈钢拉丝板，台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；台面板内加强筋采用1.2mm厚不锈钢板拉丝板；背板采用1.0mm厚不锈钢拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管；通配不锈钢可调性子弹脚。 | |
| AL09 | 单星水池 | 金丽厨 | 1000\*760\*850+120 | 3 | 台 | 1248 | 3744 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AL10 | 单星水池 | 金丽厨 | 1200\*760\*850+120 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AL11 | 异形工作台 | 金丽厨 | (1200+1000)\*760\*850+120 | 1 | 台 | 1664 | 1664 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁；2、层板采用1.0mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AL12 | 异形滚轴单星污碟台 | 金丽厨 | （2200+1350）\*772\*850+120 | 1 | 台 | 2210 | 2210 | 1、台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁；2、台面加传送滚珠；3、层板采用1.0mm不锈钢拉丝板；4、脚通采用∮38mm厚1.2mm不锈钢进口圆管，配可调性不锈钢子弹脚；5、台下面安装有底层板，底层板38mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安装25\*100\*25mm的不锈钢槽型补强撑。 | |
| AL13 | 高压花洒 | 龙旗嘉业 | LQ-B01/台上式 | 1 | 台 | 1500 | 1500 | 台式单孔的水龙头底座,不锈钢双扣软管 152mm墙上托架，18"（475mm)进水口软管 喷阀：1.48GPM | |
| AL14 | 集气罩 | 金丽厨 | 2800\*1000\*550 | 2.8 | 平米 | 1730 | 4844 | 采用304#1.2mm厚不锈钢板制作，配500\*500mm不锈钢栅格式隔油网片 | |
| AL15 | 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | L=4800 | 1 | 项 | 1274 | 1274 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| AL16 | 通道洗碗机 | 格蓝科思 | GL系列/2650\*830\*1400 | 1 | 台 | 75000 | 75000 | 1.双加热洗涤缸结构：洗涤能力可达260洗涤篮/小时，效果更显著。 2.热回收装置：利用操作时产生的蒸汽预热进水温度，使水温提高20摄氏度，大大节省能源；内置式电漂洗加热容器和独立漂洗水箱，具备缺水，过热，防干烧等保护装置。 3.超低的漂洗用水量：30-400升/小时，减少催干剂及洗涤剂的用量，降低用户运行成本。 4.机器总功率49.8千瓦/小时；电压380V。 5.内置式电漂洗加热器及漂洗泵,保障水压稳定。漂洗加热器采用316不锈钢, 带过热保护装置 6.机器管道具有反虹吸·过压等保护装置，机器内软管可承受90BAR的最大压力。 7.圆弧过渡V型洗涤水槽，杜绝污物滞留且带自清洁功能。 8.机器配置带数字显示的微机控制系统，可实时显示各洗涤温度和马达故障提醒功能，让员工操作方便又快捷，模块化设计及控制硬件的分区布置，保证机器运行安全又可靠。 9.机器门采用双层不锈钢且内夹保温层，起到隔热·降噪音·减少机器热量散失和降低耗电量。 10.带热回收, 烘干机, 双加热丝加强版含热回收系统可过71度测试。11、安装药液分配器。 | |
| AL17 | 软水机 | 滨特尔 | 330\*572\*650 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 工作压力范围：0.14-0.35MPa 净水流量：1.1吨/小时 额定总净水量：9500m³ | |
| AL18 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/10米 | 1 | 台 | 3100 | 3100 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AL19 | 洁碟台 | 金丽厨 | 1500\*772\*850+120 | 1 | 台 | 1040 | 1040 | 选用304#不锈钢拉丝板，台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；台面板内加强筋采用1.2mm厚不锈钢板拉丝板；背板采用1.0mm厚不锈钢拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管；通配不锈钢可调性子弹脚。 | |
| AL20 | 洗衣机 |  | 甲方自备 | 1 | 台 |  | 0 |  | |
| **凉菜热加工间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AM01 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 盏 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| AM02 | 燃气单头低汤灶 | 金丽厨 | 700\*1000\*550+700 | 1 | 台 | 1950 | 1950 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •配有独特的火焰式火咀、火种喉，自动适应锅底直径，提高热效率。 热负荷: 32kW 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：摇摆式水龙头 | |
| AM03 | 燃气四头煲仔炉 | 金丽厨 | 760\*1000\*810+440 | 1 | 台 | 1560 | 1560 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率，  •配电磁安全掣 热负荷: 5kWx4=20kW 熄火保护: 热电偶熄火保护; | |
| AM04 | 灶间连接柜 | 金丽厨 | 400\*1000\*810+440 | 2 | 台 | 1456 | 2912 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，1.5mm厚不锈钢板；3、上掀门，铝合金滑道；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AM05 | 燃气环保双头单尾炒灶 | 金丽厨 | 1800\*1000\*810+440 | 1 | 台 | 4680 | 4680 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 环保炉头: 向内火环保预混炉头; 热负荷: 42x2kW=84kW 风机: E2风机x2 （220V, 50Hz, 0.25kWx2） 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; •满足国家一级能效标准 标配：尾撑、摇摆式水龙头、锅枕 | |
| AM06 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 4700\*1500\*550 | 7 | 平米 | 1730 | 12110 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| AM07 | 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | L=4700 | 1 | 项 | 1235 | 1235 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| AM08 | 厨房灭火系统 | 欧安 | 单瓶 | 1 | 台 | 11000 | 11000 | 系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关 | |
| AM09 | 挂墙刀箱 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具 -可放置5把刀具 | |
| AM10 | 保鲜工作柜 | 贝诺 | 1800\*760\*800+120 | 1 | 台 | 7033 | 7033 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，温度参考范围：'-6℃～12℃，制冷方式：风冷，额电压：220v，定输入参考功率：0.3kw | |
| AM11 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1400\*760\*800+120 | 1 | 台 | 2860 | 2860 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AM12 | 双星水池 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+120 | 1 | 台 | 1924 | 1924 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| **凉菜间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AN01 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 盏 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| AN02 | 感应洗手池 | 金丽厨 | 450\*450\*250 | 1 | 台 | 715 | 715 | 1、板材采用304#不锈钢板； 2、台面和星盆厚度均为1.5mm； 3、配置感应水龙头，配有下水口，下水器配备杂物过滤和清除装置。 | |
| AN03 | 挂衣架 |  | 甲方自备 | 1 | 台 |  | 0 |  | |
| AN04 | 烘手器 | 英特汉莎 | 250\*238\*230 | 1 | 台 | 320 | 320 | 表面采用钢琴面艺术烤漆工艺 | |
| AN05 | 制冰机 | 雪人snowsman | 600\*610\*770 | 1 | 台 | 5880 | 5880 | 外壳采用食品级不锈钢304。 前进前出风冷凝散热气流，节约设备左右安装控件，保证设备性能。 可拆卸式滤网，方便维护。 方便操作的前面板开关按钮。 打开后可隐藏的储冰箱门，节约操作空间。 冷凝系统：风冷 最大日产冰量：85KG 储冰量：20kg 电压：220v 功率：500w | |
| AN06 | 净水器 | 纯雪 | 3级过滤 | 1 | 台 | 2100 | 2100 | 处理量：18000加仑(68137升) 流量：12升/分； 进水温度：2-38℃； 进水压力：10-125 PSI（0.7-8.6 Bar) | |
| AN07 | 保鲜工作柜 | 贝诺 | 1500\*600\*800+120 | 1 | 台 | 6825 | 6825 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，温度参考范围：'-6℃～12℃，制冷方式：风冷，额电压：220v，定输入参考功率：0.3kw | |
| AN08 | 保鲜工作柜 | 贝诺 | 1500\*750\*800+120 | 1 | 台 | 6825 | 6825 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，温度参考范围：'-6℃～12℃，制冷方式：风冷，额电压：220v，定输入参考功率：0.3kw | |
| AN09 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1300\*600\*800+120 | 1 | 台 | 2730 | 2730 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AN10 | 补角板 | 金丽厨 | 600\*600 | 1 | 台 | 260 | 260 | 采用304#1.2mm制作 | |
| AN11 | 补角板 | 金丽厨 | 760\*600 | 1 | 台 | 299 | 299 | 采用304#1.2mm制作 | |
| AN12 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1000\*600\*800+120 | 1 | 台 | 2340 | 2340 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AN13 | 异型单通工作柜 | 金丽厨 | 1150\*750\*800+120 | 1 | 台 | 2470 | 2470 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AN14 | 壁挂空调 | 格力 | KFR-32GW/(32521)FNHhAc-A1/1.5P | 1 | 台 | 6300 | 6300 | 1.5匹 一级能效 变频 冷暖自洁 壁挂式 | |
| AN15 | 三星水池 | 金丽厨 | 1800\*760\*800+120 | 1 | 台 | 2210 | 2210 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AN16 | 补角板 | 金丽厨 | 760\*760 | 1 | 台 | 299 | 299 | 采用304#1.2mm制作 | |
| AN17 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+120 | 1 | 台 | 2990 | 2990 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AN18 | 紫外线消毒灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 2 | 台 | 270 | 540 | 含灯管及灯架，UV-C灯管。 | |
| **留样间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AO01 | 四门留样冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 9061 | 9061 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| AO02 | 双层工作台 | 金丽厨 | 800\*760\*800+120 | 1 | 台 | 780 | 780 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AO03 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 盏 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| **清洁间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AP01 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 盏 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| AP02 | 双星墩布池 | 金丽厨 | 1000\*600\*550+1000 | 1 | 台 | 1300 | 1300 | 采用304#不锈钢1.5mm制作，台面和星盆采用1.5mm厚不锈钢板。3、星盆斗深为270mm。脚通Ф51mmX1.2mm不锈钢管,横撑Ф32mmX1.0mm,配不锈钢子弹脚。 | |
| **首层餐厅** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AQ01 | 四格汤粥售餐柜 | 金丽厨 | 1800\*1100\*800 | 1 | 台 | 4316 | 4316 | 采用304#不锈钢拉丝板，台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，台脚采用Φ38x12mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚。电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电、缺水防干烧、报警功能，有接排水功能。 | |
| AQ02 | 二格保温售饭柜 | 金丽厨 | 1500\*1100\*800 | 1 | 台 | 2730 | 2730 | 采用304#不锈钢拉丝板，台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，标配1/1份数盆2个。台脚采用Φ51x12mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚。电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电保护、缺水报警、防干烧装置、功能，有给排水功能。玻璃顶罩立面与顶面均采用10mm高透钢化玻璃制作 | |
| AQ03 | 四格保温售饭柜 | 金丽厨 | 1500\*1100\*800 | 2 | 台 | 4160 | 8320 | 采用304#不锈钢拉丝板，台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，标配1/1份数盆4个。台脚采用Φ51x12mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚。电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电保护、缺水报警、防干烧装置、功能，有给排水功能。玻璃顶罩立面与顶面均采用10mm高透钢化玻璃制作 | |
| AQ04 | 嵌入式凉菜冰柜 | 贝诺 | 800\*620\*300 | 1 | 台 | 5850 | 5850 | 1、采用304食品级不锈钢，电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度。 2、冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，无需排水、自动蒸发。 3、一体式机组，压缩机、冷凝器。 4、箱体保温层环戊烷发泡剂防火阻燃厚度60mm, 箱体内胆采用304不锈钢板材厚度0.8mm， 门板采用304不锈钢板材厚度0.8mm, 保温节能。 5、箱体内部采用圆角设计，易于清洗。 6、风冷型冰箱冷藏≤6度，冷冻≤-22度。 7、适应高温43C的环境。 8、环保制冷剂R134A或R404A, 避免大气污染，环无烷无氟环保60mm厚高密度发泡保温层。 | |
| AQ05 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1800\*1100\*800 | 1 | 台 | 2860 | 2860 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AQ06 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*1100\*800 | 1 | 台 | 1950 | 1950 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AQ07 | 嵌入式筷子消毒机 | 金丽厨 | 40W | 1 | 台 | 1560 | 1560 | 采用304#1.5mm厚不锈钢板,柜身及层板为1.0mm厚不锈钢板,加强筋用1.5mm厚不锈钢板,门面板为0.8m厚不锈钢板；电压:220（V）、功率:40w；紫外线消毒。 | |
| AQ08 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 盏 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| AQ09 | 单孔残食柜 | 金丽厨 | 1000\*760\*800+120 | 1 | 台 | 910 | 910 | 1、采用304不锈钢板制作。2、台面采用1.2mm厚不锈钢板。3、配Φ50mm不锈钢管腿及配可调不锈钢子弹脚。4、封闭式配收残车。 | |
| AQ10 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+120 | 1 | 台 | 2535 | 2535 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AQ11 | 送餐车 | 金丽厨 | 860\*500\*900 | 4 | 台 | 780 | 3120 | 板材采用304#不锈钢板。台面1.5mm厚不锈钢板，底用厚1.0mm不锈钢槽做加力筋；装万向带刹车静音轮。 | |
| **二层清洁间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| BA01 | 双星墩布池 | 金丽厨 | 1200\*600\*550+1000 | 1 | 台 | 1404 | 1404 | 采用304#不锈钢1.5mm制作，台面和星盆采用1.5mm厚不锈钢板。3、星盆斗深为270mm。脚通Ф51mmX1.2mm不锈钢管,横撑Ф32mmX1.0mm,配不锈钢子弹脚。 | |
| BA02 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 盏 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| **二层备餐区** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| BB01 | 四门留样冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 9061 | 9061 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| BB02 | 开水器连底座 | 香厨 | XC-J-9/540\*480\*1530 | 1 | 台 | 1540 | 1540 | 1.整机采用304不锈钢板制作。t≧0.6 2.电压功率：380V/9KW。额定容量50L. 3.整体环保材料保温层。保温效果良好。 4.采用微电脑控制，步进式加热原理，圆弧形内胆，生熟水分开，没有混合水。 | |
| BB03 | 净水器 | 纯雪 | 3级过滤 | 1 | 台 | 2100 | 2100 | 处理量：18000加仑(68137升) 流量：12升/分； 进水温度：2-38℃； 进水压力：10-125 PSI（0.7-8.6 Bar) | |
| BB04 | 双星水池 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+120 | 1 | 台 | 1508 | 1508 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| BB05 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+120 | 1 | 台 | 2990 | 2990 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BB06 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 800\*760\*800+120 | 1 | 台 | 2080 | 2080 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BB07 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 2 | 盏 | 410 | 820 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| **二层就餐餐厅** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| BC01 | 四格汤粥售餐柜 | 金丽厨 | 1800\*1100\*800 | 1 | 台 | 4316 | 4316 | 采用304#不锈钢拉丝板，台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，台脚采用Φ38x12mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚。电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电、缺水防干烧、报警功能，有接排水功能。 | |
| BC02 | 二格保温售饭柜 | 金丽厨 | 1500\*1100\*800 | 1 | 台 | 2730 | 2730 | 采用304#不锈钢拉丝板，台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，标配1/1份数盆2个。台脚采用Φ51x12mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚。电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电保护、缺水报警、防干烧装置、功能，有给排水功能。玻璃顶罩立面与顶面均采用10mm高透钢化玻璃制作 | |
| BC03 | 四格保温售饭柜 | 金丽厨 | 1500\*1100\*800 | 2 | 台 | 4160 | 8320 | 采用304#不锈钢拉丝板，台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，标配1/1份数盆4个。台脚采用Φ51x12mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚。电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电保护、缺水报警、防干烧装置、功能，有给排水功能。玻璃顶罩立面与顶面均采用10mm高透钢化玻璃制作 | |
| BC04 | 嵌入式凉菜冰柜 | 贝诺 | 800\*620\*300 | 1 | 台 | 5850 | 5850 | 1、采用304食品级不锈钢，电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度。 2、冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，无需排水、自动蒸发。 3、一体式机组，压缩机、冷凝器。 4、箱体保温层环戊烷发泡剂防火阻燃厚度60mm, 箱体内胆采用304不锈钢板材厚度0.8mm， 门板采用304不锈钢板材厚度0.8mm, 保温节能。 5、箱体内部采用圆角设计，易于清洗。 6、风冷型冰箱冷藏≤6度，冷冻≤-22度。 7、适应高温43C的环境。 8、环保制冷剂R134A或R404A, 避免大气污染，环无烷无氟环保60mm厚高密度发泡保温层。 | |
| BC05 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1800\*1100\*800 | 1 | 台 | 2860 | 2860 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BC06 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*1100\*800 | 1 | 台 | 1950 | 1950 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BC07 | 嵌入式筷子消毒机 | 金丽厨 | 40W | 1 | 台 | 1560 | 1560 | 采用304#1.5mm厚不锈钢板,柜身及层板为1.0mm厚不锈钢板,加强筋用1.5mm厚不锈钢板,门面板为0.8m厚不锈钢板；电压:220（V）、功率:40w；紫外线消毒。 | |
| BC08 | 单孔残食柜 | 金丽厨 | 1000\*760\*800+120 | 1 | 台 | 910 | 910 | 1、采用304不锈钢板制作。2、台面采用1.2mm厚不锈钢板。3、配Φ50mm不锈钢管腿及配可调不锈钢子弹脚。4、封闭式配收残车。 | |
| BC09 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+120 | 1 | 台 | 2535 | 2535 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
|  | **副食操作间排风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-30/45000m³/h | 1 | 台 | 15400 | 15400 | 技术参数：功率(kW)：22；电源(V)：380；转速(r/min)：1430；流量：45000m³/h；全压(Pa)：1200-1400；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 6200\*1800 | 2 | 台 | 4030 | 8060 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 与风机配套 | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 净化器 | 科蓝 | BS-216J-56K/45000m³/h | 1 | 台 | 25200 | 25200 | 1、设备模块化组合，可根据所需风量任意组合；2、整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。3、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果；4、设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。5符合国家环保要求。 | |
| 5 | 风机进出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 个 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 6 | 排烟管道 | 金丽厨 | 600\*600 | 33 | 平米 | 180 | 5940 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 排烟管道 | 金丽厨 | 800\*600 | 32 | 平米 | 180 | 5760 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 8 | 排烟管道 | 金丽厨 | 1200\*600 | 55 | 平米 | 180 | 9900 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 9 | 防火阀 | 腾飞 | 1200\*600\*300 | 1 | 个 | 510 | 510 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 10 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 11 | 雨帽 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 390 | 390 | 铝合金材质 | |
| 12 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 26 | 对 | 26 | 676 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 13 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 14 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 3250 | 3250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
| 15 | 玻璃棉板 | 国玫 | 5cm厚 | 105 | 平米 | 26 | 2730 | A级防火等级，带铝箔,10mm厚，防火阻燃，吸音降噪 | |
|  | **副食操作间补风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-27/33000m³/h | 1 | 台 | 12880 | 12880 | 技术参数：功率(kW)：15；电源(V)：380；转速(r/min)：1250；流量：33000m³/h；全压(Pa)：1100-1200；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 6700\*1700 | 1 | 台 | 4420 | 4420 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 与风机配套 | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 风机进出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 个 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 5 | 补风管道 | 金丽厨 | 600\*350 | 28 | 平米 | 180 | 5040 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 6 | 补风管道 | 金丽厨 | 1000\*350 | 105 | 平米 | 180 | 18900 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 百叶送风口 | 金丽厨 | 600\*600 | 7 | 个 | 169 | 1183 | 铝合金材质，加过滤装置 | |
| 8 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 9 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 10 | 防雨百叶窗 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 50 | 50 | 采用国标铝合金制作 | |
| 11 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 30 | 对 | 26 | 780 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 12 | 橡塑保温 | 金丽厨 | 10mm厚 | 117 | 平米 | 56 | 6552 | 10mm厚、保温、降噪 | |
|  | **凉菜热加工/洗碗间排风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-22/21000m³/h | 1 | 台 | 8120 | 8120 | 技术参数：功率(kW)：11；电源(V)：380；转速(r/min)：1810；流量：21000m³/h；全压(Pa)：1200-1350；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5200\*1600 | 2 | 台 | 3640 | 7280 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 与风机配套 | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 净化器 | 科蓝 | BS-216J-25K/22000m³/h | 1 | 台 | 13720 | 13720 | 1、设备模块化组合，可根据所需风量任意组合；2、整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。3、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果；4、设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。5符合国家环保要求。 | |
| 5 | 风机进出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 个 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 6 | 排烟管道 | 金丽厨 | 600\*400 | 32 | 平米 | 180 | 5760 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 排烟管道 | 金丽厨 | 600\*450 | 19 | 平米 | 180 | 3420 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 8 | 排烟管道 | 金丽厨 | 800\*600 | 87 | 平米 | 180 | 15660 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 9 | 防火阀 | 腾飞 | 800\*600\*300 | 1 | 个 | 390 | 390 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 10 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 11 | 雨帽 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 390 | 390 | 铝合金材质 | |
| 12 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 35 | 对 | 26 | 910 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 13 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 14 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 3250 | 3250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
| 15 | 玻璃棉板 | 国玫 | 5cm厚 | 122 | 平米 | 26 | 3172 | A级防火等级，带铝箔,10mm厚，防火阻燃，吸音降噪 | |
|  | **主食操作间排风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-27/36000m³/h | 1 | 台 | 12880 | 12880 | 技术参数：功率(kW)：18.5；电源(V)：380；转速(r/min)：1350；流量：36000m³/h；全压(Pa)：1200-1400；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 6900\*1500 | 2 | 台 | 4550 | 9100 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 与风机配套 | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 净化器 | 科蓝 | BS-216J-42K/40000m³/h | 1 | 台 | 21000 | 21000 | 1、设备模块化组合，可根据所需风量任意组合；2、整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。3、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果；4、设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。5符合国家环保要求。 | |
| 5 | 风机进出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 个 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 6 | 排烟管道 | 金丽厨 | 600\*600 | 61 | 平米 | 180 | 10980 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 排烟管道 | 金丽厨 | 800\*600 | 33 | 平米 | 180 | 5940 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 8 | 排烟管道 | 金丽厨 | 1200\*600 | 48 | 平米 | 180 | 8640 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 9 | 防火阀 | 腾飞 | 1200\*600\*300 | 1 | 个 | 510 | 510 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 10 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 11 | 雨帽 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 390 | 390 | 铝合金材质 | |
| 12 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 32 | 对 | 26 | 832 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 13 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 14 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 3250 | 3250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
| 15 | 玻璃棉板 | 国玫 | 5cm厚 | 135 | 平米 | 26 | 3510 | A级防火等级，带铝箔,10mm厚，防火阻燃，吸音降噪 | |
|  | **主食操作间补风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-27/36000m³/h | 1 | 台 | 12880 | 12880 | 技术参数：功率(kW)：18.5；电源(V)：380；转速(r/min)：1350；流量：36000m³/h；全压(Pa)：1200-1400；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5500\*1600 | 1 | 台 | 3770 | 3770 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 与风机配套 | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 风机进出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 个 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 5 | 补风管道 | 金丽厨 | 300\*300 | 27 | 平米 | 180 | 4860 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 6 | 补风管道 | 金丽厨 | 400\*350 | 15 | 平米 | 180 | 2700 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 补风管道 | 金丽厨 | 600\*350 | 39 | 平米 | 180 | 7020 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 8 | 补风管道 | 金丽厨 | 800\*350 | 33 | 平米 | 180 | 5940 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 9 | 补风管道 | 金丽厨 | 1000\*350 | 91 | 平米 | 180 | 16380 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 10 | 风量调节阀 | 金丽厨 | 300\*300\*300 | 1 | 个 | 260 | 260 | 采用1.5mm镀锌板造 | |
| 11 | 风量调节阀 | 金丽厨 | 600\*600\*300 | 1 | 个 | 780 | 780 | 采用1.5mm镀锌板造 | |
| 12 | 风量调节阀 | 金丽厨 | 800\*350\*300 | 1 | 个 | 975 | 975 | 采用1.5mm镀锌板造 | |
| 13 | 百叶送风口 | 金丽厨 | 600\*600 | 9 | 个 | 169 | 1521 | 铝合金材质，加过滤装置 | |
| 14 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 15 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 16 | 防雨百叶窗 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 50 | 50 | 采用国标铝合金制作 | |
| 17 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 55 | 对 | 26 | 1430 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 18 | 橡塑保温 | 金丽厨 | 10mm厚 | 177 | 平米 | 56 | 9912 | 10mm厚、保温、降噪 | |
|  | **其他** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 水牌 | 天邦 | A3 | 10 | 个 | 390 | 3900 | 采用铝合金制作 | |
| 2 | 带锁雨伞架 | 天邦 | 18锁头 | 20 | 个 | 390 | 7800 | 18头带锁雨伞架 | |
| **A2餐厅** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| **副食操作间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AA01 | 燃气单头大锅灶（带锅） | 金丽厨 | DZTY800/28-A/1200\*1200\*810+440 | 2 | 台 | 5850 | 11700 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 炉头: 向内火环保预混炉头； 配风气联动装置 热负荷: 48kw 风机: E2风机 （220V, 50Hz, 0.25kw） 点火: 脉冲电子点火； 熄火保护: 离子检测熄火保护 | |
| AA02 | 燃气双头双尾炒灶 | 金丽厨 | ZCTG1-28A/2200\*1200\*810+440 | 2 | 台 | 7280 | 14560 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 环保炉头: 向内火环保预混炉头; 热负荷: 42x2kW=84kW 风机: E2风机x2 （220V, 50Hz, 0.25kWx2） 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; •满足国家一级能效标准 标配：尾撑、摇摆式水龙头、锅枕 | |
| AA03 | 调料车 | 金丽厨 | 740\*560\*800 | 2 | 台 | 884 | 1768 | 板材采用304#不锈钢板。台面1.5mm厚不锈钢板，底用厚1.0mm不锈钢槽做加力筋；装万向重力带刹车静音轮。配10个调料罐。 | |
| AA04 | 燃气六头煲仔炉 | 金丽厨 | 900\*1200\*810+440 | 1 | 台 | 2080 | 2080 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率，  •配电磁安全掣 热负荷: 7kWx6=42kW 熄火保护: 热电偶熄火保护 | |
| AA05 | 燃气双头低汤灶 | 金丽厨 | 1200\*1200\*550+700 | 1 | 台 | 2990 | 2990 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •配有火焰式火咀、火种喉，自动适应锅底直径。 •热负荷: 32kWx2=64kW •点火: 脉冲电子点火; •熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：摇摆式水龙头 | |
| AA06 | 燃气三门蒸柜 | 金丽厨 | ZXTF40-A/910\*910\*1850 | 2 | 台 | 8190 | 16380 | •柜体采用304#1.5mm不锈钢板材，骨架采用304#不锈钢方管40mm\*40mm\*1.5mm制作，发生器采用304#2.0mm不锈钢制作。 •炉通脚用直径51\*2.0mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚，调节高度为40mm。 •炉头配备高效节能低噪音环保型燃烧器，按钮电源开关，自动脉冲电子点火系统。 •装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统。配备点火装置；敞开式水箱，易清洁水垢，增加使用寿命。 •蒸汽效益8-10分钟产生蒸汽。 •高速蒸煮效能，自动入水装置。 热 负 荷：56kW。 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; | |
| AA07 | 保鲜工作柜 | 贝诺 | 1800\*750\*800 | 4 | 台 | 6825 | 27300 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，温度参考范围：'-6℃～12℃，制冷方式：风冷，额电压：220v，定输入参考功率：0.3kw | |
| AA08 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1800\*800\*800 | 2 | 台 | 3250 | 6500 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AA09 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1800\*800\*800 | 2 | 台 | 1430 | 2860 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AA10 | 灶间连接柜 | 金丽厨 | 400\*1200\*810+440 | 5 | 台 | 1508 | 7540 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，1.5mm厚不锈钢板；3、上掀门，铝合金滑道；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AA11 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 10855 | 10855 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| AA12 | 开水器连底座 | 香厨 | XC-J-9/540\*480\*1530 | 1 | 台 | 1540 | 1540 | 1.整机采用304不锈钢板制作。t≧0.6 2.电压功率：380V/9KW。额定容量50L. 3.整体环保材料保温层。保温效果良好。 4.采用微电脑控制，步进式加热原理，圆弧形内胆，生熟水分开，没有混合水。 | |
| AA13 | 净水器 | 纯雪 | 3级过滤 | 1 | 台 | 2100 | 2100 | 处理量：18000加仑(68137升) 流量：12升/分； 进水温度：2-38℃； 进水压力：10-125 PSI（0.7-8.6 Bar) | |
| AA14 | 双星水池 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+120 | 2 | 台 | 1924 | 3848 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AA15 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+120 | 1 | 台 | 2535 | 2535 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AA16 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+120 | 1 | 台 | 2990 | 2990 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AA17 | 六门冰箱 | 贝诺 | 1810\*855\*1950 | 1 | 台 | 13130 | 13130 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，电压：220v，额定输入功率：0.98kw，温度范围：-6℃～12℃，-10℃～-18℃ | |
| AA18 | 挂墙刀箱 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具 -可放置5把刀具 | |
| AA19 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/15米 | 1 | 台 | 3800 | 3800 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AA20 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 14200\*1600\*5500 | 22.8 | 平米 | 1730 | 39444 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| AA21 | 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | L=14200 | 1 | 项 | 3770 | 3770 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| AA22 | 厨房灭火系统 | 欧安 | 双瓶 | 1 | 台 | 15000 | 15000 | 系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关 | |
| AA23 | 软水机 | 滨特尔 | 330\*572\*650 | 2 | 台 | 4500 | 9000 | 工作压力范围：0.14-0.35MPa 净水流量：1.1吨/小时 额定总净水量：9500m³ | |
| AA24 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 2 | 盏 | 410 | 820 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| **蔬菜加工区** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AB01 | 保鲜工作柜 | 贝诺 | 1500\*750\*800+120 | 1 | 台 | 6825 | 6825 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，温度参考范围：'-6℃～12℃，制冷方式：风冷，额电压：220v，定输入参考功率：0.3kw | |
| AB02 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1500\*750\*800 | 4 | 台 | 1209 | 4836 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AB03 | 蔬菜沥水架 | 金丽厨 | 1100\*760\*300 | 1 | 台 | 520 | 520 | 采用38\*38mm不锈钢1.5mm厚方管制作，下配可调节式子弹脚。 | |
| AB04 | 双层工作台 | 金丽厨 | 900\*760\*800+120 | 1 | 台 | 845 | 845 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AB05 | 挂墙刀箱 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具 -可放置5把刀具 | |
| AB06 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/15米 | 1 | 台 | 3800 | 3800 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AB07 | 单星水池 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+120 | 4 | 台 | 1430 | 5720 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AB08 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1300\*760\*800+120 | 1 | 台 | 1105 | 1105 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AB09 | 四玻璃门保鲜冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 3 | 台 | 9061 | 27183 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，温度参考范围：'-6℃～12℃，制冷方式：风冷，自动除霜，电压：220v，额定参考输入功率：0.62kw | |
| AB10 | 紫外线消毒灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 4 | 台 | 270 | 1080 | 含灯管及灯架，UV-C灯管。 | |
| AB11 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 2 | 盏 | 410 | 820 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| AB12 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+120 | 1 | 台 | 1209 | 1209 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| **肉类加工间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AC01 | 大单星水池 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+120 | 4 | 台 | 1170 | 4680 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AC02 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1000\*760\*800+120 | 1 | 台 | 910 | 910 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AC03 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+120 | 1 | 台 | 1040 | 1040 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AC04 | 挂墙刀箱 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具 -可放置5把刀具 | |
| AC05 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/10米 | 1 | 台 | 3100 | 3100 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AC06 | 切片机 | 南常 | NFC350/770\*660\*700 | 1 | 台 | 15990 | 15990 | 机身材质采用铝镁合金及不锈钢，经阳极化处理，可切是-5C°以内的冻肉。 功率：380V/0.75KW 加工能力：5160片/小时 两排50Hz 可切割尺寸：460\*220\*130 切割厚度：0-16mm 圆刀直径：300mm | |
| AC07 | 绞切两用机 | 美鹰 | JQ-2/560\*480\*810 | 1 | 台 | 3150 | 3150 | 整机采用不锈钢制作，集切肉绞馅功能于一体，切肉厚薄均匀，可切片、切丝、绞馅，切肉厚度：3-5mm,效率：400（片）200（丝）100（馅）电压：220V/1.1KW, | |
| AC08 | 立式锯骨机 | 尚丰祥 | STW-300/780\*510\*1690 | 1 | 台 | 17200 | 17200 | 电压：380V 额定功率：1.5KW 带轮直径：300mm 锯带线速度：15m/s 工作台规格：715\*662mm 切割厚度：30-250mm | |
| AC09 | 六门冰箱 | 贝诺 | 1810\*855\*1950 （2冷冻、4冷藏） | 1 | 台 | 13130 | 13130 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，电压：220v，额定输入功率：0.98kw，温度范围：-6℃～12℃，-10℃～-18℃ | |
| AC10 | 紫外线消毒灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 2 | 台 | 270 | 540 | 含灯管及灯架，UV-C灯管。 | |
| AC11 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 盏 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| AC12 | 双层工作台 | 金丽厨 | 800\*760\*800+120 | 1 | 台 | 780 | 780 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| **鱼类加工间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AD01 | 单星杀鱼台 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+120 | 3 | 台 | 1885 | 5655 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.2mm不锈钢拉丝板，尺寸450\*500\*300；3、星盆配置冷水、热水进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫，底部需作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；5、配不锈钢子弹脚4个。6、台面开残食孔，尺寸150\*300，下配残食车、残食桶。 | |
| AD02 | 高压花洒 | 龙旗嘉业 | LQ-B01/台上式 | 3 | 台 | 1500 | 4500 | 台式单孔的水龙头底座,不锈钢双扣软管 152mm墙上托架，18"（475mm)进水口软管 喷阀：1.48GPM | |
| AD03 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1100\*760\*800+120 | 1 | 台 | 2470 | 2470 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AD04 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+120 | 1 | 台 | 1209 | 1209 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AD05 | 挂墙刀箱 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具 -可放置5把刀具 | |
| AD06 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/10米 | 1 | 台 | 3100 | 3100 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AD07 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 2 | 台 | 10855 | 21710 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| AD08 | 紫外线消毒灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 2 | 台 | 270 | 540 | 含灯管及灯架，UV-C灯管。 | |
| AD09 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 盏 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| **冷库** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AE01 | 冷冻库 | 众发 | 4200\*4200\*2600 | 1 | 台 | 59800 | 59800 | 库板采用0.8mm厚双面304#不锈钢聚氨酯保温技术，库板厚度：100mm。保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物。冷冻温度：0℃至-18℃。库门数量：1,库门：1.2mm厚双面304#不锈钢，尺寸1900×860mm，自动回归门；门框边设防冻发热线。重型门铰、液压闭门器、库门拉手带锁并含内设开启装置、内设安全锁。电源电压：380V/50HZ。除霜方式：电热化霜。制冷剂：404A。制冷配件：膨胀阀、电磁阀、视液镜、干燥过滤、高低压控制器等采用产品，地面铺防滑不锈钢板。 | |
| AE02 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 1100\*500\*1800 | 6 | 台 | 1170 | 7020 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| AE03 | 风幕机 | 西奥多 | L=1200mm | 1 | 台 | 2600 | 2600 | 220V/50Hz 功率7.2kw 净重18.5kg 风量1170m³/h | |
| **副食库** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AF01 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 1100\*500\*1800 | 8 | 台 | 1170 | 9360 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| **调料库** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AF02 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 1100\*500\*1800 | 3 | 台 | 1170 | 3510 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| **酒水库** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AF03 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 1100\*500\*1800 | 3 | 台 | 1170 | 3510 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| **主食库** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AF04 | 米面架 | 金丽厨 | 1100\*600\*300 | 4 | 台 | 520 | 2080 | 层板采用1.2毫米304#不锈钢板制造。层板38毫米高，12毫米折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安装50×50×1.2毫米厚的不锈钢方管补强撑。支架采用不锈钢管壁厚1.2毫米, 竖管直径为38毫米的圆形不锈钢管，层架高低度可调，所有脚管都安装不锈钢可调脚。 | |
| **主食加工区** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AG01 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 3 | 台 | 10855 | 32565 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| AG02 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1450\*760\*800+120 | 2 | 台 | 1196 | 2392 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AG03 | 单星水池 | 金丽厨 | 1000\*760\*800+120 | 2 | 台 | 1248 | 2496 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AG04 | 挂墙刀箱 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具 -可放置5把刀具 | |
| AG05 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/15米 | 1 | 台 | 3800 | 3800 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AG06 | 木面案工作台 | 金丽厨 | 1500\*800\*800 | 3 | 台 | 1560 | 4680 | 1、台面为50mm柳木； 2、腿采用φ50×1.5mm不锈钢管，横撑采用51X51X1.5不锈钢方通。交叉肌采用φ32×1.5mm不锈钢管； 3、装φ50可调式不锈钢子弹脚。 4、固定螺栓采用不锈钢材质。 | |
| AG07 | 面粉车 | 金丽厨 | 550\*550\*550 | 3 | 台 | 780 | 2340 | 1、采用304#不锈钢拉丝板； 2、车身采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，盖1.5mm厚； 3、装配静音承重耐磨脚轮4个，具有刹车功能。 | |
| AG08 | 双门醒发箱 | 江苏三麦 | SP-36S/1060\*990\*2030 | 1 | 台 | 12740 | 12740 | 规格：双门36盘 电压：220V 单相 功率2.05Kw 双层不锈钢箱体。 喷水加喷蒸汽式加湿，可实现强制加湿。 电子水位计控制水位。 分段加热方式，不重温。 内置宽循环风道，利于温湿度的均匀循环。 电子轻触式数显控制器，温度、湿度、时间独立显示。 | |
| AG09 | 不锈钢和面机 | 江苏三麦 | SS-1A/≤1080\*600\*1035 | 1 | 台 | 28600 | 28600 | 额定和面量：50kg/次 电压：380V 配用电机：2.2kw 搅拌叶转速：30r/min | |
| AG10 | 压面机 | 香河 | 1200\*620\*1320 | 1 | 台 | 6020 | 6020 | 工作效率:80kg/h 配用电机：单相2KW,三相1.5KW，电压：220V/380 面片宽度：260mm，面片厚度：0.5-5mm，面条宽度：1.5\*2/1.5\*3.5mm。 | |
| AG11 | 搅拌机 | 江苏三麦 | SC-30L /680\*550\*1025 | 1 | 台 | 8320 | 8320 | 料桶容积：30L；额定电压：380v；额定频率：50Hz；电机功率：1.50kw；最大和面量：10kg；搅拌转速：65/102/296； | |
| AG12 | 打蛋机 | 江苏三麦 | SC-10L/430\*440\*670 | 1 | 台 | 4940 | 4940 | 容量：10L 电压：380V 功率：0.3KW | |
| AG13 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 盏 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| **主食操作区** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AH01 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 8600\*1500\*550 | 12.9 | 平米 | 1730 | 22317 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| AH02 | 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | L=8600 | 1 | 项 | 2340 | 2340 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| AH03 | 落地电饼铛 | 华美 | 45型/720\*600\*780 | 2 | 台 | 2100 | 4200 | 1.外形尺寸：:720\*600\*780mm 2.铸管铝铛，双温双控 3.不锈钢外壳 4.温度范围：50~250℃ 5. 产能：30kg/h 6.电压：220v 功率：5kw | |
| AH04 | 电烤箱三层六盘 | 江苏三麦 | SEC-3Y /1310\*1170\*1760 | 1 | 台 | 25740 | 25740 | 不锈钢304材质，功率：380V/19.5KW 1.高温不变形 2.电热丝，专业技术网状排布，活力均匀，升温快。 3.电脑板，每层内置有卤灯，确保工作内部照明，安全可靠 内膛尺寸：890\*750\*230 | |
| AH05 | 燃气可倾式汤锅 | 国龙 | 1540\*1010\*1060 | 1 | 台 | 14950 | 14950 | 1、自动化控制．全不锈钢制造。 2、液压翻转系统。容积：200L 3、加热方式：燃气 4、额定热负荷：18KW 5、电压功率：220V/120W | |
| AH06 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/15米 | 1 | 台 | 3800 | 3800 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AH07 | 燃气单门推入式蒸饭柜 | 金丽厨 | 1180\*1000\*1940 | 3 | 台 | 10270 | 30810 | •柜体采用304#1.5mm不锈钢板材； •炉身、前板及侧板用304#1.2mm不锈钢板材； •骨架采用304#不锈钢方管40mm\*40mm\*1.5mm制作， •炉通脚用直径50mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚； •装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统 •高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； •特制燃烧器，运行时低于65dB，CO2排放小于200ppm •时间设定1~90分钟可调 •超温蒸功能：100~130℃可调 •热 负 荷：56kW •电 源: 220V/3kW •点火: 脉冲电子点火; •熄火保护: 离子检测熄火保护; 配1辆推车，可放16个GN盘; | |
| AH08 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 5700\*1500\*550 | 8.6 | 平米 | 1730 | 14878 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| AH09 | 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | L=8700 | 1 | 项 | 2470 | 2470 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| AH10 | 燃气单头大锅灶（带锅） | 金丽厨 | DZTY800/28-A/1200\*1200\*810+440 | 1 | 台 | 5850 | 5850 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 炉头: 向内火环保预混炉头； 配风气联动装置 热负荷: 48kw 风机: E2风机 （220V, 50Hz, 0.25kw） 点火: 脉冲电子点火； 熄火保护: 离子检测熄火保护 | |
| AH11 | 燃气双头双尾炒灶 | 金丽厨 | ZCTG1-28A/2200\*1200\*810+440 | 1 | 台 | 7280 | 7280 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 环保炉头: 向内火环保预混炉头; 热负荷: 42x2kW=84kW 风机: E2风机x2 （220V, 50Hz, 0.25kWx2） 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; •满足国家一级能效标准 标配：尾撑、摇摆式水龙头、锅枕 | |
| AH12 | 厨房灭火系统 | 欧安 | 双瓶 | 1 | 台 | 15000 | 15000 | 系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关 | |
| AH13 | 软水机 | 滨特尔 | 330\*572\*650 | 3 | 台 | 4500 | 13500 | 工作压力范围：0.14-0.35MPa 净水流量：1.1吨/小时 额定总净水量：9500m³ | |
| AH14 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 2 | 盏 | 410 | 820 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| AH15 | 灶间连接柜 | 金丽厨 | 400\*1200\*810+440 | 1 | 台 | 1508 | 1508 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，1.5mm厚不锈钢板；3、上掀门，铝合金滑道；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| **凉菜热加工间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AI01 | 双星水池 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+120 | 1 | 台 | 1924 | 1924 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AI02 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+120 | 1 | 台 | 2990 | 2990 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AI03 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1800\*760\*800 | 1 | 台 | 2210 | 2210 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AI04 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/10米 | 1 | 台 | 3100 | 3100 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AI05 | 保鲜工作柜 | 贝诺 | 1500\*760\*800+120 | 1 | 台 | 6825 | 6825 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，温度参考范围：'-6℃～12℃，制冷方式：风冷，额电压：220v，定输入参考功率：0.3kw | |
| AI06 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 4800\*1500\*550 | 7.2 | 平米 | 1730 | 12456 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| AI07 | 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | L=4800 | 1 | 项 | 1274 | 1274 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| AI08 | 厨房灭火系统 | 欧安 | 单瓶 | 1 | 台 | 11000 | 11000 | 系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关 | |
| AI09 | 燃气环保双头单尾炒灶 | 金丽厨 | 1800\*1000\*810+440 | 1 | 台 | 4680 | 4680 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 环保炉头: 向内火环保预混炉头; 热负荷: 42x2kW=84kW 风机: E2风机x2 （220V, 50Hz, 0.25kWx2） 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; •满足国家一级能效标准 标配：尾撑、摇摆式水龙头、锅枕 | |
| AI10 | 灶间连接柜 | 金丽厨 | 400\*1000\*810+440 | 2 | 台 | 1456 | 2912 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，1.5mm厚不锈钢板；3、上掀门，铝合金滑道；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AI11 | 燃气四头煲仔炉 | 金丽厨 | 800\*1000\*810+440 | 1 | 台 | 1820 | 1820 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率，  •配电磁安全掣 热负荷: 5kWx4=20kW 熄火保护: 热电偶熄火保护; | |
| AI12 | 燃气单头低汤灶 | 金丽厨 | 700\*1000\*550+700 | 1 | 台 | 1950 | 1950 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •配有独特的火焰式火咀、火种喉，自动适应锅底直径，提高热效率。 热负荷: 32kW 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：摇摆式水龙头 | |
| AI13 | 紫外线消毒灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 1 | 台 | 270 | 270 | 含灯管及灯架，UV-C灯管。 | |
| AI14 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 盏 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| **凉菜间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AJ01 | 感应洗手池 | 金丽厨 | 450\*450\*250 | 1 | 台 | 715 | 715 | 1、板材采用304#不锈钢板； 2、台面和星盆厚度均为1.5mm； 3、配置感应水龙头，配有下水口，下水器配备杂物过滤和清除装置。 | |
| AJ02 | 烘手器 | 英特汉莎 | 250\*238\*230 | 1 | 台 | 320 | 320 | 表面采用钢琴面艺术烤漆工艺 | |
| AJ03 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+120 | 1 | 台 | 2990 | 2990 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AJ04 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+120 | 1 | 台 | 2990 | 2990 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AJ05 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*600\*800+120 | 1 | 台 | 2990 | 2990 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AJ06 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1250\*500\*800+120 | 1 | 台 | 2600 | 2600 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AJ07 | 保鲜工作柜 | 贝诺 | 1500\*750\*800+120 | 3 | 台 | 6825 | 20475 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，温度参考范围：'-6℃～12℃，制冷方式：风冷，额电压：220v，定输入参考功率：0.3kw | |
| AJ08 | 壁挂空调 | 格力 | 2P | 1 | 台 | 9380 | 9380 | 2匹 一级能效 定频 冷暖自洁 壁挂式 | |
| AJ09 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 10855 | 10855 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| AJ10 | 制冰机 | 雪人snowsman | 600\*610\*770 | 1 | 台 | 5880 | 5880 | 外壳采用食品级不锈钢304。 前进前出风冷凝散热气流，节约设备左右安装控件，保证设备性能。 可拆卸式滤网，方便维护。 方便操作的前面板开关按钮。 打开后可隐藏的储冰箱门，节约操作空间。 冷凝系统：风冷 最大日产冰量：85KG 储冰量：20kg 电压：220v 功率：500w | |
| AJ11 | 净水器 | 纯雪 | 3级过滤 | 1 | 台 | 2100 | 2100 | 处理量：18000加仑(68137升) 流量：12升/分； 进水温度：2-38℃； 进水压力：10-125 PSI（0.7-8.6 Bar) | |
| AJ12 | 三星水池 | 金丽厨 | 1800\*760\*800+120 | 1 | 台 | 2210 | 2210 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AJ13 | 挂墙刀箱 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具 -可放置5把刀具 | |
| AJ14 | 紫外线消毒灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 2 | 台 | 270 | 540 | 含灯管及灯架，UV-C灯管。 | |
| **洗碗间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AK01 | 单星水池 | 金丽厨 | 1200\*760\*850+120 | 4 | 台 | 1430 | 5720 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AK02 | 双孔残食台 | 金丽厨 | 1200\*760\*850+120 | 1 | 台 | 1092 | 1092 | 选用304#不锈钢拉丝板，台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；台面板内加强筋采用1.2mm厚不锈钢板拉丝板；背板采用1.0mm厚不锈钢拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管；通配不锈钢可调性子弹脚。 | |
| AK03 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1200\*760\*850+120 | 1 | 台 | 1040 | 1040 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AK04 | 双层工作台 | 金丽厨 | 760\*760\*850+120 | 1 | 台 | 780 | 780 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AK05 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/15米 | 1 | 台 | 3800 | 3800 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AK06 | 异形滚轴单星入机台 | 金丽厨 | （1600+1500）\*772\*850+120 | 1 | 台 | 1690 | 1690 | 1、台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁；2、台面加传送滚珠；3、层板采用1.0mm不锈钢拉丝板；4、脚通采用∮38mm厚1.2mm不锈钢进口圆管，配可调性不锈钢子弹脚；5、台下面安装有底层板，底层板38mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安装25\*100\*25mm的不锈钢槽型补强撑。 | |
| AK07 | 高压花洒 | 龙旗嘉业 | LQ-B01/台上式 | 1 | 台 | 1500 | 1500 | 台式单孔的水龙头底座,不锈钢双扣软管 152mm墙上托架，18"（475mm)进水口软管 喷阀：1.48GPM | |
| AK08 | 通道洗碗机 | 格蓝科思 | GL系列/2650\*830\*1400 | 1 | 台 | 75000 | 75000 | 1.双加热洗涤缸结构：洗涤能力可达260洗涤篮/小时，效果更显著。 2.热回收装置：利用操作时产生的蒸汽预热进水温度，使水温提高20摄氏度，大大节省能源；内置式电漂洗加热容器和独立漂洗水箱，具备缺水，过热，防干烧等保护装置。 3.超低的漂洗用水量：30-400升/小时，减少催干剂及洗涤剂的用量，降低用户运行成本。 4.机器总功率49.8千瓦/小时；电压380V。 5.内置式电漂洗加热器及漂洗泵,保障水压稳定。漂洗加热器采用316不锈钢, 带过热保护装置 6.机器管道具有反虹吸·过压等保护装置，机器内软管可承受90BAR的最大压力。 7.圆弧过渡V型洗涤水槽，杜绝污物滞留且带自清洁功能。 8.机器配置带数字显示的微机控制系统，可实时显示各洗涤温度和马达故障提醒功能，让员工操作方便又快捷，模块化设计及控制硬件的分区布置，保证机器运行安全又可靠。 9.机器门采用双层不锈钢且内夹保温层，起到隔热·降噪音·减少机器热量散失和降低耗电量。 10.带热回收, 烘干机, 双加热丝加强版含热回收系统可过71度测试。11、安装药液分配器。 | |
| AK09 | 软水机 | 滨特尔 | 330\*572\*650 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 工作压力范围：0.14-0.35MPa 净水流量：1.1吨/小时 额定总净水量：9500m³ | |
| AK10 | 集气罩 | 金丽厨 | 2800\*1000\*550 | 2.8 | 平米 | 1730 | 4844 | 采用304#1.2mm厚不锈钢板制作，配500\*500mm不锈钢栅格式隔油网片 | |
| AK11 | 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | L=4800 | 1 | 项 | 1274 | 1274 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| AK12 | 洁碟台 | 金丽厨 | 1800\*772\*850+120 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 选用304#不锈钢拉丝板，台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；台面板内加强筋采用1.2mm厚不锈钢板拉丝板；背板采用1.0mm厚不锈钢拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管；通配不锈钢可调性子弹脚。 | |
| AK13 | 移动工作台 | 金丽厨 | 1500\*760\*800 | 3 | 台 | 1170 | 3510 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁；2、层板采用1.0mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配4个活动式脚轮（两定向两万向）。 | |
| AK14 | 紫外线消毒灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 6 | 台 | 270 | 1620 | 含灯管及灯架，UV-C灯管。 | |
| AK15 | 收残车 | 金丽厨 | 860\*500\*900 | 4 | 台 | 845 | 3380 | 箱体采用304#厚1.5不锈钢板制作，插槽采用304#厚2.0不锈钢板制作，脚采用38\*38\*1.5mm不锈钢方通，带防滑锁擎制，装4个掣万向静音耐磨轮，承重、带刹车。 | |
| AK16 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 2 | 盏 | 410 | 820 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| **储碗间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AL01 | 双门消毒柜 | 龙海 | RTP720/1192\*553\*1660 | 5 | 台 | 3500 | 17500 | 电压：220V 功率：2400W 容积：586L 消毒方式：热风循环消毒 外形尺寸：1192\*553\*1660 | |
| AL02 | 四门高身碗柜 | 金丽厨 | 1200\*500\*1800 | 2 | 台 | 2340 | 4680 | 采用304#不锈钢拉丝板，外板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板；柜内层板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，柜围板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，趟门采用1.2mm厚不锈钢拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管；通配不锈钢可调性子弹脚。 | |
| AL03 | 四门高身碗柜 | 金丽厨 | 900\*500\*1800 | 1 | 台 | 2340 | 2340 | 采用304#不锈钢拉丝板，外板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板；柜内层板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，柜围板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，趟门采用1.2mm厚不锈钢拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管；通配不锈钢可调性子弹脚。 | |
| AL04 | 单门消毒柜 | 龙海 | RTP350/550\*480\*1630 | 1 | 台 | 2940 | 2940 | 电压：220V 功率：1400W 容积：≥280L 消毒方式：上层臭氧、中温烘干/下层光波、红外线高温消毒 | |
| AL05 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 盏 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| **留样间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AM01 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+120 | 1 | 台 | 2990 | 2990 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AM02 | 四门留样冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 9061 | 9061 | 柜内304不锈钢制作，玻璃门，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，温度范围：'-6℃～12℃，，制冷方式：风冷，自动除霜，电压：220v，额定输入功率：0.62kw， | |
| AM03 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 盏 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| **清洁间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AN01 | 双星墩布池 | 金丽厨 | 1200\*600\*550+1000 | 1 | 台 | 1404 | 1404 | 采用304#不锈钢1.5mm制作，台面和星盆采用1.5mm厚不锈钢板。3、星盆斗深为270mm。脚通Ф51mmX1.2mm不锈钢管,横撑Ф32mmX1.0mm,配不锈钢子弹脚。 | |
| AN02 | 洗衣机 |  | 客户自备 | 1 | 台 |  | 0 |  | |
| AN03 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 盏 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| **首层餐厅** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AO01 | 四格汤粥售餐柜 | 金丽厨 | 1800\*1100\*800 | 1 | 台 | 4316 | 4316 | 采用304#不锈钢拉丝板，台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，台脚采用Φ38x12mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚。电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电、缺水防干烧、报警功能，有接排水功能。 | |
| AO02 | 二格保温售饭柜 | 金丽厨 | 1500\*1100\*800 | 1 | 台 | 2730 | 2730 | 采用304#不锈钢拉丝板，台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，标配1/1份数盆2个。台脚采用Φ51x12mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚。电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电保护、缺水报警、防干烧装置、功能，有给排水功能。玻璃顶罩立面与顶面均采用10mm高透钢化玻璃制作 | |
| AO03 | 四格保温售饭柜 | 金丽厨 | 1500\*1100\*800 | 2 | 台 | 4160 | 8320 | 采用304#不锈钢拉丝板，台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，标配1/1份数盆4个。台脚采用Φ51x12mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚。电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电保护、缺水报警、防干烧装置、功能，有给排水功能。玻璃顶罩立面与顶面均采用10mm高透钢化玻璃制作 | |
| AO04 | 嵌入式凉菜冰柜 | 贝诺 | 800\*620\*300 | 1 | 台 | 5850 | 5850 | 1、采用304食品级不锈钢，电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度。 2、冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，无需排水、自动蒸发。 3、一体式机组，压缩机、冷凝器。 4、箱体保温层环戊烷发泡剂防火阻燃厚度60mm, 箱体内胆采用304不锈钢板材厚度0.8mm， 门板采用304不锈钢板材厚度0.8mm, 保温节能。 5、箱体内部采用圆角设计，易于清洗。 6、风冷型冰箱冷藏≤6度，冷冻≤-22度。 7、适应高温43C的环境。 8、环保制冷剂R134A或R404A, 避免大气污染，环无烷无氟环保60mm厚高密度发泡保温层。 | |
| AO05 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1800\*1100\*800 | 1 | 台 | 2860 | 2860 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AO06 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*1100\*800 | 1 | 台 | 1950 | 1950 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AO07 | 嵌入式筷子消毒机 | 金丽厨 | 40W | 1 | 台 | 1560 | 1560 | 采用304#1.5mm厚不锈钢板,柜身及层板为1.0mm厚不锈钢板,加强筋用1.5mm厚不锈钢板,门面板为0.8m厚不锈钢板；电压:220（V）、功率:40w；紫外线消毒。 | |
| AO08 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 2 | 盏 | 410 | 820 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| AO09 | 单孔残食柜 | 金丽厨 | 1000\*760\*800+120 | 1 | 台 | 910 | 910 | 1、采用304不锈钢板制作。2、台面采用1.2mm厚不锈钢板。3、配Φ50mm不锈钢管腿及配可调不锈钢子弹脚。4、封闭式配收残车。 | |
| AO10 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+120 | 1 | 台 | 2535 | 2535 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AO11 | 送餐车 | 金丽厨 | 860\*500\*900 | 4 | 台 | 780 | 3120 | 板材采用304#不锈钢板。台面1.5mm厚不锈钢板，底用厚1.0mm不锈钢槽做加力筋；装万向带刹车静音轮。 | |
| **二层设备清单** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| **备餐间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| BA01 | 双层工作台 | 金丽厨 | 900\*760\*800+120 | 1 | 台 | 845 | 845 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| BA02 | 四门留样冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 9061 | 9061 | 柜内304不锈钢制作，玻璃门，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，温度范围：'-6℃～12℃，，制冷方式：风冷，自动除霜，电压：220v，额定输入功率：0.62kw， | |
| BA03 | 双星水池 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+120 | 1 | 台 | 1508 | 1508 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| BA04 | 开水器连底座 | 香厨 | XC-J-9/540\*480\*1530 | 1 | 台 | 1540 | 1540 | 1.整机采用304不锈钢板制作。t≧0.6 2.电压功率：380V/9KW。额定容量50L. 3.整体环保材料保温层。保温效果良好。 4.采用微电脑控制，步进式加热原理，圆弧形内胆，生熟水分开，没有混合水。 | |
| BA05 | 净水器 | 纯雪 | 3级过滤 | 1 | 台 | 2100 | 2100 | 处理量：18000加仑(68137升) 流量：12升/分； 进水温度：2-38℃； 进水压力：10-125 PSI（0.7-8.6 Bar) | |
| BA06 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 2 | 盏 | 410 | 820 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| BA07 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+120 | 1 | 台 | 2990 | 2990 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BA08 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+120 | 1 | 台 | 2535 | 2535 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| **清洁间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| BB01 | 双星墩布池 | 金丽厨 | 1200\*600\*550+1000 | 1 | 台 | 1404 | 1404 | 采用304#不锈钢1.5mm制作，台面和星盆采用1.5mm厚不锈钢板。3、星盆斗深为270mm。脚通Ф51mmX1.2mm不锈钢管,横撑Ф32mmX1.0mm,配不锈钢子弹脚。 | |
| BB02 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 盏 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| **二层餐厅** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| BC01 | 四格汤粥售餐柜 | 金丽厨 | 1800\*1100\*800 | 1 | 台 | 4316 | 4316 | 采用304#不锈钢拉丝板，台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，台脚采用Φ38x12mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚。电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电、缺水防干烧、报警功能，有接排水功能。 | |
| BC02 | 二格保温售饭柜 | 金丽厨 | 1500\*1100\*800 | 1 | 台 | 2730 | 2730 | 采用304#不锈钢拉丝板，台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，标配1/1份数盆2个。台脚采用Φ51x12mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚。电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电保护、缺水报警、防干烧装置、功能，有给排水功能。玻璃顶罩立面与顶面均采用10mm高透钢化玻璃制作 | |
| BC03 | 四格保温售饭柜 | 金丽厨 | 1500\*1100\*800 | 2 | 台 | 4160 | 8320 | 采用304#不锈钢拉丝板，台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，标配1/1份数盆4个。台脚采用Φ51x12mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚。电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电保护、缺水报警、防干烧装置、功能，有给排水功能。玻璃顶罩立面与顶面均采用10mm高透钢化玻璃制作 | |
| BC04 | 嵌入式凉菜冰柜 | 贝诺 | 800\*620\*300 | 1 | 台 | 5850 | 5850 | 1、采用304食品级不锈钢，电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度。 2、冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，无需排水、自动蒸发。 3、一体式机组，压缩机、冷凝器。 4、箱体保温层环戊烷发泡剂防火阻燃厚度60mm, 箱体内胆采用304不锈钢板材厚度0.8mm， 门板采用304不锈钢板材厚度0.8mm, 保温节能。 5、箱体内部采用圆角设计，易于清洗。 6、风冷型冰箱冷藏≤6度，冷冻≤-22度。 7、适应高温43C的环境。 8、环保制冷剂R134A或R404A, 避免大气污染，环无烷无氟环保60mm厚高密度发泡保温层。 | |
| BC05 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1800\*1100\*800 | 1 | 台 | 2860 | 2860 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BC06 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*1100\*800 | 1 | 台 | 1950 | 1950 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BC07 | 嵌入式筷子消毒机 | 金丽厨 | 40W | 1 | 台 | 1560 | 1560 | 采用304#1.5mm厚不锈钢板,柜身及层板为1.0mm厚不锈钢板,加强筋用1.5mm厚不锈钢板,门面板为0.8m厚不锈钢板；电压:220（V）、功率:40w；紫外线消毒。 | |
| BC08 | 单孔残食柜 | 金丽厨 | 1000\*760\*800+120 | 1 | 台 | 910 | 910 | 1、采用304不锈钢板制作。2、台面采用1.2mm厚不锈钢板。3、配Φ50mm不锈钢管腿及配可调不锈钢子弹脚。4、封闭式配收残车。 | |
| BC09 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+120 | 1 | 台 | 2535 | 2535 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
|  | **副食操作间排风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-30/42000m³/h | 1 | 台 | 15400 | 15400 | 技术参数：功率(kW)：22；电源(V)：380；转速(r/min)：1430；流量：42000m³/h；全压(Pa)：1200-1400；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 6200\*1700 | 2 | 台 | 4030 | 8060 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 与风机配套 | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 净化器 | 科蓝 | BS-216J-42K/40000m³/h | 1 | 台 | 21000 | 21000 | 1、设备模块化组合，可根据所需风量任意组合；2、整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。3、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果；4、设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。5符合国家环保要求。 | |
| 5 | 风机进出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 个 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 6 | 排烟管道 | 金丽厨 | 600\*500 | 21 | 平米 | 180 | 3780 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 排烟管道 | 金丽厨 | 760\*760 | 23 | 平米 | 180 | 4140 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 8 | 排烟管道 | 金丽厨 | 1250\*760 | 27 | 平米 | 180 | 4860 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 9 | 排烟管道 | 金丽厨 | 820\*735 | 72 | 平米 | 180 | 12960 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 10 | 防火阀 | 腾飞 | 1250\*760\*300 | 1 | 个 | 555 | 555 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 11 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 12 | 雨帽 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 390 | 390 | 铝合金材质 | |
| 13 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 24 | 对 | 26 | 624 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 14 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 15 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 3250 | 3250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
| 16 | 玻璃棉板 | 国玫 | 5cm厚 | 122 | 平米 | 26 | 3172 | A级防火等级，带铝箔,10mm厚，防火阻燃，吸音降噪 | |
|  | **副食操作间补风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-27/33000m³/h | 1 | 台 | 12880 | 12880 | 技术参数：功率(kW)：15；电源(V)：380；转速(r/min)：1250；流量：33000m³/h；全压(Pa)：1100-1200；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 7000\*1700 | 1 | 台 | 4680 | 4680 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 与风机配套 | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 风机进出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 个 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 5 | 补风管道 | 金丽厨 | 1000\*700 | 81 | 平米 | 180 | 14580 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 6 | 补风管道 | 金丽厨 | 700\*500 | 22 | 平米 | 180 | 3960 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 6 | 防火阀 | 腾飞 | 1000\*700\*300 | 1 | 个 | 450 | 450 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 7 | 百叶送风口 | 金丽厨 | 600\*600 | 7 | 个 | 169 | 1183 | 铝合金材质，加过滤装置 | |
| 8 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 9 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 10 | 防雨百叶窗 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 50 | 50 | 采用国标铝合金制作 | |
| 11 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 12 | 对 | 26 | 312 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 12 | 橡塑保温 | 金丽厨 | 10mm厚 | 94 | 平米 | 56 | 5264 | 10mm厚、保温、降噪 | |
|  | **主食操作间排风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-30/45000m³/h | 1 | 台 | 15400 | 15400 | 技术参数：功率(kW)：22；电源(V)：380；转速(r/min)：1200；流量：45000m³/h；全压(Pa)：1200-1380；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 6200\*1700 | 2 | 台 | 4030 | 8060 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 与风机配套 | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 净化器 | 科蓝 | BS-216J-56K/45000m³/h | 1 | 台 | 25200 | 25200 | 1、设备模块化组合，可根据所需风量任意组合；2、整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。3、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果；4、设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。5符合国家环保要求。 | |
| 5 | 风机进出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 个 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 6 | 排烟管道 | 金丽厨 | 1250\*850 | 135 | 平米 | 180 | 24300 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 排烟管道 | 金丽厨 | 1250\*700 | 62 | 平米 | 180 | 11160 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 8 | 排烟管道 | 金丽厨 | 400\*400 | 17 | 平米 | 180 | 3060 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 9 | 排烟管道 | 金丽厨 | 1250\*800 | 96 | 平米 | 180 | 17280 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 10 | 排烟管道 | 金丽厨 | 600\*600 | 25 | 平米 | 180 | 4500 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 11 | 排烟管道 | 金丽厨 | 800\*700 | 55 | 平米 | 180 | 9900 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 12 | 玻璃棉板 | 国玫 | 5cm厚 | 375 | 平米 | 26 | 9750 | A级防火等级，带铝箔,10mm厚，防火阻燃，吸音降噪 | |
| 13 | 防火阀 | 腾飞 | 1250\*700\*300 | 1 | 个 | 555 | 555 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 14 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 15 | 雨帽 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 390 | 390 | 铝合金材质 | |
| 16 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 55 | 对 | 26 | 1430 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 17 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 18 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 3250 | 3250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
|  |  |  |  | 342 |  |  | 0 |  | |
|  | **主食操作间补风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-27/36000m³/h | 1 | 台 | 12880 | 12880 | 技术参数：功率(kW)：18.5；电源(V)：380；转速(r/min)：1350；流量：36000m³/h；全压(Pa)：1200-1400；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 6600\*1700 | 1 | 台 | 4355 | 4355 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 与风机配套 | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 风机进出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 个 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 5 | 补风管道 | 金丽厨 | 400\*300 | 39 | 平米 | 180 | 7020 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 6 | 补风管道 | 金丽厨 | 1200\*600 | 88 | 平米 | 180 | 15840 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 补风管道 | 金丽厨 | 1250\*660 | 56 | 平米 | 180 | 10080 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 8 | 防火阀 | 腾飞 | 1250\*660\*300 | 1 | 个 | 495 | 495 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 9 | 百叶送风口 | 金丽厨 | 600\*600 | 8 | 个 | 169 | 1352 | 铝合金材质，加过滤装置 | |
| 10 | 风量调节阀 | 金丽厨 | 400\*300\*300 | 1 | 个 | 364 | 364 | 采用1.5mm镀锌板造 | |
| 11 | 风量调节阀 | 金丽厨 | 1200\*600\*300 | 1 | 个 | 1430 | 1430 | 采用1.5mm镀锌板造 | |
| 12 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 13 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 14 | 防雨百叶窗 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 50 | 50 | 采用国标铝合金制作 | |
| 15 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 48 | 对 | 26 | 1248 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 16 | 橡塑保温 | 金丽厨 | 10mm厚 | 165 | 平米 | 56 | 9240 | 10mm厚、保温、降噪 | |
|  | **凉菜热加工间排风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-18/15000m³/h | 1 | 台 | 5460 | 5460 | 技术参数：功率(kW)：7.5；电源(V)：380；转速(r/min)：1890；流量：15000m³/h；全压(Pa)：1180-1360；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 6200\*1700 | 2 | 台 | 4030 | 8060 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 与风机配套 | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 净化器 | 科蓝 | BS-216J-16K /15000m³/h | 1 | 台 | 9800 | 9800 | 1、设备模块化组合，可根据所需风量任意组合；2、整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。3、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果；4、设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。5符合国家环保要求。 | |
| 5 | 风机进出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 个 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 6 | 排烟管道 | 金丽厨 | 600\*500 | 34 | 平米 | 180 | 6120 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 排烟管道 | 金丽厨 | 565\*470 | 25 | 平米 | 180 | 4500 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 8 | 防火阀 | 腾飞 | 600\*500\*300 | 1 | 个 | 330 | 330 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 9 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 10 | 雨帽 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 390 | 390 | 铝合金材质 | |
| 11 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 20 | 对 | 26 | 520 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 12 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 13 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 3250 | 3250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
| 14 | 玻璃棉板 | 国玫 | 5cm厚 | 50 | 平米 | 26 | 1300 | A级防火等级，带铝箔,10mm厚，防火阻燃，吸音降噪 | |
|  | **凉菜热加工间补风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/11000m³/h | 1 | 台 | 4620 | 4620 | 技术参数：功率(kW)：11；电源(V)：380；转速(r/min)：2460；流量：11000m³/h；全压(Pa)：1200-1400；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5500\*1700 | 1 | 台 | 3770 | 3770 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 与风机配套 | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 风机进出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 个 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 5 | 补风管道 | 金丽厨 | 600\*400 | 15 | 平米 | 180 | 2700 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 6 | 补风管道 | 金丽厨 | 760\*645 | 32 | 平米 | 180 | 5760 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 防火阀 | 腾飞 | 150℃ | 1 | 个 | 450 | 450 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 8 | 百叶送风口 | 金丽厨 | 600\*600 | 3 | 个 | 169 | 507 | 铝合金材质，加过滤装置 | |
| 9 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 10 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 11 | 防雨百叶窗 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 50 | 50 | 采用国标铝合金制作 | |
| 12 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 13 | 橡塑保温 | 金丽厨 | 10mm厚 | 40 | 平米 | 56 | 2240 | 10mm厚、保温、降噪 | |
| **A3餐厅** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| **首层设备清单** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| **主副食库** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AA01 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 1100\*500\*1800 | 7 | 台 | 1170 | 8190 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| AA02 | 孔式米面架 | 金丽厨 | 1100\*600\*300 | 6 | 台 | 520 | 3120 | 采用38\*38mm不锈钢1.5mm厚方管制作，下配可调节式子弹脚。 | |
| AA03 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 盏 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| **冷库** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AB01 | 冷冻库 | 众发 | 3700\*4600\*2600 | 1 | 台 | 58500 | 58500 | 库板采用0.8mm厚双面304#不锈钢聚氨酯保温技术，库板厚度：100mm。保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物。冷冻温度：0℃至-18℃。库门数量：1,库门：1.2mm厚双面304#不锈钢，尺寸1900×860mm，自动回归门；门框边设防冻发热线。重型门铰、液压闭门器、库门拉手带锁并含内设开启装置、内设安全锁。电源电压：380V/50HZ。除霜方式：电热化霜。制冷剂：404A。制冷配件：膨胀阀、电磁阀、视液镜、干燥过滤、高低压控制器等采用产品，地面铺防滑不锈钢板。 | |
| AB02 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 1100\*500\*1800 | 10 | 台 | 1170 | 11700 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| AB03 | 冷藏库 | 众发 | 4800\*4600\*2600 | 1 | 台 | 75400 | 75400 | 库板采用0.8mm厚304#不锈钢聚氨酯保温技术，库板厚度：100mm。保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物。冷冻温度：0℃至8℃。库门数量：1,库门：1.2mm厚双面304#不锈钢，尺寸1900×860mm，自动回归门；门框边设防冻发热线。重型门铰、液压闭门器、库门拉手带锁并含内设开启装置、内设安全锁。电源电压：380V/50HZ。制冷剂：404A。制冷配件：膨胀阀、电磁阀、视液镜、干燥过滤、高低压控制器等采用产品，地面铺防滑不锈钢板。 | |
| AB04 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 1100\*500\*1800 | 11 | 台 | 1170 | 12870 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| AB05 | 风幕机 | 西奥多 | L=1200mm | 1 | 台 | 2600 | 2600 | 220V/50Hz 功率7.2kw 净重18.5kg 风量1170m³/h | |
| **副食加工间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AC01 | 单星水池 | 金丽厨 | 800\*760\*800+120 | 1 | 台 | 806 | 806 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AC02 | 双星水池 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+120 | 1 | 台 | 1924 | 1924 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AC03 | 挂墙刀箱 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具 -可放置5把刀具 | |
| AC04 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/10米 | 1 | 台 | 3100 | 3100 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AC05 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1500\*760\*800 | 2 | 台 | 1209 | 2418 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AC06 | 切片机 | 南常 | NFC350/770\*660\*700 | 1 | 台 | 15990 | 15990 | 机身材质采用铝镁合金及不锈钢，经阳极化处理，可切是-5C°以内的冻肉。 功率：380V/0.75KW 加工能力：5160片/小时 两排50Hz 可切割尺寸：460\*220\*130 切割厚度：0-16mm 圆刀直径：300mm | |
| AC07 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 3 | 盏 | 410 | 1230 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| AC08 | 单星杀鱼台 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+120 | 2 | 台 | 1885 | 3770 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.2mm不锈钢拉丝板，尺寸450\*500\*300；3、星盆配置冷水、热水进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫，底部需作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；5、配不锈钢子弹脚4个。6、台面开残食孔，尺寸150\*300，下配残食车、残食桶。 | |
| AC09 | 高压花洒 | 龙旗嘉业 | LQ-B01/台上式 | 2 | 台 | 1500 | 3000 | 台式单孔的水龙头底座,不锈钢双扣软管 152mm墙上托架，18"（475mm)进水口软管 喷阀：1.48GPM | |
| AC10 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 10855 | 10855 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| 四门保鲜冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 2 | 台 | 8710 | 17420 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，温度范围：-6℃～12℃，制冷方式：风冷，自动除霜，电压：220v，额定输入功率：0.62kw。 | |
| AC11 | 挂墙刀箱 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具 -可放置5把刀具 | |
| AC12 | 双层工作台 | 金丽厨 | 800\*760\*800+120 | 1 | 台 | 780 | 780 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AC13 | 紫外线消毒灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 4 | 台 | 270 | 1080 | 含灯管及灯架，UV-C灯管。 | |
| **冷荤间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AD01 | 三星水池 | 金丽厨 | 1800\*760\*850+120 | 1 | 台 | 2210 | 2210 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AD02 | 挂墙刀箱 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具 -可放置5把刀具 | |
| AD03 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 10855 | 10855 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| AD04 | 感应洗手池 | 金丽厨 | 450\*450\*250 | 1 | 台 | 715 | 715 | 1、板材采用304#不锈钢板； 2、台面和星盆厚度均为1.5mm； 3、配置感应水龙头，配有下水口，下水器配备杂物过滤和清除装置。 | |
| AD05 | 烘手器 | 英特汉莎 | 250\*238\*230 | 1 | 台 | 320 | 320 | 表面采用钢琴面艺术烤漆工艺 | |
| AD06 | 壁挂空调 | 格力 | KFR-32GW/(32521)FNHhAc-A1/1.5P | 1 | 台 | 6300 | 6300 | 1.5匹 一级能效 变频 冷暖自洁 壁挂式 | |
| AD07 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*700\*850+120 | 1 | 台 | 2990 | 2990 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AD08 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1100\*760\*850+120 | 1 | 台 | 2470 | 2470 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AD09 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 900\*700\*850+120 | 1 | 台 | 2210 | 2210 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AD10 | 保鲜工作柜 | 贝诺 | 1500\*750\*850+120 | 1 | 台 | 6825 | 6825 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，温度参考范围：'-6℃～12℃，制冷方式：风冷，额电压：220v，定输入参考功率：0.3kw | |
| AD11 | 单层工作台 | 金丽厨 | 800\*760\*850+120 | 1 | 台 | 650 | 650 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁；2、脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AD12 | 转角台 | 金丽厨 | 700\*760\*850+120 | 2 | 台 | 1170 | 2340 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁；2、脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AD13 | 制冰机 | 雪人snowsman | 600\*610\*770 | 1 | 台 | 5880 | 5880 | 外壳采用食品级不锈钢304。 前进前出风冷凝散热气流，节约设备左右安装控件，保证设备性能。 可拆卸式滤网，方便维护。 方便操作的前面板开关按钮。 打开后可隐藏的储冰箱门，节约操作空间。 冷凝系统：风冷 最大日产冰量：85KG 储冰量：20kg 电压：220v 功率：500w | |
| AD14 | 净水器 | 纯雪 | 3级过滤 | 1 | 台 | 2100 | 2100 | 处理量：18000加仑(68137升) 流量：12升/分； 进水温度：2-38℃； 进水压力：10-125 PSI（0.7-8.6 Bar) | |
| AD15 | 紫外线消毒灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 1 | 台 | 270 | 270 | 含灯管及灯架，UV-C灯管。 | |
| AD16 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 盏 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| **洗碗间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AE01 | 单星水池 | 金丽厨 | 1000\*760\*800+120 | 4 | 台 | 1248 | 4992 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AE02 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/10米 | 1 | 台 | 3100 | 3100 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AE03 | 移动工作台 | 金丽厨 | 1500\*760\*800 | 2 | 台 | 1170 | 2340 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁；2、层板采用1.0mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配4个活动式脚轮（两定向两万向）。 | |
| AE04 | 双门消毒柜 | 龙海 | RTP720/1192\*553\*1660 | 6 | 台 | 3500 | 21000 | 电压：220V 功率：2400W 容积：586L 消毒方式：热风循环消毒 外形尺寸：1192\*553\*1660 | |
| AE05 | 紫外线消毒灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 4 | 台 | 270 | 1080 | 含灯管及灯架，UV-C灯管。 | |
| AE06 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 2 | 盏 | 410 | 820 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| **调料库** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AF01 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 1100\*500\*1800 | 3 | 台 | 1170 | 3510 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| AF02 | 五谷杂粮柜 | 金丽厨 | 1800\*860\*900 | 1 | 台 | 2730 | 2730 | 采用304#不锈钢拉丝板，外板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板；柜内层板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，柜围板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，趟门采用1.2mm厚不锈钢拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管；通配不锈钢可调性子弹脚。 | |
| **摘菜间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AG01 | 蔬菜沥水架 | 金丽厨 | 1100\*600\*300 | 3 | 台 | 520 | 1560 | 采用38\*38mm不锈钢1.5mm厚方管制作，下配可调节式子弹脚。 | |
| AG02 | 双玻璃门保鲜柜 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 9581 | 9581 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，温度参考范围：'-6℃～12℃，制冷方式：风冷，自动除霜，电压：220v，额定参考输入功率：0.62kw | |
| AG03 | 单星水池 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+120 | 3 | 台 | 1430 | 4290 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AG04 | 单星水池 | 金丽厨 | 1000\*760\*800+120 | 1 | 台 | 1248 | 1248 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AG05 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/10米 | 1 | 台 | 3100 | 3100 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AG06 | 紫外线消毒灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 2 | 台 | 270 | 540 | 含灯管及灯架，UV-C灯管。 | |
| AG07 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 2 | 盏 | 410 | 820 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| **主食加工间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AI01 | 木面案工作台 | 金丽厨 | 1800\*760\*800 | 2 | 台 | 1820 | 3640 | 1、台面为50mm柳木； 2、腿采用φ50×1.5mm不锈钢管，横撑采用51X51X1.5不锈钢方通。交叉肌采用φ32×1.5mm不锈钢管； 3、装φ50可调式不锈钢子弹脚。 4、固定螺栓采用不锈钢材质。 | |
| AI02 | 面粉车 | 金丽厨 | 550\*550\*550 | 2 | 台 | 780 | 1560 | 1、采用304#不锈钢拉丝板； 2、车身采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，盖1.5mm厚； 3、装配静音承重耐磨脚轮4个，具有刹车功能。 | |
| AI03 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1800\*760\*800+120 | 1 | 台 | 3250 | 3250 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AI04 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 2 | 台 | 10855 | 21710 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| AI05 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+120 | 1 | 台 | 2535 | 2535 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AI06 | 单星水池 | 金丽厨 | 1000\*760\*800+120 | 2 | 台 | 1248 | 2496 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AI07 | 不锈钢和面机 | 江苏三麦 | SS-1A/≤1080\*600\*1035 | 1 | 台 | 28600 | 28600 | 额定和面量：50kg/次 电压：380V 配用电机：2.2kw 搅拌叶转速：30r/min | |
| AI08 | 搅拌机 | 江苏三麦 | SC-30L /680\*550\*1025 | 1 | 台 | 8320 | 8320 | 料桶容积：30L；额定电压：380v；额定频率：50Hz；电机功率：1.50kw；最大和面量：10kg；搅拌转速：65/102/296； | |
| AI09 | 打蛋机 | 江苏三麦 | SC-10L/430\*440\*670 | 1 | 台 | 4940 | 4940 | 容量：10L 电压：380V 功率：0.3KW | |
| AI10 | 压面机 | 香河 | 1200\*620\*1320 | 1 | 台 | 6020 | 6020 | 工作效率:80kg/h 配用电机：单相2KW,三相1.5KW，电压：220V/380 面片宽度：260mm，面片厚度：0.5-5mm，面条宽度：1.5\*2/1.5\*3.5mm。 | |
| AI11 | 双门醒发箱 | 江苏三麦 | SP-36S/800\*1290\*2040 | 1 | 台 | 12740 | 12740 | 规格：双门36盘 电压：220V 单相 功率2.05Kw 双层不锈钢箱体。 喷水加喷蒸汽式加湿，可实现强制加湿。 电子水位计控制水位。 分段加热方式，不重温。 内置宽循环风道，利于温湿度的均匀循环。 电子轻触式数显控制器，温度、湿度、时间独立显示。 | |
| AI12 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/10米 | 1 | 台 | 3100 | 3100 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AI13 | 挂墙刀箱 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具 -可放置5把刀具 | |
| AI14 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 盏 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| **主食操作间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AJ01 | 单缸电炸锅 | 埃科菲 | XKE-DZ900S/950\*620\*960 | 1 | 台 | 7990.9 | 7990.9 | 电压：380V 额定功率：12KW 容积：90L 温度范围：50-200℃ 外形尺寸：950\*620\*960 | |
| AJ02 | 落地电饼铛 | 华美 | 45型/720\*600\*780 | 2 | 台 | 2100 | 4200 | 1.外形尺寸：:720\*600\*780mm 2.铸管铝铛，双温双控 3.不锈钢外壳 4.温度范围：50~250℃ 5. 产能：30kg/h 6.电压：220v 功率：5kw | |
| AJ03 | 电烤箱三层六盘 | 江苏三麦 | SEC-3Y /1310\*1170\*1760 | 1 | 台 | 25740 | 25740 | 不锈钢304材质，功率：380V/19.5KW 1.高温不变形 2.电热丝，专业技术网状排布，活力均匀，升温快。 3.电脑板，每层内置有卤灯，确保工作内部照明，安全可靠 内膛尺寸：890\*750\*230 | |
| AJ04 | 燃气单门推入式蒸饭柜 | 金丽厨 | 1180\*1000\*1940 | 3 | 台 | 10270 | 30810 | •柜体采用304#1.5mm不锈钢板材； •炉身、前板及侧板用304#1.2mm不锈钢板材； •骨架采用304#不锈钢方管40mm\*40mm\*1.5mm制作， •炉通脚用直径50mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚； •装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统 •高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； •特制燃烧器，运行时低于65dB，CO2排放小于200ppm •时间设定1~90分钟可调 •超温蒸功能：100~130℃可调 •热 负 荷：56kW •电 源: 220V/3kW •点火: 脉冲电子点火; •熄火保护: 离子检测熄火保护; 配1辆推车，可放16个GN盘; | |
| AJ05 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 8600\*1500\*550 | 12.9 | 平米 | 1730 | 22317 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| AJ06 | 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | L=10100 | 1 | 项 | 2730 | 2730 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| AJ07 | 厨房灭火系统 | 欧安 | 单瓶 | 1 | 台 | 11000 | 11000 | 系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关 | |
| AJ08 | 木面案工作台 | 金丽厨 | 1800\*760\*800 | 4 | 台 | 1820 | 7280 | 1、台面为50mm柳木； 2、腿采用φ50×1.5mm不锈钢管，横撑采用51X51X1.5不锈钢方通。交叉肌采用φ32×1.5mm不锈钢管； 3、装φ50可调式不锈钢子弹脚。 4、固定螺栓采用不锈钢材质。 | |
| AJ09 | 保鲜工作柜 | 贝诺 | 1500\*760\*800 | 1 | 台 | 6604 | 6604 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，温度参考范围：'-6℃～12℃，制冷方式：风冷，额电压：220v，定输入参考功率：0.3kw | |
| 保鲜工作柜 | 贝诺 | 1500\*760\*800 （压缩机在右侧） | 1 | 台 | 6604 | 6604 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，温度参考范围：'-6℃～12℃，制冷方式：风冷，额电压：220v，定输入参考功率：0.3kw | |
| AJ10 | 单星水池 | 金丽厨 | 760\*760\*800 | 2 | 台 | 975 | 1950 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AJ11 | 燃气双门蒸柜 | 金丽厨 | 1200\*910\*1850 | 2 | 台 | 10270 | 20540 | •柜体采用304#1.5mm不锈钢板材，骨架采用304#不锈钢方管40mm\*40mm\*1.5mm制作，发生器采用304#2.0mm不锈钢制作。 •炉通脚用直径51\*2.0mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚，调节高度为40mm。 •炉头配备高效节能低噪音环保型燃烧器，按钮电源开关，自动脉冲电子点火系统。 •装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统。配备点火装置；敞开式水箱，易清洁水垢，增加使用寿命。 •蒸煮效能，8-10分钟产生蒸汽。 •高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； •配电磁安全掣；热负荷: 56kW ； •电源: 220V/50Hz/0.3kW  •点火: 脉冲电子点火; •熄火保护: 离子检测熄火保护; •满足国家一级能效标准 | |
| AJ12 | 单星水池 | 金丽厨 | 600\*1200\*810+440 | 1 | 台 | 650 | 650 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AJ13 | 燃气单头大锅灶（带锅） | 金丽厨 | DZTY800/28-A/1200\*1200\*810+440 | 1 | 台 | 5850 | 5850 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 炉头: 向内火环保预混炉头； 配风气联动装置 热负荷: 48kw 风机: E2风机 （220V, 50Hz, 0.25kw） 点火: 脉冲电子点火； 熄火保护: 离子检测熄火保护 | |
| AJ14 | 燃气可倾式汤锅 | 国龙 | 1540\*1010\*1060 | 1 | 台 | 14950 | 14950 | 1、自动化控制．全不锈钢制造。 2、液压翻转系统。容积：200L 3、加热方式：燃气 4、额定热负荷：18KW 5、电压功率：220V/120W | |
| AJ15 | 燃气双头低汤灶 | 金丽厨 | 1200\*910\*550+120 | 1 | 台 | 2990 | 2990 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •配有火焰式火咀、火种喉，自动适应锅底直径。 •热负荷: 32kWx2=64kW •点火: 脉冲电子点火; •熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：摇摆式水龙头 | |
| AJ16 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 7800\*1600\*550 | 12.5 | 平米 | 1730 | 21625 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| AJ17 | 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | L=11000 | 1 | 项 | 2860 | 2860 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| AJ18 | 厨房灭火系统 | 欧安 | 单瓶 | 1 | 台 | 11000 | 11000 | 系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关 | |
| AJ19 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/15米 | 1 | 台 | 3800 | 3800 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AJ20 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 3 | 盏 | 410 | 1230 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| **副食操作间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AK01 | 燃气单头大锅灶（带锅） | 金丽厨 | 1300\*1400\*810+440 | 4 | 台 | 5850 | 23400 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 炉头: 向内火环保预混炉头； 配风气联动装置 热负荷: 48kw 风机: E2风机 （220V, 50Hz, 0.25kw） 点火: 脉冲电子点火； 熄火保护: 离子检测熄火保护 | |
| AK02 | 单星水池 | 金丽厨 | 600\*760\*800 | 2 | 台 | 650 | 1300 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AK03 | 灶间连接柜 | 金丽厨 | 500\*1400\*810+440 | 2 | 台 | 1560 | 3120 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，1.5mm厚不锈钢板；3、上掀门，铝合金滑道；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AK04 | 调料车 | 金丽厨 | 740\*560\*800 | 4 | 台 | 884 | 3536 | 板材采用304#不锈钢板。台面1.5mm厚不锈钢板，底用厚1.0mm不锈钢槽做加力筋；装万向重力带刹车静音轮。配10个调料罐。 | |
| AK05 | 单星水池 | 金丽厨 | 600\*1400\*810+440 | 2 | 台 | 650 | 1300 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AK06 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1500\*760\*800 | 4 | 台 | 1209 | 4836 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AK07 | 保鲜工作柜 | 贝诺 | 1500\*760\*800 | 2 | 台 | 6604 | 13208 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，温度参考范围：'-6℃～12℃，制冷方式：风冷，额电压：220v，定输入参考功率：0.3kw | |
| AK08 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1800\*760\*800 | 2 | 台 | 2210 | 4420 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AK09 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*760\*800 | 1 | 台 | 2990 | 2990 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AK10 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 7500\*1800\*550 | 13.5 | 平米 | 1730 | 23355 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| AK11 | 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | L=11100 | 1 | 项 | 2925 | 2925 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| AK12 | 厨房灭火系统 | 欧安 | 单瓶 | 1 | 台 | 11000 | 11000 | 系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关 | |
| AK13 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 7500\*1600\*550 | 12 | 平米 | 1730 | 20760 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| AK14 | 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | L=9100 | 1 | 项 | 2548 | 2548 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| AK15 | 厨房灭火系统 | 欧安 | 双瓶 | 1 | 台 | 15000 | 15000 | 系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关 | |
| AK16 | 燃气双头双尾炒灶 | 金丽厨 | ZCTG1-28A/2200\*1200\*810+440 | 2 | 台 | 7280 | 14560 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 环保炉头: 向内火环保预混炉头; 热负荷: 42x2kW=84kW 风机: E2风机x2 （220V, 50Hz, 0.25kWx2） 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; •满足国家一级能效标准 标配：尾撑、摇摆式水龙头、锅枕 | |
| AK17 | 燃气三门蒸柜 | 金丽厨 | ZXTF40-A/910\*910\*1850 | 1 | 台 | 8190 | 8190 | •柜体采用304#1.5mm不锈钢板材，骨架采用304#不锈钢方管40mm\*40mm\*1.5mm制作，发生器采用304#2.0mm不锈钢制作。 •炉通脚用直径51\*2.0mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚，调节高度为40mm。 •炉头配备高效节能低噪音环保型燃烧器，按钮电源开关，自动脉冲电子点火系统。 •装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统。配备点火装置；敞开式水箱，易清洁水垢，增加使用寿命。 •蒸汽效益8-10分钟产生蒸汽。 •高速蒸煮效能，自动入水装置。 热 负 荷：56kW。 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; | |
| AK18 | 单星水池 | 金丽厨 | 600\*1200\*810+440 | 1 | 台 | 650 | 650 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AK19 | 四门留样冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 9061 | 9061 | 柜内304不锈钢制作，玻璃门，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，温度范围：'-6℃～12℃，，制冷方式：风冷，自动除霜，电压：220v，额定输入功率：0.62kw， | |
| AK20 | 开水器连底座 | 香厨 | XC-J-9/540\*480\*1530 | 1 | 台 | 1540 | 1540 | 1.整机采用304不锈钢板制作。t≧0.6 2.电压功率：380V/9KW。额定容量50L. 3.整体环保材料保温层。保温效果良好。 4.采用微电脑控制，步进式加热原理，圆弧形内胆，生熟水分开，没有混合水。 | |
| AK21 | 净水器 | 纯雪 | 3级过滤 | 1 | 台 | 2100 | 2100 | 处理量：18000加仑(68137升) 流量：12升/分； 进水温度：2-38℃； 进水压力：10-125 PSI（0.7-8.6 Bar) | |
| AK22 | 双星水池 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+120 | 1 | 台 | 1924 | 1924 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AK23 | 挂墙刀箱 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具 -可放置5把刀具 | |
| AK24 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+120 | 1 | 台 | 1209 | 1209 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AK25 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/15米 | 1 | 台 | 3800 | 3800 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AK26 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 2 | 台 | 10855 | 21710 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| AK27 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 盏 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| **首层餐厅** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AM01 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*760\*800 | 1 | 台 | 1820 | 1820 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AM02 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1800\*760\*800 | 1 | 台 | 2210 | 2210 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AM03 | 嵌入式凉菜冰柜 | 贝诺 | 1400\*620\*300 | 1 | 台 | 5850 | 5850 | 1、采用304食品级不锈钢，电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度。 2、冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，无需排水、自动蒸发。 3、一体式机组，压缩机、冷凝器。 4、箱体保温层环戊烷发泡剂防火阻燃厚度60mm, 箱体内胆采用304不锈钢板材厚度0.8mm， 门板采用304不锈钢板材厚度0.8mm, 保温节能。 5、箱体内部采用圆角设计，易于清洗。 6、风冷型冰箱冷藏≤6度，冷冻≤-22度。 7、适应高温43C的环境。 8、环保制冷剂R134A或R404A, 避免大气污染，环无烷无氟环保60mm厚高密度发泡保温层。 | |
| AM04 | 五格保温售饭柜 | 金丽厨 | 1800\*760\*800 | 1 | 台 | 4940 | 4940 | 采用304#不锈钢拉丝板，台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，标配1/1份数盆5个。台脚采用Φ51x12mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚。电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电保护、缺水报警、防干烧装置、功能，有给排水功能。玻璃顶罩立面与顶面均采用10mm高透钢化玻璃制作 | |
| AM05 | 四格保温售饭柜 | 金丽厨 | 1500\*760\*800 | 1 | 台 | 3640 | 3640 | 采用304#不锈钢拉丝板，台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，标配1/1份数盆4个。台脚采用Φ51x12mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚。电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电保护、缺水报警、防干烧装置、功能，有给排水功能。玻璃顶罩立面与顶面均采用10mm高透钢化玻璃制作 | |
| AM06 | 汤粥售餐柜 | 金丽厨 | 1500\*760\*800 | 1 | 台 | 4160 | 4160 | 采用304#不锈钢拉丝板，台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，台脚采用Φ38x12mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚。电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电、缺水防干烧、报警功能，有接排水功能。 | |
| AM07 | 餐盘托架 | 金丽厨 | 15600\*250 | 1 | 组 | 4550 | 4550 | 采用304#1.2mm制作 | |
| AM08 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 4 | 盏 | 410 | 1640 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| **二层设备清单** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| **备餐间** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| BA01 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+120 | 1 | 台 | 2990 | 2990 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BA02 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1000\*760\*800+120 | 1 | 台 | 2340 | 2340 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BA03 | 四门留样冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 9061 | 9061 | 柜内304不锈钢制作，玻璃门，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，温度范围：'-6℃～12℃，，制冷方式：风冷，自动除霜，电压：220v，额定输入功率：0.62kw， | |
| BA04 | 双星水池 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+120 | 1 | 台 | 1508 | 1508 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| BA05 | 开水器连底座 | 香厨 | XC-J-9/540\*480\*1530 | 1 | 台 | 1540 | 1540 | 1.整机采用304不锈钢板制作。t≧0.6 2.电压功率：380V/9KW。额定容量50L. 3.整体环保材料保温层。保温效果良好。 4.采用微电脑控制，步进式加热原理，圆弧形内胆，生熟水分开，没有混合水。 | |
| BA06 | 净水器 | 纯雪 | 3级过滤 | 1 | 台 | 2100 | 2100 | 处理量：18000加仑(68137升) 流量：12升/分； 进水温度：2-38℃； 进水压力：10-125 PSI（0.7-8.6 Bar) | |
| BA07 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 2 | 盏 | 410 | 820 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| BA08 | 磨浆机 | 铁狮 | 130型 | 1 | 台 | 1875 | 1875 | 生产效率：50-60KG/H；沙网目：90-100；功率：1.5KW；电压：220V | |
|  | **清洁间** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| BB01 | 双星墩布池 | 金丽厨 | 1200\*600\*550+1000 | 1 | 台 | 1404 | 1404 | 采用304#不锈钢1.5mm制作，台面和星盆采用1.5mm厚不锈钢板。3、星盆斗深为270mm。脚通Ф51mmX1.2mm不锈钢管,横撑Ф32mmX1.0mm,配不锈钢子弹脚。 | |
| BB02 | 墩布架 | 金丽厨 | 1100\*500\*1600 | 2 | 台 | 390 | 780 | 采用304#1.2mm制作 | |
| BB03 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 3 | 盏 | 410 | 1230 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| **二层餐厅** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| BC01 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*760\*800 | 1 | 台 | 1820 | 1820 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BC02 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1800\*760\*800 | 1 | 台 | 2210 | 2210 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BC03 | 嵌入式凉菜冰柜 | 贝诺 | 1400\*620\*300 | 1 | 台 | 5850 | 5850 | 1、采用304食品级不锈钢，电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度。 2、冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，无需排水、自动蒸发。 3、一体式机组，压缩机、冷凝器。 4、箱体保温层环戊烷发泡剂防火阻燃厚度60mm, 箱体内胆采用304不锈钢板材厚度0.8mm， 门板采用304不锈钢板材厚度0.8mm, 保温节能。 5、箱体内部采用圆角设计，易于清洗。 6、风冷型冰箱冷藏≤6度，冷冻≤-22度。 7、适应高温43C的环境。 8、环保制冷剂R134A或R404A, 避免大气污染，环无烷无氟环保60mm厚高密度发泡保温层。 | |
| BC04 | 五格保温售饭柜 | 金丽厨 | 1800\*760\*800 | 1 | 台 | 4940 | 4940 | 采用304#不锈钢拉丝板，台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，标配1/1份数盆5个。台脚采用Φ51x12mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚。电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电保护、缺水报警、防干烧装置、功能，有给排水功能。玻璃顶罩立面与顶面均采用10mm高透钢化玻璃制作 | |
| BC05 | 四格保温售饭柜 | 金丽厨 | 1500\*760\*800 | 1 | 台 | 3640 | 3640 | 采用304#不锈钢拉丝板，台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，标配1/1份数盆4个。台脚采用Φ51x12mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚。电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电保护、缺水报警、防干烧装置、功能，有给排水功能。玻璃顶罩立面与顶面均采用10mm高透钢化玻璃制作 | |
| BC06 | 汤粥售餐柜 | 金丽厨 | 1500\*760\*800 | 1 | 台 | 4160 | 4160 | 采用304#不锈钢拉丝板，台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，台脚采用Φ38x12mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚。电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电、缺水防干烧、报警功能，有接排水功能。 | |
| BC07 | 餐盘托架 | 金丽厨 | 15600\*250 | 1 | 组 | 4550 | 4550 | 采用304#1.2mm制作 | |
| BC08 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 4 | 盏 | 410 | 1640 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| **库房** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| BD01 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 1100\*500\*1800 | 45 | 台 | 1170 | 52650 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
|  | **主食操作间排风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-27/36000m³/h | 1 | 台 | 12880 | 12880 | 技术参数：功率(kW)：18.5；电源(V)：380；转速(r/min)：1350；流量：36000m³/h；全压(Pa)：1200-1400；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 8600\*1800 | 2 | 台 | 5590 | 11180 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 与风机配套 | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 净化器 | 科蓝 | BS-216J-42K/40000m³/h | 1 | 台 | 21000 | 21000 | 1、设备模块化组合，可根据所需风量任意组合；2、整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。3、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果；4、设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。5符合国家环保要求。 | |
| 5 | 风机进出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 个 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 6 | 排烟管道 | 金丽厨 | 660\*700 | 46 | 平米 | 180 | 8280 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 排烟管道 | 金丽厨 | 1037\*700 | 28 | 平米 | 180 | 5040 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 8 | 排烟管道 | 金丽厨 | 820\*735 | 25 | 平米 | 180 | 4500 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 9 | 防火阀 | 腾飞 | 1037\*700\*300 | 1 | 个 | 450 | 450 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 10 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 11 | 雨帽 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 390 | 390 | 不锈钢制 | |
| 12 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 18 | 对 | 26 | 468 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 13 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 14 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 3250 | 3250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
| 15 | 玻璃棉板 | 国玫 | 5cm厚 | 88 | 平米 | 26 | 2288 | A级防火等级，带铝箔,10mm厚，防火阻燃，吸音降噪 | |
|  | **主食操作间补风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-25/28000m³/h | 1 | 台 | 10500 | 10500 | 技术参数：功率(kW)：15；电源(V)：380；转速(r/min)：1500；流量：28000m³/h；全压(Pa)：1200-1400；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5200\*1700 | 1 | 台 | 3640 | 3640 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 与风机配套 | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 风机进出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 2 | 个 | 455 | 910 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 5 | 补风管道 | 金丽厨 | 600\*400 | 61 | 平米 | 180 | 10980 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 6 | 补风管道 | 金丽厨 | 785\*650 | 44 | 平米 | 180 | 7920 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 百叶送风口 | 金丽厨 | 600\*600 | 8 | 个 | 169 | 1352 | 铝合金材质，加过滤装置 | |
| 8 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 9 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 10 | 防雨百叶窗 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 50 | 50 | 采用国标铝合金制作 | |
| 11 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 32 | 对 | 26 | 832 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 12 | 风量调节阀 | 金丽厨 | 600\*400\*300 | 2 | 个 | 780 | 1560 | 采用1.5mm镀锌板造 | |
| 13 | 橡塑保温 | 金丽厨 | 10mm厚 | 97 | 平米 | 56 | 5432 | 10mm厚、保温、降噪 | |
|  | **副食操作间排风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-27/36000m³/h | 1 | 台 | 12880 | 12880 | 技术参数：功率(kW)：18.5；电源(V)：380；转速(r/min)：1350；流量：36000m³/h；全压(Pa)：1200-1400；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 8600\*1800 | 2 | 台 | 5590 | 11180 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 与风机配套 | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 净化器 | 科蓝 | BS-216J-42K/40000m³/h | 1 | 台 | 21000 | 21000 | 1、设备模块化组合，可根据所需风量任意组合；2、整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。3、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果；4、设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。5符合国家环保要求。 | |
| 5 | 风机进出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 个 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 6 | 排烟管道 | 金丽厨 | 660\*700 | 89 | 平米 | 180 | 16020 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 排烟管道 | 金丽厨 | 1037\*700 | 46 | 平米 | 180 | 8280 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 8 | 排烟管道 | 金丽厨 | 820\*735 | 25 | 平米 | 180 | 4500 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 9 | 防火阀 | 腾飞 | 1037\*700\*300 | 1 | 个 | 450 | 450 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 10 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 11 | 雨帽 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 390 | 390 | 不锈钢制 | |
| 12 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 36 | 对 | 26 | 936 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 13 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 14 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 3250 | 3250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
| 15 | 玻璃棉板 | 国玫 | 5cm厚 | 147 | 平米 | 26 | 3822 | A级防火等级，带铝箔,10mm厚，防火阻燃，吸音降噪 | |
|  | **副食操作间补风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-25/28000m³/h | 1 | 台 | 10500 | 10500 | 技术参数：功率(kW)：15；电源(V)：380；转速(r/min)：1500；流量：28000m³/h；全压(Pa)：1200-1400；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5200\*1700 | 1 | 台 | 3640 | 3640 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 与风机配套 | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 风机进出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 2 | 个 | 455 | 910 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 5 | 补风管道 | 金丽厨 | 600\*400 | 55 | 平米 | 180 | 9900 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 6 | 补风管道 | 金丽厨 | 785\*650 | 97 | 平米 | 180 | 17460 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 百叶送风口 | 金丽厨 | 600\*600 | 8 | 个 | 169 | 1352 | 铝合金材质，加过滤装置 | |
| 8 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 9 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 10 | 防雨百叶窗 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 50 | 50 | 采用国标铝合金制作 | |
| 11 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 43 | 对 | 26 | 1118 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 12 | 风量调节阀 | 金丽厨 | 600\*400\*300 | 2 | 个 | 780 | 1560 | 采用1.5mm镀锌板造 | |
| 13 | 橡塑保温 | 金丽厨 | 10mm厚 | 144 | 平米 | 56 | 8064 | 10mm厚、保温、降噪 | |
| **A4餐厅** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| **库房1** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AA01 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 1100\*500\*1800 | 3 | 台 | 1170 | 3510 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| AA02 | 双星感应洗手池 | 金丽厨 | 1100\*550\*800+100 | 1 | 台 | 1690 | 1690 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。6、配置感应水龙头。 | |
| AA03 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 台 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
|  | **鱼类加工间** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AB01 | 单星杀鱼台 | 金丽厨 | 1400\*800\*800+100 | 2 | 台 | 1820 | 3640 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.2mm不锈钢拉丝板，尺寸450\*500\*300；3、星盆配置冷水、热水进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫，底部需作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；5、配不锈钢子弹脚4个。6、台面开残食孔，尺寸150\*300，下配残食车、残食桶。 | |
| AB02 | 高压花洒 | 龙旗嘉业 | LQ-B01/台上式 | 2 | 个 | 1500 | 3000 | 台式单孔的水龙头底座,不锈钢双扣软管 152mm墙上托架，18"（475mm)进水口软管 喷阀：1.48GPM | |
| AB03 | 四门双温冰箱 |  |  | 1 | 台 |  |  | 利旧 | |
| AB04 | 四门静电解冻柜 | 贝诺 | 1229\*800\*1970 | 1 | 台 | 20644 | 20644 | 省电、省时、省水，解冻快，一般6小时，每天解冻2~3次  内外同时解冻，温差小 没有损耗 负温下解冻，无血水流出，品质保持 | |
| AB05 | 挂墙刀箱 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具 -可放置5把刀具 | |
| AB06 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/10米 | 1 | 台 | 3100 | 3100 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AB07 | 紫外线消毒灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 2 | 台 | 270 | 540 | 含灯管及灯架，UV-C灯管。 | |
| AB08 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 台 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
|  | **肉类加工间** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AC01 | 大单星水池 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+100 | 4 | 台 | 1170 | 4680 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AC02 | 双层工作台 | 金丽厨 | 600\*760\*800+100 | 1 | 台 | 650 | 650 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AC03 | 挂墙刀箱 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具 -可放置5把刀具 | |
| AC04 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/10米 | 1 | 台 | 3100 | 3100 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AC05 | 紫外线消毒灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 2 | 台 | 270 | 540 | 含灯管及灯架，UV-C灯管。 | |
| AC06 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1500\*760\*800 | 2 | 台 | 1209 | 2418 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AC07 | 四门双温冰箱 |  |  | 1 | 台 |  |  | 利旧 | |
| AC08 | 四门静电解冻柜 | 贝诺 | 1229\*800\*1970 | 1 | 台 | 20644 | 20644 | 省电、省时、省水，解冻快，一般6小时，每天解冻2~3次  内外同时解冻，温差小 没有损耗 负温下解冻，无血水流出，品质保持 | |
| AC09 | 钜骨机 | 尚丰祥 | STW-300/780\*510\*1690 | 1 | 台 | 17200 | 17200 | 电压：380V 额定功率：1.5KW 带轮直径：300mm 锯带线速度：15m/s 工作台规格：715\*662mm 切割厚度：30-250mm 整机重量：110KG 外形尺寸：780\*710\*1690 | |
| AC10 | 切片机 |  | HB-2S/台上式 | 1 | 台 |  |  | 利旧 | |
| AC11 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1000\*760\*800+100 | 1 | 台 | 910 | 910 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AC12 | 绞切两用机 | 美鹰 | JQ-2/560\*480\*810 | 1 | 台 | 3150 | 3150 | 整机采用不锈钢制作，集切肉绞馅功能于一体，切肉厚薄均匀，可切片、切丝、绞馅，切肉厚度：3-5mm,效率：400（片）200（丝）100（馅）电压：220V/1.1KW, | |
| AC13 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 台 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
|  | **凉菜加工间** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AD01 | 燃气单头低汤灶 | 金丽厨 | 700\*750\*550+700 | 1 | 台 | 1950 | 1950 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •配有独特的火焰式火咀、火种喉，自动适应锅底直径，提高热效率。 热负荷: 32kW 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：摇摆式水龙头 | |
| AD02 | 燃气四头煲仔炉 | 金丽厨 | 760\*1000\*810+440 | 1 | 台 | 1560 | 1560 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率，  •配电磁安全掣 热负荷: 5kWx4=20kW 熄火保护: 热电偶熄火保护; | |
| AD03 | 拼板台 | 金丽厨 | 400\*1000\*810+440 | 2 | 台 | 520 | 1040 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁；2、脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AD04 | 燃气环保双头单尾炒灶 | 金丽厨 | 1800\*1000\*810+440 | 1 | 台 | 4680 | 4680 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 环保炉头: 向内火环保预混炉头; 热负荷: 42x2kW=84kW 风机: E2风机x2 （220V, 50Hz, 0.25kWx2） 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; •满足国家一级能效标准 标配：尾撑、摇摆式水龙头、锅枕 | |
| AD05 | 燃气单门蒸柜 | 金丽厨 | 700\*910\*1800 | 1 | 台 | 10440 | 10440 | •柜体采用304#1.5mm不锈钢板材，骨架采用304#不锈钢方管40mm\*40mm\*1.5mm制作，发生器采用304#2.0mm不锈钢制作。 •炉通脚用直径51\*2.0mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚，调节高度为40mm。 •炉头配备高效节能低噪音环保型燃烧器，按钮电源开关，自动脉冲电子点火系统。 •装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统。配备点火装置；敞开式水箱，易清洁水垢，增加使用寿命。 •蒸煮效能，8-10分钟产生蒸汽。 •高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； •配电磁安全掣；热负荷: 56kW ； •电源: 220V/50Hz/0.3kW  •点火: 脉冲电子点火; •熄火保护: 离子检测熄火保护; •满足国家一级能效标准 | |
| AD06 | 软水机 | 滨特尔 | 330\*572\*650 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 工作压力范围：0.14-0.35MPa 净水流量：1.1吨/小时 额定总净水量：9500m³ | |
| AD07 | 厨房灭火系统 | 欧安 | 单瓶 | 1 | 台 | 11000 | 11000 | 系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关 | |
| AD08 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 5400\*1500\*600 | 8.1 | 平米 | 1730 | 14013 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| 不锈钢装饰板 | 金丽厨 | L=6900 | 1 | 项 | 1794 | 1794 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| AD09 | 冷冻工作柜 | 贝诺 | 1800\*760\*800+100 | 1 | 台 | 7735 | 7735 | 整体采用加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，超厚发泡层，保温隔热效果好，内置蒸发器盘管全铜管制作，自动回归门设计，避免冷量流失，易拆卸磁性门封，风冷无霜设计，智能自动化霜自动排水；温度范围：-15℃～-25℃， 容积：300L,制冷方式：风冷，物架层数：1层，电子数字温控，功率：360W/220V | |
| AD10 | 座台双层架 | 金丽厨 | 1800\*350\*600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 选用304#不锈钢拉丝板，台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板；台面板内加强筋采用1.2mm厚不锈钢板拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管 | |
| AD11 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+100 | 1 | 台 | 1040 | 1040 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AD12 | 座台双层架 | 金丽厨 | 1200\*350\*600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 选用304#不锈钢拉丝板，台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板；台面板内加强筋采用1.2mm厚不锈钢板拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管 | |
| AD13 | 补角台 | 金丽厨 | 300\*500\*800+100 | 1 | 台 | 650 | 650 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁；2、脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AD14 | 双星水池 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+100 | 1 | 台 | 1898 | 1898 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AD15 | 挂墙刀箱 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具 -可放置5把刀具 | |
| AD16 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/10米 | 1 | 台 | 3100 | 3100 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AD17 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 台 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
|  | **凉菜间制作间** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AE01 | 壁挂式感应洗手池 | 金丽厨 | 450\*450\*250+100 | 1 | 台 | 975 | 975 | 1、板材采用304#不锈钢板； 2、台面和星盆厚度均为1.5mm； 3、配置感应水龙头，配有下水口，下水器配备杂物过滤和清除装置。 | |
| AE02 | 烘手器 | 英特汉莎 | 250\*238\*230 | 1 | 台 | 320 | 320 | 表面采用钢琴面艺术烤漆工艺 | |
| AE03 | 双门消毒柜 | 龙海 | RTP720/1192\*553\*1660 | 1 | 台 | 3500 | 3500 |  | |
| AE04 | 三星水池 | 金丽厨 | 1500\*760\*850+100 | 1 | 台 | 2210 | 2210 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AE05 | 净水器 | 纯雪 | 3级过滤 | 1 | 台 | 2100 | 2100 | 处理量：18000加仑(68137升) 流量：12升/分； 进水温度：2-38℃； 进水压力：10-125 PSI（0.7-8.6 Bar) | |
| AE06 | 制冰机 | 雪人snowsman | 478\*580\*735 | 1 | 台 | 3024 | 3024 | 外壳采用食品级不锈钢304。 前进前出风冷凝散热气流，节约设备左右安装控件，保证设备性能。 可拆卸式滤网，方便维护。 方便操作的前面板开关按钮。 打开后可隐藏的储冰箱门，节约操作空间。 冷凝系统：风冷 最大日产冰量：47KG 储冰量：15kg 电压：220v 功率：500w | |
| AE07 | 单层工作台 | 金丽厨 | 900\*760\*850+100 | 1 | 台 | 715 | 715 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁；2、脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AE08 | 保鲜工作柜 | 贝诺 | 1500\*760\*850+100 | 1 | 台 | 6825 | 6825 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，温度参考范围：'-6℃～12℃，制冷方式：风冷，额电压：220v，定输入参考功率：0.3kw | |
| AE09 | 壁挂空调 | 格力 | KFR-32GW/(32521)FNHhAc-A1/1.5P | 1 | 台 | 6300 | 6300 | 1.5匹 一级能效 变频 冷暖自洁 壁挂式 | |
| AE10 | 商用微波炉 | 美的 | 641\*560\*451 | 1 | 台 | 525 | 525 | 电压：220V/50HZ，输出功率1800W。内胆容量：34L,上下微波系统加热，360°加热均匀。可叠加式加热，微晶陶瓷底盘，多段烹调加热模式。电流：16A（空调插座）。 | |
| AE11 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*760\*850+100 | 1 | 台 | 2990 | 2990 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AE12 | 挂墙刀箱 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具 -可放置5把刀具 | |
| AE13 | 补角台 | 金丽厨 | 300\*500\*850+100 | 1 | 台 | 650 | 650 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁；2、脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AE14 | 紫外线消毒灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 2 | 台 | 270 | 540 | 含灯管及灯架，UV-C灯管。 | |
| AE15 | 四门保鲜冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 2 | 台 | 8710 | 17420 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，温度范围：-6℃～12℃，制冷方式：风冷，自动除霜，电压：220v，额定输入功率：0.62kw。 | |
| AE16 | 四门双温冰箱 |  |  | 1 | 台 |  |  | 利旧 | |
| AE17 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 台 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
|  | **洗消间** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AF01 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/10米 | 1 | 台 | 3100 | 3100 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AF02 | 单孔残食台 | 金丽厨 | 1000\*760\*800+100 | 1 | 台 | 910 | 910 | 选用304#不锈钢拉丝板，台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；台面板内加强筋采用1.2mm厚不锈钢板拉丝板；背板采用1.0mm厚不锈钢拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管；通配不锈钢可调性子弹脚。 | |
| AF03 | 大单星水池 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+100 | 4 | 台 | 1170 | 4680 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AF04 | 高压花洒 | 龙旗嘉业 | LQ-B01/台上式 | 2 | 台 | 1500 | 3000 | 台式单孔的水龙头底座,不锈钢双扣软管 152mm墙上托架，18"（475mm)进水口软管 喷阀：1.48GPM | |
| 高压花洒 | 龙旗嘉业 | LQ-B01/台上式 | 1 | 台 | 1500 | 1500 | 台上型 单孔 花洒龙头;39"(991mm) 不锈钢弹性软管；18"长度的进水软管（1/2“连接头），152mm 墙壁托架;花洒龙头连环；喷枪头流量：5.37升/分钟； | |
| AF05 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+100 | 1 | 台 | 1040 | 1040 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AF06 | 工业风扇 | 天邦 | 壁挂式 | 2 | 台 | 180 | 360 | 电压功率：220V/0.2KW | |
| AF07 | 紫外线消毒灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 4 | 台 | 270 | 1080 | 含灯管及灯架，UV-C灯管。 | |
| AF08 | 单星水池带入机台 | 金丽厨 | 1500\*772\*850+100 | 1 | 台 | 1820 | 1820 | 1、台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁；2、台面加传送滚珠；3、层板采用1.0mm不锈钢拉丝板；4、脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢进口圆管，配可调性不锈钢子弹脚；5、台下面安装有底层板，底层板38mm高，12mm折边成为槽形，四角切至与脚管配合，层板下面安装32\*100\*25mm的不锈钢槽型补强撑。6、与洗碗机匹配。 | |
| AF09 | 软水机 | 滨特尔 | 330\*572\*650 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 工作压力范围：0.14-0.35MPa 净水流量：1.1吨/小时 额定总净水量：9500m³ | |
| AF10 | 不锈钢集气罩 | 金丽厨 | 3100\*1200\*600 | 3.72 | 平米 | 1730 | 6435.6 | 采用304#1.2mm厚不锈钢板制作，配500\*500mm不锈钢栅格式隔油网片 | |
| 不锈钢装饰板 | 金丽厨 | L=7600 | 1 | 项 | 1976 | 1976 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| AF11 | 通道洗碗机 | 格蓝科思 | GL系列/2650\*830\*1400 | 1 | 台 | 75000 | 75000 | 1.双加热洗涤缸结构：洗涤能力可达260洗涤篮/小时，效果更显著。 2.热回收装置：利用操作时产生的蒸汽预热进水温度，使水温提高20摄氏度，大大节省能源；内置式电漂洗加热容器和独立漂洗水箱，具备缺水，过热，防干烧等保护装置。 3.超低的漂洗用水量：30-400升/小时，减少催干剂及洗涤剂的用量，降低用户运行成本。 4.机器总功率49.8千瓦/小时；电压380V。 5.内置式电漂洗加热器及漂洗泵,保障水压稳定。漂洗加热器采用316不锈钢, 带过热保护装置 6.机器管道具有反虹吸·过压等保护装置，机器内软管可承受90BAR的最大压力。 7.圆弧过渡V型洗涤水槽，杜绝污物滞留且带自清洁功能。 8.机器配置带数字显示的微机控制系统，可实时显示各洗涤温度和马达故障提醒功能，让员工操作方便又快捷，模块化设计及控制硬件的分区布置，保证机器运行安全又可靠。 9.机器门采用双层不锈钢且内夹保温层，起到隔热·降噪音·减少机器热量散失和降低耗电量。 10.带热回收, 烘干机, 双加热丝加强版含热回收系统可过71度测试。11、安装药液分配器。 | |
| AF12 | 洁碟台 | 金丽厨 | 1600\*772\*850+100 | 1 | 台 | 1170 | 1170 | 选用304#不锈钢拉丝板，台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；台面板内加强筋采用1.2mm厚不锈钢板拉丝板；背板采用1.0mm厚不锈钢拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管；通配不锈钢可调性子弹脚。 | |
| AF13 | 双门消毒柜 | 龙海 | 1310\*650\*1980 | 2 | 台 | 3920 | 7840 |  | |
| AF14 | 双门消毒柜 | 龙海 | 1310\*690\*1980 | 2 | 台 | 3920 | 7840 | 超大功率消毒，100摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，规格：1310\*650\*1980mm 温度范围：20-125℃ 消毒方式：热风循环 容积：720L 电压：220v 功率：4.4kw | |
| AF15 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 3 | 台 | 410 | 1230 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
|  | **酸奶间** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AH01 | 扇形壁挂式感应洗手池 | 金丽厨 | L=450 | 1 | 台 | 780 | 780 | 1、板材采用304#不锈钢板； 2、台面和星盆厚度均为1.5mm； 3、配置感应水龙头，配有下水口，下水器配备杂物过滤和清除装置。 | |
| AH02 | 烘手器 | 英特汉莎 | 250\*238\*230 | 1 | 台 | 320 | 320 | 表面采用钢琴面艺术烤漆工艺 | |
| AH03 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1100\*800\*800+100 | 2 | 台 | 2470 | 4940 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AH04 | 双门保鲜柜 |  | 630\*815\*1950 | 1 | 台 |  |  | 利旧 | |
| AH05 | 四门冷冻柜 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 9386 | 9386 | 柜内304不锈钢制作，先进的环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱专利设计，温度范围：'-25℃ ~ -15℃，，制冷方式：风冷，自动除霜，电压：220v，额定输入功率：0.62kw | |
| AH06 | 四门保鲜冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 8710 | 8710 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，温度范围：-6℃～12℃，制冷方式：风冷，自动除霜，电压：220v，额定输入功率：0.62kw。 | |
| AH07 | 双门醒发箱 | 江苏三麦 | SP-36S/1060\*990\*2030 | 1 | 台 | 12740 | 12740 | 规格：双门36盘 电压：220V 单相 功率2.05Kw 双层不锈钢箱体。 喷水加喷蒸汽式加湿，可实现强制加湿。 电子水位计控制水位。 分段加热方式，不重温。 内置宽循环风道，利于温湿度的均匀循环。 电子轻触式数显控制器，温度、湿度、时间独立显示。 | |
| AH08 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 900\*760\*800+100 | 1 | 台 | 2210 | 2210 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AH09 | 双星水池 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+100 | 1 | 台 | 1898 | 1898 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AH10 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/10米 | 1 | 台 | 3100 | 3100 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AH11 | 紫外线消毒灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 1 | 台 | 270 | 270 | 含灯管及灯架，UV-C灯管。 | |
| AH12 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 台 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
|  | **酒水库** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AI01 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 1100\*500\*1800 | 1 | 台 | 1170 | 1170 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| AI02 | 大双门保鲜柜 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 2 | 台 | 9581 | 19162 | 柜内304不锈钢制作，先进的环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱专利设计，温度范围：'-6℃～12℃，，制冷方式：风冷，自动除霜，电压：220v，额定输入功率：0.62kw | |
|  | **库房2** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AI03 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 1100\*500\*1800 | 6 | 台 | 1170 | 7020 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
|  | **库房3** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AI04 | 米面架 | 金丽厨 | 1100\*600\*300 | 5 | 台 | 520 | 2600 | 层板采用1.2毫米304#不锈钢板制造。层板38毫米高，12毫米折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安装50×50×1.2毫米厚的不锈钢方管补强撑。支架采用不锈钢管壁厚1.2毫米, 竖管直径为38毫米的圆形不锈钢管，层架高低度可调，所有脚管都安装不锈钢可调脚。 | |
| AI05 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 台 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
|  | **主食制作间** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AJ01 | 电饼铛 |  | 840\*810\*640 | 2 | 台 |  |  | 利旧 | |
| AJ02 | 压面机 |  | 900\*545\*1175 | 1 | 台 |  |  | 利旧 | |
| AJ03 | 搅拌机 | 江苏三麦 | SC-40L /670\*620\*1250 | 1 | 台 | 9490 | 9490 | 料桶容积：40L；额定电压：380v；额定频率：50Hz；电机功率：2.2kw；最大和面量：12kg；搅拌转速：96/168/306； | |
| AJ04 | 四门冷冻柜 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 9386 | 9386 | 柜内304不锈钢制作，先进的环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱专利设计，温度范围：'-25℃ ~ -15℃，，制冷方式：风冷，自动除霜，电压：220v，额定输入功率：0.62kw | |
| AJ05 | 三门储物柜 |  | 1200\*500\*1800 | 2 | 台 |  |  | 利旧 | |
| AJ06 | 上掀推入门储物柜 | 金丽厨 | 500\*1000\*1590 | 1 | 台 | 3380 | 3380 | 采用304#不锈钢拉丝板，外板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板；柜内层板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，柜围板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，趟门采用1.2mm厚不锈钢拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管；通配不锈钢可调性子弹脚。 | |
| AJ07 | 三层六盘电烤箱 |  |  | 1 | 台 |  |  | 利旧 | |
| 不粘烤盘 | 天邦 | 与烤箱匹配 | 20 | 个 | 68 | 1360 | 采用镀铝钢板制作，耐高温、加厚、坚固耐用 | |
| AJ08 | 四门保鲜冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 8710 | 8710 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，温度范围：-6℃～12℃，制冷方式：风冷，自动除霜，电压：220v，额定输入功率：0.62kw。 | |
| AJ09 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/10米 | 1 | 台 | 3100 | 3100 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AJ10 | 挂墙刀箱 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具 -可放置5把刀具 | |
| AJ11 | 单星水池 | 金丽厨 | 1200\*800\*800+100 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AJ12 | 单星水池 | 金丽厨 | 1000\*800\*800+100 | 1 | 台 | 1248 | 1248 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AJ13 | 单孔残食柜 | 金丽厨 | 700\*800\*800+100 | 1 | 台 | 650 | 650 | 1、采用304不锈钢板制作。2、台面采用1.2mm厚不锈钢板。3、配Φ50mm不锈钢管腿及配可调不锈钢子弹脚。 | |
| 活动垃圾桶 | 华亨 | 76L | 1 | 台 | 240 | 240 | 圆形、底座直径400mm,带4个静音万向轮。桶上盖500mm。连底座高700mm。加厚工程塑料，坚固耐用。 | |
| AJ14 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*900\*800 | 1 | 台 | 2990 | 2990 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AJ15 | 异形木面案工作柜 | 金丽厨 | 2400\*1500\*800 | 1 | 台 | 3640 | 3640 | 1、台面为50mm柳木； 2、台面下设1台单通工作柜（2400\*750\*750，采用304#不锈钢拉丝板、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚）。和1台单层工作台(2400\*750\*750、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁；2、脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。可放4辆面粉车）。 | |
| AJ16 | 面粉车 | 金丽厨 | 600\*500\*550 | 4 | 辆 | 780 | 3120 | 1、采用304#不锈钢拉丝板； 2、车身采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，盖1.5mm厚； 3、装配静音承重耐磨脚轮4个，具有刹车功能。 | |
| AJ17 | 米面架 | 金丽厨 | 900\*760\*300 | 1 | 台 | 520 | 520 | 层板采用1.2毫米304#不锈钢板制造。层板38毫米高，12毫米折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安装50×50×1.2毫米厚的不锈钢方管补强撑。支架采用不锈钢管壁厚1.2毫米, 竖管直径为38毫米的圆形不锈钢管，层架高低度可调，所有脚管都安装不锈钢可调脚。 | |
| 封墙钢板 | 金丽厨 | 1000\*1000 | 1 | 平米 | 280 | 280 | 采用304不锈钢拉丝板，板为1.5mm厚。根据现场尺寸制作 | |
| AJ18 | 切碎机 | 尚丰祥 | STW-100L/340\*320\*520 | 1 | 台 | 18300 | 18300 | 额定使用功率：58W 额定电压：220V 额定时间：30分钟，自动过载保护功能 切片圆盘：厚度3.0mm（标准） | |
| AJ19 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+100 | 1 | 台 | 2990 | 2990 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AJ20 | 打蛋机 |  | 10L | 1 | 台 |  |  | 利旧 | |
| AJ21 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 台 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
|  | **蒸煮间** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AK01 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/10米 | 1 | 台 | 3100 | 3100 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AK02 | 移动工作台 | 金丽厨 | 1200\*700\*800 | 2 | 台 | 975 | 1950 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁；2、层板采用1.0mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配4个活动式脚轮（两定向两万向）。 | |
| AK03 | 厨房灭火系统 | 欧安 | 单瓶 | 1 | 台 | 11000 | 11000 | 系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关 | |
| AK04 | 燃气单头低汤灶 | 金丽厨 | 700\*750\*550+700 | 1 | 台 | 1950 | 1950 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •配有独特的火焰式火咀、火种喉，自动适应锅底直径，提高热效率。 热负荷: 32kW 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：摇摆式水龙头 | |
| AK05 | 燃气单头大锅灶（带锅） | 金丽厨 | 1300\*1400\*810+440 | 1 | 台 | 5850 | 5850 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 炉头: 向内火环保预混炉头； 配风气联动装置 热负荷: 48kw 风机: E2风机 （220V, 50Hz, 0.25kw） 点火: 脉冲电子点火； 熄火保护: 离子检测熄火保护 | |
| AK06 | 单星水池 | 金丽厨 | 600\*800\*810+440 | 1 | 台 | 650 | 650 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AK07 | 燃气单头炒灶 | 金丽厨 | ZCTG1-28A/800\*800\*810+440 | 1 | 台 | 4160 | 4160 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •衬板厚度5mm； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 环保炉头: 向内火环保预混炉头; 热负荷: 48kW 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：摇摆水龙头 | |
| AK08 | 燃气双门蒸箱 | 金丽厨 | 1200\*910\*1850 | 3 | 台 | 10270 | 30810 | •柜体采用304#1.5mm不锈钢板材，骨架采用304#不锈钢方管40mm\*40mm\*1.5mm制作，发生器采用304#2.0mm不锈钢制作。 •炉通脚用直径51\*2.0mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚，调节高度为40mm。 •炉头配备高效节能低噪音环保型燃烧器，按钮电源开关，自动脉冲电子点火系统。 •装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统。配备点火装置；敞开式水箱，易清洁水垢，增加使用寿命。 •蒸煮效能，8-10分钟产生蒸汽。 •高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； •配电磁安全掣；热负荷: 56kW ； •电源: 220V/50Hz/0.3kW  •点火: 脉冲电子点火； •熄火保护: 离子检测熄火保护； •双门左右可单独控温，单独加热； •满足国家一级能效标准； | |
| AK09 | 软水机 | 滨特尔 | 330\*572\*650 | 3 | 台 | 4500 | 13500 | 工作压力范围：0.14-0.35MPa 净水流量：1.1吨/小时 额定总净水量：9500m³ | |
| AK10 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 7600\*1800\*600 | 17.8 | 平米 | 1730 | 30794 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| 不锈钢装饰板 | 金丽厨 | L=8400 | 1 | 项 | 2184 | 2184 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| AK11 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 2100\*1500\*600 | 3.15 | 平米 | 1730 | 5449.5 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| 不锈钢装饰板 | 金丽厨 | L=3400 | 1 | 项 | 910 | 910 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| AK12 | 四门冷冻柜 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 2 | 台 | 9386 | 18772 | 柜内304不锈钢制作，先进的环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱专利设计，温度范围：'-25℃ ~ -15℃，制冷方式：风冷，自动除霜，电压：220v，额定输入功率：0.62kw | |
| AK13 | 不锈钢和面机 | 江苏三麦 | SS-1A/≤1080\*600\*1035 | 1 | 台 | 28600 | 28600 | 额定和面量：25kg/次 电压：380V 配用电机：2.2kw 搅拌叶转速：30r/min | |
|  | **西点间** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AL01 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/10米 | 1 | 台 | 3100 | 3100 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AL02 | 木面案工作台 | 金丽厨 | 1800\*760\*800+100 | 1 | 台 | 1820 | 1820 | 1、台面为50mm柳木； 2、腿采用φ50×1.5mm不锈钢管，横撑采用51X51X1.5不锈钢方通。交叉肌采用φ32×1.5mm不锈钢管； 3、装φ50可调式不锈钢子弹脚。 4、固定螺栓采用不锈钢材质。 | |
| AL03 | 面粉车 | 金丽厨 | 600\*500\*550 | 1 | 台 | 780 | 780 | 1、采用304#不锈钢拉丝板； 2、车身采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，盖1.5mm厚； 3、装配静音承重耐磨脚轮4个，具有刹车功能。 | |
| AL04 | 挂墙刀箱 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具 -可放置5把刀具 | |
| AL05 | 保鲜工作柜 | 贝诺 | 1800\*760\*850+100 | 1 | 台 | 7033 | 7033 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，温度参考范围：'-6℃～12℃，制冷方式：风冷，额电压：220v，定输入参考功率：0.3kw | |
| AL06 | 台式打蛋机 | 江苏三麦 | KM-7/240\*400\*410 | 1 | 台 | 2470 | 2470 | 容量：7L 电压：220V 功率：0.3KW | |
| AL07 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 3300\*1550\*600 | 5.1 | 平米 | 1730 | 8823 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| 不锈钢装饰板 | 金丽厨 | L=4850 | 1 | 项 | 1274 | 1274 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| AL08 | 三层六盘电烤箱 | 江苏三麦 | SEC-3Y /1310\*1170\*1760 | 1 | 台 | 25740 | 25740 | 不锈钢304材质，功率：380V/19.5KW 1.高温不变形 2.电热丝，专业技术网状排布，活力均匀，升温快。 3.电脑板，每层内置有卤灯，确保工作内部照明，安全可靠 4.带一层喷雾、石板加热 内膛尺寸：890\*750\*230 | |
| AL09 | 搅拌机 |  | B30 | 1 | 台 |  |  | 利旧 | |
| AL10 | 单门醒发箱 | 江苏三麦 | SP-16S/550\*1010\*1910 | 1 | 台 | 9620 | 9620 | 规格：单门16盘 电压：220V 单相 功率1.25Kw 双层不锈钢箱体，加厚发泡保温层，坚固、保温好。 喷水加喷蒸汽式加湿，可实现强制加湿。 分段加热方式，不重温。 内置宽循环风道，利于温湿度的均匀循环。 电子轻触式数显控制器，温度、湿度、时间独立显示。 | |
| AL11 | 四门双温冰箱 |  |  | 1 | 台 |  |  | 利旧 | |
| AL12 | 补角台 | 金丽厨 | 760\*800\*800+100 | 1 | 台 | 1105 | 1105 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁；2、脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AL13 | 大单星水池 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+100 | 1 | 台 | 1170 | 1170 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
|  | **留样间** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AM01 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 台 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| AM02 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*800\*800+100 | 2 | 台 | 2535 | 5070 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AM03 | 四门留样冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 9061 | 9061 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
|  | **开水间** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AN01 | 开水器连底座 | 香厨 | XC-J-9/540\*480\*1530 | 1 | 台 | 1540 | 1540 | 1.整机采用304不锈钢板制作。t≧0.6 2.电压功率：380V/9KW。额定容量50L. 3.整体环保材料保温层。保温效果良好。 4.采用微电脑控制，步进式加热原理，圆弧形内胆，生熟水分开，没有混合水。 | |
| AN02 | 净水器 | 纯雪 | 3级过滤 | 1 | 台 | 2100 | 2100 | 处理量：18000加仑(68137升) 流量：12升/分； 进水温度：2-38℃； 进水压力：10-125 PSI（0.7-8.6 Bar) | |
| AN03 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1000\*760\*800+100 | 1 | 台 | 2340 | 2340 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AN04 | 双星水池 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+100 | 1 | 台 | 1508 | 1508 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AN05 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 台 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
|  | **副食操作间** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AO01 | 燃气三门蒸柜 | 金丽厨 | ZXTF40-A/910\*910\*1850 | 2 | 台 | 8190 | 16380 | •柜体采用304#1.5mm不锈钢板材，骨架采用304#不锈钢方管40mm\*40mm\*1.5mm制作，发生器采用304#2.0mm不锈钢制作。 •炉通脚用直径51\*2.0mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚，调节高度为40mm。 •炉头配备高效节能低噪音环保型燃烧器，按钮电源开关，自动脉冲电子点火系统。 •装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统。配备点火装置；敞开式水箱，易清洁水垢，增加使用寿命。 •蒸汽效益8-10分钟产生蒸汽。 •高速蒸煮效能，自动入水装置。 热 负 荷：56kW。 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; | |
| AO02 | 软水机 | 滨特尔 | 330\*572\*650 | 2 | 台 | 4500 | 9000 | 工作压力范围：0.14-0.35MPa 净水流量：1.1吨/小时 额定总净水量：9500m³ | |
| AO03 | 燃气八头煲仔炉 |  | 1200\*7500\*810 | 1 | 台 |  |  | 利旧 | |
| AO04 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 4500\*1500\*600 | 6.75 | 平米 | 1730 | 11677.5 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| 不锈钢装饰板 | 金丽厨 | L=6000 | 1 | 项 | 1560 | 1560 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| AO05 | 燃气双头低汤灶 | 金丽厨 | 1200\*750\*550+700 | 1 | 台 | 2990 | 2990 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •配有火焰式火咀、火种喉，自动适应锅底直径。 •热负荷: 32kWx2=64kW •点火: 脉冲电子点火; •熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：摇摆式水龙头 | |
| AO06 | 燃气双头双尾炒灶 | 金丽厨 | ZCTG1-28A/2200\*1200\*810+440 | 1 | 台 | 7280 | 7280 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 环保炉头: 向内火环保预混炉头; 热负荷: 42x2kW=84kW 风机: E2风机x2 （220V, 50Hz, 0.25kWx2） 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; •满足国家一级能效标准 标配：尾撑、摇摆式水龙头、锅枕 | |
| AO07 | 燃气双头双尾炒灶 | 金丽厨 | ZCTG1-28A/2200\*1200\*810+440 | 2 | 台 | 7280 | 14560 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 环保炉头: 向内火环保预混炉头; 热负荷: 42x2kW=84kW 风机: E2风机x2 （220V, 50Hz, 0.25kWx2） 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; •满足国家一级能效标准 标配：尾撑、摇摆式水龙头、锅枕 | |
| AO08 | 拼板台 | 金丽厨 | 400\*1200\*810+440 | 5 | 台 | 520 | 2600 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁；2、脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AO09 | 燃气单头大锅灶（带锅） | 金丽厨 | DZTY800/28-A/1200\*1200\*810+440 | 2 | 台 | 5850 | 11700 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 炉头: 向内火环保预混炉头； 配风气联动装置 热负荷: 48kw 风机: E2风机 （220V, 50Hz, 0.25kw） 点火: 脉冲电子点火； 熄火保护: 离子检测熄火保护 | |
| AO10 | 厨房灭火系统 | 欧安 | 双瓶 | 1 | 台 | 15000 | 15000 | 系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关 | |
| AO11 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 12800\*1700\*600 | 21.76 | 平米 | 1730 | 37644.8 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| 不锈钢装饰板 | 金丽厨 | L=12800 | 1 | 项 | 3380 | 3380 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| AO12 | 调料车 | 金丽厨 | 740\*560\*800 | 3 | 辆 | 884 | 2652 | 板材采用304#不锈钢板。台面1.5mm厚不锈钢板，底用厚1.0mm不锈钢槽做加力筋；装万向重力带刹车静音轮。配10个调料罐。 | |
| AO13 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1800\*760\*800 | 4 | 台 | 2210 | 8840 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AO14 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1500\*760\*800 | 4 | 台 | 1209 | 4836 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AO15 | 双星水池 | 金丽厨 | 1500\*800\*800+100 | 2 | 台 | 1976 | 3952 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AO16 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1500\*800\*800+100 | 1 | 台 | 1209 | 1209 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AO17 | 四门双温冰箱 |  |  | 2 | 台 |  |  | 利旧 | |
| AO18 | 挂墙刀箱 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具 -可放置5把刀具 | |
| AO19 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/15米 | 1 | 台 | 3800 | 3800 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AO20 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 2 | 台 | 410 | 820 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
|  | **蔬菜加工间** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AP01 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1050\*800\*800+100 | 2 | 台 | 975 | 1950 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AP02 | 玻璃门保鲜柜 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 4 | 台 | 9061 | 36244 | 柜内304不锈钢制作，先进的环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱专利设计，温度参考范围：'-6℃～12℃，制冷方式：风冷，自动除霜，电压：220v，额定参考输入功率：0.62kw | |
| AP03 | 紫外线消毒灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 4 | 台 | 270 | 1080 | 含灯管及灯架，UV-C灯管。 | |
| AP04 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1800\*760\*800 | 2 | 台 | 1430 | 2860 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AP05 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/10米 | 1 | 台 | 3100 | 3100 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AP06 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1000\*760\*800+100 | 1 | 台 | 910 | 910 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AP07 | 挂墙刀箱 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 2 | 台 | 1430 | 2860 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具 -可放置5把刀具 | |
| AP08 | 大单星水池 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+100 | 4 | 台 | 1170 | 4680 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AP09 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 台 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
|  | **择菜间** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AQ01 | 大单星水池 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+100 | 3 | 台 | 1170 | 3510 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AQ02 | 双层工作台 | 金丽厨 | 500\*760\*800+100 | 1 | 台 | 650 | 650 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AQ03 | 蔬菜沥水架 | 金丽厨 | 1100\*760\*300 | 3 | 台 | 520 | 1560 | 采用38\*38mm不锈钢1.5mm厚方管制作，下配可调节式子弹脚。 | |
| AQ04 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1000\*760\*800+100 | 1 | 台 | 910 | 910 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AQ05 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+100 | 1 | 台 | 2990 | 2990 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AQ06 | 挂墙刀箱 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具 -可放置5把刀具 | |
| AQ07 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/10米 | 1 | 台 | 3100 | 3100 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AQ08 | 紫外线消毒灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 2 | 台 | 270 | 540 | 含灯管及灯架，UV-C灯管。 | |
| AQ09 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 台 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
|  | **冷库** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AR01 | 解冻库 | 众发 | 4300\*2600\*2600 | 1 | 座 | 37830 | 37830 | 制冷量：5214W、压缩机名义功率：2.2kw、制冷剂：R22、电压：380v、冷凝器电机功率：180w\*2库板采用双面不锈钢聚氨酯保温技术，库板厚度：100mm。保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物。解冻库温度：-5℃至15℃。库门数量：1。电源电压：380V/50HZ。除霜方式：电热化霜。制冷剂：R22。制冷配件：膨胀阀、电磁阀、视液镜、干燥过滤、高低压控制器等采用产品。5.地面铺防滑不锈钢板。 | |
| AR02 | 冷冻库 | 众发 | 4600\*3200\*2600 | 1 | 座 | 50050 | 50050 | 库板采用0.8mm厚双面304#不锈钢聚氨酯保温技术，库板厚度：100mm。保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物。冷冻温度：0℃至-18℃。库门数量：1,库门：1.2mm厚双面304#不锈钢，尺寸1900×860mm，自动回归门；门框边设防冻发热线。重型门铰、液压闭门器、库门拉手带锁并含内设开启装置、内设安全锁。电源电压：380V/50HZ。除霜方式：电热化霜。制冷剂：404A。制冷配件：膨胀阀、电磁阀、视液镜、干燥过滤、高低压控制器等采用产品，地面铺防滑不锈钢板。 | |
| AR03 | 冷藏库 | 众发 | 6000\*3000\*2600 | 1 | 座 | 61100 | 61100 | 库板采用0.8mm厚双面304#不锈钢聚氨酯保温技术，库板厚度：100mm。保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物。冷冻温度：0℃至8℃。库门数量：1,库门：1.2mm厚双面304#不锈钢，尺寸1900×860mm，自动回归门；门框边设防冻发热线。重型门铰、液压闭门器、库门拉手带锁并含内设开启装置、内设安全锁。电源电压：380V/50HZ。制冷剂：404A。制冷配件：膨胀阀、电磁阀、视液镜、干燥过滤、高低压控制器等采用产品，地面铺防滑不锈钢板。 | |
| AR04 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 1100\*500\*1800 | 10 | 台 | 1170 | 11700 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| AR05 | 风幕机 | 西奥多 | L=1200mm | 3 | 台 | 2600 | 7800 | 220V/50Hz 功率7.2kw 净重18.5kg 风量1170m³/h | |
|  | **烤鸭间** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AS01 | 烤鸭炉 |  |  | 1 | 台 |  |  | 利旧 | |
| AS02 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1800\*800\*800+100 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AS03 | 台式挂鸭架带接油盆 | 金丽厨 | 1800\*400\*700 | 1 | 台 | 1040 | 1040 | 食品级直径为20mm的实心不锈钢管材制作，承重200KG以上，不变型。接油盆可拆卸、易清洗 | |
| AS04 | 双门消毒柜 | 龙海 | 1310\*690\*1980 | 1 | 台 | 3920 | 3920 | 超大功率消毒，100摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，规格：1310\*650\*1980mm 温度范围：20-125℃ 消毒方式：热风循环 容积：720L 电压：220v 功率：4.4kw | |
| AS05 | 软水机 | 滨特尔 | 330\*572\*650 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 工作压力范围：0.14-0.35MPa 净水流量：1.1吨/小时 额定总净水量：9500m³ | |
| AS06 | 燃气双门蒸箱 | 金丽厨 | 1200\*910\*1850 | 1 | 台 | 10270 | 10270 | •柜体采用304#1.5mm不锈钢板材，骨架采用304#不锈钢方管40mm\*40mm\*1.5mm制作，发生器采用304#2.0mm不锈钢制作。 •炉通脚用直径51\*2.0mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚，调节高度为40mm。 •炉头配备高效节能低噪音环保型燃烧器，按钮电源开关，自动脉冲电子点火系统。 •装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统。配备点火装置；敞开式水箱，易清洁水垢，增加使用寿命。 •蒸煮效能，8-10分钟产生蒸汽。 •高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； •配电磁安全掣；热负荷: 56kW ； •电源: 220V/50Hz/0.3kW  •点火: 脉冲电子点火； •熄火保护: 离子检测熄火保护； •双门左右可单独控温，单独加热； •满足国家一级能效标准； | |
| AS07 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 7600\*1650\*600 | 12.54 | 平米 | 1730 | 21694.2 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| 不锈钢装饰板 | 金丽厨 | L=7600 | 1 | 项 | 2015 | 2015 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| AS08 | 双层工作台 | 金丽厨 | 1800\*760\*800 | 2 | 台 | 1430 | 2860 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；2、层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、台下面安装有底层板，底层板51mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安32\*100\*32mm的不锈钢槽型补强撑；4、脚通采用Ф51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AS09 | 墩布池 | 金丽厨 | 700\*600\*500+1000 | 1 | 台 | 676 | 676 | 采用304#不锈钢1.5mm制作，台面和星盆采用1.5mm厚不锈钢板。3、星盆斗深为270mm。脚通Ф51mmX1.2mm不锈钢管,横撑Ф32mmX1.0mm,配不锈钢子弹脚。 | |
| AS10 | 双星水池 | 金丽厨 | 1800\*800\*800+100 | 1 | 台 | 2340 | 2340 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AS11 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | LQ-Q102/10米 | 1 | 台 | 3100 | 3100 | 有环氧涂层具备高强耐腐蚀性，配开放式洗地龙头连水枪头，铜质旋转接头，配喉管自动回卷装置，配可调节喉管止动器，，水管可耐120℃以上水温及300PSI高压，导向臂可4个方向定位，配不锈钢安装固定架。不锈钢敞开式卷盘，（10.7m）长的蓝色重工软管，内径3/8"，前扳机水枪。 | |
| AS12 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 2 | 台 | 10855 | 21710 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| AS13 | 四门双温冰箱 |  |  | 1 | 台 |  |  | 利旧 | |
| AS14 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 2 | 台 | 410 | 820 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
|  | **晾胚间** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AU01 | 保温库 | 众发 | 4800\*4300\*2800 | 1 | 座 | 82940 | 82940 | 库板采用双面不锈钢聚氨酯保温技术，库板厚度：100mm。保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物。 | |
| 保温库掩门（带专用锁) | 众发 | 与保温库配套 | 1 | 扇 | 4940 | 4940 | 与保温库配套 | |
| 压缩机 | 众发 | 与保温库配套 | 2 | 组 | 7410 | 14820 | 1.容积效率高:涡旋压缩机相邻的月牙形空间之间的压差小，泄漏少，无吸汽和排汽阀，阻力小，无余隙容积的再膨胀。 2.绝热效率高:在同样制冷量情况下，旋涡压缩机比往复式约高10%。 3.噪音小整机振动小。 4.压缩机具有牢固的铸铁机体提供大散热面积以改善压缩机的冷却效果，并采用轻质铝制活塞减少磨擦和振动，具有尖端的电子保护膜块，能提供全面电机保护。 | |
| 蒸发器 | 众发 | 与保温库配套 | 2 | 组 | 4030 | 8060 | 外壳采用钢板，表面喷塑、耐腐蚀、外观美观； 盘管采用钢管错排方式，利用机械胀管，使铜管与翅片紧密结合，换热好； 产品经过2. 5MPaD的气密性试验及系统排污处理； 冷凝器均采用大风量、低转速的电机，具有噪音小、外形美观，可广泛配套于 噪音要求较高的制冷设备中使用; 冷凝器具有迎风面大，均配用低噪音电机， | |
| 控制系统 | 金丽厨 | 与风机配套 | 2 | 套 | 3250 | 6500 | 全自动微电脑模块数显 | |
| 膨胀阀 | 众发 | 与保温库配套 | 2 | 套 | 1040 | 2080 | 与保温库配套 | |
| 制冷/加热管路 | 众发 | 铜质 | 2 | 套 | 650 | 1300 | 铜质 | |
| 照明顶 | 雪莱 | CN-JSD3601PW-BL | 1 | 台 | 1800 | 1800 | 防潮防爆 | |
| 电线 | 小猫 | 1.5mm²、4mm²、 6mm² | 1 | 项 | 750 | 750 | 国标 | |
| AU02 | 工业风扇 | 天邦 | 落地 | 2 | 台 | 180 | 360 | 电压功率：220V/0.2KW | |
| AU03 | 工业风扇 | 天邦 | 壁挂式 | 2 | 台 | 180 | 360 | 电压功率：220V/0.2KW | |
| AU04 | 除湿机 |  | 400\*600\*1800 | 1 | 台 |  |  | 利旧 | |
| AU05 | 除湿机 | 春兰 | CFZ6B/E 400\*600\*1800 | 3 | 台 | 7840 | 23520 | 干球温度27.0℃，湿球温度21.2℃；最大负荷工况；干球湿度32.0℃，湿球温度23.0℃；低温工况：干球温度18.0℃；湿球温度13.5℃；适用面积；50-80㎡：电压功率：380V/3.5KW。 | |
| AU06 | 晾胚杆 | 金丽厨 | 1300\*1050\*1650 | 2 | 台 | 1040 | 2080 | 食品级直径为20mm的实心不锈钢管材制作，承重200KG以上，不变型。接油盆可拆卸、易清洗，每台4根挂杆。 | |
| AU07 | 风幕机 | 西奥多 | L=1200mm | 1 | 台 | 2600 | 2600 | 220V/50Hz 功率7.2kw 净重18.5kg 风量1170m³/h | |
|  | **化胚间** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AV01 | 挂鸭杆 | 金丽厨 | L=1200 | 2 | 台 | 390 | 780 | 食品级直径为20mm的实心不锈钢管材制作，承重200KG以上，不变型。接油盆可拆卸、易清洗。 | |
| AV02 | 储物柜 | 金丽厨 | 1200\*500\*1800 | 1 | 台 | 2340 | 2340 | 采用304#不锈钢拉丝板，外板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板；柜内层板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，柜围板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，趟门采用1.2mm厚不锈钢拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管；通配不锈钢可调性子弹脚。 | |
| AV03 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 1 | 台 | 410 | 410 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
|  | **冷库** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AT01 | 冷库 | 众发 | 4900\*2500\*2600 | 1 | 座 | 41600 | 41600 | 库板采用0.8mm厚双面304#不锈钢聚氨酯保温技术，库板厚度：100mm。保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物。冷冻温度：0℃至-18℃。库门数量：1,库门：1.2mm厚双面304#不锈钢，尺寸1900×860mm，自动回归门；门框边设防冻发热线。重型门铰、液压闭门器、库门拉手带锁并含内设开启装置、内设安全锁。电源电压：380V/50HZ。除霜方式：电热化霜。制冷剂：404A。制冷配件：膨胀阀、电磁阀、视液镜、干燥过滤、高低压控制器等采用产品，地面铺防滑不锈钢板。 | |
| AT02 | 挂鸭杆 | 金丽厨 | L=1200 | 2 | 台 | 390 | 780 | 食品级直径为20mm的实心不锈钢管材制作，承重200KG以上，不变型。接油盆可拆卸、易清洗。 | |
| AT03 | 风幕机 | 西奥多 | L=1200mm | 1 | 台 | 2600 | 2600 | 220V/50Hz 功率7.2kw 净重18.5kg 风量1170m³/h | |
|  | **餐厅1** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AW01 | 嵌入式筷子消毒机 | 金丽厨 | 40W | 1 | 台 | 1560 | 1560 | 采用304#1.5mm厚不锈钢板,柜身及层板为1.0mm厚不锈钢板,加强筋用1.5mm厚不锈钢板,门面板为0.8m厚不锈钢板；电压:220（V）、功率:40w；紫外线消毒。 | |
| AW02 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1800\*1100\*800 | 1 | 台 | 2860 | 2860 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AW03 | 嵌入式二格凉菜冰柜 | 贝诺 | 800\*620\*300 | 1 | 台 | 5850 | 5850 | 1、采用304食品级不锈钢，电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度。 2、冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，无需排水、自动蒸发。 3、一体式机组，压缩机、冷凝器。 4、箱体保温层环戊烷发泡剂防火阻燃厚度60mm, 箱体内胆采用304不锈钢板材厚度0.8mm， 门板采用304不锈钢板材厚度0.8mm, 保温节能。 5、箱体内部采用圆角设计，易于清洗。 6、风冷型冰箱冷藏≤6度，冷冻≤-22度。 7、适应高温43C的环境。 8、环保制冷剂R134A或R404A, 避免大气污染，环无烷无氟环保60mm厚高密度发泡保温层。 | |
| AW04 | 五格保温售饭柜 | 金丽厨 | 1800\*1100\*800 | 2 | 台 | 4940 | 9880 | 采用304#不锈钢拉丝板，台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，标配1/1份数盆5个。台脚采用Φ51x12mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚。电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电保护、缺水报警、防干烧装置、功能，有给排水功能。玻璃顶罩立面与顶面均采用10mm高透钢化玻璃制作 | |
| AW05 | 四格汤粥售卖柜 | 金丽厨 | 1500\*1100\*800 | 1 | 台 | 4160 | 4160 | 采用304#不锈钢拉丝板，台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，台脚采用Φ51x12mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚。电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电、缺水报警功能，有接排水功能。汤桶直径250MM | |
| AW06 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 3 | 台 | 410 | 1230 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| AW07 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*760\*800 | 1 | 台 | 2990 | 2990 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AW08 | 展示冰箱 | 贝诺 | 定制 | 1 | 台 | 0 | 0 |  | |
|  | **餐厅2** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AX01 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*760\*800 | 1 | 台 | 2535 | 2535 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AX02 | 单孔残食柜 |  | 1200\*600\*800 | 1 | 台 |  |  | 利旧 | |
| AX03 | 嵌入式筷子消毒机 | 金丽厨 | 40W | 1 | 台 | 1560 | 1560 | 采用304#1.5mm厚不锈钢板,柜身及层板为1.0mm厚不锈钢板,加强筋用1.5mm厚不锈钢板,门面板为0.8m厚不锈钢板；电压:220（V）、功率:40w；紫外线消毒。 | |
| AX04 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*1100\*800 | 2 | 台 | 1820 | 3640 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AX05 | 嵌入式二格凉菜冰柜 | 贝诺 | 800\*620\*300 | 1 | 台 | 5850 | 5850 | 1、采用304食品级不锈钢，电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度。 2、冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，无需排水、自动蒸发。 3、一体式机组，压缩机、冷凝器。 4、箱体保温层环戊烷发泡剂防火阻燃厚度60mm, 箱体内胆采用304不锈钢板材厚度0.8mm， 门板采用304不锈钢板材厚度0.8mm, 保温节能。 5、箱体内部采用圆角设计，易于清洗。 6、风冷型冰箱冷藏≤6度，冷冻≤-22度。 7、适应高温43C的环境。 8、环保制冷剂R134A或R404A, 避免大气污染，环无烷无氟环保60mm厚高密度发泡保温层。 | |
| AX06 | 四格保温售饭柜 | 金丽厨 | 1500\*1100\*800 | 2 | 台 | 4160 | 8320 | 采用304#不锈钢拉丝板，台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，标配1/1份数盆4个。台脚采用Φ51x12mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚。电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电保护、缺水报警、防干烧装置、功能，有给排水功能。玻璃顶罩立面与顶面均采用10mm高透钢化玻璃制作 | |
| AX07 | 四格汤粥售卖柜 | 金丽厨 | 1500\*1100\*800 | 1 | 台 | 4160 | 4160 | 采用304#不锈钢拉丝板，台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，台脚采用Φ51x12mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚。电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电、缺水报警功能，有接排水功能。汤桶直径350MM | |
| AX08 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 4 | 台 | 410 | 1640 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
|  | **其他** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 单孔残食柜 |  | 1200\*600\*800 | 1 | 台 |  |  | 利旧 | |
| 2 | 雨伞架 | 天邦 | 18锁头 | 2 | 个 | 405 | 810 |  | |
| 3 | 水牌 | 天邦 | A3 | 4 | 个 | 390 | 1560 |  | |
| 4 | 平板推车 | 金丽厨 | 600\*900\*850 | 1 | 辆 | 520 | 520 | 采用304#不锈钢厚1.2mm，不锈钢方管38\*38\*1.5mm，推手∮30\*2.0mm 不锈钢管斜加强拉筋，配有4个灵活的万向活动脚轮，其中 2 个带有锁紧装置，车脚轮直径 125MM，活动脚轮材料采用：耐磨、耐油橡胶，安装滚动轴承。 | |
| 5 | 送餐车 | 金丽厨 | 860\*500\*900 | 2 | 辆 | 780 | 1560 | 板材采用304#不锈钢板。台面1.5mm厚不锈钢板，底用厚1.0mm不锈钢槽做加力筋；装万向带刹车静音轮。 | |
| 6 | 收残车 | 金丽厨 | 860\*500\*900 | 2 | 辆 | 845 | 1690 | 箱体采用304#厚1.5不锈钢板制作，插槽采用304#厚2.0不锈钢板制作，脚采用38\*38\*1.5mm不锈钢方通，带防滑锁擎制，装4个掣万向静音耐磨轮，承重、带刹车。 | |
| **副食操作间排风系统** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 低噪音排烟风柜 | 京博 | DEF-30/45000-52000m³/h | 1 | 台 | 15400 | 15400 | 技术参数：功率(kW)：18.5；电源(V)：380；转速(r/min)：715；流量：45000-52000m³/h；全压(Pa)：750-850； | |
| 2 | 风柜净化器支架 | 金丽厨 | 与风机净化器配套 | 2 | 个 | 650 | 1300 | 1.国标C5#槽钢制作。 2.槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。 3.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 与风机配套 | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 净化器 | 科蓝 | BS-216J-56K/50000m³/h | 1 | 台 | 25200 | 25200 | 1、设备模块化组合，可根据所需风量任意组合；2、整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。3、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果；4、设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。5符合国家环保要求。 | |
| 5 | 风机进出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 个 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 6 | 排烟管道 | 金丽厨 | 1500\*800 | 81 | 平米 | 180 | 14580 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 防火阀 | 腾飞 | 1500\*800\*300 | 1 | 个 | 630 | 630 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 8 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 9 | 雨帽 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 390 | 390 | 铝合金材质 | |
| 10 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 20 | 对 | 26 | 520 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 11 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 12 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 3250 | 3250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
| 13 | 玻璃棉板 | 国玫 | 5cm厚 | 75 | 平米 | 26 | 1950 | A级防火等级，带铝箔,10mm厚，防火阻燃，吸音降噪 | |
| **副食操作间补风系统** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 低噪音补风风柜 | 京博 | DEF-27/33000-36000m³/h | 1 | 台 | 12880 | 12880 | 技术参数：功率(kW)：11；电源(V)：380；转速(r/min)：620；流量：33000-36000m³/h；全压(Pa)：650-750； | |
| 2 | 风柜支架 | 金丽厨 | 与风机配套 | 1 | 个 | 650 | 650 | 1.国标C5#槽钢制作。 2.槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。 3.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 与风机配套 | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 风机进出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 个 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 5 | 补风管道 | 金丽厨 | 1200\*700 | 120 | 平米 | 180 | 21600 | 采用1.2mm厚镀锌板制作风管； | |
| 6 | 风量调节阀 | 金丽厨 | 与风机配套 | 3 | 个 | 910 | 2730 | 采用1.5mm镀锌板造 | |
| 7 | 防火阀 | 腾飞 | 1200\*700\*300 | 1 | 个 | 495 | 495 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 8 | 送风风喉 | 金丽厨 | 与风机配套 | 10 | 个 | 41 | 410 | 采用1.2mm厚镀锌板制作 | |
| 9 | 百叶送风口 | 金丽厨 | 600\*600 | 10 | 个 | 169 | 1690 | 铝合金材质，加过滤装置 | |
| 10 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 11 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 12 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 55 | 对 | 26 | 1430 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 13 | 橡塑保温 | 金丽厨 | 10mm厚 | 112 | 平米 | 56 | 6272 | 10mm厚、保温、降噪 | |
| **蒸煮间/西点间排风系统** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 低噪音排烟风柜 | 京博 | DEF-27/30000-35000m³/h | 1 | 台 | 12880 | 12880 | 技术参数：功率(kW)：15；电源(V)：380；转速(r/min)：923；流量：30000-35000m³/h；全压(Pa)：380-450； | |
| 2 | 风柜净化器支架 | 金丽厨 | 与风机净化器配套 | 2 | 个 | 650 | 1300 | 1.国标C5#槽钢制作。 2.槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。 3.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 与风机配套 | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 净化器 | 科蓝 | BS-216J-42K/40000m³/h | 1 | 台 | 21000 | 21000 | 1、设备模块化组合，可根据所需风量任意组合；2、整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。3、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果；4、设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。5符合国家环保要求。 | |
| 5 | 风机进出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 个 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 6 | 排烟管道 | 金丽厨 | 1000\*700 | 151 | 平米 | 180 | 27180 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 防火阀 | 腾飞 | 1250\*800\*300 | 1 | 个 | 555 | 555 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 8 | 风量调节阀 | 金丽厨 | 与风机配套 | 2 | 个 | 910 | 1820 | 采用1.5mm镀锌板造 | |
| 9 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 10 | 雨帽 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 390 | 390 | 铝合金材质 | |
| 11 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 60 | 对 | 26 | 1560 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 12 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 13 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 3250 | 3250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
| 14 | 玻璃棉板 | 国玫 | 5cm厚 | 142 | 平米 | 26 | 3692 | A级防火等级，带铝箔,10mm厚，防火阻燃，吸音降噪 | |
| **蒸煮间/西点间补风系统** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 低噪音补风风柜 | 京博 | DEF-25/28000-33000m³/h | 1 | 台 | 10500 | 10500 | 技术参数：功率(kW)：11；电源(V)：380；转速(r/min)：710；流量：28000-33000m³/h；全压(Pa)：650-750； | |
| 2 | 风柜支架 | 金丽厨 | 与风机配套 | 1 | 个 | 650 | 650 | 1.国标C5#槽钢制作。 2.槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。 3.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 与风机配套 | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 风机进出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 个 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 5 | 补风管道 | 金丽厨 | 1000\*700 | 126 | 平米 | 180 | 22680 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； | |
| 6 | 风量调节阀 | 金丽厨 | 与风机配套 | 2 | 个 | 910 | 1820 | 采用1.5mm镀锌板造 | |
| 7 | 送风风喉 | 金丽厨 | 与风机配套 | 6 | 个 | 41 | 246 | 采用1.2mm厚镀锌板制作 | |
| 8 | 防火阀 | 腾飞 | 1200\*550\*300 | 1 | 个 | 480 | 480 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 9 | 散流器 | 金丽厨 | 600\*600\*50 | 7 | 个 | 156 | 1092 | 散流板采用304#1.5mm厚不锈钢板制作；为可拆卸散流板。 电压220V;功率0.2KW。配有特制电机：无电容，耐高温，自动保护 | |
| 10 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 11 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 12 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 45 | 对 | 26 | 1170 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 13 | 橡塑保温 | 金丽厨 | 10mm厚 | 107 | 平米 | 56 | 5992 | 10mm厚、保温、降噪 | |
| **凉菜加工间排风系统** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 低噪音排烟风柜 | 京博 | DEF-18/12000-15000m³/h | 1 | 台 | 5460 | 5460 | 技术参数：功率(kW)：4；电源(V)：380；转速(r/min)：864；流量：12000-15000m³/h；全压(Pa)：500-600； | |
| 2 | 风柜净化器支架 | 金丽厨 | 与风机净化器配套 | 2 | 个 | 650 | 1300 | 1.国标C5#槽钢制作。 2.槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。 3.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 与风机配套 | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 净化器 | 科蓝 | BS-216J-16K /16000m³/h | 1 | 台 | 9800 | 9800 | 1、设备模块化组合，可根据所需风量任意组合；2、整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。3、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果；4、设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。5符合国家环保要求。 | |
| 5 | 风机进出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 个 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 6 | 排烟管道 | 金丽厨 | 1000\*700 | 30 | 平米 | 180 | 5400 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 防火阀 | 腾飞 | 600\*600\*300 | 1 | 个 | 360 | 360 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 8 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 9 | 雨帽 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 390 | 390 | 铝合金材质 | |
| 10 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 15 | 对 | 26 | 390 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 11 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 12 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 3250 | 3250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
| 13 | 玻璃棉板 | 国玫 | 5cm厚 | 30 | 平米 | 26 | 780 | A级防火等级，带铝箔,10mm厚，防火阻燃，吸音降噪 | |
| **凉菜加工间补风系统** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 低噪音补风风柜 | 京博 | DEF-15/9000-11000m³/h | 1 | 台 | 4620 | 4620 | 技术参数：功率(kW)：3；电源(V)：380；转速(r/min)：1065；流量：9000-11000m³/h；全压(Pa)：500-600； | |
| 2 | 风柜支架 | 金丽厨 | 与风机配套 | 1 | 个 | 650 | 650 | 1.国标C5#槽钢制作。 2.槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。 3.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 与风机配套 | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 风机进出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 个 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 5 | 补风管道 | 金丽厨 | 1000\*700 | 20 | 平米 | 180 | 3600 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； | |
| 7 | 送风风喉 | 金丽厨 | 与风机配套 | 3 | 个 | 41 | 123 | 采用1.2mm厚镀锌板制作 | |
| 8 | 防火阀 | 腾飞 | 700\*500\*300 | 1 | 个 | 360 | 360 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 9 | 散流器 | 金丽厨 | 600\*600\*50 | 3 | 个 | 156 | 468 | 散流板采用304#1.5mm厚不锈钢板制作；为可拆卸散流板。 电压220V;功率0.2KW。配有特制电机：无电容，耐高温，自动保护 | |
| 10 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 11 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 12 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 11 | 对 | 26 | 286 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 13 | 橡塑保温 | 金丽厨 | 10mm厚 | 20 | 平米 | 56 | 1120 | 10mm厚、保温、降噪 | |
| **烤鸭间排风系统** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 低噪音排烟风柜 | 京博 | DEF-22/17000-21000m³/h | 1 | 台 | 7840 | 7840 | 技术参数：功率(kW)：7.5；电源(V)：380；转速(r/min)：816；流量：17000-21000m³/h；全压(Pa)：600-700； | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 6600\*1500 | 2 | 个 | 4290 | 8580 | 采用国标槽钢焊接制作，配高档弹簧吊架 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 与风机配套 | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 净化器 | 科蓝 | BS-216J-20K/20000m³/h | 1 | 台 | 11480 | 11480 | 1、设备模块化组合，可根据所需风量任意组合；2、整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。3、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果；4、设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。5符合国家环保要求。 | |
| 5 | 风机进出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 个 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 6 | 排烟管道 | 金丽厨 | 1200\*700 | 30 | 平米 | 180 | 5400 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 防火阀 | 腾飞 | 800\*700\*300 | 1 | 个 | 420 | 420 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 8 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 9 | 雨帽 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 390 | 390 | 铝合金材质 | |
| 10 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 18 | 对 | 26 | 468 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 11 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 12 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 3250 | 3250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
| 13 | 玻璃棉板 | 国玫 | 5cm厚 | 30 | 平米 | 26 | 780 | A级防火等级，带铝箔,10mm厚，防火阻燃，吸音降噪 | |
| **烤鸭间补风系统** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 低噪音补风风柜 | 京博 | DEF-20/16000-18000m³/h | 1 | 台 | 7560 | 7560 | 技术参数：功率(kW)：5.5；电源(V)：380；转速(r/min)：768；流量：16000-18000m³/h；全压(Pa)：550-650； | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5600\*1500 | 1 | 个 | 4160 | 4160 | 采用国标槽钢焊接制作，配高档弹簧吊架 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 与风机配套 | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 风机进出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 个 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 5 | 补风管道 | 金丽厨 | 900\*600 | 68 | 平米 | 180 | 12240 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； | |
| 6 | 风量调节阀 | 金丽厨 | 与管道配套 | 2 | 个 | 910 | 1820 |  | |
| 7 | 防火阀 | 腾飞 | 700\*500\*300 | 1 | 个 | 360 | 360 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 8 | 送风风喉 | 金丽厨 | 与风机配套 | 4 | 个 | 41 | 164 | 采用1.2mm厚镀锌板制作 | |
| 9 | 百叶送风口 | 金丽厨 | 600\*600\*50 | 4 | 个 | 169 | 676 | 散流板采用304#1.5mm厚不锈钢板制作；为可拆卸散流板。 | |
| 10 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 11 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 12 | 防雨百叶窗 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 50 | 50 | 采用国标铝合金制作 | |
| 13 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 20 | 对 | 26 | 520 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 14 | 橡塑保温 | 金丽厨 | 10mm厚 | 68 | 平米 | 56 | 3808 | 10mm厚、保温、降噪 | |
| **洗消间排风系统** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 低噪音排烟风柜 | 京博 | DEF-15/6000-7000m³/h | 1 | 台 | 4200 | 4200 | 技术参数：功率(kW)：1.5；电源(V)：380；转速(r/min)：1065；流量：6000-7000m³/h；全压(Pa)：400-470； | |
| 2 | 风柜支架 | 金丽厨 | 与风柜配套 | 1 | 个 | 650 | 650 | 1.国标C5#槽钢制作。 2.槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。 3.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 与风机配套 | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 5 | 风机进出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 个 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 6 | 排烟管道 | 金丽厨 | 1000\*700 | 17 | 平米 | 180 | 3060 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 防火阀 | 腾飞 | 500\*400\*300 | 1 | 个 | 300 | 300 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 8 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 9 | 雨帽 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 390 | 390 | 铝合金材质 | |
| 10 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 8 | 对 | 26 | 208 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 11 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 12 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 3250 | 3250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
| 13 | 玻璃棉板 | 国玫 | 5cm厚 | 17 | 平米 | 26 | 442 | A级防火等级，带铝箔,10mm厚，防火阻燃，吸音降噪 | |
| **洗消间补风系统** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 低噪音补风风柜 | 京博 | DEF-15/5000-6000m³/h | 1 | 台 | 4200 | 4200 | 技术参数：功率(kW)：15；电源(V)：380；转速(r/min)：923；流量：5000-6000m³/h；全压(Pa)：380-450； | |
| 2 | 风柜支架 | 金丽厨 | 与风柜配套 | 1 | 个 | 650 | 650 | 1.国标C5#槽钢制作。 2.槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。 3.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 与风机配套 | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 风机进出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 个 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 5 | 补风管道 | 金丽厨 | 1000\*700 | 16 | 平米 | 180 | 2880 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； | |
| 6 | 防火阀 | 腾飞 | 500\*300\*300 | 1 | 个 | 270 | 270 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 7 | 散流器 | 金丽厨 | 600\*600\*50 | 2 | 个 | 156 | 312 | 散流板采用304#1.5mm厚不锈钢板制作；为可拆卸散流板。 电压220V;功率0.2KW。配有特制电机：无电容，耐高温，自动保护 | |
| 8 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 9 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 10 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 8 | 对 | 26 | 208 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 11 | 橡塑保温 | 金丽厨 | 10mm厚 | 16 | 平米 | 56 | 896 | 10mm厚、保温、降噪 | |
| 12 | 止回阀 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 390 | 390 | 采用1.5mm镀锌板造 | |
| 13 | 止回阀 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 390 | 390 | 采用1.5mm镀锌板造 | |
| 14 | 止回阀 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 390 | 390 | 采用1.5mm镀锌板造 | |
| 15 | 止回阀 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 390 | 390 | 采用1.5mm镀锌板造 | |
| 16 | 止回阀 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 390 | 390 | 采用1.5mm镀锌板造 | |
| 17 | 止回阀 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 390 | 390 | 采用1.5mm镀锌板造 | |
| 18 | 止回阀 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 390 | 390 | 采用1.5mm镀锌板造 | |
| 19 | 止回阀 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 390 | 390 | 采用1.5mm镀锌板造 | |
| 20 | 止回阀 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 390 | 390 | 采用1.5mm镀锌板造 | |
| 21 | 止回阀 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 390 | 390 | 采用1.5mm镀锌板造 | |
| 22 | 止回阀 | 金丽厨 | 与管道配套 | 2 | 个 | 390 | 780 | 采用1.5mm镀锌板造 | |
| 23 | 止回阀 | 金丽厨 | 与管道配套 | 2 | 个 | 390 | 780 | 采用1.5mm镀锌板造 | |
| 24 | 止回阀 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 390 | 390 | 采用1.5mm镀锌板造 | |
| 25 | 止回阀 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 390 | 390 | 采用1.5mm镀锌板造 | |
| 26 | 止回阀 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 390 | 390 | 采用1.5mm镀锌板造 | |
| 27 | 止回阀 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 390 | 390 | 采用1.5mm镀锌板造 | |
| 28 | 止回阀 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 390 | 390 | 采用1.5mm镀锌板造 | |
| 29 | 双门消毒柜 | 龙海 | 1310\*690\*1980 | 2 | 台 | 3920 | 7840 | 超大功率消毒，100摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角 温度范围：20-125℃ 消毒方式：热风循环 容积：720L 电压：220v 功率：4.4kw | |
| 30 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 3 | 台 | 10855 | 32565 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| **小餐厅** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| **B0a** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AA01 | 开水器连底座 | 香厨 | XC-J-6/490\*550\*1480 | 1 | 台 | 1372 | 1372 | 1.整机采用304不锈钢板制作。t≧0.6 2.电压功率：380V/6KW。额定容量30L. 3.整体环保材料保温层。保温效果良好。 4.采用微电脑控制，步进式加热原理，圆弧形内胆，生熟水分开，没有混合水。 | |
| AA02 | 墩布池 | 金丽厨 | 600\*600\*500+1000 | 1 | 台 | 624 | 624 | 采用304#不锈钢1.5mm制作，台面和星盆采用1.5mm厚不锈钢板。3、星盆斗深为270mm。脚通Ф51mmX1.2mm不锈钢管,横撑Ф32mmX1.0mm,配不锈钢子弹脚。 | |
| AA03 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 900\*500\*1800 | 3 | 台 | 1170 | 3510 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| AA04 | 卧式冰柜 | 贝诺 | 1110\*715\*845 | 1 | 台 | 8450 | 8450 | 类别 单箱 商用大冷冻柜 变温柜 容积（L） 318 冷冻能力（L） 25 产品尺寸（mm） 1110\*715\*845 产品净重（kg） 51 | |
| AA05 | 三层组合式电器架 | 金丽厨 | 800\*500\*1600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用U型38X38mm厚1.5mm不锈钢，层板每隔10cm调节高度，根据货物存放需求，可任意增减层数，优化存储空间，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AA06 | 厨房灭火系统 | 欧安 | 单瓶 | 1 | 台 | 11000 | 11000 | 系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关 | |
| AA07 | 单门消毒柜 | 龙海 | RTP350/550\*480\*1630 | 1 | 台 | 2940 | 2940 | 电压：220V 功率：1400W 容积：≥280L 消毒方式：上层臭氧、中温烘干/下层光波、红外线高温消毒 | |
| AA08 | 四门高身碗柜 | 金丽厨 | 1200\*500\*1800 | 1 | 台 | 2340 | 2340 | 采用304#不锈钢拉丝板，外板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板；柜内层板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，柜围板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，趟门采用1.2mm厚不锈钢拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管；通配不锈钢可调性子弹脚。 | |
| AA09 | 双星水池 | 金丽厨 | 1200\*800\*800+100 | 1 | 台 | 1534 | 1534 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AA10 | 刀具柜 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具、方便管理 -可放置5把刀具 | |
| AA11 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*800\*800+100 | 1 | 台 | 2535 | 2535 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AA12 | 座台双层架 | 金丽厨 | 1200\*350\*600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 选用304#不锈钢拉丝板，台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板；台面板内加强筋采用1.2mm厚不锈钢板拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管 | |
| AA13 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*800\*800+100 | 1 | 台 | 2990 | 2990 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AA14 | 座台双层架 | 金丽厨 | 1500\*350\*600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 选用304#不锈钢拉丝板，台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板；台面板内加强筋采用1.2mm厚不锈钢板拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管 | |
| AA15 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 10855 | 10855 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| AA16 | 燃气单门蒸柜 | 金丽厨 | 700\*900\*1800 | 1 | 台 | 10440 | 10440 | •柜体采用304#1.5mm不锈钢板材，骨架采用304#不锈钢方管40mm\*40mm\*1.5mm制作，发生器采用304#2.0mm不锈钢制作。 •炉通脚用直径51\*2.0mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚，调节高度为40mm。 •炉头配备高效节能低噪音环保型燃烧器，按钮电源开关，自动脉冲电子点火系统。 •装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统。配备点火装置；敞开式水箱，易清洁水垢，增加使用寿命。 •蒸煮效能，8-10分钟产生蒸汽。 •高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； •配电磁安全掣；热负荷: 56kW ； •电源: 220V/50Hz/0.3kW  •点火: 脉冲电子点火; •熄火保护: 离子检测熄火保护; •满足国家一级能效标准 | |
| AA17 | 灶间连接柜 | 金丽厨 | 400\*900\*810+440 | 2 | 台 | 1404 | 2808 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，1.5mm厚不锈钢板；3、上掀门，铝合金滑道；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AA18 | 燃气环保双头单尾炒灶 | 金丽厨 | 1500\*900\*810+440 | 1 | 台 | 4290 | 4290 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 热负荷: 42x2kW=84kW 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：调料板、尾撑、摇摆式水龙头、锅枕 | |
| AA19 | 燃气四头煲仔炉 | 金丽厨 | 760\*900\*810+440 | 1 | 台 | 1560 | 1560 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率，  •配电磁安全掣 热负荷: 5kWx4=20kW 熄火保护: 热电偶熄火保护; | |
| AA20 | 调料车 | 金丽厨 | 740\*560\*800 | 1 | 台 | 884 | 884 | 板材采用304#不锈钢板。台面1.5mm厚不锈钢板，底用厚1.0mm不锈钢槽做加力筋；装万向重力带刹车静音轮。配10个调料罐。 | |
| AA21 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 4100\*1300\*500 | 5.33 | 平米 | 1730 | 9220.9 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | L=5400 | 1 | 项 | 1417 | 1417 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| 散流器 | 金丽厨 | 600\*600\*50 | 4 | 个 | 156 | 624 | 散流板采用304#1.5mm厚不锈钢板制作；为可拆卸散流板。 电压220V;功率0.2KW。配有特制电机：无电容，耐高温，自动保护 | |
| 前端净化器 | 金丽厨 | 500\*500 | 8 | 个 | 234 | 1872 | 采用SUS304#不锈钢，厚度为≥1.2mm；不锈钢拉丝板导流板，厚度为≥1.2mm，除油率≥80%以上，全焊接而成，无漏点。 | |
| AA22 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 2 | 台 | 410 | 820 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| AA23 | 紫外线杀菌灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 1 | 台 | 270 | 270 | 含灯管及灯架，外置式整流器，UV-C灯管，额定电压220V。 | |
|  | **其他** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 晾衣架 | 金丽厨 | 1800\*500\*2000 | 1 | 台 | 650 | 650 | 选用国标304不锈钢，坚固耐用又轻灵精美 | |
| 2 | 墩布架 | 金丽厨 | 1000\*500\*1700 （带排水盒） | 1 | 台 | 390 | 390 | 采用304#1.2mm制作 | |
|  | **排油烟系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/10000m³/h | 1 | 台 | 4620 | 4620 | 技术参数：功率(kW)：7.5；电源(V)：380；转速(r/min)：2220；流量：10000m³/h；全压(Pa)：1050-1200；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 净化器 | 科蓝 | BS-216J-12K /10000m³/h | 1 | 台 | 8260 | 8260 | 1、设备模块化组合，可根据所需风量任意组合；2、整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。3、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果；4、设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。5符合国家环保要求。 | |
| 3 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5800\*1000 | 2 | 个 | 3900 | 7800 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 4 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 5 | 防火阀 | 腾飞 | 630\*420\*300 | 1 | 台 | 330 | 330 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 6 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 7 | 排烟管道 | 金丽厨 | 630\*420 | 20 | 平米 | 180 | 3600 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 8 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 9 | 消音弯头 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 520 | 520 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 10 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 11 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 12 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 3250 | 3250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
| 13 | 玻璃棉板 | 国玫 | 5cm厚 | 20 | 平米 | 26 | 520 | A级防火等级，带铝箔,10mm厚，防火阻燃，吸音降噪 | |
|  | **补风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/8500m³/h | 1 | 台 | 4620 | 4620 | 技术参数：功率(kW)：7.5；电源(V)：380；转速(r/min)：2720；流量：8500m³/h；全压(Pa)：1200-1400；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5800\*1000 | 1 | 个 | 3900 | 3900 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 防火阀 | 腾飞 | 500\*400\*300 | 1 | 台 | 300 | 300 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 5 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 6 | 补风管道 | 金丽厨 | 500\*400 | 19 | 平米 | 180 | 3420 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 8 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 9 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 10 | 防雨百叶 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 50 | 50 | 采用国标铝合金制作 | |
| 11 | 百叶出风口 | 金丽厨 | 600\*600 | 3 | 个 | 169 | 507 | 采用国标铝合金制作 | |
| 12 | 橡塑保温 | 金丽厨 | 10mm厚 | 19 | 平米 | 56 | 1064 | 10mm厚、保温、降噪 | |
| **B0b** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AB01 | 开水器连底座 | 香厨 | XC-J-6/490\*550\*1480 | 1 | 台 | 1372 | 1372 | 1.整机采用304不锈钢板制作。t≧0.6 2.电压功率：380V/6KW。额定容量30L. 3.整体环保材料保温层。保温效果良好。 4.采用微电脑控制，步进式加热原理，圆弧形内胆，生熟水分开，没有混合水。 | |
| AB02 | 墩布池 | 金丽厨 | 600\*600\*500+1000 | 1 | 台 | 624 | 624 | 采用304#不锈钢1.5mm制作，台面和星盆采用1.5mm厚不锈钢板。3、星盆斗深为270mm。脚通Ф51mmX1.2mm不锈钢管,横撑Ф32mmX1.0mm,配不锈钢子弹脚。 | |
| AB03 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 900\*500\*1800 | 3 | 台 | 1170 | 3510 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| AB04 | 卧式冰柜 | 贝诺 | 1110\*715\*845 | 1 | 台 | 8450 | 8450 | 类别 单箱 商用大冷冻柜 变温柜 容积（L） 318 冷冻能力（L） 25 产品尺寸（mm） 1110\*715\*845 产品净重（kg） 51 | |
| AB05 | 三层组合式电器架 | 金丽厨 | 800\*500\*1600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用U型38X38mm厚1.5mm不锈钢，层板每隔10cm调节高度，根据货物存放需求，可任意增减层数，优化存储空间，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AB06 | 厨房灭火系统 | 欧安 | 单瓶 | 1 | 台 | 11000 | 11000 | 系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关 | |
| AB07 | 单门消毒柜 | 龙海 | RTP350/550\*480\*1630 | 1 | 台 | 2940 | 2940 | 电压：220V 功率：1400W 容积：≥280L 消毒方式：上层臭氧、中温烘干/下层光波、红外线高温消毒 | |
| AB08 | 四门高身碗柜 | 金丽厨 | 1200\*500\*1800 | 1 | 台 | 2340 | 2340 | 采用304#不锈钢拉丝板，外板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板；柜内层板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，柜围板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，趟门采用1.2mm厚不锈钢拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管；通配不锈钢可调性子弹脚。 | |
| AB09 | 双星水池 | 金丽厨 | 1200\*800\*800+100 | 1 | 台 | 1534 | 1534 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AB10 | 刀具柜 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具、方便管理 -可放置5把刀具 | |
| AB11 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*800\*800+100 | 1 | 台 | 2535 | 2535 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AB12 | 座台双层架 | 金丽厨 | 1200\*350\*600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 选用304#不锈钢拉丝板，台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板；台面板内加强筋采用1.2mm厚不锈钢板拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管 | |
| AB13 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*800\*800+100 | 1 | 台 | 2990 | 2990 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AB14 | 座台双层架 | 金丽厨 | 1500\*350\*600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 选用304#不锈钢拉丝板，台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板；台面板内加强筋采用1.2mm厚不锈钢板拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管 | |
| AB15 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 10855 | 10855 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| AB16 | 燃气单门蒸柜 | 金丽厨 | 700\*900\*1800 | 1 | 台 | 10440 | 10440 | •柜体采用304#1.5mm不锈钢板材，骨架采用304#不锈钢方管40mm\*40mm\*1.5mm制作，发生器采用304#2.0mm不锈钢制作。 •炉通脚用直径51\*2.0mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚，调节高度为40mm。 •炉头配备高效节能低噪音环保型燃烧器，按钮电源开关，自动脉冲电子点火系统。 •装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统。配备点火装置；敞开式水箱，易清洁水垢，增加使用寿命。 •蒸煮效能，8-10分钟产生蒸汽。 •高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； •配电磁安全掣；热负荷: 56kW ； •电源: 220V/50Hz/0.3kW  •点火: 脉冲电子点火; •熄火保护: 离子检测熄火保护; •满足国家一级能效标准 | |
| AB17 | 灶间连接柜 | 金丽厨 | 400\*900\*810+440 | 2 | 台 | 1404 | 2808 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，1.5mm厚不锈钢板；3、上掀门，铝合金滑道；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AB18 | 燃气环保双头单尾炒灶 | 金丽厨 | 1500\*900\*810+440 | 1 | 台 | 4290 | 4290 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 热负荷: 42x2kW=84kW 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：调料板、尾撑、摇摆式水龙头、锅枕 | |
| AB19 | 燃气四头煲仔炉 | 金丽厨 | 760\*900\*810+440 | 1 | 台 | 1560 | 1560 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率，  •配电磁安全掣 热负荷: 5kWx4=20kW 熄火保护: 热电偶熄火保护; | |
| AB20 | 调料车 | 金丽厨 | 740\*560\*800 | 1 | 台 | 884 | 884 | 板材采用304#不锈钢板。台面1.5mm厚不锈钢板，底用厚1.0mm不锈钢槽做加力筋；装万向重力带刹车静音轮。配10个调料罐。 | |
| AB21 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 4100\*1300\*500 | 5.33 | 平米 | 1730 | 9220.9 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | L=5400 | 1 | 项 | 1417 | 1417 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| 散流器 | 金丽厨 | 600\*600\*50 | 4 | 个 | 156 | 624 | 散流板采用304#1.5mm厚不锈钢板制作；为可拆卸散流板。 电压220V;功率0.2KW。配有特制电机：无电容，耐高温，自动保护 | |
| 前端净化器 | 金丽厨 | 500\*500 | 8 | 个 | 234 | 1872 | 采用SUS304#不锈钢，厚度为≥1.2mm；不锈钢拉丝板导流板，厚度为≥1.2mm，除油率≥80%以上，全焊接而成，无漏点。 | |
| AB22 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 2 | 台 | 410 | 820 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| AB23 | 紫外线杀菌灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 1 | 台 | 270 | 270 | 含灯管及灯架，外置式整流器，UV-C灯管，额定电压220V。 | |
|  | **其他** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 晾衣架 | 金丽厨 | 1800\*500\*2000 | 1 | 台 | 650 | 650 | 选用国标304不锈钢，坚固耐用又轻灵精美 | |
| 2 | 墩布架 | 金丽厨 | 1000\*500\*1700 （带排水盒） | 1 | 台 | 390 | 390 | 采用304#1.2mm制作 | |
|  | **排油烟系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/10000m³/h | 1 | 台 | 4620 | 4620 | 技术参数：功率(kW)：7.5；电源(V)：380；转速(r/min)：2220；流量：10000m³/h；全压(Pa)：1050-1200；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 净化器 | 科蓝 | BS-216J-12K /10000m³/h | 1 | 台 | 8260 | 8260 | 1、设备模块化组合，可根据所需风量任意组合；2、整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。3、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果；4、设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。5符合国家环保要求。 | |
| 3 | 吊装平台 | 金丽厨 | 6800\*1000 | 2 | 个 | 4485 | 8970 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 4 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 5 | 防火阀 | 腾飞 | 630\*420\*300 | 1 | 台 | 330 | 330 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 6 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 7 | 排烟管道 | 金丽厨 | 630\*420 | 20 | 平米 | 180 | 3600 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 8 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 9 | 消音弯头 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 520 | 520 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 10 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 11 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 12 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 3250 | 3250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
| 13 | 玻璃棉板 | 国玫 | 5cm厚 | 20 | 平米 | 26 | 520 | A级防火等级，带铝箔,10mm厚，防火阻燃，吸音降噪 | |
|  | **补风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/8500m³/h | 1 | 台 | 4620 | 4620 | 技术参数：功率(kW)：7.5；电源(V)：380；转速(r/min)：2720；流量：8500m³/h；全压(Pa)：1200-1400；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 4800\*1000 | 1 | 个 | 3120 | 3120 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 防火阀 | 腾飞 | 500\*400\*300 | 1 | 台 | 300 | 300 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 5 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 6 | 补风管道 | 金丽厨 | 500\*400 | 19 | 平米 | 180 | 3420 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 8 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 9 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 10 | 防雨百叶 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 50 | 50 | 采用国标铝合金制作 | |
| 11 | 百叶出风口 | 金丽厨 | 600\*600 | 3 | 个 | 169 | 507 | 采用国标铝合金制作 | |
| 12 | 橡塑保温 | 金丽厨 | 10mm厚 | 19 | 平米 | 56 | 1064 | 10mm厚、保温、降噪 | |
| **B0c** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AC01 | 开水器连底座 | 香厨 | XC-J-6/490\*550\*1480 | 1 | 台 | 1372 | 1372 | 1.整机采用304不锈钢板制作。t≧0.6 2.电压功率：380V/6KW。额定容量30L. 3.整体环保材料保温层。保温效果良好。 4.采用微电脑控制，步进式加热原理，圆弧形内胆，生熟水分开，没有混合水。 | |
| AC02 | 墩布池 | 金丽厨 | 600\*600\*500+1000 | 1 | 台 | 624 | 624 | 采用304#不锈钢1.5mm制作，台面和星盆采用1.5mm厚不锈钢板。3、星盆斗深为270mm。脚通Ф51mmX1.2mm不锈钢管,横撑Ф32mmX1.0mm,配不锈钢子弹脚。 | |
| AC03 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 900\*500\*1800 | 1 | 台 | 1170 | 1170 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| AC04 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 800\*500\*1800 | 1 | 台 | 1170 | 1170 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| AC05 | 卧式冰柜 | 贝诺 | 1110\*715\*845 | 1 | 台 | 8450 | 8450 | 类别 单箱 商用大冷冻柜 变温柜 容积（L） 318 冷冻能力（L） 25 产品尺寸（mm） 1110\*715\*845 产品净重（kg） 51 | |
| AC06 | 厨房灭火系统 | 欧安 | 单瓶 | 1 | 台 | 11000 | 11000 | 系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关 | |
| AC07 | 三层组合式电器架 | 金丽厨 | 800\*500\*1600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用U型38X38mm厚1.5mm不锈钢，层板每隔10cm调节高度，根据货物存放需求，可任意增减层数，优化存储空间，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AC08 | 单门消毒柜 | 龙海 | RTP350/550\*480\*1630 | 1 | 台 | 2940 | 2940 | 电压：220V 功率：1400W 容积：≥280L 消毒方式：上层臭氧、中温烘干/下层光波、红外线高温消毒 | |
| AC09 | 四门高身碗柜 | 金丽厨 | 1200\*500\*1800 | 1 | 台 | 2340 | 2340 | 采用304#不锈钢拉丝板，外板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板；柜内层板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，柜围板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，趟门采用1.2mm厚不锈钢拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管；通配不锈钢可调性子弹脚。 | |
| AC10 | 双星水池 | 金丽厨 | 1200\*800\*800+100 | 1 | 台 | 1534 | 1534 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AC11 | 刀具柜 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具、方便管理 -可放置5把刀具 | |
| AC12 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*800\*800+100 | 1 | 台 | 2535 | 2535 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AC13 | 座台双层架 | 金丽厨 | 1200\*350\*600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 选用304#不锈钢拉丝板，台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板；台面板内加强筋采用1.2mm厚不锈钢板拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管 | |
| AC14 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 10855 | 10855 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| AC15 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*600\*800 | 2 | 台 | 1820 | 3640 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AC16 | 燃气单门蒸柜 | 金丽厨 | 700\*900\*1800 | 1 | 台 | 10440 | 10440 | •柜体采用304#1.5mm不锈钢板材，骨架采用304#不锈钢方管40mm\*40mm\*1.5mm制作，发生器采用304#2.0mm不锈钢制作。 •炉通脚用直径51\*2.0mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚，调节高度为40mm。 •炉头配备高效节能低噪音环保型燃烧器，按钮电源开关，自动脉冲电子点火系统。 •装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统。配备点火装置；敞开式水箱，易清洁水垢，增加使用寿命。 •蒸煮效能，8-10分钟产生蒸汽。 •高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； •配电磁安全掣；热负荷: 56kW ； •电源: 220V/50Hz/0.3kW  •点火: 脉冲电子点火; •熄火保护: 离子检测熄火保护; •满足国家一级能效标准 | |
| AC17 | 燃气环保双头单尾炒灶 | 金丽厨 | 1500\*900\*810+440 | 1 | 台 | 4290 | 4290 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 热负荷: 42x2kW=84kW 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：调料板、尾撑、摇摆式水龙头、锅枕 | |
| AC18 | 调料车 | 金丽厨 | 740\*560\*800 | 1 | 台 | 884 | 884 | 板材采用304#不锈钢板。台面1.5mm厚不锈钢板，底用厚1.0mm不锈钢槽做加力筋；装万向重力带刹车静音轮。配10个调料罐。 | |
| AC19 | 灶间连接柜 | 金丽厨 | 400\*900\*810+440 | 1 | 台 | 1404 | 1404 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，1.5mm厚不锈钢板；3、上掀门，铝合金滑道；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AC20 | 燃气四头煲仔炉 | 金丽厨 | 760\*900\*810+440 | 1 | 台 | 1560 | 1560 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率，  •配电磁安全掣 热负荷: 5kWx4=20kW 熄火保护: 热电偶熄火保护; | |
| AC21 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 3700\*1300\*500 | 4.81 | 平米 | 1730 | 8321.3 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | L=5000 | 1 | 项 | 1300 | 1300 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| 散流器 | 金丽厨 | 600\*600\*50 | 3 | 个 | 156 | 468 | 散流板采用304#1.5mm厚不锈钢板制作；为可拆卸散流板。 电压220V;功率0.2KW。配有特制电机：无电容，耐高温，自动保护 | |
| 前端净化器 | 金丽厨 | 500\*500 | 7 | 个 | 234 | 1638 | 采用SUS304#不锈钢，厚度为≥1.2mm；不锈钢拉丝板导流板，厚度为≥1.2mm，除油率≥80%以上，全焊接而成，无漏点。 | |
| AC22 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 2 | 台 | 410 | 820 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| AC23 | 紫外线杀菌灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 1 | 台 | 270 | 270 | 含灯管及灯架，外置式整流器，UV-C灯管，额定电压220V。 | |
|  | **其他** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 晾衣架 | 金丽厨 | 1800\*500\*2000 | 1 | 台 | 650 | 650 | 选用国标304不锈钢，坚固耐用又轻灵精美 | |
| 2 | 墩布架 | 金丽厨 | 1000\*500\*1700 （带排水盒） | 1 | 台 | 390 | 390 | 采用304#1.2mm制作 | |
|  | **排油烟系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/9000m³/h | 1 | 台 | 4620 | 4620 | 技术参数：功率(kW)：5.5；电源(V)：380；转速(r/min)：1960；流量：8500m³/h；全压(Pa)：830-930；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 净化器 | 科蓝 | BS-216J-12K /10000m³/h | 1 | 台 | 8260 | 8260 | 1、设备模块化组合，可根据所需风量任意组合；2、整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。3、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果；4、设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。5符合国家环保要求。 | |
| 3 | 吊装平台 | 金丽厨 | 4800\*1000 | 2 | 个 | 3120 | 6240 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 4 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 5 | 防火阀 | 腾飞 | 600\*400\*300 | 1 | 台 | 315 | 315 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 6 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 7 | 排烟管道 | 金丽厨 | 600\*400 | 16 | 平米 | 180 | 2880 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 8 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 9 | 消音弯头 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 520 | 520 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 10 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 11 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 12 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 3250 | 3250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
| 13 | 玻璃棉板 | 国玫 | 5cm厚 | 16 | 平米 | 26 | 416 | A级防火等级，带铝箔,10mm厚，防火阻燃，吸音降噪 | |
|  | **补风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/7000m³/h | 1 | 台 | 4200 | 4200 | 技术参数：功率(kW)：5.5；电源(V)：380；转速(r/min)：2430；流量：7000m³/h；全压(Pa)：950-1100；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5000\*1000 | 1 | 个 | 3640 | 3640 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 防火阀 | 腾飞 | 450\*400\*300 | 1 | 台 | 270 | 270 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 5 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 6 | 补风管道 | 金丽厨 | 500\*400 | 15 | 平米 | 180 | 2700 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 8 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 9 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 10 | 防雨百叶 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 50 | 50 | 采用国标铝合金制作 | |
| 11 | 百叶出风口 | 金丽厨 | 600\*600 | 3 | 个 | 169 | 507 | 采用国标铝合金制作 | |
| 12 | 橡塑保温 | 金丽厨 | 10mm厚 | 15 | 平米 | 56 | 840 | 10mm厚、保温、降噪 | |
| **B0d** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AD01 | 开水器连底座 | 香厨 | XC-J-6/490\*550\*1480 | 1 | 台 | 1372 | 1372 | 1.整机采用304不锈钢板制作。t≧0.6 2.电压功率：380V/6KW。额定容量30L. 3.整体环保材料保温层。保温效果良好。 4.采用微电脑控制，步进式加热原理，圆弧形内胆，生熟水分开，没有混合水。 | |
| AD02 | 墩布池 | 金丽厨 | 600\*600\*500+1000 | 1 | 台 | 624 | 624 | 采用304#不锈钢1.5mm制作，台面和星盆采用1.5mm厚不锈钢板。3、星盆斗深为270mm。脚通Ф51mmX1.2mm不锈钢管,横撑Ф32mmX1.0mm,配不锈钢子弹脚。 | |
| AD03 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 900\*500\*1800 | 2 | 台 | 1170 | 2340 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| AD04 | 三层组合式电器架 | 金丽厨 | 800\*500\*1600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用U型38X38mm厚1.5mm不锈钢，层板每隔10cm调节高度，根据货物存放需求，可任意增减层数，优化存储空间，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AD05 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 10855 | 10855 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| AD06 | 双星水池 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+100 | 1 | 台 | 1508 | 1508 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AD07 | 刀具柜 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具、方便管理 -可放置5把刀具 | |
| AD08 | 转角台 | 金丽厨 | 760\*700\*800+100 | 1 | 台 | 1170 | 1170 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁；2、脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AD09 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 900\*700\*800+100 | 1 | 台 | 2210 | 2210 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AD10 | 座台双层架 | 金丽厨 | 1660\*350\*600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 选用304#不锈钢拉丝板，台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板；台面板内加强筋采用1.2mm厚不锈钢板拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管 | |
| AD11 | 卧式冰柜 | 贝诺 | 1110\*715\*845 | 1 | 台 | 8450 | 8450 | 类别 单箱 商用大冷冻柜 变温柜 容积（L） 318 冷冻能力（L） 25 产品尺寸（mm） 1110\*715\*845 产品净重（kg） 51 | |
| AD12 | 单门消毒柜 | 龙海 | RTP350/550\*480\*1630 | 1 | 台 | 2940 | 2940 | 电压：220V 功率：1400W 容积：≥280L 消毒方式：上层臭氧、中温烘干/下层光波、红外线高温消毒 | |
| AD13 | 四门高身碗柜 | 金丽厨 | 1200\*500\*1800 | 1 | 台 | 2340 | 2340 | 采用304#不锈钢拉丝板，外板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板；柜内层板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，柜围板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，趟门采用1.2mm厚不锈钢拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管；通配不锈钢可调性子弹脚。 | |
| AD14 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*660\*800 | 2 | 台 | 1820 | 3640 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AD15 | 厨房灭火系统 | 欧安 | 单瓶 | 1 | 台 | 11000 | 11000 | 系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关 | |
| AD16 | 调料车 | 金丽厨 | 740\*560\*800 | 1 | 台 | 884 | 884 | 板材采用304#不锈钢板。台面1.5mm厚不锈钢板，底用厚1.0mm不锈钢槽做加力筋；装万向重力带刹车静音轮。配10个调料罐。 | |
| AD17 | 燃气单门蒸柜 | 金丽厨 | 700\*900\*1800 | 1 | 台 | 10440 | 10440 | •柜体采用304#1.5mm不锈钢板材，骨架采用304#不锈钢方管40mm\*40mm\*1.5mm制作，发生器采用304#2.0mm不锈钢制作。 •炉通脚用直径51\*2.0mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚，调节高度为40mm。 •炉头配备高效节能低噪音环保型燃烧器，按钮电源开关，自动脉冲电子点火系统。 •装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统。配备点火装置；敞开式水箱，易清洁水垢，增加使用寿命。 •蒸煮效能，8-10分钟产生蒸汽。 •高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； •配电磁安全掣；热负荷: 56kW ； •电源: 220V/50Hz/0.3kW  •点火: 脉冲电子点火; •熄火保护: 离子检测熄火保护; •满足国家一级能效标准 | |
| AD18 | 灶间连接柜 | 金丽厨 | 400\*900\*810+440 | 2 | 台 | 1404 | 2808 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，1.5mm厚不锈钢板；3、上掀门，铝合金滑道；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AD19 | 燃气环保双头单尾炒灶 | 金丽厨 | 1500\*900\*810+440 | 1 | 台 | 4290 | 4290 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 热负荷: 42x2kW=84kW 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：调料板、尾撑、摇摆式水龙头、锅枕 | |
| AD20 | 燃气四头煲仔炉 | 金丽厨 | 760\*900\*810+440 | 1 | 台 | 1560 | 1560 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率，  •配电磁安全掣 热负荷: 5kWx4=20kW 熄火保护: 热电偶熄火保护; | |
| AD21 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 4200\*1300\*500 | 5.4 | 平米 | 1730 | 9342 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | L=5500 | 1 | 项 | 1430 | 1430 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| 散流器 | 金丽厨 | 600\*600\*50 | 4 | 个 | 156 | 624 | 散流板采用304#1.5mm厚不锈钢板制作；为可拆卸散流板。 电压220V;功率0.2KW。配有特制电机：无电容，耐高温，自动保护 | |
| 前端净化器 | 金丽厨 | 500\*500 | 8 | 个 | 234 | 1872 | 采用SUS304#不锈钢，厚度为≥1.2mm；不锈钢拉丝板导流板，厚度为≥1.2mm，除油率≥80%以上，全焊接而成，无漏点。 | |
| AD22 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 2 | 台 | 410 | 820 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| AD23 | 紫外线杀菌灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 1 | 台 | 270 | 270 | 含灯管及灯架，外置式整流器，UV-C灯管，额定电压220V。 | |
|  | **其他** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 晾衣架 | 金丽厨 | 1800\*500\*2000 | 1 | 台 | 650 | 650 | 选用国标304不锈钢，坚固耐用又轻灵精美 | |
| 2 | 墩布架 | 金丽厨 | 1000\*500\*1700 （带排水盒） | 1 | 台 | 390 | 390 | 采用304#1.2mm制作 | |
|  | **排油烟系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/10000m³/h | 1 | 台 | 4620 | 4620 | 技术参数：功率(kW)：7.5；电源(V)：380；转速(r/min)：2220；流量：10000m³/h；全压(Pa)：1050-1200；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 净化器 | 科蓝 | BS-216J-12K /10000m³/h | 1 | 台 | 8260 | 8260 | 1、设备模块化组合，可根据所需风量任意组合；2、整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。3、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果；4、设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。5符合国家环保要求。 | |
| 3 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5500\*1000 | 2 | 个 | 3770 | 7540 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 4 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 5 | 防火阀 | 腾飞 | 630\*420\*300 | 1 | 台 | 330 | 330 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 6 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 7 | 排烟管道 | 金丽厨 | 630\*420 | 18 | 平米 | 180 | 3240 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 8 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 9 | 消音弯头 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 520 | 520 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 10 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 11 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 12 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 3250 | 3250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
| 13 | 玻璃棉板 | 国玫 | 5cm厚 | 18 | 平米 | 26 | 468 | A级防火等级，带铝箔,10mm厚，防火阻燃，吸音降噪 | |
|  | **补风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/8500m³/h | 1 | 台 | 4620 | 4620 | 技术参数：功率(kW)：7.5；电源(V)：380；转速(r/min)：2720；流量：8500m³/h；全压(Pa)：1200-1400；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5300\*1000 | 1 | 个 | 3640 | 3640 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 防火阀 | 腾飞 | 500\*400\*300 | 1 | 台 | 300 | 300 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 5 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 6 | 补风管道 | 金丽厨 | 500\*400 | 19 | 平米 | 180 | 3420 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 8 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 9 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 10 | 防雨百叶 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 50 | 50 | 采用国标铝合金制作 | |
| 11 | 百叶出风口 | 金丽厨 | 600\*600 | 3 | 个 | 169 | 507 | 采用国标铝合金制作 | |
| 12 | 橡塑保温 | 金丽厨 | 10mm厚 | 19 | 平米 | 56 | 1064 | 10mm厚、保温、降噪 | |
| **B0e** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AE01 | 开水器连底座 | 香厨 | XC-J-6/490\*550\*1480 | 1 | 台 | 1372 | 1372 | 1.整机采用304不锈钢板制作。t≧0.6 2.电压功率：380V/6KW。额定容量30L. 3.整体环保材料保温层。保温效果良好。 4.采用微电脑控制，步进式加热原理，圆弧形内胆，生熟水分开，没有混合水。 | |
| AE02 | 墩布池 | 金丽厨 | 600\*600\*500+1000 | 1 | 台 | 624 | 624 | 采用304#不锈钢1.5mm制作，台面和星盆采用1.5mm厚不锈钢板。3、星盆斗深为270mm。脚通Ф51mmX1.2mm不锈钢管,横撑Ф32mmX1.0mm,配不锈钢子弹脚。 | |
| AE03 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 900\*500\*1800 | 1 | 台 | 1170 | 1170 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| AE04 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 800\*500\*1800 | 1 | 台 | 1170 | 1170 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| AE05 | 卧式冰柜 | 贝诺 | 1110\*715\*845 | 1 | 台 | 8450 | 8450 | 类别 单箱 商用大冷冻柜 变温柜 容积（L） 318 冷冻能力（L） 25 产品尺寸（mm） 1110\*715\*845 产品净重（kg） 51 | |
| AE06 | 厨房灭火系统 | 欧安 | 单瓶 | 1 | 台 | 11000 | 11000 | 系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关 | |
| AE07 | 三层组合式电器架 | 金丽厨 | 800\*500\*1600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用U型38X38mm厚1.5mm不锈钢，层板每隔10cm调节高度，根据货物存放需求，可任意增减层数，优化存储空间，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AE08 | 单门消毒柜 | 龙海 | RTP350/550\*480\*1630 | 1 | 台 | 2940 | 2940 | 电压：220V 功率：1400W 容积：≥280L 消毒方式：上层臭氧、中温烘干/下层光波、红外线高温消毒 | |
| AE09 | 四门高身碗柜 | 金丽厨 | 1200\*500\*1800 | 1 | 台 | 2340 | 2340 | 采用304#不锈钢拉丝板，外板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板；柜内层板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，柜围板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，趟门采用1.2mm厚不锈钢拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管；通配不锈钢可调性子弹脚。 | |
| AE10 | 双星水池 | 金丽厨 | 1200\*800\*800+100 | 1 | 台 | 1534 | 1534 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AE11 | 刀具柜 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具、方便管理 -可放置5把刀具 | |
| AE12 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*800\*800+100 | 1 | 台 | 2535 | 2535 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AE13 | 座台双层架 | 金丽厨 | 1200\*350\*600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 选用304#不锈钢拉丝板，台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板；台面板内加强筋采用1.2mm厚不锈钢板拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管 | |
| AE14 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 10855 | 10855 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| AE15 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*600\*800 | 2 | 台 | 1820 | 3640 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AE16 | 燃气单门蒸柜 | 金丽厨 | 700\*900\*1800 | 1 | 台 | 10440 | 10440 | •柜体采用304#1.5mm不锈钢板材，骨架采用304#不锈钢方管40mm\*40mm\*1.5mm制作，发生器采用304#2.0mm不锈钢制作。 •炉通脚用直径51\*2.0mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚，调节高度为40mm。 •炉头配备高效节能低噪音环保型燃烧器，按钮电源开关，自动脉冲电子点火系统。 •装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统。配备点火装置；敞开式水箱，易清洁水垢，增加使用寿命。 •蒸煮效能，8-10分钟产生蒸汽。 •高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； •配电磁安全掣；热负荷: 56kW ； •电源: 220V/50Hz/0.3kW  •点火: 脉冲电子点火; •熄火保护: 离子检测熄火保护; •满足国家一级能效标准 | |
| AE17 | 燃气环保双头单尾炒灶 | 金丽厨 | 1500\*900\*810+440 | 1 | 台 | 4290 | 4290 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 热负荷: 42x2kW=84kW 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：调料板、尾撑、摇摆式水龙头、锅枕 | |
| AE18 | 调料车 | 金丽厨 | 740\*560\*800 | 1 | 台 | 884 | 884 | 板材采用304#不锈钢板。台面1.5mm厚不锈钢板，底用厚1.0mm不锈钢槽做加力筋；装万向重力带刹车静音轮。配10个调料罐。 | |
| AE19 | 灶间连接柜 | 金丽厨 | 400\*900\*810+440 | 1 | 台 | 1404 | 1404 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，1.5mm厚不锈钢板；3、上掀门，铝合金滑道；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AE20 | 燃气四头煲仔炉 | 金丽厨 | 760\*900\*810+440 | 1 | 台 | 1560 | 1560 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率，  •配电磁安全掣 热负荷: 5kWx4=20kW 熄火保护: 热电偶熄火保护; |
| AE21 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 3700\*1300\*500 | 4.81 | 平米 | 1730 | 8321.3 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | L=5000 | 1 | 项 | 1300 | 1300 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| 散流器 | 金丽厨 | 600\*600\*50 | 3 | 个 | 156 | 468 | 散流板采用304#1.5mm厚不锈钢板制作；为可拆卸散流板。 电压220V;功率0.2KW。配有特制电机：无电容，耐高温，自动保护 | |
| 前端净化器 | 金丽厨 | 500\*500 | 7 | 个 | 234 | 1638 | 采用SUS304#不锈钢，厚度为≥1.2mm；不锈钢拉丝板导流板，厚度为≥1.2mm，除油率≥80%以上，全焊接而成，无漏点。 | |
| AE22 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 2 | 台 | 410 | 820 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| AE23 | 紫外线杀菌灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 1 | 台 | 270 | 270 | 含灯管及灯架，外置式整流器，UV-C灯管，额定电压220V。 | |
|  | **其他** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 晾衣架 | 金丽厨 | 1800\*500\*2000 | 1 | 台 | 650 | 650 | 选用国标304不锈钢，坚固耐用又轻灵精美 | |
| 2 | 墩布架 | 金丽厨 | 1000\*500\*1700 （带排水盒） | 1 | 台 | 390 | 390 | 采用304#1.2mm制作 | |
|  | **排油烟系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/9000m³/h | 1 | 台 | 4620 | 4620 | 技术参数：功率(kW)：5.5；电源(V)：380；转速(r/min)：1960；流量：8500m³/h；全压(Pa)：830-930；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 净化器 | 科蓝 | BS-216J-12K /10000m³/h | 1 | 台 | 8260 | 8260 | 1、设备模块化组合，可根据所需风量任意组合；2、整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。3、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果；4、设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。5符合国家环保要求。 | |
| 3 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5100\*1000 | 2 | 个 | 3640 | 7280 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 4 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 5 | 防火阀 | 腾飞 | 600\*400\*300 | 1 | 台 | 315 | 315 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 6 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 7 | 排烟管道 | 金丽厨 | 600\*400 | 17 | 平米 | 180 | 3060 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 8 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 9 | 消音弯头 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 520 | 520 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 10 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 11 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 12 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 3250 | 3250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
| 13 | 玻璃棉板 | 国玫 | 5cm厚 | 17 | 平米 | 26 | 442 | A级防火等级，带铝箔,10mm厚，防火阻燃，吸音降噪 | |
|  | **补风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/7000m³/h | 1 | 台 | 4200 | 4200 | 技术参数：功率(kW)：5.5；电源(V)：380；转速(r/min)：2430；流量：7000m³/h；全压(Pa)：950-1100；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5600\*1000 | 1 | 个 | 3900 | 3900 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 防火阀 | 腾飞 | 450\*400\*300 | 1 | 台 | 270 | 270 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 5 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 6 | 补风管道 | 金丽厨 | 500\*400 | 16 | 平米 | 180 | 2880 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 8 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 9 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 10 | 防雨百叶 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 50 | 50 | 采用国标铝合金制作 | |
| 11 | 百叶出风口 | 金丽厨 | 600\*600 | 3 | 个 | 169 | 507 | 采用国标铝合金制作 | |
| 12 | 橡塑保温 | 金丽厨 | 10mm厚 | 16 | 平米 | 56 | 896 | 10mm厚、保温、降噪 | |
| **B0f** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| AF01 | 开水器连底座 | 香厨 | XC-J-6/490\*550\*1480 | 1 | 台 | 1372 | 1372 | 1.整机采用304不锈钢板制作。t≧0.6 2.电压功率：380V/6KW。额定容量30L. 3.整体环保材料保温层。保温效果良好。 4.采用微电脑控制，步进式加热原理，圆弧形内胆，生熟水分开，没有混合水。 | |
| AF02 | 墩布池 | 金丽厨 | 600\*600\*500+1000 | 1 | 台 | 624 | 624 | 采用304#不锈钢1.5mm制作，台面和星盆采用1.5mm厚不锈钢板。3、星盆斗深为270mm。脚通Ф51mmX1.2mm不锈钢管,横撑Ф32mmX1.0mm,配不锈钢子弹脚。 | |
| AF03 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 900\*500\*1800 | 1 | 台 | 1170 | 1170 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| AF04 | 单门消毒柜 | 龙海 | RTP350/550\*480\*1630 | 1 | 台 | 2940 | 2940 | 电压：220V 功率：1400W 容积：≥280L 消毒方式：上层臭氧、中温烘干/下层光波、红外线高温消毒 | |
| AF05 | 四门高身碗柜 | 金丽厨 | 1200\*500\*1800 | 1 | 台 | 2340 | 2340 | 采用304#不锈钢拉丝板，外板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板；柜内层板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，柜围板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，趟门采用1.2mm厚不锈钢拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管；通配不锈钢可调性子弹脚。 | |
| AF06 | 卧式冰柜 | 贝诺 | 1110\*715\*845 | 1 | 台 | 8450 | 8450 | 类别 单箱 商用大冷冻柜 变温柜 容积（L） 318 冷冻能力（L） 25 产品尺寸（mm） 1110\*715\*845 产品净重（kg） 51 | |
| AF07 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 10855 | 10855 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| AF08 | 三层组合式电器架 | 金丽厨 | 800\*500\*1600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用U型38X38mm厚1.5mm不锈钢，层板每隔10cm调节高度，根据货物存放需求，可任意增减层数，优化存储空间，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| AF09 | 双星水池 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+100 | 1 | 台 | 1508 | 1508 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| AF10 | 刀具柜 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具、方便管理 -可放置5把刀具 | |
| AF11 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+100 | 1 | 台 | 2990 | 2990 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AF12 | 座台双层架 | 金丽厨 | 1500\*350\*600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 选用304#不锈钢拉丝板，台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板；台面板内加强筋采用1.2mm厚不锈钢板拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管 | |
| AF13 | 厨房灭火系统 | 欧安 | 单瓶 | 1 | 台 | 11000 | 11000 | 系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关 | |
| AF14 | 燃气单门蒸柜 | 金丽厨 | 700\*900\*1800 | 1 | 台 | 10440 | 10440 | •柜体采用304#1.5mm不锈钢板材，骨架采用304#不锈钢方管40mm\*40mm\*1.5mm制作，发生器采用304#2.0mm不锈钢制作。 •炉通脚用直径51\*2.0mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚，调节高度为40mm。 •炉头配备高效节能低噪音环保型燃烧器，按钮电源开关，自动脉冲电子点火系统。 •装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统。配备点火装置；敞开式水箱，易清洁水垢，增加使用寿命。 •蒸煮效能，8-10分钟产生蒸汽。 •高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； •配电磁安全掣；热负荷: 56kW ； •电源: 220V/50Hz/0.3kW  •点火: 脉冲电子点火; •熄火保护: 离子检测熄火保护; •满足国家一级能效标准 | |
| AF15 | 灶间连接柜 | 金丽厨 | 400\*900\*810+440 | 2 | 台 | 1404 | 2808 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，1.5mm厚不锈钢板；3、上掀门，铝合金滑道；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| AF16 | 燃气环保双头单尾炒灶 | 金丽厨 | 1500\*900\*810+440 | 1 | 台 | 4290 | 4290 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 热负荷: 42x2kW=84kW 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：调料板、尾撑、摇摆式水龙头、锅枕 | |
| AF17 | 燃气四头煲仔炉 | 金丽厨 | 760\*900\*810+440 | 1 | 台 | 1560 | 1560 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率，  •配电磁安全掣 热负荷: 5kWx4=20kW 熄火保护: 热电偶熄火保护; | |
| AF18 | 调料车 | 金丽厨 | 740\*560\*800 | 1 | 台 | 884 | 884 | 板材采用304#不锈钢板。台面1.5mm厚不锈钢板，底用厚1.0mm不锈钢槽做加力筋；装万向重力带刹车静音轮。配10个调料罐。 | |
| AF19 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 4000\*1300\*500 | 5.33 | 平米 | 1730 | 9220.9 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | L=5300 | 1 | 项 | 1404 | 1404 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| 散流器 | 金丽厨 | 600\*600\*50 | 4 | 个 | 156 | 624 | 散流板采用304#1.5mm厚不锈钢板制作；为可拆卸散流板。 电压220V;功率0.2KW。配有特制电机：无电容，耐高温，自动保护 | |
| 前端净化器 | 金丽厨 | 500\*500 | 8 | 个 | 234 | 1872 | 采用SUS304#不锈钢，厚度为≥1.2mm；不锈钢拉丝板导流板，厚度为≥1.2mm，除油率≥80%以上，全焊接而成，无漏点。 | |
| AF20 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 2 | 台 | 410 | 820 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| AF21 | 紫外线杀菌灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 1 | 台 | 270 | 270 | 含灯管及灯架，外置式整流器，UV-C灯管，额定电压220V。 | |
|  | **其他** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 晾衣架 | 金丽厨 | 1800\*500\*2000 | 1 | 台 | 650 | 650 | 选用国标304不锈钢，坚固耐用又轻灵精美 | |
| 2 | 墩布架 | 金丽厨 | 1000\*500\*1700 （带排水盒） | 1 | 台 | 390 | 390 | 采用304#1.2mm制作 | |
|  | **排油烟系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/10000m³/h | 1 | 台 | 4620 | 4620 | 技术参数：功率(kW)：7.5；电源(V)：380；转速(r/min)：2220；流量：10000m³/h；全压(Pa)：1050-1200；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 净化器 | 科蓝 | BS-216J-12K /10000m³/h | 1 | 台 | 8260 | 8260 | 1、设备模块化组合，可根据所需风量任意组合；2、整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。3、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果；4、设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。5符合国家环保要求。 | |
| 3 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5500\*1000 | 2 | 个 | 3770 | 7540 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 4 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 5 | 防火阀 | 腾飞 | 630\*420\*300 | 1 | 台 | 330 | 330 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 6 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 7 | 排烟管道 | 金丽厨 | 630\*420 | 18 | 平米 | 180 | 3240 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 8 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 9 | 消音弯头 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 520 | 520 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 10 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 11 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 12 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 3250 | 3250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
| 13 | 玻璃棉板 | 国玫 | 5cm厚 | 18 | 平米 | 26 | 468 | A级防火等级，带铝箔,10mm厚，防火阻燃，吸音降噪 | |
|  | **补风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/8500m³/h | 1 | 台 | 4620 | 4620 | 技术参数：功率(kW)：7.5；电源(V)：380；转速(r/min)：2720；流量：8500m³/h；全压(Pa)：1200-1400；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5300\*1200 | 1 | 个 | 3640 | 3640 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 防火阀 | 腾飞 | 500\*400\*300 | 1 | 台 | 300 | 300 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 5 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 6 | 补风管道 | 金丽厨 | 500\*400 | 22 | 平米 | 180 | 3960 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 8 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 9 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 10 | 防雨百叶 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 50 | 50 | 采用国标铝合金制作 | |
| 11 | 百叶出风口 | 金丽厨 | 600\*600 | 3 | 个 | 169 | 507 | 采用国标铝合金制作 | |
| 12 | 橡塑保温 | 金丽厨 | 10mm厚 | 22 | 平米 | 56 | 1232 | 10mm厚、保温、降噪 | |
| **C0a** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| BA01 | 开水器连底座 | 香厨 | XC-J-6/490\*550\*1480 | 1 | 台 | 1372 | 1372 | 1.整机采用304不锈钢板制作。t≧0.6 2.电压功率：380V/6KW。额定容量30L. 3.整体环保材料保温层。保温效果良好。 4.采用微电脑控制，步进式加热原理，圆弧形内胆，生熟水分开，没有混合水。 | |
| BA02 | 墩布池 | 金丽厨 | 600\*600\*500+1000 | 1 | 台 | 624 | 624 | 采用304#不锈钢1.5mm制作，台面和星盆采用1.5mm厚不锈钢板。3、星盆斗深为270mm。脚通Ф51mmX1.2mm不锈钢管,横撑Ф32mmX1.0mm,配不锈钢子弹脚。 | |
| BA03 | 卧式冰柜 | 贝诺 | 1110\*715\*845 | 1 | 台 | 8450 | 8450 | 类别 单箱 商用大冷冻柜 变温柜 容积（L） 318 冷冻能力（L） 25 产品尺寸（mm） 1110\*715\*845 产品净重（kg） 51 | |
| BA04 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 900\*500\*1800 | 1 | 台 | 1170 | 1170 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| BA05 | 三层组合式电器架 | 金丽厨 | 800\*500\*1600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用U型38X38mm厚1.5mm不锈钢，层板每隔10cm调节高度，根据货物存放需求，可任意增减层数，优化存储空间，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| BA06 | 单门消毒柜 | 龙海 | RTP350/550\*480\*1630 | 1 | 台 | 2940 | 2940 | 电压：220V 功率：1400W 容积：≥280L 消毒方式：上层臭氧、中温烘干/下层光波、红外线高温消毒 | |
| BA07 | 四门高身碗柜 | 金丽厨 | 1200\*500\*1800 | 1 | 台 | 2340 | 2340 | 采用304#不锈钢拉丝板，外板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板；柜内层板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，柜围板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，趟门采用1.2mm厚不锈钢拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管；通配不锈钢可调性子弹脚。 | |
| BA08 | 厨房灭火系统 | 欧安 | 单瓶 | 1 | 台 | 11000 | 11000 | 系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关 | |
| BA09 | 双星水池 | 金丽厨 | 1200\*800\*800+100 | 1 | 台 | 1534 | 1534 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| BA10 | 刀具柜 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具、方便管理 -可放置5把刀具 | |
| BA11 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1650\*800\*800+100 | 1 | 台 | 3120 | 3120 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BA12 | 座台双层架 | 金丽厨 | 1650\*350\*600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 选用304#不锈钢拉丝板，台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板；台面板内加强筋采用1.2mm厚不锈钢板拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管 | |
| BA13 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 10855 | 10855 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| BA14 | 调料车 | 金丽厨 | 740\*560\*800 | 1 | 台 | 884 | 884 | 板材采用304#不锈钢板。台面1.5mm厚不锈钢板，底用厚1.0mm不锈钢槽做加力筋；装万向重力带刹车静音轮。配10个调料罐。 | |
| BA15 | 燃气单门蒸柜 | 金丽厨 | 700\*900\*1800 | 1 | 台 | 10440 | 10440 | •柜体采用304#1.5mm不锈钢板材，骨架采用304#不锈钢方管40mm\*40mm\*1.5mm制作，发生器采用304#2.0mm不锈钢制作。 •炉通脚用直径51\*2.0mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚，调节高度为40mm。 •炉头配备高效节能低噪音环保型燃烧器，按钮电源开关，自动脉冲电子点火系统。 •装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统。配备点火装置；敞开式水箱，易清洁水垢，增加使用寿命。 •蒸煮效能，8-10分钟产生蒸汽。 •高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； •配电磁安全掣；热负荷: 56kW ； •电源: 220V/50Hz/0.3kW  •点火: 脉冲电子点火; •熄火保护: 离子检测熄火保护; •满足国家一级能效标准 | |
| BA16 | 灶间连接柜 | 金丽厨 | 400\*900\*810+440 | 2 | 台 | 1404 | 2808 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，1.5mm厚不锈钢板；3、上掀门，铝合金滑道；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BA17 | 燃气环保双头单尾炒灶 | 金丽厨 | 1500\*900\*810+440 | 1 | 台 | 4290 | 4290 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 热负荷: 42x2kW=84kW 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：调料板、尾撑、摇摆式水龙头、锅枕 | |
| BA18 | 燃气四头煲仔炉 | 金丽厨 | 760\*900\*810+440 | 1 | 台 | 1560 | 1560 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率，  •配电磁安全掣 热负荷: 5kWx4=20kW 熄火保护: 热电偶熄火保护; | |
| BA19 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 4100\*1300\*500 | 5.33 | 平米 | 1730 | 9220.9 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | L=6000 | 1 | 项 | 1560 | 1560 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| 散流器 | 金丽厨 | 600\*600\*50 | 4 | 个 | 156 | 624 | 散流板采用304#1.5mm厚不锈钢板制作；为可拆卸散流板。 电压220V;功率0.2KW。配有特制电机：无电容，耐高温，自动保护 | |
| 前端净化器 | 金丽厨 | 500\*500 | 8 | 个 | 234 | 1872 | 采用SUS304#不锈钢，厚度为≥1.2mm；不锈钢拉丝板导流板，厚度为≥1.2mm，除油率≥80%以上，全焊接而成，无漏点。 | |
| BA20 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 600\*1300\*500 | 0.78 | 平米 | 1730 | 1349.4 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| BA21 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 2 | 台 | 410 | 820 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| BA22 | 紫外线杀菌灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 1 | 台 | 270 | 270 | 含灯管及灯架，外置式整流器，UV-C灯管，额定电压220V。 | |
|  | **其他** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 晾衣架 | 金丽厨 | 1800\*500\*2000 | 8 | 台 | 650 | 5200 | 选用国标304不锈钢，坚固耐用又轻灵精美 | |
| 2 | 墩布架 | 金丽厨 | 1000\*500\*1700 （带排水盒） | 1 | 台 | 390 | 390 | 采用304#1.2mm制作 | |
|  | **排油烟系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/10000m³/h | 1 | 台 | 4620 | 4620 | 技术参数：功率(kW)：7.5；电源(V)：380；转速(r/min)：2220；流量：10000m³/h；全压(Pa)：1050-1200；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 净化器 | 科蓝 | BS-216J-12K /10000m³/h | 1 | 台 | 8260 | 8260 | 1、设备模块化组合，可根据所需风量任意组合；2、整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。3、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果；4、设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。5符合国家环保要求。 | |
| 3 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5300\*1200 | 2 | 个 | 3640 | 7280 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 4 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 5 | 防火阀 | 腾飞 | 630\*420\*300 | 1 | 台 | 330 | 330 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 6 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 7 | 排烟管道 | 金丽厨 | 630\*420 | 19 | 平米 | 180 | 3420 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 8 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 9 | 消音弯头 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 520 | 520 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 10 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 11 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 12 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 3250 | 3250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
| 13 | 玻璃棉板 | 国玫 | 5cm厚 | 19 | 平米 | 26 | 494 | A级防火等级，带铝箔,10mm厚，防火阻燃，吸音降噪 | |
|  | **补风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/8500m³/h | 1 | 台 | 4620 | 4620 | 技术参数：功率(kW)：7.5；电源(V)：380；转速(r/min)：2720；流量：8500m³/h；全压(Pa)：1200-1400；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5300\*1200 | 1 | 个 | 3640 | 3640 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 防火阀 | 腾飞 | 500\*400\*300 | 1 | 台 | 300 | 300 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 5 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 6 | 补风管道 | 金丽厨 | 500\*400 | 22 | 平米 | 180 | 3960 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 8 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 9 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 10 | 防雨百叶 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 50 | 50 | 采用国标铝合金制作 | |
| 11 | 百叶出风口 | 金丽厨 | 600\*600 | 3 | 个 | 169 | 507 | 采用国标铝合金制作 | |
| 12 | 橡塑保温 | 金丽厨 | 10mm厚 | 22 | 平米 | 56 | 1232 | 10mm厚、保温、降噪 | |
| **C0b** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| BB01 | 开水器连底座 | 香厨 | XC-J-6/490\*550\*1480 | 1 | 台 | 1372 | 1372 | 1.整机采用304不锈钢板制作。t≧0.6 2.电压功率：380V/6KW。额定容量30L. 3.整体环保材料保温层。保温效果良好。 4.采用微电脑控制，步进式加热原理，圆弧形内胆，生熟水分开，没有混合水。 | |
| BB02 | 墩布池 | 金丽厨 | 600\*600\*500+1000 | 1 | 台 | 624 | 624 | 采用304#不锈钢1.5mm制作，台面和星盆采用1.5mm厚不锈钢板。3、星盆斗深为270mm。脚通Ф51mmX1.2mm不锈钢管,横撑Ф32mmX1.0mm,配不锈钢子弹脚。 | |
| BB03 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 900\*500\*1800 | 1 | 台 | 1170 | 1170 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| BB04 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 700\*500\*1800 | 1 | 台 | 1170 | 1170 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| BB05 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 10855 | 10855 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| BB06 | 卧式冰柜 | 贝诺 | 1110\*715\*845 | 1 | 台 | 8450 | 8450 | 类别 单箱 商用大冷冻柜 变温柜 容积（L） 318 冷冻能力（L） 25 产品尺寸（mm） 1110\*715\*845 产品净重（kg） 51 | |
| BB07 | 双星水池 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+100 | 1 | 台 | 1508 | 1508 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| BB08 | 刀具柜 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具、方便管理 -可放置5把刀具 | |
| BB09 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+100 | 1 | 台 | 2535 | 2535 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BB10 | 座台双层架 | 金丽厨 | 1200\*350\*600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 选用304#不锈钢拉丝板，台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板；台面板内加强筋采用1.2mm厚不锈钢板拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管 | |
| BB11 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1000\*760\*800+100 | 1 | 台 | 2340 | 2340 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BB12 | 座台双层架 | 金丽厨 | 1000\*350\*600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 选用304#不锈钢拉丝板，台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板；台面板内加强筋采用1.2mm厚不锈钢板拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管 | |
| BB13 | 三层组合式电器架 | 金丽厨 | 800\*500\*1600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用U型38X38mm厚1.5mm不锈钢，层板每隔10cm调节高度，根据货物存放需求，可任意增减层数，优化存储空间，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| BB14 | 单门消毒柜 | 龙海 | RTP350/550\*480\*1630 | 1 | 台 | 2940 | 2940 | 电压：220V 功率：1400W 容积：≥280L 消毒方式：上层臭氧、中温烘干/下层光波、红外线高温消毒 | |
| BB15 | 四门高身碗柜 | 金丽厨 | 1200\*500\*1800 | 1 | 台 | 2340 | 2340 | 采用304#不锈钢拉丝板，外板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板；柜内层板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，柜围板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，趟门采用1.2mm厚不锈钢拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管；通配不锈钢可调性子弹脚。 | |
| BB16 | 厨房灭火系统 | 欧安 | 单瓶 | 1 | 台 | 11000 | 11000 | 系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关 | |
| BB17 | 燃气单门蒸柜 | 金丽厨 | 700\*900\*1800 | 1 | 台 | 10440 | 10440 | •柜体采用304#1.5mm不锈钢板材，骨架采用304#不锈钢方管40mm\*40mm\*1.5mm制作，发生器采用304#2.0mm不锈钢制作。 •炉通脚用直径51\*2.0mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚，调节高度为40mm。 •炉头配备高效节能低噪音环保型燃烧器，按钮电源开关，自动脉冲电子点火系统。 •装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统。配备点火装置；敞开式水箱，易清洁水垢，增加使用寿命。 •蒸煮效能，8-10分钟产生蒸汽。 •高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； •配电磁安全掣；热负荷: 56kW ； •电源: 220V/50Hz/0.3kW  •点火: 脉冲电子点火; •熄火保护: 离子检测熄火保护; •满足国家一级能效标准 | |
| BB18 | 灶间连接柜 | 金丽厨 | 400\*900\*810+440 | 2 | 台 | 1404 | 2808 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，1.5mm厚不锈钢板；3、上掀门，铝合金滑道；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BB19 | 燃气环保双头单尾炒灶 | 金丽厨 | 1500\*900\*810+440 | 1 | 台 | 4290 | 4290 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 热负荷: 42x2kW=84kW 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：调料板、尾撑、摇摆式水龙头、锅枕 | |
| BB20 | 燃气四头煲仔炉 | 金丽厨 | 760\*900\*810+440 | 1 | 台 | 1560 | 1560 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率，  •配电磁安全掣 热负荷: 5kWx4=20kW 熄火保护: 热电偶熄火保护; | |
| BB21 | 调料车 | 金丽厨 | 740\*560\*800 | 1 | 台 | 884 | 884 | 板材采用304#不锈钢板。台面1.5mm厚不锈钢板，底用厚1.0mm不锈钢槽做加力筋；装万向重力带刹车静音轮。配10个调料罐。 | |
| BB22 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 4000\*1300\*500 | 5.33 | 平米 | 1730 | 9220.9 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | L=5300 | 1 | 项 | 1404 | 1404 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| 散流器 | 金丽厨 | 600\*600\*50 | 4 | 个 | 156 | 624 | 散流板采用304#1.5mm厚不锈钢板制作；为可拆卸散流板。 电压220V;功率0.2KW。配有特制电机：无电容，耐高温，自动保护 | |
| 前端净化器 | 金丽厨 | 500\*500 | 8 | 个 | 234 | 1872 | 采用SUS304#不锈钢，厚度为≥1.2mm；不锈钢拉丝板导流板，厚度为≥1.2mm，除油率≥80%以上，全焊接而成，无漏点。 | |
| BB23 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 2 | 台 | 410 | 820 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| BB24 | 紫外线杀菌灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 1 | 台 | 270 | 270 | 含灯管及灯架，外置式整流器，UV-C灯管，额定电压220V。 | |
|  | **其他** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 晾衣架 | 金丽厨 | 1800\*500\*2000 | 1 | 台 | 650 | 650 | 选用国标304不锈钢，坚固耐用又轻灵精美 | |
| 2 | 墩布架 | 金丽厨 | 1000\*500\*1700 （带排水盒） | 1 | 台 | 390 | 390 | 采用304#1.2mm制作 | |
|  | **排油烟系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/10000m³/h | 1 | 台 | 4620 | 4620 | 技术参数：功率(kW)：7.5；电源(V)：380；转速(r/min)：2220；流量：10000m³/h；全压(Pa)：1050-1200；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 净化器 | 科蓝 | BS-216J-12K /10000m³/h | 1 | 台 | 8260 | 8260 | 1、设备模块化组合，可根据所需风量任意组合；2、整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。3、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果；4、设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。5符合国家环保要求。 | |
| 3 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5300\*1200 | 2 | 个 | 3640 | 7280 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 4 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 5 | 防火阀 | 腾飞 | 630\*420\*300 | 1 | 台 | 330 | 330 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 6 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 7 | 排烟管道 | 金丽厨 | 630\*420 | 19 | 平米 | 180 | 3420 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 8 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 9 | 消音弯头 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 520 | 520 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 10 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 11 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 12 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 3250 | 3250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
| 13 | 玻璃棉板 | 国玫 | 5cm厚 | 19 | 平米 | 26 | 494 | A级防火等级，带铝箔,10mm厚，防火阻燃，吸音降噪 | |
|  | **补风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/8500m³/h | 1 | 台 | 4620 | 4620 | 技术参数：功率(kW)：7.5；电源(V)：380；转速(r/min)：2720；流量：8500m³/h；全压(Pa)：1200-1400；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5300\*1200 | 1 | 个 | 3640 | 3640 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 防火阀 | 腾飞 | 500\*400\*300 | 1 | 台 | 300 | 300 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 5 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 6 | 补风管道 | 金丽厨 | 500\*400 | 22 | 平米 | 180 | 3960 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 8 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 9 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 10 | 防雨百叶 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 50 | 50 | 采用国标铝合金制作 | |
| 11 | 百叶出风口 | 金丽厨 | 600\*600 | 3 | 个 | 169 | 507 | 采用国标铝合金制作 | |
| 12 | 橡塑保温 | 金丽厨 | 10mm厚 | 22 | 平米 | 56 | 1232 | 10mm厚、保温、降噪 | |
| **C0c** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| BC01 | 开水器连底座 | 香厨 | XC-J-6/490\*550\*1480 | 1 | 台 | 1372 | 1372 | 1.整机采用304不锈钢板制作。t≧0.6 2.电压功率：380V/6KW。额定容量30L. 3.整体环保材料保温层。保温效果良好。 4.采用微电脑控制，步进式加热原理，圆弧形内胆，生熟水分开，没有混合水。 | |
| BC02 | 墩布池 | 金丽厨 | 600\*600\*500+1000 | 1 | 台 | 624 | 624 | 采用304#不锈钢1.5mm制作，台面和星盆采用1.5mm厚不锈钢板。3、星盆斗深为270mm。脚通Ф51mmX1.2mm不锈钢管,横撑Ф32mmX1.0mm,配不锈钢子弹脚。 | |
| BC03 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 900\*500\*1800 | 1 | 台 | 1170 | 1170 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| BC04 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 10855 | 10855 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| BC05 | 卧式冰柜 | 贝诺 | 1110\*715\*845 | 1 | 台 | 8450 | 8450 | 类别 单箱 商用大冷冻柜 变温柜 容积（L） 318 冷冻能力（L） 25 产品尺寸（mm） 1110\*715\*845 产品净重（kg） 51 | |
| BC06 | 双星水池 | 金丽厨 | 1200\*800\*800+100 | 1 | 台 | 1534 | 1534 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| BC07 | 刀具柜 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具、方便管理 -可放置5把刀具 | |
| BC08 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+100 | 1 | 台 | 2535 | 2535 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BC09 | 座台双层架 | 金丽厨 | 1200\*350\*600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 选用304#不锈钢拉丝板，台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板；台面板内加强筋采用1.2mm厚不锈钢板拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管 | |
| BC10 | 三层组合式电器架 | 金丽厨 | 800\*500\*1600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用U型38X38mm厚1.5mm不锈钢，层板每隔10cm调节高度，根据货物存放需求，可任意增减层数，优化存储空间，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| BC11 | 单门消毒柜 | 龙海 | RTP350/550\*480\*1630 | 1 | 台 | 2940 | 2940 | 电压：220V 功率：1400W 容积：≥280L 消毒方式：上层臭氧、中温烘干/下层光波、红外线高温消毒 | |
| BC12 | 四门高身碗柜 | 金丽厨 | 1200\*500\*1800 | 1 | 台 | 2340 | 2340 | 采用304#不锈钢拉丝板，外板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板；柜内层板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，柜围板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，趟门采用1.2mm厚不锈钢拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管；通配不锈钢可调性子弹脚。 | |
| BC13 | 厨房灭火系统 | 欧安 | 单瓶 | 1 | 台 | 11000 | 11000 | 系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关 | |
| BC14 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*760\*800 | 2 | 台 | 1820 | 3640 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BC15 | 燃气单门蒸柜 | 金丽厨 | 700\*900\*1800 | 1 | 台 | 10440 | 10440 | •柜体采用304#1.5mm不锈钢板材，骨架采用304#不锈钢方管40mm\*40mm\*1.5mm制作，发生器采用304#2.0mm不锈钢制作。 •炉通脚用直径51\*2.0mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚，调节高度为40mm。 •炉头配备高效节能低噪音环保型燃烧器，按钮电源开关，自动脉冲电子点火系统。 •装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统。配备点火装置；敞开式水箱，易清洁水垢，增加使用寿命。 •蒸煮效能，8-10分钟产生蒸汽。 •高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； •配电磁安全掣；热负荷: 56kW ； •电源: 220V/50Hz/0.3kW  •点火: 脉冲电子点火; •熄火保护: 离子检测熄火保护; •满足国家一级能效标准 | |
| BC16 | 灶间连接柜 | 金丽厨 | 400\*900\*810+440 | 2 | 台 | 1404 | 2808 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，1.5mm厚不锈钢板；3、上掀门，铝合金滑道；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BC17 | 燃气环保双头单尾炒灶 | 金丽厨 | 1500\*900\*810+440 | 1 | 台 | 4290 | 4290 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 热负荷: 42x2kW=84kW 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：调料板、尾撑、摇摆式水龙头、锅枕 | |
| BC18 | 燃气四头煲仔炉 | 金丽厨 | 760\*900\*810+440 | 1 | 台 | 1560 | 1560 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率，  •配电磁安全掣 热负荷: 5kWx4=20kW 熄火保护: 热电偶熄火保护; | |
| BC19 | 调料车 | 金丽厨 | 740\*560\*800 | 1 | 台 | 884 | 884 | 板材采用304#不锈钢板。台面1.5mm厚不锈钢板，底用厚1.0mm不锈钢槽做加力筋；装万向重力带刹车静音轮。配10个调料罐。 | |
| BC20 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 4000\*1300\*500 | 5.33 | 平米 | 1730 | 9220.9 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | L=5300 | 1 | 项 | 1404 | 1404 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| 散流器 | 金丽厨 | 600\*600\*50 | 4 | 个 | 156 | 624 | 散流板采用304#1.5mm厚不锈钢板制作；为可拆卸散流板。 电压220V;功率0.2KW。配有特制电机：无电容，耐高温，自动保护 | |
| 前端净化器 | 金丽厨 | 500\*500 | 8 | 个 | 234 | 1872 | 采用SUS304#不锈钢，厚度为≥1.2mm；不锈钢拉丝板导流板，厚度为≥1.2mm，除油率≥80%以上，全焊接而成，无漏点。 | |
| BC21 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 2 | 台 | 410 | 820 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| BC22 | 紫外线杀菌灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 1 | 台 | 270 | 270 | 含灯管及灯架，外置式整流器，UV-C灯管，额定电压220V。 | |
|  | **其他** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 晾衣架 | 金丽厨 | 1800\*500\*2000 | 1 | 台 | 650 | 650 | 选用国标304不锈钢，坚固耐用又轻灵精美 | |
| 2 | 墩布架 | 金丽厨 | 1000\*500\*1700 （带排水盒） | 1 | 台 | 390 | 390 | 采用304#1.2mm制作 | |
|  | **排油烟系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/10000m³/h | 1 | 台 | 4620 | 4620 | 技术参数：功率(kW)：7.5；电源(V)：380；转速(r/min)：2220；流量：10000m³/h；全压(Pa)：1050-1200；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 净化器 | 科蓝 | BS-216J-12K /10000m³/h | 1 | 台 | 8260 | 8260 | 1、设备模块化组合，可根据所需风量任意组合；2、整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。3、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果；4、设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。5符合国家环保要求。 | |
| 3 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5300\*1200 | 2 | 个 | 3640 | 7280 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 4 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 5 | 防火阀 | 腾飞 | 630\*420\*300 | 1 | 台 | 330 | 330 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 6 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 7 | 排烟管道 | 金丽厨 | 630\*420 | 19 | 平米 | 180 | 3420 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 8 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 9 | 消音弯头 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 520 | 520 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 10 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 11 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 12 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 3250 | 3250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
| 13 | 玻璃棉板 | 国玫 | 5cm厚 | 19 | 平米 | 26 | 494 | A级防火等级，带铝箔,10mm厚，防火阻燃，吸音降噪 | |
|  | **补风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/8500m³/h | 1 | 台 | 4620 | 4620 | 技术参数：功率(kW)：7.5；电源(V)：380；转速(r/min)：2720；流量：8500m³/h；全压(Pa)：1200-1400；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5300\*1200 | 1 | 个 | 3640 | 3640 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 防火阀 | 腾飞 | 500\*400\*300 | 1 | 台 | 300 | 300 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 5 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 6 | 补风管道 | 金丽厨 | 500\*400 | 22 | 平米 | 180 | 3960 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 8 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 9 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 10 | 防雨百叶 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 50 | 50 | 采用国标铝合金制作 | |
| 11 | 百叶出风口 | 金丽厨 | 600\*600 | 3 | 个 | 169 | 507 | 采用国标铝合金制作 | |
| 12 | 橡塑保温 | 金丽厨 | 10mm厚 | 22 | 平米 | 56 | 1232 | 10mm厚、保温、降噪 | |
| **C0d** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| BD01 | 开水器连底座 | 香厨 | XC-J-6/490\*550\*1480 | 1 | 台 | 1372 | 1372 | 1.整机采用304不锈钢板制作。t≧0.6 2.电压功率：380V/6KW。额定容量30L. 3.整体环保材料保温层。保温效果良好。 4.采用微电脑控制，步进式加热原理，圆弧形内胆，生熟水分开，没有混合水。 | |
| BD02 | 墩布池 | 金丽厨 | 600\*600\*500+1000 | 1 | 台 | 624 | 624 | 采用304#不锈钢1.5mm制作，台面和星盆采用1.5mm厚不锈钢板。3、星盆斗深为270mm。脚通Ф51mmX1.2mm不锈钢管,横撑Ф32mmX1.0mm,配不锈钢子弹脚。 | |
| BD03 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 900\*500\*1800 | 1 | 台 | 1170 | 1170 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| BD04 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 10855 | 10855 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| BD05 | 卧式冰柜 | 贝诺 | 1110\*715\*845 | 1 | 台 | 8450 | 8450 | 类别 单箱 商用大冷冻柜 变温柜 容积（L） 318 冷冻能力（L） 25 产品尺寸（mm） 1110\*715\*845 产品净重（kg） 51 | |
| BD06 | 双星水池 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+100 | 1 | 台 | 1508 | 1508 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| BD07 | 刀具柜 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具、方便管理 -可放置5把刀具 | |
| BD08 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+100 | 1 | 台 | 2535 | 2535 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BD09 | 座台双层架 | 金丽厨 | 1200\*350\*600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 选用304#不锈钢拉丝板，台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板；台面板内加强筋采用1.2mm厚不锈钢板拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管 | |
| BD10 | 三层组合式电器架 | 金丽厨 | 800\*500\*1600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用U型38X38mm厚1.5mm不锈钢，层板每隔10cm调节高度，根据货物存放需求，可任意增减层数，优化存储空间，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| BD11 | 单门消毒柜 | 龙海 | RTP350/550\*480\*1630 | 1 | 台 | 2940 | 2940 | 电压：220V 功率：1400W 容积：≥280L 消毒方式：上层臭氧、中温烘干/下层光波、红外线高温消毒 | |
| BD12 | 四门高身碗柜 | 金丽厨 | 1200\*500\*1800 | 1 | 台 | 2340 | 2340 | 采用304#不锈钢拉丝板，外板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板；柜内层板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，柜围板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，趟门采用1.2mm厚不锈钢拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管；通配不锈钢可调性子弹脚。 | |
| BD13 | 厨房灭火系统 | 欧安 | 单瓶 | 1 | 台 | 11000 | 11000 | 系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关 | |
| BD14 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*600\*800 | 2 | 台 | 1820 | 3640 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BD15 | 燃气单门蒸柜 | 金丽厨 | 700\*900\*1800 | 1 | 台 | 10440 | 10440 | •柜体采用304#1.5mm不锈钢板材，骨架采用304#不锈钢方管40mm\*40mm\*1.5mm制作，发生器采用304#2.0mm不锈钢制作。 •炉通脚用直径51\*2.0mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚，调节高度为40mm。 •炉头配备高效节能低噪音环保型燃烧器，按钮电源开关，自动脉冲电子点火系统。 •装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统。配备点火装置；敞开式水箱，易清洁水垢，增加使用寿命。 •蒸煮效能，8-10分钟产生蒸汽。 •高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； •配电磁安全掣；热负荷: 56kW ； •电源: 220V/50Hz/0.3kW  •点火: 脉冲电子点火; •熄火保护: 离子检测熄火保护; •满足国家一级能效标准 | |
| BD16 | 灶间连接柜 | 金丽厨 | 400\*900\*810+440 | 2 | 台 | 1404 | 2808 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，1.5mm厚不锈钢板；3、上掀门，铝合金滑道；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BD17 | 燃气环保双头单尾炒灶 | 金丽厨 | 1500\*900\*810+440 | 1 | 台 | 4290 | 4290 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 热负荷: 42x2kW=84kW 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：调料板、尾撑、摇摆式水龙头、锅枕 | |
| BD18 | 燃气四头煲仔炉 | 金丽厨 | 760\*900\*810+440 | 1 | 台 | 1560 | 1560 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率，  •配电磁安全掣 热负荷: 5kWx4=20kW 熄火保护: 热电偶熄火保护; | |
| BD19 | 调料车 | 金丽厨 | 740\*560\*800 | 1 | 台 | 884 | 884 | 板材采用304#不锈钢板。台面1.5mm厚不锈钢板，底用厚1.0mm不锈钢槽做加力筋；装万向重力带刹车静音轮。配10个调料罐。 | |
| BD20 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 4000\*1300\*500 | 5.33 | 平米 | 1730 | 9220.9 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | L=5300 | 1 | 项 | 1404 | 1404 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| 散流器 | 金丽厨 | 600\*600\*50 | 4 | 个 | 156 | 624 | 散流板采用304#1.5mm厚不锈钢板制作；为可拆卸散流板。 电压220V;功率0.2KW。配有特制电机：无电容，耐高温，自动保护 | |
| 前端净化器 | 金丽厨 | 500\*500 | 8 | 个 | 234 | 1872 | 采用SUS304#不锈钢，厚度为≥1.2mm；不锈钢拉丝板导流板，厚度为≥1.2mm，除油率≥80%以上，全焊接而成，无漏点。 | |
| BD21 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 2 | 台 | 410 | 820 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| BD22 | 紫外线杀菌灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 1 | 台 | 270 | 270 | 含灯管及灯架，外置式整流器，UV-C灯管，额定电压220V。 | |
|  | **其他** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 晾衣架 | 金丽厨 | 1800\*500\*2000 | 1 | 台 | 650 | 650 | 选用国标304不锈钢，坚固耐用又轻灵精美 | |
| 2 | 墩布架 | 金丽厨 | 1000\*500\*1700 （带排水盒） | 1 | 台 | 390 | 390 | 采用304#1.2mm制作 | |
|  | **排油烟系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/10000m³/h | 1 | 台 | 4620 | 4620 | 技术参数：功率(kW)：7.5；电源(V)：380；转速(r/min)：2220；流量：10000m³/h；全压(Pa)：1050-1200；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 净化器 | 科蓝 | BS-216J-12K /10000m³/h | 1 | 台 | 8260 | 8260 | 1、设备模块化组合，可根据所需风量任意组合；2、整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。3、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果；4、设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。5符合国家环保要求。 | |
| 3 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5300\*1200 | 2 | 个 | 3640 | 7280 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 4 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 5 | 防火阀 | 腾飞 | 630\*420\*300 | 1 | 台 | 330 | 330 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 6 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 7 | 排烟管道 | 金丽厨 | 630\*420 | 19 | 平米 | 180 | 3420 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 8 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 9 | 消音弯头 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 520 | 520 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 10 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 11 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 12 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 3250 | 3250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
| 13 | 玻璃棉板 | 国玫 | 5cm厚 | 19 | 平米 | 26 | 494 | A级防火等级，带铝箔,10mm厚，防火阻燃，吸音降噪 | |
|  | **补风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/8500m³/h | 1 | 台 | 4620 | 4620 | 技术参数：功率(kW)：7.5；电源(V)：380；转速(r/min)：2720；流量：8500m³/h；全压(Pa)：1200-1400；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5300\*1200 | 1 | 个 | 3640 | 3640 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 防火阀 | 腾飞 | 500\*400\*300 | 1 | 台 | 300 | 300 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 5 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 6 | 补风管道 | 金丽厨 | 500\*400 | 22 | 平米 | 180 | 3960 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 8 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 9 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 10 | 防雨百叶 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 50 | 50 | 采用国标铝合金制作 | |
| 11 | 百叶出风口 | 金丽厨 | 600\*600 | 3 | 个 | 169 | 507 | 采用国标铝合金制作 | |
| 12 | 橡塑保温 | 金丽厨 | 10mm厚 | 22 | 平米 | 56 | 1232 | 10mm厚、保温、降噪 | |
| **C0e** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| BE01 | 开水器连底座 | 香厨 | XC-J-6/490\*550\*1480 | 1 | 台 | 1372 | 1372 | 1.整机采用304不锈钢板制作。t≧0.6 2.电压功率：380V/6KW。额定容量30L. 3.整体环保材料保温层。保温效果良好。 4.采用微电脑控制，步进式加热原理，圆弧形内胆，生熟水分开，没有混合水。 | |
| BE02 | 墩布池 | 金丽厨 | 600\*600\*500+1000 | 1 | 台 | 624 | 624 | 采用304#不锈钢1.5mm制作，台面和星盆采用1.5mm厚不锈钢板。3、星盆斗深为270mm。脚通Ф51mmX1.2mm不锈钢管,横撑Ф32mmX1.0mm,配不锈钢子弹脚。 | |
| BE03 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 900\*500\*1800 | 2 | 台 | 1170 | 2340 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| BE04 | 卧式冰柜 | 贝诺 | 1110\*715\*845 | 1 | 台 | 8450 | 8450 | 类别 单箱 商用大冷冻柜 变温柜 容积（L） 318 冷冻能力（L） 25 产品尺寸（mm） 1110\*715\*845 产品净重（kg） 51 | |
| BE05 | 双星水池 | 金丽厨 | 1200\*800\*800+100 | 1 | 台 | 1534 | 1534 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| BE06 | 刀具柜 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具、方便管理 -可放置5把刀具 | |
| BE07 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*800\*800+100 | 1 | 台 | 2535 | 2535 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BE08 | 座台双层架 | 金丽厨 | 1200\*350\*600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 选用304#不锈钢拉丝板，台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板；台面板内加强筋采用1.2mm厚不锈钢板拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管 | |
| BE09 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 10855 | 10855 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| BE10 | 三层组合式电器架 | 金丽厨 | 800\*500\*1600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用U型38X38mm厚1.5mm不锈钢，层板每隔10cm调节高度，根据货物存放需求，可任意增减层数，优化存储空间，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| BE11 | 单门消毒柜 | 龙海 | RTP350/550\*480\*1630 | 1 | 台 | 2940 | 2940 | 电压：220V 功率：1400W 容积：≥280L 消毒方式：上层臭氧、中温烘干/下层光波、红外线高温消毒 | |
| BE12 | 四门高身碗柜 | 金丽厨 | 1200\*500\*1800 | 1 | 台 | 2340 | 2340 | 采用304#不锈钢拉丝板，外板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板；柜内层板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，柜围板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，趟门采用1.2mm厚不锈钢拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管；通配不锈钢可调性子弹脚。 | |
| BE13 | 厨房灭火系统 | 欧安 | 单瓶 | 1 | 台 | 11000 | 11000 | 系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关 | |
| BE14 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*660\*800 | 2 | 台 | 1950 | 3900 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BE15 | 燃气单门蒸柜 | 金丽厨 | 700\*900\*1800 | 1 | 台 | 10440 | 10440 | •柜体采用304#1.5mm不锈钢板材，骨架采用304#不锈钢方管40mm\*40mm\*1.5mm制作，发生器采用304#2.0mm不锈钢制作。 •炉通脚用直径51\*2.0mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚，调节高度为40mm。 •炉头配备高效节能低噪音环保型燃烧器，按钮电源开关，自动脉冲电子点火系统。 •装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统。配备点火装置；敞开式水箱，易清洁水垢，增加使用寿命。 •蒸煮效能，8-10分钟产生蒸汽。 •高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； •配电磁安全掣；热负荷: 56kW ； •电源: 220V/50Hz/0.3kW  •点火: 脉冲电子点火; •熄火保护: 离子检测熄火保护; •满足国家一级能效标准 | |
| BE16 | 灶间连接柜 | 金丽厨 | 400\*900\*810+440 | 2 | 台 | 1404 | 2808 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，1.5mm厚不锈钢板；3、上掀门，铝合金滑道；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BE17 | 燃气环保双头单尾炒灶 | 金丽厨 | 1500\*900\*810+440 | 1 | 台 | 4290 | 4290 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 热负荷: 42x2kW=84kW 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：调料板、尾撑、摇摆式水龙头、锅枕 | |
| BE18 | 燃气四头煲仔炉 | 金丽厨 | 760\*900\*810+440 | 1 | 台 | 1560 | 1560 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率，  •配电磁安全掣 热负荷: 5kWx4=20kW 熄火保护: 热电偶熄火保护; | |
| BE19 | 调料车 | 金丽厨 | 740\*560\*800 | 1 | 台 | 884 | 884 | 板材采用304#不锈钢板。台面1.5mm厚不锈钢板，底用厚1.0mm不锈钢槽做加力筋；装万向重力带刹车静音轮。配10个调料罐。 | |
| BE20 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 4000\*1300\*500 | 5.33 | 平米 | 1730 | 9220.9 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | L=5300 | 1 | 项 | 1404 | 1404 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| 散流器 | 金丽厨 | 600\*600\*50 | 4 | 个 | 156 | 624 | 散流板采用304#1.5mm厚不锈钢板制作；为可拆卸散流板。 电压220V;功率0.2KW。配有特制电机：无电容，耐高温，自动保护 | |
| 前端净化器 | 金丽厨 | 500\*500 | 8 | 个 | 234 | 1872 | 采用SUS304#不锈钢，厚度为≥1.2mm；不锈钢拉丝板导流板，厚度为≥1.2mm，除油率≥80%以上，全焊接而成，无漏点。 | |
| BE21 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 2 | 台 | 410 | 820 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| BE22 | 紫外线杀菌灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 1 | 台 | 270 | 270 | 含灯管及灯架，外置式整流器，UV-C灯管，额定电压220V。 | |
|  | **其他** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 晾衣架 | 金丽厨 | 1800\*500\*2000 | 1 | 台 | 650 | 650 | 选用国标304不锈钢，坚固耐用又轻灵精美 | |
| 2 | 墩布架 | 金丽厨 | 1000\*500\*1700 （带排水盒） | 1 | 台 | 390 | 390 | 采用304#1.2mm制作 | |
|  | **排油烟系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/10000m³/h | 1 | 台 | 4620 | 4620 | 技术参数：功率(kW)：7.5；电源(V)：380；转速(r/min)：2220；流量：10000m³/h；全压(Pa)：1050-1200；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 净化器 | 科蓝 | BS-216J-12K /10000m³/h | 1 | 台 | 8260 | 8260 | 1、设备模块化组合，可根据所需风量任意组合；2、整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。3、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果；4、设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。5符合国家环保要求。 | |
| 3 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5300\*1200 | 2 | 个 | 3640 | 7280 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 4 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 5 | 防火阀 | 腾飞 | 630\*420\*300 | 1 | 台 | 330 | 330 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 6 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 7 | 排烟管道 | 金丽厨 | 630\*420 | 19 | 平米 | 180 | 3420 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 8 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 9 | 消音弯头 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 520 | 520 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 10 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 11 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 12 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 3250 | 3250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
| 13 | 玻璃棉板 | 国玫 | 5cm厚 | 19 | 平米 | 26 | 494 | A级防火等级，带铝箔,10mm厚，防火阻燃，吸音降噪 | |
|  | **补风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/8500m³/h | 1 | 台 | 4620 | 4620 | 技术参数：功率(kW)：7.5；电源(V)：380；转速(r/min)：2720；流量：8500m³/h；全压(Pa)：1200-1400；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5300\*1200 | 1 | 个 | 3640 | 3640 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 防火阀 | 腾飞 | 500\*400\*300 | 1 | 台 | 300 | 300 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 5 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 6 | 补风管道 | 金丽厨 | 500\*400 | 22 | 平米 | 180 | 3960 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 8 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 9 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 10 | 防雨百叶 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 50 | 50 | 采用国标铝合金制作 | |
| 11 | 百叶出风口 | 金丽厨 | 600\*600 | 3 | 个 | 169 | 507 | 采用国标铝合金制作 | |
| 12 | 橡塑保温 | 金丽厨 | 10mm厚 | 22 | 平米 | 56 | 1232 | 10mm厚、保温、降噪 | |
| **C0f** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| BF01 | 开水器连底座 | 香厨 | XC-J-6/490\*550\*1480 | 1 | 台 | 1372 | 1372 | 1.整机采用304不锈钢板制作。t≧0.6 2.电压功率：380V/6KW。额定容量30L. 3.整体环保材料保温层。保温效果良好。 4.采用微电脑控制，步进式加热原理，圆弧形内胆，生熟水分开，没有混合水。 | |
| BF02 | 墩布池 | 金丽厨 | 600\*600\*500+1000 | 1 | 台 | 624 | 624 | 采用304#不锈钢1.5mm制作，台面和星盆采用1.5mm厚不锈钢板。3、星盆斗深为270mm。脚通Ф51mmX1.2mm不锈钢管,横撑Ф32mmX1.0mm,配不锈钢子弹脚。 | |
| BF03 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 900\*500\*1800 | 2 | 台 | 1170 | 2340 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| BF04 | 卧式冰柜 | 贝诺 | 1110\*715\*845 | 1 | 台 | 8450 | 8450 | 类别 单箱 商用大冷冻柜 变温柜 容积（L） 318 冷冻能力（L） 25 产品尺寸（mm） 1110\*715\*845 产品净重（kg） 51 | |
| BF05 | 三层组合式电器架 | 金丽厨 | 800\*500\*1600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用U型38X38mm厚1.5mm不锈钢，层板每隔10cm调节高度，根据货物存放需求，可任意增减层数，优化存储空间，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| BF06 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 10855 | 10855 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| BF07 | 双星水池 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+100 | 1 | 台 | 1508 | 1508 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| BF08 | 刀具柜 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具、方便管理 -可放置5把刀具 | |
| BF09 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1300\*760\*800+100 | 1 | 台 | 2730 | 2730 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BF10 | 座台双层架 | 金丽厨 | 1300\*350\*600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 选用304#不锈钢拉丝板，台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板；台面板内加强筋采用1.2mm厚不锈钢板拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管 | |
| BF11 | 单门消毒柜 | 龙海 | RTP350/550\*480\*1630 | 1 | 台 | 2940 | 2940 | 电压：220V 功率：1400W 容积：≥280L 消毒方式：上层臭氧、中温烘干/下层光波、红外线高温消毒 | |
| BF12 | 四门高身碗柜 | 金丽厨 | 1200\*500\*1800 | 1 | 台 | 2340 | 2340 | 采用304#不锈钢拉丝板，外板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板；柜内层板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，柜围板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，趟门采用1.2mm厚不锈钢拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管；通配不锈钢可调性子弹脚。 | |
| BF13 | 厨房灭火系统 | 欧安 | 单瓶 | 1 | 台 | 11000 | 11000 | 系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关 | |
| BF14 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*760\*800 | 2 | 台 | 1820 | 3640 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BF15 | 燃气单门蒸柜 | 金丽厨 | 700\*900\*1800 | 1 | 台 | 10440 | 10440 | •柜体采用304#1.5mm不锈钢板材，骨架采用304#不锈钢方管40mm\*40mm\*1.5mm制作，发生器采用304#2.0mm不锈钢制作。 •炉通脚用直径51\*2.0mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚，调节高度为40mm。 •炉头配备高效节能低噪音环保型燃烧器，按钮电源开关，自动脉冲电子点火系统。 •装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统。配备点火装置；敞开式水箱，易清洁水垢，增加使用寿命。 •蒸煮效能，8-10分钟产生蒸汽。 •高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； •配电磁安全掣；热负荷: 56kW ； •电源: 220V/50Hz/0.3kW  •点火: 脉冲电子点火; •熄火保护: 离子检测熄火保护; •满足国家一级能效标准 | |
| BF16 | 灶间连接柜 | 金丽厨 | 400\*900\*810+440 | 2 | 台 | 1404 | 2808 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，1.5mm厚不锈钢板；3、上掀门，铝合金滑道；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BF17 | 燃气环保双头单尾炒灶 | 金丽厨 | 1500\*900\*810+440 | 1 | 台 | 4290 | 4290 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 热负荷: 42x2kW=84kW 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：调料板、尾撑、摇摆式水龙头、锅枕 | |
| BF18 | 燃气四头煲仔炉 | 金丽厨 | 760\*900\*810+440 | 1 | 台 | 1560 | 1560 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率，  •配电磁安全掣 热负荷: 5kWx4=20kW 熄火保护: 热电偶熄火保护; | |
| BF19 | 调料车 | 金丽厨 | 740\*560\*800 | 1 | 台 | 884 | 884 | 板材采用304#不锈钢板。台面1.5mm厚不锈钢板，底用厚1.0mm不锈钢槽做加力筋；装万向重力带刹车静音轮。配10个调料罐。 | |
| BF20 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 3900\*1300\*500 | 5.07 | 平米 | 1730 | 8771.1 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | L=5200 | 1 | 项 | 1365 | 1365 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| 散流器 | 金丽厨 | 600\*600\*50 | 4 | 个 | 156 | 624 | 散流板采用304#1.5mm厚不锈钢板制作；为可拆卸散流板。 电压220V;功率0.2KW。配有特制电机：无电容，耐高温，自动保护 | |
| 前端净化器 | 金丽厨 | 500\*500 | 5 | 个 | 234 | 1170 | 采用SUS304#不锈钢，厚度为≥1.2mm；不锈钢拉丝板导流板，厚度为≥1.2mm，除油率≥80%以上，全焊接而成，无漏点。 | |
| BF21 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 2 | 台 | 410 | 820 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| BF22 | 紫外线杀菌灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 1 | 台 | 270 | 270 | 含灯管及灯架，外置式整流器，UV-C灯管，额定电压220V。 | |
|  | **其他** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 晾衣架 | 金丽厨 | 1800\*500\*2000 | 1 | 台 | 650 | 650 | 选用国标304不锈钢，坚固耐用又轻灵精美 | |
| 2 | 墩布架 | 金丽厨 | 1000\*500\*1700 （带排水盒） | 1 | 台 | 390 | 390 | 采用304#1.2mm制作 | |
|  | **排油烟系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/10000m³/h | 1 | 台 | 4620 | 4620 | 技术参数：功率(kW)：7.5；电源(V)：380；转速(r/min)：2220；流量：10000m³/h；全压(Pa)：1050-1200；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 净化器 | 科蓝 | BS-216J-12K /10000m³/h | 1 | 台 | 8260 | 8260 | 1、设备模块化组合，可根据所需风量任意组合；2、整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。3、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果；4、设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。5符合国家环保要求。 | |
| 3 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5300\*1200 | 2 | 个 | 3640 | 7280 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 4 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 5 | 防火阀 | 腾飞 | 630\*400\*300 | 1 | 台 | 330 | 330 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 6 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 7 | 排烟管道 | 金丽厨 | 630\*400 | 18 | 平米 | 180 | 3240 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 8 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 9 | 消音弯头 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 520 | 520 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 10 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 11 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 12 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 3250 | 3250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
| 13 | 玻璃棉板 | 国玫 | 5cm厚 | 18 | 平米 | 26 | 468 | A级防火等级，带铝箔,10mm厚，防火阻燃，吸音降噪 | |
|  | **补风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/7000m³/h | 1 | 台 | 4200 | 4200 | 技术参数：功率(kW)：5.5；电源(V)：380；转速(r/min)：2430；流量：7000m³/h；全压(Pa)：950-1100；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5300\*1200 | 1 | 个 | 3640 | 3640 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 防火阀 | 腾飞 | 500\*400\*300 | 1 | 台 | 300 | 300 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 5 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 6 | 补风管道 | 金丽厨 | 500\*400 | 22 | 平米 | 180 | 3960 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 8 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 9 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 10 | 防雨百叶 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 50 | 50 | 采用国标铝合金制作 | |
| 11 | 百叶出风口 | 金丽厨 | 600\*600 | 3 | 个 | 169 | 507 | 采用国标铝合金制作 | |
| 12 | 橡塑保温 | 金丽厨 | 10mm厚 | 22 | 平米 | 56 | 1232 | 10mm厚、保温、降噪 | |
| **C0g** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| BG01 | 开水器连底座 | 香厨 | XC-J-6/490\*550\*1480 | 1 | 台 | 1372 | 1372 | 1.整机采用304不锈钢板制作。t≧0.6 2.电压功率：380V/6KW。额定容量30L. 3.整体环保材料保温层。保温效果良好。 4.采用微电脑控制，步进式加热原理，圆弧形内胆，生熟水分开，没有混合水。 | |
| BG02 | 墩布池 | 金丽厨 | 600\*600\*500+1000 | 1 | 台 | 624 | 624 | 采用304#不锈钢1.5mm制作，台面和星盆采用1.5mm厚不锈钢板。3、星盆斗深为270mm。脚通Ф51mmX1.2mm不锈钢管,横撑Ф32mmX1.0mm,配不锈钢子弹脚。 | |
| BG03 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 900\*500\*1800 | 2 | 台 | 1170 | 2340 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| BG04 | 卧式冰柜 | 贝诺 | 1110\*715\*845 | 1 | 台 | 8450 | 8450 | 类别 单箱 商用大冷冻柜 变温柜 容积（L） 318 冷冻能力（L） 25 产品尺寸（mm） 1110\*715\*845 产品净重（kg） 51 | |
| BG05 | 三层组合式电器架 | 金丽厨 | 800\*500\*1600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用U型38X38mm厚1.5mm不锈钢，层板每隔10cm调节高度，根据货物存放需求，可任意增减层数，优化存储空间，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| BG06 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 10855 | 10855 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| BG07 | 双星水池 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+100 | 1 | 台 | 1508 | 1508 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| BG08 | 刀具柜 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具、方便管理 -可放置5把刀具 | |
| BG09 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1300\*760\*800+100 | 1 | 台 | 2730 | 2730 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BG10 | 座台双层架 | 金丽厨 | 1300\*350\*600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 选用304#不锈钢拉丝板，台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板；台面板内加强筋采用1.2mm厚不锈钢板拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管 | |
| BG11 | 单门消毒柜 | 龙海 | RTP350/550\*480\*1630 | 1 | 台 | 2940 | 2940 | 电压：220V 功率：1400W 容积：≥280L 消毒方式：上层臭氧、中温烘干/下层光波、红外线高温消毒 | |
| BG12 | 四门高身碗柜 | 金丽厨 | 1200\*500\*1800 | 1 | 台 | 2340 | 2340 | 采用304#不锈钢拉丝板，外板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板；柜内层板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，柜围板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，趟门采用1.2mm厚不锈钢拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管；通配不锈钢可调性子弹脚。 | |
| BG13 | 厨房灭火系统 | 欧安 | 单瓶 | 1 | 台 | 11000 | 11000 | 系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关 | |
| BG14 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*760\*800 | 2 | 台 | 1820 | 3640 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BG15 | 燃气单门蒸柜 | 金丽厨 | 700\*900\*1800 | 1 | 台 | 10440 | 10440 | •柜体采用304#1.5mm不锈钢板材，骨架采用304#不锈钢方管40mm\*40mm\*1.5mm制作，发生器采用304#2.0mm不锈钢制作。 •炉通脚用直径51\*2.0mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚，调节高度为40mm。 •炉头配备高效节能低噪音环保型燃烧器，按钮电源开关，自动脉冲电子点火系统。 •装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统。配备点火装置；敞开式水箱，易清洁水垢，增加使用寿命。 •蒸煮效能，8-10分钟产生蒸汽。 •高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； •配电磁安全掣；热负荷: 56kW ； •电源: 220V/50Hz/0.3kW  •点火: 脉冲电子点火; •熄火保护: 离子检测熄火保护; •满足国家一级能效标准 | |
| BG16 | 灶间连接柜 | 金丽厨 | 400\*900\*810+440 | 2 | 台 | 1404 | 2808 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，1.5mm厚不锈钢板；3、上掀门，铝合金滑道；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BG17 | 燃气环保双头单尾炒灶 | 金丽厨 | 1500\*900\*810+440 | 1 | 台 | 4290 | 4290 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 热负荷: 42x2kW=84kW 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：调料板、尾撑、摇摆式水龙头、锅枕 | |
| BG18 | 燃气四头煲仔炉 | 金丽厨 | 760\*900\*810+440 | 1 | 台 | 1560 | 1560 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率，  •配电磁安全掣 热负荷: 5kWx4=20kW 熄火保护: 热电偶熄火保护; | |
| BG19 | 调料车 | 金丽厨 | 740\*560\*800 | 1 | 台 | 884 | 884 | 板材采用304#不锈钢板。台面1.5mm厚不锈钢板，底用厚1.0mm不锈钢槽做加力筋；装万向重力带刹车静音轮。配10个调料罐。 | |
| BG20 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 3900\*1300\*500 | 5.07 | 平米 | 1730 | 8771.1 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | L=5200 | 1 | 项 | 1365 | 1365 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| 散流器 | 金丽厨 | 600\*600\*50 | 4 | 个 | 156 | 624 | 散流板采用304#1.5mm厚不锈钢板制作；为可拆卸散流板。 电压220V;功率0.2KW。配有特制电机：无电容，耐高温，自动保护 | |
| 前端净化器 | 金丽厨 | 500\*500 | 5 | 个 | 234 | 1170 | 采用SUS304#不锈钢，厚度为≥1.2mm；不锈钢拉丝板导流板，厚度为≥1.2mm，除油率≥80%以上，全焊接而成，无漏点。 | |
| BG21 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 2 | 台 | 410 | 820 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| BG22 | 紫外线杀菌灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 1 | 台 | 270 | 270 | 含灯管及灯架，外置式整流器，UV-C灯管，额定电压220V。 | |
|  | **其他** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 晾衣架 | 金丽厨 | 1800\*500\*2000 | 1 | 台 | 650 | 650 | 选用国标304不锈钢，坚固耐用又轻灵精美 | |
| 2 | 墩布架 | 金丽厨 | 1000\*500\*1700 （带排水盒） | 1 | 台 | 390 | 390 | 采用304#1.2mm制作 | |
|  | **排油烟系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/10000m³/h | 1 | 台 | 4620 | 4620 | 技术参数：功率(kW)：7.5；电源(V)：380；转速(r/min)：2220；流量：10000m³/h；全压(Pa)：1050-1200；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 净化器 | 科蓝 | BS-216J-12K /10000m³/h | 1 | 台 | 8260 | 8260 | 1、设备模块化组合，可根据所需风量任意组合；2、整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。3、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果；4、设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。5符合国家环保要求。 | |
| 3 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5300\*1200 | 2 | 个 | 3640 | 7280 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 4 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 5 | 防火阀 | 腾飞 | 630\*400\*300 | 1 | 台 | 330 | 330 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 6 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 7 | 排烟管道 | 金丽厨 | 630\*400 | 20 | 平米 | 180 | 3600 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 8 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 9 | 消音弯头 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 520 | 520 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 10 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 11 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 12 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 3250 | 3250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
| 13 | 玻璃棉板 | 国玫 | 5cm厚 | 19 | 平米 | 26 | 494 | A级防火等级，带铝箔,10mm厚，防火阻燃，吸音降噪 | |
|  | **补风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/7000m³/h | 1 | 台 | 4200 | 4200 | 技术参数：功率(kW)：5.5；电源(V)：380；转速(r/min)：2430；流量：7000m³/h；全压(Pa)：950-1100；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5300\*1200 | 1 | 个 | 3640 | 3640 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 防火阀 | 腾飞 | 500\*400\*300 | 1 | 台 | 300 | 300 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 5 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 6 | 补风管道 | 金丽厨 | 500\*400 | 22 | 平米 | 180 | 3960 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 8 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 9 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 10 | 防雨百叶 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 50 | 50 | 采用国标铝合金制作 | |
| 11 | 百叶出风口 | 金丽厨 | 600\*600 | 3 | 个 | 169 | 507 | 采用国标铝合金制作 | |
| 12 | 橡塑保温 | 金丽厨 | 10mm厚 | 22 | 平米 | 56 | 1232 | 10mm厚、保温、降噪 | |
| **C0h** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| BH01 | 开水器连底座 | 香厨 | XC-J-6/490\*550\*1480 | 1 | 台 | 1372 | 1372 | 1.整机采用304不锈钢板制作。t≧0.6 2.电压功率：380V/6KW。额定容量30L. 3.整体环保材料保温层。保温效果良好。 4.采用微电脑控制，步进式加热原理，圆弧形内胆，生熟水分开，没有混合水。 | |
| BH02 | 墩布池 | 金丽厨 | 600\*600\*500+1000 | 1 | 台 | 624 | 624 | 采用304#不锈钢1.5mm制作，台面和星盆采用1.5mm厚不锈钢板。3、星盆斗深为270mm。脚通Ф51mmX1.2mm不锈钢管,横撑Ф32mmX1.0mm,配不锈钢子弹脚。 | |
| BH03 | 组合可调节式四层货架 | 金丽厨 | 900\*500\*1800 | 2 | 台 | 1170 | 2340 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用异型38X38mm厚1.5mm不锈钢，根据货物存放需求，层板每隔10cm可进行高度调节。配可调性不锈钢子弹脚。3隔板下带加强筋，每层隔板的承重能力≥250KG。 | |
| BH04 | 卧式冰柜 | 贝诺 | 1110\*715\*845 | 1 | 台 | 8450 | 8450 | 类别 单箱 商用大冷冻柜 变温柜 容积（L） 318 冷冻能力（L） 25 产品尺寸（mm） 1110\*715\*845 产品净重（kg） 51 | |
| BH05 | 三层组合式电器架 | 金丽厨 | 800\*500\*1600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用U型38X38mm厚1.5mm不锈钢，层板每隔10cm调节高度，根据货物存放需求，可任意增减层数，优化存储空间，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| BH06 | 四门双温冰箱 | 贝诺 | 1210\*800\*2000 | 1 | 台 | 10855 | 10855 | 柜内304不锈钢制作，环保环戊烷发泡剂作为保温层，冷媒采用R404A环保冷媒，智能温度控制器，无中柱设计，制冷方式：风冷，自动除霜，额电压：220v，额定输入参考功率：0.67kw，温度参考范围：-6℃ ~ 12℃，-25℃ ~ -15℃ | |
| BH07 | 双星水池 | 金丽厨 | 1200\*760\*800+100 | 1 | 台 | 1508 | 1508 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
| BH08 | 刀具柜 | 金丽厨 | 600\*200\*600 | 1 | 台 | 1430 | 1430 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 -无电源 -带有钥匙锁具、方便管理 -可放置5把刀具 | |
| BH09 | 单通工作柜 | 金丽厨 | 1300\*760\*800+100 | 1 | 台 | 2730 | 2730 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BH10 | 座台双层架 | 金丽厨 | 1300\*350\*600 | 1 | 台 | 910 | 910 | 选用304#不锈钢拉丝板，台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板；台面板内加强筋采用1.2mm厚不锈钢板拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管 | |
| BH11 | 单门消毒柜 | 龙海 | RTP350/550\*480\*1630 | 1 | 台 | 2940 | 2940 | 电压：220V 功率：1400W 容积：≥280L 消毒方式：上层臭氧、中温烘干/下层光波、红外线高温消毒 | |
| BH12 | 四门高身碗柜 | 金丽厨 | 1200\*500\*1800 | 1 | 台 | 2340 | 2340 | 采用304#不锈钢拉丝板，外板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板；柜内层板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，柜围板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，趟门采用1.2mm厚不锈钢拉丝板；台脚采用φ38mm厚1.2mm不锈钢圆管；通配不锈钢可调性子弹脚。 | |
| BH13 | 厨房灭火系统 | 欧安 | 单瓶 | 1 | 台 | 11000 | 11000 | 系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关 | |
| BH14 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1200\*760\*800 | 2 | 台 | 1820 | 3640 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BH15 | 燃气单门蒸柜 | 金丽厨 | 700\*900\*1800 | 1 | 台 | 10440 | 10440 | •柜体采用304#1.5mm不锈钢板材，骨架采用304#不锈钢方管40mm\*40mm\*1.5mm制作，发生器采用304#2.0mm不锈钢制作。 •炉通脚用直径51\*2.0mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚，调节高度为40mm。 •炉头配备高效节能低噪音环保型燃烧器，按钮电源开关，自动脉冲电子点火系统。 •装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统。配备点火装置；敞开式水箱，易清洁水垢，增加使用寿命。 •蒸煮效能，8-10分钟产生蒸汽。 •高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； •配电磁安全掣；热负荷: 56kW ； •电源: 220V/50Hz/0.3kW  •点火: 脉冲电子点火; •熄火保护: 离子检测熄火保护; •满足国家一级能效标准 | |
| BH16 | 灶间连接柜 | 金丽厨 | 400\*900\*810+440 | 2 | 台 | 1404 | 2808 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，1.5mm厚不锈钢板；3、上掀门，铝合金滑道；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| BH17 | 燃气环保双头单尾炒灶 | 金丽厨 | 1500\*900\*810+440 | 1 | 台 | 4290 | 4290 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 热负荷: 42x2kW=84kW 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：调料板、尾撑、摇摆式水龙头、锅枕 | |
| BH18 | 燃气四头煲仔炉 | 金丽厨 | 760\*900\*810+440 | 1 | 台 | 1560 | 1560 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率，  •配电磁安全掣 热负荷: 5kWx4=20kW 熄火保护: 热电偶熄火保护; | |
| BH19 | 调料车 | 金丽厨 | 740\*560\*800 | 1 | 台 | 884 | 884 | 板材采用304#不锈钢板。台面1.5mm厚不锈钢板，底用厚1.0mm不锈钢槽做加力筋；装万向重力带刹车静音轮。配10个调料罐。 | |
| BH20 | 不锈钢排烟罩 | 金丽厨 | 3900\*1300\*500 | 5.07 | 平米 | 1730 | 8771.1 | 烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅；配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。 | |
| 不锈钢排烟罩装饰板 | 金丽厨 | L=5200 | 1 | 项 | 1365 | 1365 | 采用304#不锈钢拉丝板材加工制作，板材厚度为1.2mm。 | |
| 散流器 | 金丽厨 | 600\*600\*50 | 4 | 个 | 156 | 624 | 散流板采用304#1.5mm厚不锈钢板制作；为可拆卸散流板。 电压220V;功率0.2KW。配有特制电机：无电容，耐高温，自动保护 | |
| 前端净化器 | 金丽厨 | 500\*500 | 5 | 个 | 234 | 1170 | 采用SUS304#不锈钢，厚度为≥1.2mm；不锈钢拉丝板导流板，厚度为≥1.2mm，除油率≥80%以上，全焊接而成，无漏点。 | |
| BH21 | 灭蝇灯 | 亨得利 | 40W | 2 | 台 | 410 | 820 | 采用40w高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫；灯电路设计限流，低耗电，高效能，电压：220V～50Hz。 | |
| BH22 | 紫外线杀菌灯 | 江阴紫外线消毒 | 40W | 1 | 台 | 270 | 270 | 含灯管及灯架，外置式整流器，UV-C灯管，额定电压220V。 | |
|  | **其他** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 晾衣架 | 金丽厨 | 1800\*500\*2000 | 10 | 台 | 650 | 6500 | 选用国标304不锈钢，坚固耐用又轻灵精美 | |
| 2 | 墩布架 | 金丽厨 | 1000\*500\*1700 （带排水盒） | 1 | 台 | 390 | 390 | 采用304#1.2mm制作 | |
|  | **排油烟系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/10000m³/h | 1 | 台 | 4620 | 4620 | 技术参数：功率(kW)：7.5；电源(V)：380；转速(r/min)：2220；流量：10000m³/h；全压(Pa)：1050-1200；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 净化器 | 科蓝 | BS-216J-12K /10000m³/h | 1 | 台 | 8260 | 8260 | 1、设备模块化组合，可根据所需风量任意组合；2、整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。3、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果；4、设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。5符合国家环保要求。 | |
| 3 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5300\*1200 | 2 | 个 | 3640 | 7280 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 4 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 5 | 防火阀 | 腾飞 | 630\*400\*300 | 1 | 台 | 330 | 330 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 6 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 7 | 排烟管道 | 金丽厨 | 630\*400 | 19 | 平米 | 180 | 3420 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 8 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 9 | 消音弯头 | 金丽厨 | 与管道配套 | 1 | 个 | 520 | 520 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 10 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 11 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 12 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 3250 | 3250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
| 13 | 玻璃棉板 | 国玫 | 5cm厚 | 19 | 平米 | 26 | 494 | A级防火等级，带铝箔,10mm厚，防火阻燃，吸音降噪 | |
|  | **补风系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/7000m³/h | 1 | 台 | 4200 | 4200 | 技术参数：功率(kW)：5.5；电源(V)：380；转速(r/min)：2430；流量：7000m³/h；全压(Pa)：950-1100；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 2 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5300\*1200 | 1 | 个 | 3640 | 3640 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 3 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 4 | 个 | 19.5 | 78 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 4 | 防火阀 | 腾飞 | 500\*400\*300 | 1 | 台 | 300 | 300 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 5 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 2 | 个 | 65 | 130 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 6 | 补风管道 | 金丽厨 | 500\*400 | 22 | 平米 | 180 | 3960 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管； 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 7 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 1 | 根 | 455 | 455 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 8 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 10 | 对 | 26 | 260 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 9 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 156 | 156 | 与风机配套 | |
| 10 | 防雨百叶 | 金丽厨 | 定制 | 1 | 个 | 50 | 50 | 采用国标铝合金制作 | |
| 11 | 百叶出风口 | 金丽厨 | 600\*600 | 3 | 个 | 169 | 507 | 采用国标铝合金制作 | |
| 12 | 橡塑保温 | 金丽厨 | 10mm厚 | 22 | 平米 | 56 | 1232 | 10mm厚、保温、降噪 | |
| **厨房杂件用具** | |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 不锈钢五格餐盘 | 天泽五金 | 357\*266 | 1200 | 个 | 20 | 24000 | 材质:304不锈钢，无磁处理。 | |
| 2 | 双层不锈钢汤碗 | 天泽五金 | 7寸 | 1200 | 个 | 9 | 10800 | 材质:304不锈钢，隔热，保温，无毛刺。 | |
| 3 | 炒锅 | 天邦 | 48CM | 20 | 口 | 45 | 900 | 熟铁，厚度1.5mm、手打工艺制作。手柄双铆钉加固。 | |
| 4 | 炒锅 | 天邦 | 60CM | 20 | 口 | 72 | 1440 | 熟铁，厚度1.5mm、手打工艺制作。手柄双铆钉加固。 | |
| 5 | 炒锅 | 天邦 | 80CM | 10 | 口 | 135 | 1350 | 熟铁，厚度1.5mm、手打工艺制作。手柄双铆钉加固。 | |
| 6 | 炒锅 | 天邦 | 70CM | 15 | 口 | 120 | 1800 | 熟铁，厚度1.5mm、手打工艺制作。手柄双铆钉加固。 | |
| 7 | 防爆压力锅 | 天泽五金 | 36CM | 10 | 口 | 430 | 4300 | 304不锈钢，厚度1.3mm，表面电解处理。 | |
| 8 | 双手擀面杖 | 天邦 | 60cm | 20 | 个 | 12 | 240 | Φ5CM，木制品，无毛刺，无木节，无裂痕。 | |
| 9 | 小擀面棍 | 天邦 | 30cm | 20 | 个 | 4.5 | 90 | 木制品，无毛刺，无木节，无裂痕。 | |
| 10 | 两头尖擀面棍 | 天邦 | 28cm | 20 | 个 | 4.5 | 90 | 木制品，无毛刺，无木节，无裂痕。 | |
| 11 | 通心棍 | 天邦 | 大号 | 15 | 个 | 45 | 675 | 木制品，无毛刺，无木节，无裂痕。 | |
| 12 | 羊毛刷 | 天邦 | 2号 | 20 | 个 | 4 | 80 | 天然羊毛 | |
| 13 | 鱼刷子 | 天泽五金 | 不锈钢 | 10 | 个 | 6 | 60 | 采用304不锈钢制作。 | |
| 14 | 锅刷子 | 天邦 | 30cm | 50 | 个 | 4.5 | 225 | 竹制，锅刷长度27cm，手柄加固处理。 | |
| 15 | 杯刷 | 天邦 | 海绵 | 20 | 个 | 5.5 | 110 | 带柄，海绵洗杯刷。 | |
| 16 | 白刷子 | 天邦 | 24CM | 20 | 个 | 4 | 80 | 天然羊毛 | |
| 17 | 油刷 | 天邦 | 4寸 | 20 | 个 | 4 | 80 | 天然羊毛 | |
| 18 | 砍刀 | 天邦 | 大号 | 15 | 把 | 120 | 1800 | 材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。手柄颜色可区分。 | |
| 19 | 2号桑刀 | 阳江十八子 | 黑色 | 40 | 把 | 98 | 3920 | 材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。手柄颜色可区分。 | |
| 20 | 片刀 | 天邦 | 黑色 | 15 | 把 | 130 | 1950 | 材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。手柄颜色可区分。 | |
| 21 | 熟厨刀 | 天邦 | 中号 | 10 | 把 | 98 | 980 | 材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。 | |
| 22 | 削皮刀 | 天邦 | 大号 | 20 | 把 | 5.5 | 110 | 采用不锈铁 | |
| 23 | 削皮刀 | 天邦 | 小号 | 20 | 把 | 4 | 80 | 采用不锈铁 | |
| 24 | 剔骨刀 | 天邦 | 钛金钢 | 10 | 把 | 53 | 530 | 采用钛金钢，刀柄黑柄 | |
| 25 | 凉菜分刀 | 天泽五金 | 10寸 | 10 | 把 | 68 | 680 | 采用304不锈钢，厚度1.0mm | |
| 26 | 水果刀 | 天邦 | 30CM | 10 | 把 | 98 | 980 | 材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。 | |
| 27 | 胶柄磨刀棒 | 天泽五金 | 12寸 | 10 | 把 | 68 | 680 | 304不锈钢，厚度1.3mm，表面电解处理。 | |
| 28 | 不锈钢筛网 | 天泽五金 | 大、中、小号各6个 | 18 | 个 | 30 | 540 | 聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。 | |
| 29 | 不锈钢细面筛子 | 天泽五金 | φ300×H70 | 10 | 个 | 68 | 680 | 聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。 | |
| 30 | 大菜筐 | 华亨 | 白色：583\*415\*320mm | 30 | 个 | 53 | 1590 | 材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。 | |
| 31 | 大菜筐 | 华亨 | 蓝色：583\*415\*320mm | 30 | 个 | 53 | 1590 | 材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。 | |
| 32 | 大菜筐 | 华亨 | 绿色：580\*410\*315mm | 30 | 个 | 57 | 1710 | 材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。 | |
| 33 | 不锈钢厚盆 | 天泽五金 | 80CM | 30 | 个 | 105 | 3150 | 304不锈钢，厚度1.3mm，表面电解处理。 | |
| 34 | 不锈钢厚盆 | 天泽五金 | 70CM | 30 | 个 | 98 | 2940 | 304不锈钢，厚度1.3mm，表面电解处理。 | |
| 35 | 不锈钢厚盆 | 天泽五金 | 60CM | 40 | 个 | 60 | 2400 | 304不锈钢，厚度1.3mm，表面电解处理。 | |
| 36 | 不锈钢厚盆 | 天泽五金 | 45CM | 40 | 个 | 45 | 1800 | 304不锈钢，厚度1.3mm，表面电解处理。 | |
| 37 | 不锈钢汤桶 | 天泽五金 | φ600×600 | 15 | 个 | 315 | 4725 | 304不锈钢，厚度1.3mm，表面电解处理。 | |
| 38 | 不锈钢汤桶 | 天泽五金 | φ500×500 | 15 | 个 | 220 | 3300 | 304不锈钢，厚度1.3mm，表面电解处理。 | |
| 39 | 不锈钢汤桶 | 天泽五金 | φ300×300 | 15 | 个 | 98 | 1470 | 304不锈钢，厚度1.3mm，表面电解处理。 | |
| 40 | 不锈钢调料缸 | 天泽五金 | Φ20\*12.6cm | 100 | 个 | 12 | 1200 | 304不锈钢，厚度1.3mm，表面电解处理。 | |
| 41 | 不锈钢托盘 | 天泽五金 | 60\*40\*4.8/1.2 | 20 | 个 | 54 | 1080 | 304不锈钢，厚度1.3mm，表面电解处理。 | |
| 42 | 大号保鲜盒 | 华亨 | 345\*230\*120 | 50 | 个 | 16.5 | 825 | 材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。 | |
| 43 | 中号保鲜盒 | 华亨 | 300\*200\*110 | 50 | 个 | 15 | 750 | 材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。 | |
| 44 | 带扣保鲜盒 | 华亨 | 385\*260\*140 | 50 | 个 | 20 | 1000 | 材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。 | |
| 45 | 带扣保鲜盒 | 华亨 | 330\*225\*120 | 50 | 个 | 16.5 | 825 | 材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。 | |
| 46 | 塑料菜墩 | 华亨 | 白色：45\*10CM | 20 | 个 | 250 | 5000 | 采用：聚丙烯，无味、无毒；产品尺寸不能下偏离。 | |
| 47 | 塑料菜墩 | 华亨 | 红色：45\*10CM | 20 | 个 | 250 | 5000 | 采用：聚丙烯，无味、无毒；产品尺寸不能下偏离。 | |
| 48 | 塑料菜墩 | 华亨 | 蓝色：45\*10CM | 20 | 个 | 250 | 5000 | 采用：聚丙烯，无味、无毒；产品尺寸不能下偏离。 | |
| 49 | 菜板 | 华亨 | 白色：60\*40\*2.5 | 20 | 个 | 57 | 1140 | 采用：聚丙烯，无味、无毒；产品尺寸不能下偏离。 | |
| 50 | 大铁锹 | 天泽五金 | 木柄 | 10 | 把 | 38 | 380 | 铲头采用304不锈钢，手打成型厚度1.5mm，手柄采用木制，无毛刺，无木节，无裂痕。 | |
| 51 | 大铁锹 | 天泽五金 | 全钢 | 10 | 把 | 38 | 380 | 铲头采用304不锈钢，手打成型厚度1.5mm，手柄采用φ28mm\*1.2mm厚不锈钢管，并带有防烫硅胶层；加厚制作 | |
| 52 | 油条筷 | 天邦 | 天然竹制 | 20 | 双 | 3 | 60 | 天然竹制 | |
| 53 | 手勺 | 天泽五金 | 1.2斤 | 30 | 个 | 21 | 630 | 采用304不锈钢，手打成型厚度1.5mm。 | |
| 54 | 不锈钢漏勺 | 天泽五金 | 28cm | 20 | 个 | 27 | 540 | 304不锈钢，厚度1.5mm，表面抛光处理。 | |
| 55 | 不锈钢长柄笊篱 | 天泽五金 | φ36cm，全长1.2米 | 15 | 个 | 68 | 1020 | 304不锈钢，钢丝为1mm,手柄采用不锈钢管制作，表面抛光处理。 | |
| 56 | 港庄竹柄不锈钢笊篱 | 天泽五金 | 30cm | 20 | 个 | 27 | 540 | 304不锈钢，钢丝为1mm,竹手柄。 | |
| 57 | 不沾烤盘 | 天邦 | 600\*400\*50 | 30 | 个 | 68 | 2040 | 铝合金，不粘处理。 | |
| 58 | 面案扫 | 天邦 | 聚乙烯塑料 | 10 | 个 | 9 | 90 | 材质：聚乙烯塑料 | |
| 59 | 耐热手套 | 天邦 | 长度432 | 20 | 个 | 27 | 540 | 岩棉材料，环保，耐高温205℃。 | |
| 60 | 大饼铲 | 天泽五金 | 大号 | 10 | 个 | 18 | 180 | 304不锈钢，厚度1.0mm，表面抛光处理。 | |
| 61 | 小铲子 | 天泽五金 | 3号 | 30 | 个 | 7.5 | 225 | 304不锈钢，厚度1.0mm，表面抛光处理。 | |
| 62 | 水舀子 | 天泽五金 | φ200mm/5斤 | 30 | 个 | 38 | 1140 | 304不锈钢，厚度1.0mm，表面抛光处理。 | |
| 63 | 长把汤粥舀子 | 天泽五金 | L400×φ160 | 30 | 个 | 20 | 600 | 304不锈钢，厚度1.0mm，表面抛光处理。 | |
| 64 | 鱼铲 | 天泽五金 | 3号 | 10 | 个 | 24 | 240 | 304不锈钢，厚度1.0mm，表面抛光处理。 | |
| 65 | 米饭铲 | 天邦 | 常规 | 30 | 个 | 7 | 210 | 天然硬木，无木节，无裂痕。 | |
| 66 | 打菜勺 | 天泽五金 | 长：40.7cm | 60 | 个 | 18 | 1080 | 304不锈钢，厚度1.0mm，表面抛光处理。 | |
| 67 | 不锈钢食物留样盒 | 天泽五金 | 125×125×H40 | 100 | 个 | 20 | 2000 | 304不锈钢，厚度1.0mm，表面抛光处理。 | |
| 68 | 长柄手铲 | 天泽五金 | 120CM全柄钢铲 | 30 | 个 | 38 | 1140 | 304不锈钢，厚度1.0mm，表面抛光处理。 | |
| 69 | 油鼓子 | 天泽五金 | 30cm | 20 | 个 | 27 | 540 | 304不锈钢，厚度1.0mm，表面抛光处理。 | |
| 70 | 凉菜夹 | 天泽五金 | 10" | 20 | 个 | 10 | 200 | 304不锈钢，厚度1.5mm，表面抛光处理。 | |
| 71 | 调料罐 | 天泽五金 | Φ16\*10.9cm | 50 | 个 | 10 | 500 | 304不锈钢，厚度1.5mm，表面抛光处理。 | |
| 72 | 防滑提示牌 | 华亨 | 24寸 | 10 | 个 | 18 | 180 | A字型，乙烯塑料，加厚防冻防摔，注塑成型；告示牌与锥体连接紧固灵活，黄色。 | |
| 73 | 电子点火枪 | 天邦 | 电子 | 10 | 个 | 9 | 90 | 电子 | |
| 74 | 炒铲 | 天泽五金 | 2号 | 30 | 个 | 20 | 600 | 铲头采用304不锈钢，手打成型厚度1.5mm，加厚制作。 | |
| 75 | 不锈钢加厚盆（生） | 天泽五金 | 50cm | 70 | 个 | 53 | 3710 | 304不锈钢，厚度1.3mm，表面电解处理。 | |
| 76 | 不锈钢加厚盆（熟） | 天泽五金 | 50cm | 70 | 个 | 53 | 3710 | 304不锈钢，厚度1.3mm，表面电解处理。 | |
| 77 | 不锈钢加厚盆（生） | 天泽五金 | 40cm | 70 | 个 | 27 | 1890 | 304不锈钢，厚度1.3mm，表面电解处理。 | |
| 78 | 不锈钢加厚盆（熟） | 天泽五金 | 40cm | 70 | 个 | 27 | 1890 | 304不锈钢，厚度1.3mm，表面电解处理。 | |
| 79 | 大功率电磁炉 | 科越 | 3000W | 3 | 个 | 430 | 1290 | 304不锈钢外壳，电子显示屏，采用电磁加热220v/3Kw液晶触摸控制屏。 | |
| 80 | 电子秤 | 天邦 | 150KG | 3 | 个 | 390 | 1170 | 150Kg，落地式，电子液晶显示，分度值为5g。工作台面不小于60\*80cm。 | |
| 81 | 大汤勺 | 天泽五金 | L26.4cm | 20 | 个 | 21 | 420 | 采用304不锈钢，厚度1.0mm | |
| 82 | 服务夹 | 天泽五金 | 12寸 | 20 | 个 | 10.5 | 210 | 采用304不锈钢，厚度1.0mm | |
| 83 | 不锈钢漏盆 | 天泽五金 | 45CM | 30 | 个 | 42 | 1260 | 采用304不锈钢，厚度1.0mm | |
| 84 | 油抄子 | 天泽五金 | 20cm | 50 | 个 | 15 | 750 | 采用不锈钢，厚度1.0 | |
| 85 | 铝烤盘 | 天邦 | 600\*400\*50CM | 30 | 个 | 68 | 2040 | 采用铝合金 | |
| 86 | 多功能擦丝器 | 天泽五金 | 四面 | 10 | 个 | 9 | 90 | 食品级ABS塑料+304不锈钢，厚度≥1.5mm ，表面抛光处理。 | |
| 87 | 不锈钢蒸箱屉（带眼） | 天泽五金 | 依据现有蒸箱尺寸 | 100 | 个 | 54 | 5400 | 材质304不锈钢，厚度1.5mm，表面抛光处理。 | |
| 88 | 不锈钢蒸箱屉 | 天泽五金 | 依据现有蒸箱尺寸 | 100 | 个 | 54 | 5400 | 材质304不锈钢，厚度1.5mm，表面抛光处理。 | |
| 89 | 不锈钢油篦子 | 天泽五金 | 8寸 | 10 | 个 | 9 | 90 | 采用304锈钢材质，厚度≥1.0mm，符合现行标准，表面抛光处理。 | |
| 90 | 不锈钢水勺 | 天泽五金 | 16CM | 50 | 把 | 18 | 900 | 304不锈钢，厚度≥1.0mm ，表面抛光处理 | |
| 91 | 木柄手打炒勺 | 天泽五金 | 10CM | 50 | 个 | 20 | 1000 | 304不锈钢，厚度≥1.5mm ，表面抛光处理。 | |
| 92 | 多功能厨剪 | 天邦 | 大号 | 20 | 个 | 9 | 180 | ，厨用，材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄。 | |
| 93 | 油石 | 天邦 | 中号 | 20 | 个 | 10.5 | 210 | 长方形，人造金刚砂，不低于1000目。 | |
| 94 | 不锈钢方盘 | 天泽五金 | 60\*40\*4.8 | 30 | 个 | 54 | 1620 | 304不锈钢，厚度≥1.5mm ，表面抛光处理。 | |
| 95 | 不锈钢方盘 | 天泽五金 | 50\*35 | 30 | 个 | 42 | 1260 | 304不锈钢，厚度≥1.5mm ，表面抛光处理。 | |
| 96 | 不锈钢方盘 | 天泽五金 | 40\*30 | 30 | 个 | 27 | 810 | 304不锈钢，厚度≥1.5mm ，表面抛光处理。 | |
| 97 | 不锈钢饼铲 | 天泽五金 | 加长 | 20 | 把 | 18 | 360 | 304不锈钢，厚度≥1.5mm ，表面拉丝处理。 | |
| 98 | 纱布 | 天邦 | 粗纱 | 50 | 米 | 5.5 | 275 |  | |
| 99 | 不锈钢物料铲 | 天泽五金 | 0.9L | 10 | 个 | 27 | 270 | 304不锈钢，厚度≥1.5mm ，表面拉丝处理。 | |
| 100 | 带钩长柄汤勺（防热把柄） | 天泽五金 | 直径4cm | 15 | 个 | 18 | 270 | 304不锈钢，厚度1.5mm，表面抛光处理。 | |
| 101 | 毛菜筐（蓝色） | 华亨 | 620\*440\*305 | 50 | 个 | 53 | 2650 | 聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。 | |
| 102 | 净菜筐(白色） | 华亨 | 620\*440\*305 | 50 | 个 | 53 | 2650 | 聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。 | |
| 103 | 洗碗机专用筐 | 华亨 | 500\*500\*100 | 100 | 个 | 53 | 5300 | 采用塑料，符合食品卫生标准。 | |
| 104 | 不锈钢圆盆 | 天泽五金 | 80CM无磁加厚 | 30 | 个 | 98 | 2940 | 材质:304不锈钢，厚度≥1.0mm ，表面抛光处理。 | |
| 105 | 不锈钢圆盆 | 天泽五金 | 70CM无磁加厚 | 30 | 个 | 32 | 960 | 材质:304不锈钢，厚度≥1.0mm ，表面抛光处理。 | |
| 106 | 不锈钢圆盆 | 天泽五金 | 60CM无磁加厚 | 30 | 个 | 53 | 1590 | 材质:304不锈钢，厚度≥1.0mm ，表面抛光处理。 | |
| 107 | 不锈钢圆盆 | 天泽五金 | 50CM无磁加厚 | 30 | 个 | 45 | 1350 | 材质:304不锈钢，厚度≥1.0mm ，表面抛光处理。 | |
| 108 | 不锈钢圆盆 | 天泽五金 | 40CM无磁加厚 | 30 | 个 | 40 | 1200 | 材质:304不锈钢，厚度≥1.0mm ，表面抛光处理。 | |
| 109 | 柳木菜墩 | 天邦 | 45\*15 | 40 | 个 | 98 | 3920 | 无树脂囊，无木节，无裂纹，木材含水率8%～12%，加固处理。 | |
|  | **购置计划及楼房建议** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 1 | 电烤箱三层六盘 | 江苏三麦 | SEC-3Y /1310\*1170\*1760 | 3 | 台 | 25740 | 77220 | 不锈钢304材质，功率：380V/19.5KW 1.高温不变形 2.电热丝，专业技术网状排布，活力均匀，升温快。 3.电脑板，每层内置有卤灯，确保工作内部照明，安全可靠 内膛尺寸：890\*750\*230 | |
| 2 | 电蒸箱 | 宇王 | 1000\*720\*1300 | 4 | 台 | 3200 | 12800 | 电压：380V 功率：9KW 蒸饭能力：米饭18-24kg；面点12-18kg；排骨24-30kg 输入蒸汽压力：0.02MPa 蒸饭时间：25-50分钟 每盆约4kg大米 | |
| 3 | 燃气单门蒸柜 | 金丽厨 | 700\*910\*1800 | 5 | 台 | 10440 | 52200 | •柜体采用304#1.5mm不锈钢板材，骨架采用304#不锈钢方管40mm\*40mm\*1.5mm制作，发生器采用304#2.0mm不锈钢制作。 •炉通脚用直径51\*2.0mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚，调节高度为40mm。 •炉头配备高效节能低噪音环保型燃烧器，按钮电源开关，自动脉冲电子点火系统。 •装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统。配备点火装置；敞开式水箱，易清洁水垢，增加使用寿命。 •蒸煮效能，8-10分钟产生蒸汽。 •高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； •配电磁安全掣；热负荷: 56kW ； •电源: 220V/50Hz/0.3kW  •点火: 脉冲电子点火; •熄火保护: 离子检测熄火保护; •满足国家一级能效标准 | |
| 4 | 调料车 | 金丽厨 | 740\*560\*800 | 2 | 台 | 884 | 1768 | 板材采用304#不锈钢板。台面1.5mm厚不锈钢板，底用厚1.0mm不锈钢槽做加力筋；装万向重力带刹车静音轮。配10个调料罐。 | |
| 5 | 三层组合式电器架 | 金丽厨 | 800\*500\*1600 | 2 | 台 | 910 | 1820 | 1、层板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。2、立柱采用U型38X38mm厚1.5mm不锈钢，层板每隔10cm调节高度，根据货物存放需求，可任意增减层数，优化存储空间，配可调性不锈钢子弹脚。 | |
| 6 | 纯净水开水器 | 香厨 | XCB-2/560\*490\*1800 | 5 | 台 | 6440 | 32200 | 1、电压：380v/50Hz 2、功率：9kw 3、制水能力：140L/h；使用人数：120人；水胆容量：70L 4、出水方式：两开（一开一温） 5、过滤系统：五级 6、100%纯水、无水垢，净水标准达到国家卫生标准《生活饮用水水质标准GB5749-85》. 7、带高底座+内置RO机 | |
| 7 | 墩布架 | 金丽厨 | 1100\*500\*1600 | 10 | 台 | 390 | 3900 | 采用304#1.2mm制作 | |
| 8 | 压面机 | 香河 | 1200\*620\*1320 | 1 | 台 | 6020 | 6020 | 工作效率:80kg/h 配用电机：单相2KW,三相1.5KW，电压：220V/380 面片宽度：260mm，面片厚度：0.5-5mm，面条宽度：1.5\*2/1.5\*3.5mm。 | |
| 9 | 不锈钢和面机 | 江苏三麦 | SS-1A/≤1080\*600\*1035 | 1 | 台 | 28600 | 28600 | 额定和面量：50kg/次 电压：380V 配用电机：2.2kw 搅拌叶转速：30r/min | |
| 10 | 打蛋机 | 江苏三麦 | SC-10L/430\*440\*670 | 1 | 台 | 4940 | 4940 | 容量：10L 电压：380V 功率：0.3KW | |
| 11 | 燃气双门蒸箱 | 金丽厨 | 1200\*910\*1850 | 1 | 台 | 10270 | 10270 | •柜体采用304#1.5mm不锈钢板材，骨架采用304#不锈钢方管40mm\*40mm\*1.5mm制作，发生器采用304#2.0mm不锈钢制作。 •炉通脚用直径51\*2.0mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚，调节高度为40mm。 •炉头配备高效节能低噪音环保型燃烧器，按钮电源开关，自动脉冲电子点火系统。 •装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统。配备点火装置；敞开式水箱，易清洁水垢，增加使用寿命。 •蒸煮效能，8-10分钟产生蒸汽。 •高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； •配电磁安全掣；热负荷: 56kW ； •电源: 220V/50Hz/0.3kW  •点火: 脉冲电子点火； •熄火保护: 离子检测熄火保护； •双门左右可单独控温，单独加热； •满足国家一级能效标准； | |
| 12 | 二格保温售饭柜 | 金丽厨 | 1500\*1100\*800 | 1 | 台 | 2730 | 2730 | 采用304#不锈钢拉丝板，台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，标配1/1份数盆2个。台脚采用Φ51x12mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚。电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电保护、缺水报警、防干烧装置、功能，有给排水功能。玻璃顶罩立面与顶面均采用10mm高透钢化玻璃制作 | |
| 13 | 四格保温售饭柜 | 金丽厨 | 1500\*1100\*800 | 2 | 台 | 4160 | 8320 | 采用304#不锈钢拉丝板，台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，标配1/1份数盆4个。台脚采用Φ51x12mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚。电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电保护、缺水报警、防干烧装置、功能，有给排水功能。玻璃顶罩立面与顶面均采用10mm高透钢化玻璃制作 | |
| 14 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1800\*1100\*800 | 5 | 台 | 2860 | 14300 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| 15 | 双通工作柜 | 金丽厨 | 1500\*1100\*800 | 2 | 台 | 1950 | 3900 | 1、采用304#不锈钢拉丝板；2、面板1.5mm厚，内置有不锈钢32\*100\*32mm槽型补强撑；层板、侧板1.0mm不锈钢拉丝板；门外壳1.0mm厚，门内壳1.0mm厚，中间聚氨脂发泡，补强撑：1.5mm厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通φ51\*1.5㎜不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。 | |
| 16 | 嵌入式筷子消毒机 | 金丽厨 | 40W | 1 | 台 | 1560 | 1560 | 采用304#1.5mm厚不锈钢板,柜身及层板为1.0mm厚不锈钢板,加强筋用1.5mm厚不锈钢板,门面板为0.8m厚不锈钢板；电压:220（V）、功率:40w；紫外线消毒。 | |
| 17 | 燃气单头大锅灶（带锅） | 金丽厨 | DZTY800/28-A/1200\*1200\*810+440 | 1 | 台 | 5850 | 5850 | •炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； •侧板1.0mm，炉体骨架采用40\*40\*4mm不锈钢； •台面衬板采用≥4mm的冷轧板； •黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； •炉通脚用炉脚50\*50mm不锈钢管； •炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； •炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； •配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， •配电磁安全掣 炉头: 向内火环保预混炉头； 配风气联动装置 热负荷: 48kw 风机: E2风机 （220V, 50Hz, 0.25kw） 点火: 脉冲电子点火； 熄火保护: 离子检测熄火保护 | |
| 18 | 送餐车 | 金丽厨 | 860\*500\*900 | 3 | 台 | 780 | 2340 | 板材采用304#不锈钢板。台面1.5mm厚不锈钢板，底用厚1.0mm不锈钢槽做加力筋；装万向带刹车静音轮。 | |
| 19 | 双星水池 | 金丽厨 | 1500\*760\*800+120 | 1 | 台 | 1924 | 1924 | 1、台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板；2、星盆采用1.5mm不锈钢拉丝板；3、星盆配置冷水、热水、进水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm，下安装排水直径50mm不锈钢管，配备杂物过滤和清除装置，星盆下面有消噪音衬垫，底部作斜向排水出口；4、台脚采用脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢圆管；脚通Ф51×1.5mm不锈钢管；5、配不锈钢子弹脚4个。 | |
|  | **排油烟系统** |  |  |  |  |  | 0 |  | |
| 20 | 离心后倾高压风机 | 京博 | DEF-15/9000m³/h | 9 | 台 | 4620 | 41580 | 技术参数：功率(kW)：5.5；电源(V)：380；转速(r/min)：1960；流量：8500m³/h；全压(Pa)：830-930；1.机壳Q235焊接结构，2.叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型。 | |
| 21 | 净化器 | 科蓝 | BS-216J-12K /10000m³/h | 9 | 台 | 8260 | 74340 | 1、设备模块化组合，可根据所需风量任意组合；2、整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。3、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果；4、设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。5符合国家环保要求。 | |
| 22 | 吊装平台 | 金丽厨 | 5300\*1200 | 18 | 个 | 3640 | 65520 | 采用工字钢规格为（200\*102\*9mm）固定在横梁与横梁基础上，做为吊装钢梁。采用国标槽钢在钢梁上焊接制做吊装基础。交接处焊接牢固，风机底部配备减震器设施，来缓解排烟风机运行震动力，焊接处采用防锈处理，增强牢固性、安全性。 | |
| 23 | 减震器 | 金丽厨 | 200KG | 36 | 个 | 19.5 | 702 | ZD型阻尼弹簧减振器 采用标准减震底座，尽量降低风柜震动发出的噪音。 | |
| 24 | 防火阀 | 腾飞 | 600\*400\*300 | 9 | 台 | 315 | 2835 | 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，熔断器动作温度：150℃；长度根据现场定制；阀门有5-6挡调节风量开度，可手动开启或关闭，阀门动作后手动复位。要求漏风量低，气密性好。 | |
| 25 | 软连接 | 金丽厨 | 定制 | 18 | 个 | 65 | 1170 | 采用国标绿色防火帆布制作。 | |
| 26 | 排烟管道 | 金丽厨 | 600\*400 | 144 | 平米 | 180 | 25920 | 1.采用1.2mm厚镀锌板制作风管；咬口链接： 2.使用国标40\*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5压棱线加固。 | |
| 27 | 风机出口消音管 | 金丽厨 | 与风机出口配套 | 9 | 根 | 455 | 4095 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 28 | 消音弯头 | 金丽厨 | 与管道配套 | 9 | 个 | 520 | 4680 | 外部使用1.2mm镀锌压型板，内部0.8镀锌孔板，中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔 | |
| 29 | 法兰 | 金丽厨 | 与管道配套 | 90 | 对 | 26 | 2340 | 采用国标30\*30\*3mm角铁焊接制作 | |
| 30 | 防虫网 | 金丽厨 | 定制 | 9 | 个 | 156 | 1404 | 与风机配套 | |
| 31 | 排送风系统控制箱 | 金丽厨 | 定制 | 9 | 个 | 3250 | 29250 | 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。箱门配跳锁，采用铰链。安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。采用变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，无级变速，自动化控制等优点。红绿灯指示按钮开关，具备漏电保护、过载保护等功能。 | |
| 合计 | | | | | | 8505000 | |  | |
| 其中小微企业价格为 | | | | | | 8476720 | |  | |

注：

1. 所报价格须用人民币元表示。

2. 合计价格应与《开标一览表》中“报价合计”一致。如因任何不一致而产生的不利后果，均由投标人自行承担。

3. 以上费用应包括根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和应由投标人负担的相关费用。

## 售后服务承诺书（质保期、响应时间）

1、**对所售出产品实行所提供的产品质保期限为八年：**

产品在正常使用情况下发生质量问题时，我方将按使用方的要求，负责对产品实行保修、包换、包退；

2、 **免费服务期限**

对于所售出产品和设备发生质量问题，对所售出产品承诺：本项目的电气设 备质保期限为**八年**，**免费**原厂保修并更换原厂相同配件，其他设备质保期限为**八年，终身维修**。（质保期为全部验收合格并签署相关文件之日起算。）我方负责免 费提供备品备件，负责产品的日常维护保养。保修期满将根据用户要求，设计维 修保养计划。

在保修期满后终身可提供关键部位零部件。

3、我方确保对使用方提出的保修等质量信息，做到**立即电话响应。**

4、我方确保对使用方提出的保修等质量信息，用户通知后**立即电话响应**，并 **1 小时**内专业技术人员务必赶到现场（秦皇岛售后服务网点：**河北省秦皇岛市昌黎 县海岸葡萄庄园 9 号楼 2-502 号**），一般故障在 **1 小时**内解决，特殊故障在 **3 小 时内解决**，如 **6 小时**内无法完成，我方提供备用设备、部件以保证买方的正常使 用。

检验和验收：经验收符合技术规格指标的合格产品方可进行安装。我方负责设备

的安装调试工作，直至设备验收合格交付使用。

5、**北京地区售后总部维修机构为：**北京金丽厨厨房设备有限公司/北京市顺义区北务镇北务段木北路2号-2，处理一切报修服务并设有（每年）**7\*24 小时\*365 天** 报修电话： **400-0088-456 010-84341263、010-84341262**

6、保修期内，将对设备作系统的定期检查、调试润滑。保养具体程序：预先与使用方协商时间—设备停运—系统检查—调校—润滑—加压试漏—通电监察运行—设备正常运行—保养完毕。每月巡检一次，保修期满后产品出现故障， 本公司按成本价格收取零件费用，免收人工费**。**

7、我方承诺免费提供运输安装一条龙服务。

8、我方将根据现场情况免费提供设计及确定详细需求等服务。

9、在使用期一个月内我公司特派专职技术及维修人员到场确保产品及设备正常运作使用。保修期结束前将对设备进行一次检验测试，检验测试报告一式二份呈交使用方。

10、我公司在北京市各个区县及**秦皇岛**有售后服务网点（详见后附网点分布情况），并配有专业的售后维修车辆，交通便利，接到维修电话立即响应，保证售后维修及时。

特此承诺

北京金丽厨厨房设备有限公司



2021 年 03 月 30 日