中山市华盛家具制造有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大类** | **小类** | **产品** | **编号** | **规格** | **材质配置** | **投报价格（元）** | **产品图样** |
| 办公室家具 | 桌类 | 办公桌（有副台） | 1 | 主台2200\*1100\*760  副台  1400\*550\*660 | 办公桌构成：主台、副台、三屉活动推柜。  基材：台面选用福建“福人”牌 E1 级环保中密度纤维板， 经防虫防腐等化学处理，游离甲醛释放量本次未检出;优于国家E1级环保标准；  面材：采用美国“大西洋”双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  封边：台面选用楸木实木封边，厚度6mm，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘做封闭处理。  胶水：应采用“汉高”生态环保胶粘剂，游离甲醛释放量≤0.05g/kg，低于国家标准，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 粘胶剂有害物质限量》  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。  五金件：选用德国“BMB”品牌连接件、三节无声滑轨，铰链，尼龙纤维合成脚轮，配尼龙脚垫。  工艺要求：人造板件应双饰面、隐蔽部位及走线孔内缘均经封闭处理。  结构性能描述：主台面带薄抽，带合理走线功能；三屉活动推柜（配连杆锁）下屉下设前置导向轮；副台可移动，下设柜门及抽屉，带合理走线功能，门内设搁板，柜门配锁具。 | 4485.00 |  |
| 2 | 主台2000\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 2950.00 |  |
| 3 | 主台1800\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 2900.00 |  |
| 4 | 主台1600\*800\*760  副台  1200\*400\*660 | 2870.00 |  |
| 办公桌（无副台） | 5 | 1600\*800\*760 | 基材：台面选用福建“福人”牌 E1 级环保中密度纤维板， 经防虫防腐等化学处理，游离甲醛释放量本次未检出;优于国家E1级环保标准；  面材：采用美国“大西洋”双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  封边：台面选用楸木实木封边，厚度6mm，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘做封闭处理。  胶水：应采用“汉高”生态环保胶粘剂，游离甲醛释放量≤0.05g/kg，低于国家标准，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 粘胶剂有害物质限量》  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。  五金件：选用德国“BMB”品牌连接件、三节无声滑轨，铰链，尼龙纤维合成脚轮，配尼龙脚垫。  工艺要求：人造板件应双饰面、隐蔽部位及走线孔内缘均经封闭处理。  结构性能描述：一侧为三屉固定柜（连锁）；另一侧上部一个抽屉，下部带有活动搁板的单门柜；中间抽屉。带合理走线功能。 | 2660.00 |  |
| 办公桌A | 6 | 1500\*750\*760 | 基材：台面选用福建“福人”牌 E1 级环保中密度纤维板， 经防虫防腐等化学处理，游离甲醛释放量本次未检出;优于国家E1级环保标准；  面材：采用美国“大西洋”双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  封边：台面选用楸木实木封边，厚度6mm，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘做封闭处理。  胶水：应采用“汉高”生态环保胶粘剂，游离甲醛释放量≤0.05g/kg，低于国家标准，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 粘胶剂有害物质限量》  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。  五金件：选用德国“BMB”品牌连接件、三节无声滑轨，铰链，尼龙纤维合成脚轮，配尼龙脚垫。  工艺要求：人造板件应双饰面、隐蔽部位及走线孔内缘均经封闭处理。  结构性能描述：两头沉结构。 | 2500.00 | HB3161,HB3131-正.jpg |
| 办公桌B | 7 | 1400\*700\*760 | 基材：台面选用福建“福人”牌 E1 级环保中密度纤维板， 经防虫防腐等化学处理，游离甲醛释放量本次未检出;优于国家E1级环保标准；  面材：采用美国“大西洋”双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  封边：台面选用楸木实木封边，厚度6mm，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘做封闭处理。  胶水：应采用“汉高”生态环保胶粘剂，游离甲醛释放量≤0.05g/kg，低于国家标准，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 粘胶剂有害物质限量》  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。  五金件：选用德国“BMB”品牌连接件、三节无声滑轨，铰链，尼龙纤维合成脚轮，配尼龙脚垫。  工艺要求：人造板件应双饰面、隐蔽部位及走线孔内缘均经封闭处理。  结构性能描述：两头沉结构。 | 2350.00 |  |
| 办公桌C | 8 | 1200\*600\*760 | 基材：台面选用福建“福人”牌 E1 级环保中密度纤维板， 经防虫防腐等化学处理，游离甲醛释放量本次未检出;优于国家E1级环保标准；  面材：采用美国“大西洋”双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  封边：台面选用楸木实木封边，厚度6mm，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘做封闭处理。  胶水：应采用“汉高”生态环保胶粘剂，游离甲醛释放量≤0.05g/kg，低于国家标准，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 粘胶剂有害物质限量》  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。  五金件：选用德国“BMB”品牌连接件、三节无声滑轨，铰链，尼龙纤维合成脚轮，配尼龙脚垫。  工艺要求：人造板件应双饰面、隐蔽部位及走线孔内缘均经封闭处理。  结构性能描述：桌面下并排三屉。 | 2100.00 |  |
| 办公桌D | 9 | 1500\*750\*760 | 基材：选用福建“大亚”牌 E1 级环保三聚氰胺饰面板， 经防虫防腐等化学处理，甲醛释放量0.033 mg/m³，优于国家E1级环保标准；  封边：所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚优质PVC封边带优质封边；  五金件：选用德国“BMB”品牌连接件、三节静音滑轨，铰链、锁具、尼龙纤维合成脚轮，配尼龙脚垫。  结构性能描述：桌面下并排三屉，左右各加单开板门，内配活动搁板一块。 | 1700.00 |  |
| 屏风工作位A | 10 | 1600\*1600\*760/1200 | 基材：选用福建“大亚”牌 E1 级环保三聚氰胺饰面板， 经防虫防腐等化学处理，甲醛释放量0.033 mg/m³，优于国家E1级环保标准；  封边：所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚优质PVC封边带优质封边；  五金件：选用德国“BMB”品牌连接件、三节静音滑轨，铰链、锁具、配尼龙脚垫。  结构性能描述：屏风为全钢结构，厚度40，屏风内部不允许使用人造板。内框架采用1.5厚冷轧钢板，铝合金盖板厚1.5，表面阳极静电喷塑处理。桌面上屏风上部为磨砂玻璃，下部为0.8厚冷轧钢板，麻绒面料覆面。桌面下为冲点0.8厚冷轧钢板。两侧配木制固定柜。桌面下配键盘托、主机架。桌面上有走线孔，桌面上、下屏风均有多媒体插座。 | 2750.00 |  |
| 屏风工作位B | 11 | 1800\*1800\*760/1200 | 2920.00 |  |
| 柜类 | 文件柜 | 12 | 900\*420\*2000  上玻、下板 | 基材：台面选用福建“福人”牌 E1 级环保中密度纤维板， 经防虫防腐等化学处理，游离甲醛释放量本次未检出;优于国家E1级环保标准；  面材：采用美国“大西洋”双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  封边：选用楸木实木封边，厚度6mm，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘做封闭处理。  胶水：应采用“汉高”生态环保胶粘剂，游离甲醛释放量≤0.05g/kg，低于国家标准，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 粘胶剂有害物质限量》  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。  五金件：选用德国“BMB”品牌连接件、三节无声滑轨，铰链，尼龙纤维合成脚轮，配尼龙脚垫。  工艺要求：人造板件应双饰面、隐蔽部位及走线孔内缘均经封闭处理。  结构性能描述：上、下门均为对开门，带锁，搁板厚25。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。 | 1000.00 |  |
| 13 | 900\*420\*2000  四板门 | 1000.00 |  |
| 书柜 | 14 | 900\*420\*2000  通体木框玻璃门 | 基材：台面选用福建“福人”牌 E1 级环保中密度纤维板， 经防虫防腐等化学处理，游离甲醛释放量本次未检出;优于国家E1级环保标准；  面材：采用美国“大西洋”双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  封边：选用楸木实木封边，厚度6mm，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘做封闭处理。  胶水：应采用“汉高”生态环保胶粘剂，游离甲醛释放量≤0.05g/kg，低于国家标准，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 粘胶剂有害物质限量》  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。  五金件：选用德国“BMB”品牌连接件、三节无声滑轨，铰链，尼龙纤维合成脚轮，配尼龙脚垫。  工艺要求：人造板件应双饰面、隐蔽部位及走线孔内缘均经封闭处理。  结构性能描述：上、下门均为对开门，带锁，搁板厚25。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。 | 1190.00 |  |
| 15 | 900\*420\*2000  上玻、下板 | 1190.00 |  |
| 更衣柜 | 16 | 600\*600\*2000 | 基材：台面选用福建“福人”牌 E1 级环保中密度纤维板， 经防虫防腐等化学处理，游离甲醛释放量本次未检出;优于国家E1级环保标准；  面材：采用美国“大西洋”双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  封边：选用楸木实木封边，厚度6mm，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘做封闭处理。  胶水：应采用“汉高”生态环保胶粘剂，游离甲醛释放量≤0.05g/kg，低于国家标准，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 粘胶剂有害物质限量》  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。  五金件：选用德国“BMB”品牌连接件、三节无声滑轨，铰链，尼龙纤维合成脚轮，配尼龙脚垫。  工艺要求：人造板件应双饰面、隐蔽部位及走线孔内缘均经封闭处理。  结构性能描述：通体单开板门，带锁，配衣帽钩，内有两块固定搁板，搁板厚度25。横向不锈钢挂衣杆，门内侧装半身镜。 | 950.00 |  |
| 17 | 900\*600\*2000 | 柜体基材：选用福建“大亚”牌 E1 级环保三聚氰胺饰面板， 经防虫防腐等化学处理，甲醛释放量0.033 mg/m³，优于国家E1级环保标准，2厚PVC封边。  基材：门板及其他正面可视部件选用福建“福人”牌 E1 级环保中密度纤维板， 经防虫防腐等化学处理，游离甲醛释放量本次未检出;优于国家E1级环保标准；  面材：采用美国“大西洋”双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  封边：选用楸木实木封边，厚度6mm，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘做封闭处理。  胶水：应采用“汉高”生态环保胶粘剂，游离甲醛释放量≤0.05g/kg，低于国家标准，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 粘胶剂有害物质限量》  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。  五金件：选用德国“BMB”品牌连接件，带阻尼铰链，锁具、金属衣帽钩、挂衣杆、配尼龙脚垫。  工艺要求：人造板件应双饰面、隐蔽部位及走线孔内缘均经封闭处理。  结构性能描述：通体对开门，有中山板，两门分别带锁，内有两块固定搁板，搁板厚度25。两门内均配衣帽钩，半身镜，横向不锈钢挂衣杆。 | 995.00 |  |
| 茶几 | 茶几A | 18 | 1200\*600\*450 | 几架：采用揪木实木几架，榫卯结构。木材含水率8%-12%。  基材：几面选用25厚福建“福人”牌 E1 级环保中密度纤维板， 经防虫防腐等化学处理，游离甲醛释放量本次未检出;优于国家E1级环保标准；  面材：采用美国“大西洋”双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  封边：几面使用与木皮材质一致的实木封边，厚度6mm，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀。  胶水：应采用“汉高”生态环保胶粘剂，游离甲醛释放量≤0.05g/kg，低于国家标准，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 粘胶剂有害物质限量》  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。  五金件：选用德国“BMB”品牌连接件，配尼龙脚垫。  工艺要求：人造板件应双饰面、隐蔽部位及走线孔内缘均经封闭处理。  结构性能描述：距地100处设一搁板。 | 950.00 |  |
| 茶几B | 19 | 700\*700\*530 | 760.00 |  |
| 茶几C | 20 | 500\*700\*530 | 750.00 |  |
| 沙发 | 沙发A1 | 21 | 单人位 | 中背、带扶手  面料：采用意大利“阳光”进口一级牛皮覆面，厚度1.5mm，不含禁用偶氮染料，皮面平整，柔软舒适、透气性好、经久耐用，满包结构。  泡绵：采用香港“宝龙”知名环保高弹成型泡绵；密度座面45kg/m3,靠背25kg/m3；回弹率52%，游离甲醛释放量0.018mg/m2h,采用无苯胶粘剂粘接及多层丝棉作填充，表面涂有防止老化变形的保护膜。  内部：采用实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-12%。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，高强度 S 形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布，无异常的金属摩擦和撞击等响声，配尼龙脚垫。 | 1490.00 |  |
| 沙发A2 | 22 | 单人位 | 中背、带扶手  面料：采用意大利“阳光”PU革覆面，厚度1.5mm，不含禁用偶氮染料，皮面平整，柔软舒适、透气性好、经久耐用，露木结构。  泡绵：采用香港“宝龙”知名环保高弹成型泡绵；密度座面45kg/m3,靠背25kg/m3；回弹率52%，游离甲醛释放量0.018mg/m2h,采用无苯胶粘剂粘接及多层丝棉作填充，表面涂有防止老化变形的保护膜。  内部：采用实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-12%。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，高强度 S 形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布，无异常的金属摩擦和撞击等响声，配尼龙脚垫。  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。 | 1420.00 |  |
| 沙发A3 | 23 | 单人位 | 中背、带扶手  面料：采用台湾“颐达”麻绒面料、 无色差、不起球，防污处理、经久耐用。  泡绵：采用香港“宝龙”知名环保高弹成型泡绵；密度座面45kg/m3,靠背25kg/m3；回弹率52%，游离甲醛释放量0.018mg/m2h,采用无苯胶粘剂粘接及多层丝棉作填充，表面涂有防止老化变形的保护膜。  内部：采用实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-12%。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，高强度 S 形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布，无异常的金属摩擦和撞击等响声，配尼龙脚垫。  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。 | 1420.00 |  |
| 沙发B1 | 24 | 三人位 | 中背、带扶手  面料：采用意大利“阳光”进口一级牛皮覆面，厚度1.5mm，不含禁用偶氮染料，皮面平整，柔软舒适、透气性好、经久耐用，满包结构。  泡绵：采用香港“宝龙”知名环保高弹成型泡绵；密度座面45kg/m3,靠背25kg/m3；回弹率52%，游离甲醛释放量0.018mg/m2h,采用无苯胶粘剂粘接及多层丝棉作填充，表面涂有防止老化变形的保护膜。  内部：采用实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-12%。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，高强度 S 形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布，无异常的金属摩擦和撞击等响声，配尼龙脚垫。 | 2960.00 |  |
| 沙发B2 | 25 | 三人位 | 中背、带扶手  面料：采用意大利“阳光”PU革覆面，厚度1.5mm，不含禁用偶氮染料，皮面平整，柔软舒适、透气性好、经久耐用，露木结构。  泡绵：采用香港“宝龙”知名环保高弹成型泡绵；密度座面45kg/m3,靠背25kg/m3；回弹率52%，游离甲醛释放量0.018mg/m2h,采用无苯胶粘剂粘接及多层丝棉作填充，表面涂有防止老化变形的保护膜。  内部：采用实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-12%。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，高强度 S 形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布，无异常的金属摩擦和撞击等响声，配尼龙脚垫。  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。 | 2870.00 |  |
| 沙发B3 | 26 | 三人位 | 中背、带扶手  面料：采用台湾“颐达”麻绒面料、 无色差、不起球，防污处理、经久耐用。  泡绵：采用香港“宝龙”知名环保高弹成型泡绵；密度座面45kg/m3,靠背25kg/m3；回弹率52%，游离甲醛释放量0.018mg/m2h,采用无苯胶粘剂粘接及多层丝棉作填充，表面涂有防止老化变形的保护膜。  内部：采用实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-12%。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，高强度 S 形弹簧和高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布，无异常的金属摩擦和撞击等响声，配尼龙脚垫。  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。 | 2870.00 |  |
| 椅类 | 办公椅A | 27 | 常规 | 高背，带扶手  覆面：采用意大利“阳光”进口一级牛皮覆面，厚度1.5mm，不含禁用偶氮染料，皮面平整，柔软舒适、透气性好、经久耐用，  泡绵：采用香港“宝龙”知名环保高弹成型泡绵；密度座面45kg/m3,靠背25kg/m3；回弹率52%，游离甲醛释放量0.018mg/m2h,采用无苯胶粘剂粘接及多层丝棉作填充，表面涂有防止老化变形的保护膜。  座背衬板：采用“丰林”高频热压一次成型多层环保胶合板，厚度18mm，长久使用不变形、不塌陷，结合部位牢固无松动。座背分体式结构。硬杂木扶手，木材含水率8%-12%；  气压棒：采用韩国“三弘”气压棒，升降行程60-120mm，升降30万次，座面高≤440。前置式倾仰机构，具备无级倾仰、升降、锁定功能；  椅脚：钢架五星脚，硬杂木盖板；优质PU脚轮，活动自如，耐磨性强；  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。 | 1480.00 |  |
| 办公椅B | 28 | 常规 | 高背，带扶手  覆面：采用意大利“阳光”进口一级牛皮覆面，厚度1.5mm，不含禁用偶氮染料，皮面平整，柔软舒适、透气性好、经久耐用，  泡绵：采用香港“宝龙”知名环保高弹成型泡绵；密度座面45kg/m3,靠背25kg/m3；回弹率52%，游离甲醛释放量0.018mg/m2h,采用无苯胶粘剂粘接及多层丝棉作填充，表面涂有防止老化变形的保护膜。  座背衬板：采用“丰林”高频热压一次成型多层环保胶合板，厚度18mm，长久使用不变形、不塌陷，结合部位牢固无松动。座背分体式结构。实木扶手，木材含水率8%-12%；  气压棒：采用韩国“三弘”气压棒，升降行程60-120mm，升降30万次，座面高≤440。前置式倾仰、升降、锁定机构；  椅脚：铝合金五星脚，优质PU脚轮，活动自如，耐磨性强；  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。 | 800.00 |  |
| 办公椅C | 29 | 常规 | 中背，带扶手  覆面：采用台湾“颐达”透气麻绒面料、 无色差、不起球，防污处理、经久耐用。  泡绵：采用香港“宝龙”知名环保高弹成型泡绵；密度座面45kg/m3,靠背25kg/m3；回弹率52%，游离甲醛释放量0.018mg/m2h,采用无苯胶粘剂粘接及多层丝棉作填充，表面涂有防止老化变形的保护膜。  座背衬板：采用“丰林”高频热压一次成型多层环保胶合板，厚度18mm，长久使用不变形、不塌陷，结合部位牢固无松动。座背分体式结构。实木扶手，木材含水率8%-12%；  气压棒：采用韩国“三弘”气压棒，升降行程60-120mm，升降30万次，座面高≤420。具备倾仰、升降、三段锁定功能；  椅脚：铝合金五星脚，优质PU脚轮，活动自如，耐磨性强；  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。 | 730.00 |  |
| 办公椅D | 30 | 常规 | 中背，带扶手  覆面：采用台湾“颐达”阻燃尼龙网布面料、 无色差、不起球，防污处理、经久耐用。  泡绵：采用香港“宝龙”知名环保高弹成型泡绵；密度座面45kg/m3,靠背25kg/m3；回弹率52%，游离甲醛释放量0.018mg/m2h,采用无苯胶粘剂粘接及多层丝棉作填充，表面涂有防止老化变形的保护膜。  座背衬板：采用“丰林”高频热压一次成型多层环保胶合板，厚度18mm，长久使用不变形、不塌陷，结合部位牢固无松动。一体成型PP材料背框，内绷阻燃尼龙网布；扶手、填腰可调。具备倾仰、升降、三段锁定功能；  气压棒：采用韩国“三弘”气压棒，升降行程60-120mm，升降30万次，座面高≤420。具备倾仰、升降、三段锁定功能；  椅脚：铝合金五星脚，优质PU脚轮，活动自如，耐磨性强； | 750.00 |  |
| 办公椅E | 31 | 常规 | 中背，无扶手  覆面：采用台湾“颐达”麻绒面料覆面、 无色差、不起球，防污处理、经久耐用。  泡绵：采用香港“宝龙”知名环保高弹成型泡绵；密度座面45kg/m3,靠背25kg/m3；回弹率52%，游离甲醛释放量0.018mg/m2h,采用无苯胶粘剂粘接及多层丝棉作填充，表面涂有防止老化变形的保护膜。  座背衬板：采用“丰林”高频热压一次成型多层环保胶合板，厚度18mm，长久使用不变形、不塌陷，结合部位牢固无松动。座背分体式结构。具备倾仰、升降、锁定功能；  气压棒：采用韩国“三弘”气压棒，升降行程60-120mm，升降30万次，座面高≤420。具备倾仰、升降、三段锁定功能；  椅脚：铝合金五星脚，优质PU脚轮，活动自如，耐磨性强； | 660.00 |  |
| 会议室家具 | 桌类 | 会议桌A | 32 | 中空型  1延米 | 基材：桌面选用福建“福人”牌 E1 级环保中密度纤维板， 经防虫防腐等化学处理，游离甲醛释放量本次未检出;优于国家E1级环保标准；  面材：采用美国“大西洋”双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  封边：桌面选用楸木实木封边，厚度6mm，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘做封闭处理。  胶水：应采用“汉高”生态环保胶粘剂，游离甲醛释放量≤0.05g/kg，低于国家标准，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 粘胶剂有害物质限量》  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。  五金件：选用德国“BMB”品牌连接件，金属调节脚。  工艺要求：人造板件应双饰面、隐蔽部位及走线孔内缘均经封闭处理。  结构性能描述：有多媒体线盒和走线功能，带桌斗及挡笔沿。 | 1570.00 |  |
|
| 会议桌B | 33 | 非中空型  1延米 | 基材：桌面选用福建“福人”牌 E1 级环保中密度纤维板， 经防虫防腐等化学处理，游离甲醛释放量本次未检出;优于国家E1级环保标准；  面材：采用美国“大西洋”双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  封边：桌面选用楸木实木封边，厚度6mm，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘做封闭处理。  胶水：应采用“汉高”生态环保胶粘剂，游离甲醛释放量≤0.05g/kg，低于国家标准，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 粘胶剂有害物质限量》  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。  五金件：选用德国“BMB”品牌连接件，金属调节脚。  工艺要求：人造板件应双饰面、隐蔽部位及走线孔内缘均经封闭处理。  结构性能描述：有多媒体线盒和走线功能，带桌斗。 | 1570.00 |  |
|
| 主席台桌A1 | 34 | 900\*600\*760 | 基材：桌面选用福建“福人”牌 E1 级环保中密度纤维板， 经防虫防腐等化学处理，游离甲醛释放量本次未检出;优于国家E1级环保标准；  面材：桌面采用美国“大西洋”双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  封边：选用楸木实木封边，厚度6mm，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘做封闭处理。  胶水：应采用“汉高”生态环保胶粘剂，游离甲醛释放量≤0.05g/kg，低于国家标准，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 粘胶剂有害物质限量》  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。  五金件：选用德国“BMB”品牌连接件，金属调节脚。  工艺要求：人造板件应双饰面、隐蔽部位及走线孔内缘均经封闭处理。  结构性能描述：前挡板落地，有造型，桌面设挡笔沿, 带桌斗。有麦克风接口和走线功能。 | 1180.00 |  |
| 主席台桌B1 | 35 | 1600\*600\*760 | 1800.00 |  |
| 柜类 | 电视柜A | 36 | 1200\*400\*400 | 基材：柜面选用福建“福人”牌 E1 级环保中密度纤维板， 经防虫防腐等化学处理，游离甲醛释放量本次未检出;优于国家E1级环保标准；  面材：采用美国“大西洋”双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  封边：柜面选用楸木实木封边，厚度6mm，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘做封闭处理。  胶水：应采用“汉高”生态环保胶粘剂，游离甲醛释放量≤0.05g/kg，低于国家标准，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 粘胶剂有害物质限量》  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。  五金件：选用德国“BMB”品牌连接件，铰链，三节静音滑轨，金属调节脚。  工艺要求：人造板件应双饰面、隐蔽部位及走线孔内缘均经封闭处理。  结构性能描述：有走线功能，中间设空斗，两侧设抽屉或柜门。 | 2160.00 |  |
| 电视柜B | 37 | 800\*400\*600 | 基材：柜面选用福建“福人”牌 E1 级环保中密度纤维板， 经防虫防腐等化学处理，游离甲醛释放量本次未检出;优于国家E1级环保标准；  面材：采用美国“大西洋”双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  封边：柜面选用楸木实木封边，厚度6mm，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘做封闭处理。  胶水：应采用“汉高”生态环保胶粘剂，游离甲醛释放量≤0.05g/kg，低于国家标准，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 粘胶剂有害物质限量》  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。  五金件：选用德国“BMB”品牌连接件，铰链，三节静音滑轨，金属调节脚。  工艺要求：人造板件应双饰面、隐蔽部位及走线孔内缘均经封闭处理。  结构性能描述：有走线功能，上部设空斗，下设对开门。 | 1500.00 |  |
| 茶水柜 | 38 | 1200\*420\*900（柜面高） | 基材：柜面选用福建“福人”牌 E1 级环保中密度纤维板， 经防虫防腐等化学处理，游离甲醛释放量本次未检出;优于国家E1级环保标准；  面材：采用美国“大西洋”双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  封边：柜面选用楸木实木封边，厚度6mm，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘做封闭处理。  胶水：应采用“汉高”生态环保胶粘剂，游离甲醛释放量≤0.05g/kg，低于国家标准，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 粘胶剂有害物质限量》  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。  五金件：选用德国“BMB”品牌连接件，铰链，三节静音滑轨，金属调节脚。  工艺要求：人造板件应双饰面、隐蔽部位及走线孔内缘均经封闭处理。  结构性能描述：三面带挡水沿，三屉三门结构，门内各设活动搁板一块，搁板厚度25。 | 1500.00 |  |
| 39 | 900\*420\*900（柜面高） | 基材：柜面选用福建“福人”牌 E1 级环保中密度纤维板， 经防虫防腐等化学处理，游离甲醛释放量本次未检出;优于国家E1级环保标准；  面材：采用美国“大西洋”双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  封边：柜面选用楸木实木封边，厚度6mm，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘做封闭处理。  胶水：应采用“汉高”生态环保胶粘剂，游离甲醛释放量≤0.05g/kg，低于国家标准，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 粘胶剂有害物质限量》  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。  五金件：选用德国“BMB”品牌连接件，铰链，三节静音滑轨，金属调节脚。  工艺要求：人造板件应双饰面、隐蔽部位及走线孔内缘均经封闭处理。  结构性能描述：三面带挡水沿，柜面下二屉二门结构，门内设活动搁板一块，搁板厚度25。 | 1480.00 |  |
| 椅类 | 主席台椅 | 40 | 常规 | 中背、带扶手  椅架：采用楸木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；椅背半软包。椅架有起线造型，配尼龙脚垫。  椅座、背：采用台湾“颐达”麻绒面料覆面，无色差、不起球，防污处理、经久耐用。  泡绵：采用香港“宝龙”知名环保高弹成型泡绵；密度座面45kg/m3,靠背25kg/m3；回弹率52%，游离甲醛释放量0.018mg/m2h,采用无苯胶粘剂粘接及多层丝棉作填充，表面涂有防止老化变形的保护膜。  座背衬板：采用“丰林”高频热压一次成型多层环保胶合板，**厚度18mm**，长久使用不变形、不塌陷，结合部位牢固无松动。  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。 | 795.00 |  |
| 41 | 常规 | 中背、带扶手  椅架：采用楸木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；椅背半软包。椅架有起线造型，配尼龙脚垫。  椅座、背：采用意大利“阳光”进口一级牛皮覆面，厚度1.5mm，不含禁用偶氮染料，皮面平整，柔软舒适、透气性好、经久耐用。  泡绵：采用香港“宝龙”知名环保高弹成型泡绵；密度座面45kg/m3,靠背25kg/m3；回弹率52%，游离甲醛释放量0.018mg/m2h,采用无苯胶粘剂粘接及多层丝棉作填充，表面涂有防止老化变形的保护膜。  座背衬板：采用“丰林”高频热压一次成型多层环保胶合板，**厚度18mm**，长久使用不变形、不塌陷，结合部位牢固无松动。  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。 | 800.00 |  |
| 会议椅A | 42 | 常规 | 中背、带扶手。  覆面：采用意大利“阳光”进口一级牛皮覆面，厚度1.5mm，不含禁用偶氮染料，皮面平整，柔软舒适、透气性好、经久耐用。  泡绵：采用香港“宝龙”知名环保高弹成型泡绵；密度座面45kg/m3,靠背25kg/m3；回弹率52%，游离甲醛释放量0.018mg/m2h,采用无苯胶粘剂粘接及多层丝棉作填充，表面涂有防止老化变形的保护膜。  座背衬板：采用“丰林”高频热压一次成型多层环保胶合板，厚度18mm，长久使用不变形、不塌陷，结合部位牢固无松动。  气压棒：采用韩国“三弘”气压棒，升降行程60-120mm，升降30万次，座面高≤440。PP 扶手。倾仰、升降、锁定机构；  椅脚：铝合金五星脚，优质PU脚轮，活动自如，耐磨性强； | 780.00 |  |
| 会议椅B | 43 | 常规 | 中背，带扶手  椅架：采用楸木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；椅背半软包，配尼龙脚垫。  椅座、背：采用意大利“阳光”进口一级牛皮覆面，厚度1.5mm，不含禁用偶氮染料，皮面平整，柔软舒适、透气性好、经久耐用。  泡绵：采用香港“宝龙”知名环保高弹成型泡绵；密度座面45kg/m3,靠背25kg/m3；回弹率52%，游离甲醛释放量0.018mg/m2h,采用无苯胶粘剂粘接及多层丝棉作填充，表面涂有防止老化变形的保护膜。  座背衬板：采用“丰林”高频热压一次成型多层环保胶合板，**厚度18mm**，长久使用不变形、不塌陷，结合部位牢固无松动。  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。 | 800.00 |  |
| 会议椅C | 44 | 常规 | 中背，带扶手  椅架：采用楸木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；椅背半软包，配尼龙脚垫。  椅座、背：采用台湾“颐达”麻绒面料覆面，无色差、不起球，防污处理、经久耐用。  泡绵：采用香港“宝龙”知名环保高弹成型泡绵；密度座面45kg/m3,靠背25kg/m3；回弹率52%，游离甲醛释放量0.018mg/m2h,采用无苯胶粘剂粘接及多层丝棉作填充，表面涂有防止老化变形的保护膜。  座背衬板：采用“丰林”高频热压一次成型多层环保胶合板，**厚度18mm**，长久使用不变形、不塌陷，结合部位牢固无松动。  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。 | 770.00 |  |
| 会议椅D | 45 | 常规 | 中背，无扶手。  椅架：采用楸木实木椅架，四腿、四望、两枨，榫卯结构，木材含水率8%-12%，椅座、椅背为实木，配尼龙脚垫。  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。 | 720.00 |  |
| 折叠椅 | 46 | 常规 | 覆面：采用意大利“阳光”PU革覆面，厚度1.5mm，不含禁用偶氮染料，皮面平整，柔软舒适、透气性好、经久耐用。  泡绵：采用香港“宝龙”知名环保高弹成型泡绵；密度座面45kg/m3,靠背25kg/m3；回弹率52%，游离甲醛释放量0.018mg/m2h,采用无苯胶粘剂粘接及多层丝棉作填充，表面涂有防止老化变形的保护膜。  座背衬板：采用“丰林”高频热压一次成型多层环保胶合板，**厚度18mm**，长久使用不变形、不塌陷，结合部位牢固无松动。  椅架：优质上海“宝钢”钢管折叠椅架，壁厚1.2，表面喷塑；配套脚。 | 390.00 |  |
| 休息室（寝室）家具 | 床类 | 单人床 | 47 | 1200\*2000\*1100（床屏） | 床屏：采用实木框架榫卯结构，木材含水率8%-12%，板式床箱。  床屏芯板基材：选用福建“福人”牌 E1 级环保中密度纤维板， 经防虫防腐等化学处理，游离甲醛释放量本次未检出;优于国家E1级环保标准；  面材：采用美国“大西洋”双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  封边：选用木皮一致的实木封边，厚度6mm，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘做封闭处理。  胶水：应采用“汉高”生态环保胶粘剂，游离甲醛释放量≤0.05g/kg，低于国家标准，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 粘胶剂有害物质限量》  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。  五金件：选用德国“BMB”品牌连接件、配尼龙脚垫。  工艺要求：人造板件应双饰面、隐蔽部位及走线孔内缘均经封闭处理。  结构性能描述：床板下设实木床带，不少于5根，木材含水率8%-12%。床箱、床板采用松木板，2厚PVC封边。床箱下面钉尼龙脚垫。配弹簧软床垫（厚度≥200）。 | 4600.00 |  |
| 柜类 | 床头柜 | 48 | 500\*400\*550 | 基材：柜面选用福建“福人”牌 E1 级环保中密度纤维板， 经防虫防腐等化学处理，游离甲醛释放量本次未检出;优于国家E1级环保标准；  面材：采用美国“大西洋”双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  封边：柜面选用楸木实木封边，厚度6mm，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘做封闭处理。  胶水：应采用“汉高”生态环保胶粘剂，游离甲醛释放量≤0.05g/kg，低于国家标准，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 粘胶剂有害物质限量》  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。  五金件：选用德国“BMB”品牌连接件，铰链，三节静音滑轨，金属调节脚。  工艺要求：人造板件应双饰面、隐蔽部位及走线孔内缘均经封闭处理。  结构性能描述：两抽屉。 | 760.00 |  |
| 餐厅家具 | 桌类 | 圆 餐 桌 | 49 | 直径2000\*760 | 桌架：采用实木框架榫卯结构，木材含水率8%-12%。  桌面基材：选用福建“福人”牌 E1 级环保中密度纤维板， 经防虫防腐等化学处理，游离甲醛释放量本次未检出;优于国家E1级环保标准；  面材：采用美国“大西洋”双面贴一级天然楸木木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  封边：选用木皮一致的实木封边，厚度6mm，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘做封闭处理。  胶水：应采用“汉高”生态环保胶粘剂，游离甲醛释放量≤0.05g/kg，低于国家标准，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 粘胶剂有害物质限量》  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。  五金件：选用德国“BMB”品牌连接件。  工艺要求：人造板件应双饰面、隐蔽部位及走线孔内缘均经封闭处理。  结构性能描述：配φ1300一体式钢化玻璃转盘。 | 4860.00 | IMG_256 |
| 餐桌 | 50 | 1400\*800\*760 | 桌架：整体采用楸木实木桌架，四腿、四望、榫卯结构，木材含水率8%-12%，配尼龙脚垫。  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。 | 2300.00 |  |
| 椅类 | 餐椅A | 51 | 常规 | 中背，有扶手  椅架：采用楸木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；配尼龙脚垫。  椅座、背：采用台湾“颐达”麻绒面料覆面，无色差、不起球，防污处理、经久耐用。  泡绵：采用香港“宝龙”知名环保高弹成型泡绵；密度座面45kg/m3,靠背25kg/m3；回弹率52%，游离甲醛释放量0.018mg/m2h,采用无苯胶粘剂粘接及多层丝棉作填充，表面涂有防止老化变形的保护膜。  座背衬板：采用“丰林”高频热压一次成型多层环保胶合板，**厚度18mm**，长久使用不变形、不塌陷，结合部位牢固无松动。  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。 | 800.00 |  |
| 餐椅B | 52 | 常规 | 中背，无扶手  椅架：采用楸木实木椅架，四腿、四望、榫卯结构，木材含水率8%-12%，配尼龙脚垫。椅座、椅背为实木。配尼龙脚垫  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。 | 720.00 |  |
| 礼堂(教室)家具 | 桌类 | 讲桌 | 53 | 1000\*520\*1200 | 基材：柜面选用福建“福人”牌 E1 级环保中密度纤维板， 经防虫防腐等化学处理，游离甲醛释放量本次未检出;优于国家E1级环保标准；  面材：采用美国“大西洋”双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  封边：柜面选用楸木实木封边，厚度6mm，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘做封闭处理。  胶水：应采用“汉高”生态环保胶粘剂，游离甲醛释放量≤0.05g/kg，低于国家标准，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 粘胶剂有害物质限量》  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。  五金件：选用德国“BMB”品牌连接件，铰链，三节静音滑轨。  工艺要求：人造板件应双饰面、隐蔽部位及走线孔内缘均经封闭处理。  结构性能描述：配抽屉及柜门，有走线功能。 | 2760.00 |  |
| 条桌 | 54 | 1400\*500\*760 | 基材：柜面选用福建“福人”牌 E1 级环保中密度纤维板， 经防虫防腐等化学处理，游离甲醛释放量本次未检出;优于国家E1级环保标准；  面材：采用美国“大西洋”双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  封边：柜面选用楸木实木封边，厚度6mm，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘做封闭处理。  胶水：应采用“汉高”生态环保胶粘剂，游离甲醛释放量≤0.05g/kg，低于国家标准，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 粘胶剂有害物质限量》  油饰：采用广东“华润”环保水性漆，双面涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀， 经五底三面工艺制作完成。油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，漆膜应丰满光洁，无划痕、流挂等缺陷。  五金件：选用德国“BMB”品牌连接件，铰链，三节静音滑轨。  工艺要求：人造板件应双饰面、隐蔽部位及走线孔内缘均经封闭处理。  结构性能描述：有前挡板，带斗，桌面有挡笔沿。 | 1180.00 |  |
| 以下为含铝制产品： | | | |  |  |  |  |
| **大类** | **小类** | **产品** | **编号** | **规格** | **材质配置** | **投报价格（元）** | **产品图样** |
| 办公室家具 | 桌类 | 办公桌（有副台） | 55 | 主台2200\*1100\*760  副台  1400\*550\*660 | 办公桌构成：主台、副台、三屉活动推柜。  基材：选用福建“大亚”牌 E1 级环保三聚氰胺饰面板， 经防虫防腐等化学处理，甲醛释放量0.033 mg/m³，优于国家E1级环保标准；  封边：所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚优质PVC封边带优质封边；  桌腿：铝合金桌腿，静电喷塑处理。  五金件：选用德国“BMB”品牌连接件、三节静音滑轨，铰链、锁具、金属调节脚。  结构性能描述：主、副台带合理走线功能；三屉活动推柜（配连杆锁）下屉下设前置导向轮；副台可移动，下设柜门及抽屉，门内设搁板，柜门配锁具。 | 2660.00 |  |
| 56 | 主台2000\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 2580.00 |  |
| 57 | 主台1800\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 2460.00 |  |
| 58 | 主台1600\*800\*760  副台  1200\*400\*660 | 2390.00 |  |
| 办公桌（无副台） | 59 | 1600\*800\*760 | 基材：选用福建“大亚”牌 E1 级环保三聚氰胺饰面板， 经防虫防腐等化学处理，甲醛释放量0.033 mg/m³，优于国家E1级环保标准；  封边：所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚优质PVC封边带优质封边；  桌腿：铝合金桌腿，静电喷塑处理。  五金件：选用德国“BMB”品牌连接件、三节静音滑轨，铰链、锁具、金属调节脚。  结构性能描述：一侧为铝合金桌腿，另一侧为三屉固定柜。带合理走线功能。 | 1360.00 |  |
| 会议室家具 | 桌类  椅子类 | 会议桌 | 60 | 1延米 | 基材：选用福建“大亚”牌 E1 级环保三聚氰胺饰面板， 经防虫防腐等化学处理，甲醛释放量0.033 mg/m³，优于国家E1级环保标准；  封边：所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚优质PVC封边带优质封边；  桌腿：铝合金桌腿，静电喷塑处理。  五金件：选用德国“BMB”品牌连接件、金属调节脚。  结构性能描述：有多媒体线盒和走线功能。 | 970.00 |  |
| 椅子A | 61 | 常规 | 低背，有扶手  椅座、背板覆面：采用台湾“颐达”麻绒面料覆面，无色差、不起球，防污处理、经久耐用。  泡绵：采用香港“宝龙”知名环保高弹成型泡绵；密度座面45kg/m3,靠背25kg/m3；回弹率52%，游离甲醛释放量0.018mg/m2h,采用无苯胶粘剂粘接及多层丝棉作填充，表面涂有防止老化变形的保护膜。  座背衬板：采用“丰林”高频热压一次成型多层环保胶合板，厚度18mm，长久使用不变形、不塌陷，结合部位牢固无松动。  椅架：优质铝合金椅架，表面静电喷塑处理，配PU套脚。 | 465.00 |  |
| 椅子B | 62 | 常规 | 低背，有扶手  椅座、背板覆面：采用台湾“颐达”麻绒面料覆面，无色差、不起球，防污处理、经久耐用。  泡绵：采用香港“宝龙”知名环保高弹成型泡绵；密度座面45kg/m3,靠背25kg/m3；回弹率52%，游离甲醛释放量0.018mg/m2h,采用无苯胶粘剂粘接及多层丝棉作填充，表面涂有防止老化变形的保护膜。  座背衬板：采用“丰林”高频热压一次成型多层环保胶合板，厚度18mm，长久使用不变形、不塌陷，结合部位牢固无松动。  椅架：优质铝合金椅架，表面静电喷塑处理，椅座可翻转，配PP可翻转手写板，后腿带小轮子，可摞放。 | 585.00 |  |
| 总计 | | | | | | 105685.00 |  |