北京全德隆创意家具有限公司

| **大类** | **小类** | **产品** | **编号** | **规格** | **材质配置** | **投报价格（元）** | **产品图样** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室家具 | 桌类 | 办公桌（有副台） | 1 | 主台2200\*1100\*760  副台1400\*550\*660 | **办公桌构成：**主台、副台、三屉活动推柜。  **基材：**台面选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³；其他部位选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³。  **饰面材料：**双面贴一级美国“大西洋”天然胡桃木木皮（可根据客户要求选择樱桃木皮等），木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  **封边：**台面使用与楸木封边（可根据客户要求选择西南桦木封边），封边条厚度≥6mm，木材含水率8%—12%；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件，三节静音滑轨、阻尼铰链、“BMB”锁具、“杜邦”尼龙纤维合成脚轮。  **结构性能描述：**主台面带薄抽，带合理走线功能；三屉活动推柜（配优质连杆锁）下屉下设前置导向轮；副台可移动，下设柜门及抽屉，带合理走线功能，门内设搁板，柜门配德国“BMB”优质锁具。  **工艺：**1、人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘及隐蔽部位全部封闭处理。2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 4300  （司局级） | 说明: BT-005 |
| 2 | 主台2000\*1000\*760  副台1200\*500\*660 | **办公桌构成：**主台、副台、三屉活动推柜。  **基材：**台面选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³；其他部位选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³。  **饰面材料：**双面贴一级美国“大西洋”天然胡桃木木皮（可根据客户要求选择樱桃木皮等），木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  **封边：**台面使用与楸木封边（可根据客户要求选择西南桦木封边），封边条厚度≥6mm，木材含水率8%—12%；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件，三节静音滑轨、阻尼铰链、“BMB”锁具、“杜邦”尼龙纤维合成脚轮。  **结构性能描述：**主台面带薄抽，带合理走线功能；三屉活动推柜（配优质连杆锁）下屉下设前置导向轮；副台可移动，下设柜门及抽屉，带合理走线功能，门内设搁板，柜门配德国“BMB”优质锁具。  **工艺：**1、人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘及隐蔽部位全部封闭处理。2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 4100  （司局级） | 说明: BT-047 |
| 3 | 主台1800\*1000\*760  副台1200\*500\*660 | **办公桌构成：**主台、副台、三屉活动推柜。  **基材：**台面选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³；其他部位选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³。  **饰面材料：**双面贴一级美国“大西洋”天然胡桃木木皮（可根据客户要求选择樱桃木皮等），木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  **封边：**台面使用与楸木封边（可根据客户要求选择西南桦木封边），封边条厚度≥6mm，木材含水率8%—12%；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件，三节静音滑轨、阻尼铰链、“BMB”锁具、“杜邦”尼龙纤维合成脚轮。  **结构性能描述：**主台面带薄抽，带合理走线功能；三屉活动推柜（配优质连杆锁）下屉下设前置导向轮；副台可移动，下设柜门及抽屉，带合理走线功能，门内设搁板，柜门配德国“BMB”优质锁具。  **工艺：**1、人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘及隐蔽部位全部封闭处理。2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 2980 | 说明: BT-048 |
| 4 | 主台1600\*800\*760  副台1200\*400\*660 | **办公桌构成：**主台、副台、三屉活动推柜。  **基材：**台面选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³；其他部位选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³。  **饰面材料：**双面贴一级美国“大西洋”天然胡桃木木皮（可根据客户要求选择樱桃木皮等），木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  **封边：**台面使用与楸木封边（可根据客户要求选择西南桦木封边），封边条厚度≥6mm，木材含水率8%—12%；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件，三节静音滑轨、阻尼铰链、“BMB”锁具、“杜邦”尼龙纤维合成脚轮。  **结构性能描述：**主台面带薄抽，带合理走线功能；三屉活动推柜（配优质连杆锁）下屉下设前置导向轮；副台可移动，下设柜门及抽屉，带合理走线功能，门内设搁板，柜门配德国“BMB”优质锁具。  **工艺：**1、人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘及隐蔽部位全部封闭处理。2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 2850 | 说明: P27 |
| 办公桌（无副台） | 5 | 1600\*800\*760 | **基材：**台面选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³；其他部位选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³。  **饰面材料：**双面贴一级美国“大西洋”天然胡桃木木皮（可根据客户要求选择樱桃木皮等），木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  **封边：**台面使用与楸木封边（可根据客户要求选择西南桦木封边），封边条厚度≥6mm，木材含水率8%—12%；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件，三节静音滑轨、阻尼铰链、“BMB”锁具、“杜邦”尼龙纤维合成脚轮。  **结构性能描述：**一侧为三屉固定柜（连锁）；另一侧上部一个抽屉，下部带有活动搁板的单门柜；中间抽屉。带合理走线功能。  **工艺：**1、人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘及隐蔽部位全部封闭处理。2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 2650 | HG-T14H-1办公桌 |
| 办公桌A | 6 | 1500\*750\*760 | **基材：**台面选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³；其他部位选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³。  **饰面材料：**双面贴一级美国“大西洋”天然胡桃木木皮（可根据客户要求选择樱桃木皮等），木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  **封边：**台面使用与楸木封边（可根据客户要求选择西南桦木封边），封边条厚度≥6mm，木材含水率8%—12%；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件，三节静音滑轨、阻尼铰链、“BMB”锁具、“杜邦”尼龙纤维合成脚轮。  **结构性能描述：**两头沉结构。  **工艺：**1、人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘及隐蔽部位全部封闭处理。2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 2520 | 说明: 2012927103114941 |
| 办公桌B | 7 | 1400\*700\*760 | **基材：**台面选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³；其他部位选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³。  **饰面材料：**双面贴一级美国“大西洋”天然胡桃木木皮（可根据客户要求选择樱桃木皮等），木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  **封边：**台面使用与楸木封边（可根据客户要求选择西南桦木封边），封边条厚度≥6mm，木材含水率8%—12%；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件，三节静音滑轨、阻尼铰链、“BMB”锁具、“杜邦”尼龙纤维合成脚轮。  **结构性能描述：**两头沉结构。  **工艺：**1、人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘及隐蔽部位全部封闭处理。2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 2280 | 电脑桌（1）主 |
| 办公桌C | 8 | 1200\*600\*760 | **基材：**台面选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³；其他部位选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³。  **饰面材料：**双面贴一级美国“大西洋”天然胡桃木木皮（可根据客户要求选择樱桃木皮等），木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  **封边：**台面使用与楸木封边（可根据客户要求选择西南桦木封边），封边条厚度≥6mm，木材含水率8%—12%；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件，三节静音滑轨、阻尼铰链、“BMB”锁具、“杜邦”尼龙纤维合成脚轮。  **结构性能描述：**桌面下并排三屉。  **工艺：**1、人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘及隐蔽部位全部封闭处理。2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 1800 | 说明: 图片2 |
| 办公桌D | 9 | 1500\*750\*760 | **板材：**吉林森工“露水河”E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，本次检验甲醛释放量0.018mg/m³。  **封边：**采用2mm厚优质PVC封边带，隐蔽部位封闭处理。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件，三节静音滑轨、阻尼铰链、“BMB”锁具、“杜邦”尼龙纤维合成脚轮。  **结构性能描述：**桌面下并排三屉，左右各加单开板门，内配活动搁板一块。  **工艺：**1、人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘及隐蔽部位全部封闭处理。2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 1480 | 办公桌 - 副本 |
| 屏风工作位A | 10 | 1600\*1600\*760/1200 | **屏风：**全钢结构，厚度40mm，屏风内部不使用人造板。内框架采用1.5mm厚上海“宝钢”优质冷轧钢板，铝合金盖板厚1.5mm，表面阳极氧化/静电喷塑处理。桌面上屏风上部为磨砂玻璃，下部为0.8mm厚上海“宝钢”优质冷轧钢板，台湾“颐达”麻绒面料覆面。桌面下为冲点0.8mm厚上海“宝钢”优质冷轧钢板。  **基材：**采用吉林森工“露水河”E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，本次检验甲醛释放量0.018mg/m³。  **封边：**采用2mm厚优质PVC封边带，隐蔽部位封闭处理。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件，三节静音滑轨、阻尼铰链、“BMB”锁具、“杜邦”尼龙纤维合成脚轮。  **结构：**两侧配木制固定柜。桌面下配键盘托、主机架。桌面上有走线孔，桌面上、下屏风均有多媒体插座。  **工艺：**1、人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘及隐蔽部位全部封闭处理。2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 2920 | 屏风工作位 |
| 屏风工作位B | 11 | 1800\*1800\*760/1200 | **屏风：**全钢结构，厚度40mm，屏风内部不使用人造板。内框架采用1.5mm厚上海“宝钢”优质冷轧钢板，铝合金盖板厚1.5mm，表面阳极氧化/静电喷塑处理。桌面上屏风上部为磨砂玻璃，下部为0.8mm厚上海“宝钢”优质冷轧钢板，台湾“颐达”麻绒面料覆面。桌面下为冲点0.8mm厚上海“宝钢”优质冷轧钢板。  **基材：**采用吉林森工“露水河”E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，本次检验甲醛释放量0.018mg/m³。  **封边：**采用2mm厚优质PVC封边带，隐蔽部位封闭处理。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件，三节静音滑轨、阻尼铰链、“BMB”锁具、“杜邦”尼龙纤维合成脚轮。  **结构：**两侧配木制固定柜。桌面下配键盘托、主机架。桌面上有走线孔，桌面上、下屏风均有多媒体插座。  **工艺：**1、人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘及隐蔽部位全部封闭处理。2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 2960 | 屏风工位左视图 - 副本 |
| 柜类 | 文件柜 | 12 | 900\*420\*2000  上玻、下板 | **基材：**柜面选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³；其他部位选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³。  **饰面材料：**双面贴一级美国“大西洋”天然胡桃木木皮（可根据客户要求选择樱桃木皮等），木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  **油漆：**采用台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件、阻尼铰链，“BMB”锁具，配优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**上、下门均为对开门，带锁，搁板厚25mm。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。  **工艺：**1、所有人造板件双饰面、封四边、隐蔽部位均封闭处理；2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm；3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**1、使用阻尼铰链使门开度在60°以下时开始自行缓慢关闭，减低冲击力。2、五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 1950  （司局级） | 说明: GZ-013 |
| 13 | 900\*420\*2000  四板门 | **基材：**柜面选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³；其他部位选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³。  **饰面材料：**双面贴一级美国“大西洋”天然胡桃木木皮（可根据客户要求选择樱桃木皮等），木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  **油漆：**采用台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件、阻尼铰链，“BMB”锁具，配优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**上、下门均为对开门，带锁，搁板厚25mm。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。  **工艺：**1、所有人造板件双饰面、封四边、隐蔽部位均封闭处理；2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm；3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**1、使用阻尼铰链使门开度在60°以下时开始自行缓慢关闭，减低冲击力。2、五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 1920  （司局级） | 说明: 文件柜（1） |
| 书柜 | 14 | 900\*420\*2000  通体木框玻璃门 | **基材：**柜面选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³；其他部位选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³。  **饰面材料：**双面贴一级美国“大西洋”天然胡桃木木皮（可根据客户要求选择樱桃木皮等），木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  **油漆：**采用台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件、阻尼铰链，“BMB”锁具，配优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**上、下门均为对开门，带锁，搁板厚25mm。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。  **工艺：**1、所有人造板件双饰面、封四边、隐蔽部位均封闭处理；2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm；3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**1、使用阻尼铰链使门开度在60°以下时开始自行缓慢关闭，减低冲击力。2、五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 1180 | 说明: G:\其它\柜\文件柜\wKhQvVMpK1WEENy7AAAAAJcTito195 - 副本 - 副本.jpg |
| 15 | 900\*420\*2000  上玻、下板 | **基材：**柜面选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³；其他部位选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³。  **饰面材料：**双面贴一级美国“大西洋”天然胡桃木木皮（可根据客户要求选择樱桃木皮等），木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  **油漆：**采用台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件、阻尼铰链，“BMB”锁具，配优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**上、下门均为对开门，带锁，搁板厚25mm。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。  **工艺：**1、所有人造板件双饰面、封四边、隐蔽部位均封闭处理；2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm；3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**1、使用阻尼铰链使门开度在60°以下时开始自行缓慢关闭，减低冲击力。2、五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 1950  （司局级） | 说明: G:\其它\柜\文件柜\wKhQvVMpK1WEENy7AAAAAJcTito195 - 副本 - 副本 (2).jpg |
| 更衣柜 | 16 | 600\*600\*2000 | **基材：**柜面选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³；其他部位选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³。  **饰面材料：**双面贴一级美国“大西洋”天然胡桃木木皮（可根据客户要求选择樱桃木皮等），木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  **油漆：**采用台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件、阻尼铰链，“BMB”锁具，配优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**通体单开板门，带锁，配衣帽钩，内有两块固定搁板，搁板厚度25mm。横向不锈钢挂衣杆，门内侧装半身镜。  **工艺：**1、所有人造板件双饰面、封四边、隐蔽部位均封闭处理；2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm；3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**1、使用阻尼铰链使门开度在60°以下时开始自行缓慢关闭，减低冲击力。2、五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 990 | 说明: G:\其它\柜\衣柜\1257259207-1_u_1 - 副本 (2).jpg |
| 17 | 900\*600\*2000 | **基材：**柜体选用吉林森工“露水河”E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，本次检验甲醛释放量0.018mg/m³，2mm厚PVC封边。门板及其他正面可视部件基材选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，双面贴一级美国“大西洋”天然胡桃木木皮（可根据客户要求选择樱桃木皮等），木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  **油漆：**台湾“大宝”优质环保水性漆，双面均衡涂饰，硬度≥2H。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件、带阻尼铰链，“BMB”锁具、金属衣帽钩、挂衣杆、配优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**通体对开门，有中山板，两门分别带锁，内有两块固定搁板，搁板厚度25mm。两门内均配衣帽钩，半身镜，横向不锈钢挂衣杆。  **工艺：**1、所有人造板件双饰面、封四边、隐蔽部位均封闭处理；2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm；3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**1、使用阻尼铰链使门开度在60°以下时开始自行缓慢关闭，减低冲击力。2、五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 980 | 说明: C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Tencent Files\414250398\Image\C2C\K_FY{E$6YURFW[SS$QDPCOW.jpg |
| 茶几 | 茶几A | 18 | 1200\*600\*450 | **基材：**硬杂木几架，榫卯结构。木材含水率8%-12%，几面采用“大亚”25mm厚E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³，≥6mm厚实木封边，木材含水率8%-12%。  **饰面材料：**双面贴一级美国“大西洋”天然胡桃木木皮（可根据客户要求选择樱桃木皮等），木皮厚度0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  **封边：**几面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥6mm，木材含水率8%—12%。  **油漆：**采用台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件，配优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**距地100处设一搁板。  **工艺：**1、所有人造板件双饰面、封四边、隐蔽部位均封闭处理；2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm；3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 950 | 说明: CJ-8005A |
| 茶几B | 19 | 700\*700\*530 | **基材：**硬杂木几架，榫卯结构。木材含水率8%-12%，几面采用“大亚”25mm厚E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³，≥6mm厚实木封边，木材含水率8%-12%。  **饰面材料：**双面贴一级美国“大西洋”天然胡桃木木皮（可根据客户要求选择樱桃木皮等），木皮厚度0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  **封边：**几面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥6mm，木材含水率8%—12%。  **油漆：**采用台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件，配优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**距地100处设一搁板。  **工艺：**1、所有人造板件双饰面、封四边、隐蔽部位均封闭处理；2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm；3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 750 | 说明: CJ-8005B |
| 茶几C | 20 | 500\*700\*530 | **基材：**硬杂木几架，榫卯结构。木材含水率8%-12%，几面采用“大亚”25mm厚E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³，≥6mm厚实木封边，木材含水率8%-12%。  **饰面材料：**双面贴一级美国“大西洋”天然胡桃木木皮（可根据客户要求选择樱桃木皮等），木皮厚度0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  **封边：**几面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥6mm，木材含水率8%—12%。  **油漆：**采用台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件，配优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**距地100处设一搁板。  **工艺：**1、所有人造板件双饰面、封四边、隐蔽部位均封闭处理；2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm；3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 700 | 说明: F8101S-H方 |
| 沙发 | 沙发A1 | 21 | 单人位 | 中背、带扶手  **表层：**选用意大利“卡森”一级牛皮覆面。  **结构：**满包结构。配优质尼龙脚垫。  **内部框架：**内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。  **泡棉：**采用“锦圣”优质环保、高回弹PU泡棉，座密度48Kg/m3，背密度48Kg/m3，回弹性41%。  **工艺：**包覆衔接严密，机缝线间隙均匀、线条流畅、转角顺畅、造型自然；使用无苯胶粘剂粘接泡棉。蛇簧和尼龙绷带穿插“井”字形编织打底，保证受力均匀，提高结构稳定性。  **先进性：**1、内部实木木榫结构框架。双头木榫结构连接，增加牢固性。2、海绵表面涂有防止老化变形的保护膜。 | 1490 | 说明: F:\2018\标书\孙西峰\BGPC-G18027项目文件\北京定点上传图片\2018.8.9\51-\沙发（1）主视图.jpg |
| 沙发A2 | 22 | 单人位 | 中背、带扶手  **表层：**选用意大利“卡森”优质PU革覆面。  **结构：**露木结构。配优质尼龙脚垫。  **内部框架：**内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。  **泡棉：**采用“锦圣”优质环保、高回弹PU泡棉，座密度48Kg/m3，背密度48Kg/m3，回弹性41%。  **油漆：**出木部分采用台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **工艺：**包覆衔接严密，机缝线间隙均匀、线条流畅、转角顺畅、造型自然；使用无苯胶粘剂粘接泡棉。蛇簧和尼龙绷带穿插“井”字形编织打底，保证受力均匀，提高结构稳定性。  **先进性：**1、内部实木木榫结构框架。双头木榫结构连接，增加牢固性。2、海绵表面涂有防止老化变形的保护膜。 | 1480 | 说明: F:\2018\标书\孙西峰\BGPC-G18027项目文件\北京定点上传图片\2018.8.9\60-\沙发（10）主视图.jpg |
| 沙发A3 | 23 | 单人位 | 中背、带扶手  **表层：**选用台湾“颐达”优质麻绒覆面，具有抗静电、阻燃、耐磨损、不起球、易清洁性能。  **结构：**露木结构。配优质尼龙脚垫。  **内部框架：**内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。  **泡棉：**采用“锦圣”优质环保、高回弹PU泡棉，座密度48Kg/m3，背密度48Kg/m3，回弹性41%。  **油漆：**出木部分采用台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **工艺：**包覆衔接严密，机缝线间隙均匀、线条流畅、转角顺畅、造型自然；使用无苯胶粘剂粘接泡棉。蛇簧和尼龙绷带穿插“井”字形编织打底，保证受力均匀，提高结构稳定性。  **先进性：**1、内部实木木榫结构框架。双头木榫结构连接，增加牢固性。2、海绵表面涂有防止老化变形的保护膜。 | 1420 | 说明: C:\Users\Administrator\Desktop\444.jpg |
| 沙发B1 | 24 | 三人位 | 中背、带扶手  **表层：**选用意大利“卡森”优质一级牛皮覆面。  **结构：**满包结构。配优质尼龙脚垫。  **内部框架：**内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。  **泡棉：**采用“锦圣”优质环保、高回弹PU泡棉，座密度48Kg/m3，背密度48Kg/m3，回弹性41%。  **工艺：**包覆衔接严密，机缝线间隙均匀、线条流畅、转角顺畅、造型自然；使用无苯胶粘剂粘接泡棉。蛇簧和尼龙绷带穿插“井”字形编织打底，保证受力均匀，提高结构稳定性。  **先进性：**1、内部实木木榫结构框架。双头木榫结构连接，增加牢固性。2、海绵表面涂有防止老化变形的保护膜。 | 2920 | 说明: F:\2018\标书\孙西峰\BGPC-G18027项目文件\北京定点上传图片\2018.8.9\53\沙发（3）主视图.jpg |
| 沙发B2 | 25 | 三人位 | 中背、带扶手  **表层：**选用意大利“卡森”优质PU革覆面。  **结构：**露木结构。配优质尼龙脚垫。  **内部框架：**内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。  **泡棉：**采用“锦圣”优质环保、高回弹PU泡棉，座密度48Kg/m3，背密度48g/m3，回弹性41%。  **油漆：**出木部分采用台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **工艺：**包覆衔接严密，机缝线间隙均匀、线条流畅、转角顺畅、造型自然；使用无苯胶粘剂粘接泡棉。蛇簧和尼龙绷带穿插“井”字形编织打底，保证受力均匀，提高结构稳定性。  **先进性：**1、内部实木木榫结构框架。双头木榫结构连接，增加牢固性。2、海绵表面涂有防止老化变形的保护膜。 | 2800 | 说明: F:\2018\标书\孙西峰\BGPC-G18027项目文件\北京定点上传图片\2018.8.9\62-\沙发（12）左视图.jpg |
| 沙发B3 | 26 | 三人位 | 中背、带扶手  **表层：**选用台湾“颐达”优质麻绒覆面，具有抗静电、阻燃、耐磨损、不起球、易清洁性能。  **结构：**露木结构。配优质尼龙脚垫。  **内部框架：**内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。  **泡棉：**采用“锦圣”优质环保、高回弹PU泡棉，座密度48Kg/m3，背密度48Kg/m3，回弹性41%。  **油漆：**出木部分采用台湾“大宝”优质环保水性漆均衡涂饰，硬度≥2H。  **工艺：**包覆衔接严密，机缝线间隙均匀、线条流畅、转角顺畅、造型自然；使用无苯胶粘剂粘接泡棉。蛇簧和尼龙绷带穿插“井”字形编织打底，保证受力均匀，提高结构稳定性。  **先进性：**1、内部实木木榫结构框架。双头木榫结构连接，增加牢固性。2、海绵表面涂有防止老化变形的保护膜。 | 2720 | 说明: C:\Users\Administrator\Desktop\333.jpg |
| 椅类 | 办公椅A | 27 | 常规 | 高背，带扶手  **表层：**采用意大利“卡森”优质一级牛皮覆面。  **泡棉：**内衬“锦圣”优质环保高回弹PU泡棉，座密度48Kg/m3、背密度48Kg/m3，回弹性41%。  **衬板：**座、背衬板采用“同利木业”E1级弯曲木胶合板，厚度≥12mm；座背分体式结构。  **扶手：**硬杂木扶手，木材含水率8%-12%。  **机构：**台湾“通赞”优质前置式倾仰机构，具备无级倾仰、升降、锁定功能。  **气压棒：**配韩国“三弘”优质气压棒，行程≥60mm，最低座面高≤440mm。  **五星脚：**优质钢架五星脚，硬杂木盖板；台湾“大宝”优质环保水性漆均衡涂饰，硬度≥2H。美国“杜邦”优质PU脚轮。  **工艺：**包覆衔接严密，机缝线间隙均匀、线条流畅、转角顺畅、造型自然；使用无苯胶粘剂粘接泡棉，外层优质蓬松棉。  **先进性：**1、椅架及弯曲木板根据人体工程学原理设计，抗疲劳，坐感舒适。2、泡绵表面涂有防止老化变形的保护膜。 | 1490  （司局级） | 说明: C:\Users\Administrator\Desktop\排版14.jpg |
| 办公椅B | 28 | 常规 | 高背，带扶手  **表层：**采用意大利“卡森”优质一级牛皮覆面。  **泡棉：**内衬“锦圣”优质环保高回弹PU泡棉，座密度48Kg/m3、背密度48Kg/m3，回弹性41%。  **衬板：**座、背衬板采用“同利木业”E1级弯曲木胶合板，厚度≥12mm；座背分体式结构。  **扶手：**实木扶手，台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H；木材含水率8%-12%。  **机构：**台湾“通赞”优质前置式倾仰、升降、锁定机构。  **气压棒：**配韩国“三弘”优质气压棒，行程≥60mm，最低座面高≤440mm。  **五星脚：**优质铝合金五星脚；美国“杜邦”优质PU脚轮。  **工艺：**包覆衔接严密，机缝线间隙均匀、线条流畅、转角顺畅、造型自然；使用无苯胶粘剂粘接泡棉，外层优质蓬松棉。  **先进性：**1、椅架及弯曲木板根据人体工程学原理设计，抗疲劳，坐感舒适。2、泡绵表面涂有防止老化变形的保护膜。 | 1350  （司局级） | 说明: G:\张磊\大班椅\WS-805.jpg |
| 办公椅C | 29 | 常规 | 中背，带扶手  **表层：**台湾“颐达”优质麻绒面料覆面，具有抗静电、阻燃、耐磨损、不起球、易清洁性能。  **泡棉：**内衬“锦圣”优质环保高回弹PU泡棉，座密度48Kg/m3、背密度48Kg/m3，回弹性41%。  **衬板：**座、背衬板采用“同利木业”E1级弯曲木胶合板，厚度≥12mm；座背分体式结构。  **扶手：**实木扶手，台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H；木材含水率8%-12%。  **功能：**具备倾仰、升降、三段锁定功能。  **气压棒：**配韩国“三弘”优质气压棒，行程≥60mm，最低座面高≤420mm。  **五星脚：**优质铝合金五星脚；美国“杜邦”优质PU脚轮。  **工艺：**包覆衔接严密，机缝线间隙均匀、线条流畅、转角顺畅、造型自然；使用无苯胶粘剂粘接泡棉，外层优质蓬松棉。  **先进性：**1、椅架及弯曲木板根据人体工程学原理设计，抗疲劳，坐感舒适。2、泡绵表面涂有防止老化变形的保护膜。 | 750 | 风帆画册缩小JPG52 |
| 办公椅D | 30 | 常规 | 中背，带扶手  **表层：**台湾“颐达”优质阻燃尼龙网布覆面，具有抗静电、阻燃、耐磨损、不起球、易清洁性能。  **泡棉：**内衬“锦圣”优质环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度48Kg/m3，回弹性41%）。  **衬板：**座衬板采用“同利木业”E1级弯曲木多层胶合板，厚度≥12mm。  **椅背：**一体成型PP材料背框，内绷台湾“颐达”优质阻燃尼龙网布。  **功能：**扶手、填腰可调。具备倾仰、升降、三段锁定功能。  **气压棒：**韩国“三弘”优质气压棒，行程≥60mm，最低座面高≤420mm。  **五星脚：**优质铝合金五星脚；美国“杜邦”优质PU脚轮。  **工艺：**包覆衔接严密，机缝线间隙均匀、线条流畅、转角顺畅、造型自然；使用无苯胶粘剂粘接泡棉，外层优质蓬松棉。  **先进性：**1、椅架及弯曲木板根据人体工程学原理设计，抗疲劳，坐感舒适。2、泡绵表面涂有防止老化变形的保护膜。 | 680 | 说明: C:\Users\孙西峰\AppData\Local\Temp\1561027073(1).png |
| 办公椅E | 31 | 常规 | 中背，无扶手  **表层：**台湾“颐达”优质麻绒面料覆面，具有抗静电、阻燃、耐磨损、不起球、易清洁性能。  **泡棉：**内衬“锦圣”优质环保高回弹PU泡棉，座密度48Kg/m3、背密度48Kg/m3，回弹性41%。  **衬板：**座、背衬板采用“同利木业”E1级弯曲木胶合板，厚度≥12mm；座背分体式结构。  **功能：**具备倾仰、升降、锁定功能。  **气压棒：**配韩国“三弘”优质气压棒，行程≥60mm，最低座面高≤420mm。  **五星脚：**优质铝合金五星脚；美国“杜邦”优质PU脚轮。  **工艺：**包覆衔接严密，机缝线间隙均匀、线条流畅、转角顺畅、造型自然；使用无苯胶粘剂粘接泡棉，外层优质蓬松棉。  **先进性：**1、椅架及弯曲木板根据人体工程学原理设计，抗疲劳，坐感舒适。2、泡绵表面涂有防止老化变形的保护膜。 | 590 | 说明: GY-BGY-052 |
| 会议室家具 | 桌类 | 会议桌A | 32 | 中空型  1延米 | **基材：**桌面选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³；其他部位选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³。  **饰面材料：**双面贴一级美国“大西洋”天然胡桃木木皮（可根据客户要求选择樱桃木皮等），木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  **封边：**桌面使用楸木封边（可根据客户要求选择西南桦木封边等），≥6mm厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  **油漆：**台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件，优质金属调节脚。  **结构性能描述：**有多媒体线盒和走线功能，带桌斗及挡笔沿。  **工艺：**1、所有人造板件双饰面、封四边、走线孔内缘及隐蔽部位均封闭处理；2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm；3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 2800 | 说明: C8233-1S-H |
|
| 会议桌B | 33 | 非中空型  1延米 | **基材：**桌面选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³；其他部位选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³。  **饰面材料：**双面贴一级美国“大西洋”天然胡桃木木皮（可根据客户要求选择樱桃木皮等），木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  **封边：**桌面使用楸木封边（可根据客户要求选择西南桦木封边等），≥6mm厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  **油漆：**台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件，优质金属调节脚。  **结构性能描述：**有多媒体线盒和走线功能，带桌斗。  **工艺：**1、所有人造板件双饰面、封四边、走线孔内缘及隐蔽部位均封闭处理；2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm；3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 2650 | 说明: C:\Users\Administrator\Desktop\5ab1c10fNe630e9e7.jpg |
|
| 主席台桌A1 | 34 | 900\*600\*760 | **基材：**桌面选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³；其他部位选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³。  **饰面材料：**双面贴一级美国“大西洋”天然胡桃木木皮（可根据客户要求选择樱桃木皮等），木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  **封边：**桌面使用楸木封边（可根据客户要求选择西南桦木封边等），≥6mm厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  **油漆：**台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件，优质金属调节脚。  **结构性能描述：**前挡板落地，有造型，桌面设挡笔沿,带桌斗。有麦克风接口和走线功能。  **工艺：**1、所有人造板件双饰面、封四边、走线孔内缘及隐蔽部位均封闭处理；2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm；3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 1050 | 说明: HT-25-2232 |
| 主席台桌B1 | 35 | 1600\*600\*760 | 1890 | 说明: 23231 |
| 柜类 | 电视柜A | 36 | 1200\*400\*400 | **基材：**柜面选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³；其他部位选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³。  **饰面材料：**双面贴一级美国“大西洋”天然胡桃木木皮（可根据客户要求选择樱桃木皮等），木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  **封边：**柜面使用楸木封边（可根据客户要求选择西南桦木封边等），≥6mm厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  **油漆：**台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件、阻尼铰链、三节静音滑轨，优质金属调节脚。  **结构性能描述：**有走线功能，中间设空斗，两侧设抽屉或柜门。  **工艺：**1、所有人造板件双饰面、封四边、走线孔内缘及隐蔽部位均封闭处理；2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm；3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 1490 | 说明: G:\其它\810645_20151011112435668200_1 - 副本.jpg |
| 电视柜B | 37 | 800\*400\*600 | **基材：**柜面选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³；其他部位选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³。  **饰面材料：**双面贴一级美国“大西洋”天然胡桃木木皮（可根据客户要求选择樱桃木皮等），木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  **封边：**柜面使用楸木封边（可根据客户要求选择西南桦木封边等），≥6mm厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  **油漆：**台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件、阻尼铰链、三节静音滑轨，优质金属调节脚。  **结构性能描述：**有走线功能，上部设空斗，下设对开门。  **工艺：**1、所有人造板件双饰面、封四边、走线孔内缘及隐蔽部位均封闭处理；2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm；3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 1100 | 说明: 电视柜 |
| 茶水柜 | 38 | 1200\*420\*900（柜面高） | **基材：**柜面选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³；其他部位选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³。  **饰面材料：**双面贴一级美国“大西洋”天然胡桃木木皮（可根据客户要求选择樱桃木皮等），木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  **封边：**柜面使用楸木封边（可根据客户要求选择西南桦木封边等），≥6mm厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  **油漆：**台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件、阻尼铰链、三节静音滑轨，优质金属调节脚。  **结构性能描述：**三面带挡水沿，三屉三门结构，门内各设活动搁板一块，搁板厚度25mm。  **工艺：**1、所有人造板件双饰面、封四边、走线孔内缘及隐蔽部位均封闭处理；2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm；3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 1480 | 说明: G:\其它\柜\茶水柜\3-茶水柜900x450x1000.jpg |
| 39 | 900\*420\*900（柜面高） | **基材：**柜面选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³；其他部位选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³。  **饰面材料：**双面贴一级美国“大西洋”天然胡桃木木皮（可根据客户要求选择樱桃木皮等），木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  **封边：**柜面使用楸木封边（可根据客户要求选择西南桦木封边等），≥6mm厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  **油漆：**台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件、阻尼铰链、三节静音滑轨，优质金属调节脚。  **结构性能描述：**三面带挡水沿，柜面下二屉二门结构，门内设活动搁板一块，搁板厚度25mm。  **工艺：**1、所有人造板件双饰面、封四边、走线孔内缘及隐蔽部位均封闭处理；2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm；3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 1280 | 说明: 3-茶水柜900x450x1000 |
| 椅类 | 主席台椅 | 40 | 常规 | 中背、带扶手。  **椅架：**采用楸木实木椅架（可根据客户要求选择西南桦木实木椅架），榫卯结构，木材含水率8%-12%。  **表层：**椅座、背采用台湾“颐达”优质麻绒面料覆面，具有抗静电、阻燃、耐磨损、不起球、易清洁性能。  **泡棉：**内衬“锦圣”高回弹PU泡棉，座密度48kg/m3，背密度48kg/m3，回弹性41%。  **功能：**椅背半软包。椅架有起线造型。  **油漆：**台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。配优质尼龙脚垫。  **工艺：**包覆衔接严密，机缝线间隙均匀、线条流畅、转角顺畅、造型自然；使用无苯胶粘剂粘接泡棉，外层优质蓬松棉。  **先进性：**1、椅架及弯曲木板根据人体工程学原理设计，抗疲劳，坐感舒适。2、泡绵表面涂有防止老化变形的保护膜。 | 780 | 说明: C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片_20190623134858.jpg |
| 41 | 常规 | 中背、带扶手。  **椅架：**采用楸木实木椅架（可根据客户要求选择西南桦木实木椅架），榫卯结构，木材含水率8%-12%。  **表层：**椅座、背采用采用意大利“卡森”优质一级牛皮覆面。  **泡棉：**内衬“锦圣”高回弹PU泡棉，座密度48kg/m3，背密度48kg/m3，回弹性41%。  **功能：**椅背半软包。椅架有起线造型。  **油漆：**台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。配优质尼龙脚垫。  **工艺：**包覆衔接严密，机缝线间隙均匀、线条流畅、转角顺畅、造型自然；使用无苯胶粘剂粘接泡棉，外层优质蓬松棉。  **先进性：**1、椅架及弯曲木板根据人体工程学原理设计，抗疲劳，坐感舒适。2、泡绵表面涂有防止老化变形的保护膜。 | 790 | 说明: C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片_20190622181812.jpg |
| 会议椅A | 42 | 常规 | 中背、带扶手。  **表层：**采用意大利“卡森”优质一级牛皮覆面。  **泡棉：**内衬“锦圣”优质环保高回弹PU泡棉，座密度48Kg/m3、背密度48Kg/m3，回弹性41%。  **扶手：**PP扶手。  **功能：**倾仰、升降、锁定机构。  **气压棒：**配韩国“三弘”优质气压棒，行程≥60mm，最低座面高≤440mm。  **五星脚：**优质铝合金五星脚；美国“杜邦”优质PU脚轮。  **工艺：**包覆衔接严密，机缝线间隙均匀、线条流畅、转角顺畅、造型自然；使用无苯胶粘剂粘接泡棉，外层优质蓬松棉。  **先进性：**1、椅架及弯曲木板根据人体工程学原理设计，抗疲劳，坐感舒适。2、泡绵表面涂有防止老化变形的保护膜。 | 770 | CM-F100BS-1 |
| 会议椅B | 43 | 常规 | 中背，带扶手。  **椅架：**采用楸木实木椅架（可根据客户要求选择西南桦木实木椅架），榫卯结构，木材含水率8%-12%。  **表层：**椅座、背采用采用意大利“卡森”优质一级牛皮覆面。  **泡棉：**内衬“锦圣”高回弹PU泡棉，座密度48kg/m3，背密度48kg/m3，回弹性41%。  **功能：**椅背半软包。  **油漆：**台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。配优质尼龙脚垫。  **工艺：**包覆衔接严密，机缝线间隙均匀、线条流畅、转角顺畅、造型自然；使用无苯胶粘剂粘接泡棉，外层优质蓬松棉。  **先进性：**1、椅架及弯曲木板根据人体工程学原理设计，抗疲劳，坐感舒适。2、泡绵表面涂有防止老化变形的保护膜。 | 720 | 说明: G:\2010图\图1\7-椅-皮\F69C-1.jpg |
| 会议椅C | 44 | 常规 | 中背，带扶手。  **椅架：**采用楸木实木椅架（可根据客户要求选择西南桦木实木椅架），榫卯结构，木材含水率8%-12%。  **表层：**椅座、背采用台湾“颐达”优质麻绒面料覆面，具有抗静电、阻燃、耐磨损、不起球、易清洁性能。  **泡棉：**内衬“锦圣”高回弹PU泡棉，座密度48kg/m3，背密度48kg/m3，回弹性41%。  **功能：**椅背半软包。  **油漆：**台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。配优质尼龙脚垫。  **工艺：**包覆衔接严密，机缝线间隙均匀、线条流畅、转角顺畅、造型自然；使用无苯胶粘剂粘接泡棉，外层优质蓬松棉。  **先进性：**1、椅架及弯曲木板根据人体工程学原理设计，抗疲劳，坐感舒适。2、泡绵表面涂有防止老化变形的保护膜。 | 650 | 说明: G:\2010图\图1\7-椅-皮\P137-1.jpg |
| 会议椅D | 45 | 常规 | 中背，无扶手。  **椅架：**采用楸木实木椅架（可根据客户要求选择西南桦木实木椅架），四腿、四望、两枨，榫卯结构，木材含水率8%-12%，椅座、椅背为实木。  **油漆：**台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。配优质尼龙脚垫。  **工艺：**油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**椅架及弯曲木板根据人体工程学原理设计，抗疲劳，坐感舒适。 | 550 | 说明: 111c33c5db8eb5c981ad701560993567.jpg |
| 折叠椅 | 46 | 常规 | **椅架：**上海“宝钢”优质钢管折叠椅架，壁厚≥1.2mm，表面“阿克苏诺贝尔”喷塑；配优质套脚。  **表层：**椅座、椅背采用意大利“卡森”优质PU革覆面。  **泡棉：**内衬“锦圣”高回弹PU泡棉。  **衬板：**衬板采用“同利木业”E1级优质环保多层板。  **工艺：**包覆衔接严密，机缝线间隙均匀、线条流畅、转角顺畅、造型自然；使用无苯胶粘剂粘接泡棉，外层优质蓬松棉。  **先进性：**1、椅架及弯曲木板根据人体工程学原理设计，抗疲劳，坐感舒适。2、泡绵表面涂有防止老化变形的保护膜。 | 220 | 说明: C:\Users\Administrator\Desktop\QQ截图20190623140016.jpg |
| 休息室（寝室）家具 | 床类 | 单人床 | 47 | 1200\*2000\*1100（床屏） | **基材：**床屏采用实木框架榫卯结构。床屏芯板采用“锦圣”E1级优质中密度纤维板，美国“大西洋”0.6mm厚胡桃木皮饰面（可根据客户要求选择樱桃木皮饰面），所有油饰部分均采用台湾“大宝”优质环保水性漆，硬度≥2H。  **结构配置：**板式床箱，床板下设实木床带，不少于5根，木材含水率8%-12%。床箱、床板采用松木板，2mm厚PVC封边。床箱下面钉尼龙脚垫。配弹簧软床垫（厚度≥200mm）。  **五金件：**优质德国“海福乐”名牌五金配件。  **工艺：**1、所有人造板件双饰面、封四边、隐蔽部位均封闭处理；2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm；3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 3100 | 说明: 单人床 |
| 柜类 | 床头柜 | 48 | 500\*400\*550 | **基材：**柜面选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³；其他部位选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³。  **饰面材料：**双面贴一级美国“大西洋”天然胡桃木木皮（可根据客户要求选择樱桃木皮等），木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  **封边：**柜面使用楸木封边（可根据客户要求选择西南桦木封边等），≥6mm厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  **油漆：**台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件、阻尼铰链、三节静音滑轨，优质金属调节脚。  **结构性能描述：**两抽屉。  **工艺：**1、所有人造板件双饰面、封四边、隐蔽部位均封闭处理；2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm；3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 680 | 说明: G:\其它\柜\床头柜\104662062_300_300.jpg |
| 餐厅家具 | 桌类 | 圆餐桌 | 49 | 直径2000\*760 | **基材：**桌面基材采用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，美国“大西洋”0.6mm厚楸木木皮饰面，桌面板≥6mm厚实木封边。  桌架：桌架采用硬杂木，榫卯结构，木材含水率8%-12%。  **油漆：**采用台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **功能：**配φ1300mm一体式钢化玻璃转盘。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件，优质尼龙脚垫。  **工艺：**1、所有人造板件双饰面、封四边、隐蔽部位均封闭处理；2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm；3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 4580 | 说明: F:\2018\标书\孙西峰\BGPC-G18027项目文件\北京定点上传图片\2018.8.9\20\20.jpg |
| 餐桌 | 50 | 1400\*800\*760 | **基材：**整体采用硬杂木制作，桌架四腿、四望，榫卯结构，木材含水率8%-12%。  **油漆：**采用台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件，优质尼龙脚垫。  **工艺：**油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 2200 | 说明: F:\2018\标书\孙西峰\BGPC-G18027项目文件\北京定点上传图片\2018.8.9\22-\阅览桌（1）主视图..jpg |
| 椅类 | 餐椅A | 51 | 常规 | 中背，有扶手。  **椅架：**采用楸木实木椅架（可根据客户要求选择西南桦木实木椅架），榫卯结构，木材含水率8%-12%。  **表层：**椅座、背采用台湾“颐达”优质麻绒面料覆面，具有抗静电、阻燃、耐磨损、不起球、易清洁性能。  **泡棉：**内衬“锦圣”高回弹PU泡棉，座密度48kg/m3，背密度48kg/m3，，回弹性41%.  **油漆：**台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。配优质尼龙脚垫。  **工艺：**包覆衔接严密，机缝线间隙均匀、线条流畅、转角顺畅、造型自然；使用无苯胶粘剂粘接泡棉，外层优质蓬松棉。  **先进性：**1、椅架及弯曲木板根据人体工程学原理设计，抗疲劳，坐感舒适。2、泡绵表面涂有防止老化变形的保护膜。 | 780 | 说明: G:\其它\椅\餐椅\1365612161_178125406.jpg |
| 餐椅B | 52 | 常规 | 中背，无扶手。  **椅架：**采用楸木实木椅架（可根据客户要求选择西南桦木实木椅架），四腿、四望、两枨，榫卯结构，木材含水率8%-12%，椅座、椅背为实木。  **油漆：**台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。配优质尼龙脚垫。  **工艺：**包覆衔接严密，机缝线间隙均匀、线条流畅、转角顺畅、造型自然；使用无苯胶粘剂粘接泡棉，外层优质蓬松棉。  **先进性：**1、椅架及弯曲木板根据人体工程学原理设计，抗疲劳，坐感舒适。2、泡绵表面涂有防止老化变形的保护膜。 | 680 | t01a3aff43d4c687a1e |
| 礼堂(教室)家具 | 桌类 | 讲桌 | 53 | 1000\*520\*1200 | **基材：**桌面选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³；其他部位选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³。  **饰面材料：**双面贴一级美国“大西洋”天然胡桃木木皮（可根据客户要求选择樱桃木皮等），木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  **封边：**桌面使用楸木封边（可根据客户要求选择西南桦木封边等），≥6mm厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  **油漆：**台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件、阻尼铰链、三节静音滑轨，优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**配抽屉及柜门，有走线功能。  **工艺：**1、所有人造板件双饰面、封四边、走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理；2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm；3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 2200 | JT-B01H |
| 条桌 | 54 | 1400\*500\*760 | **基材：**桌面选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³；其他部位选用“大亚”E1级优质环保中密度纤维板，本次检验甲醛释放量0.024mg/m³。  **饰面材料：**双面贴一级美国“大西洋”天然胡桃木木皮（可根据客户要求选择樱桃木皮等），木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  **封边：**桌面使用楸木封边（可根据客户要求选择西南桦木封边等），≥6mm厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  **油漆：**台湾“大宝”优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  **胶粘剂：**采用“华表”优质环保胶粘剂。  **结构性能描述：**有前挡板，带斗，桌面有挡笔沿。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件，优质尼龙脚垫。  **工艺：**1、所有人造板件双饰面、封四边、走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理；2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm；3、油漆采用五底三面工艺；油漆表面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 1520 | 说明: C8401-1S-H反面 |
| 以下为含铝制产品： | | | | | | | |
| 办公室家具 | 桌类 | 办公桌（有副台） | 55 | 主台2200\*1100\*760  副台1400\*550\*660 | **办公桌构成：**主台、副台、三屉活动推柜。  **基材：**台面选用吉林森工“露水河”E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板。  **封边：**优质“创兴”2mm厚PVC封边。  桌腿：优质铝合金桌腿，阳极氧化/静电喷塑处理。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件、三节静音滑轨、阻尼铰链、“BMB”锁具，优质金属调节脚。  **结构性能描述：**主、副台带合理走线功能；三屉活动推柜（配连杆锁）下屉下设前置导向轮；副台可移动，下设柜门及抽屉，门内设搁板，柜门配德国“BMB”优质锁具。  **工艺：**1、人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘及隐蔽部位全部封闭处理。2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 2980 | 全德隆办公画册印刷46 |
| 56 | 主台2000\*1000\*760  副台1200\*500\*660 | **办公桌构成：**主台、副台、三屉活动推柜。  **基材：**台面选用吉林森工“露水河”E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板。  **封边：**优质“创兴”2mm厚PVC封边。  桌腿：优质铝合金桌腿，阳极氧化/静电喷塑处理。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件、三节静音滑轨、阻尼铰链、“BMB”锁具，优质金属调节脚。  **结构性能描述：**主、副台带合理走线功能；三屉活动推柜（配连杆锁）下屉下设前置导向轮；副台可移动，下设柜门及抽屉，门内设搁板，柜门配德国“BMB”优质锁具。  **工艺：**1、人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘及隐蔽部位全部封闭处理。2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 2260 | 90eb92d806d84ee7AAA |
| 57 | 主台1800\*1000\*760  副台1200\*500\*660 | **办公桌构成：**主台、副台、三屉活动推柜。  **基材：**台面选用吉林森工“露水河”E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板。  **封边：**优质“创兴”2mm厚PVC封边。  桌腿：优质铝合金桌腿，阳极氧化/静电喷塑处理。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件、三节静音滑轨、阻尼铰链、“BMB”锁具，优质金属调节脚。  **结构性能描述：**主、副台带合理走线功能；三屉活动推柜（配连杆锁）下屉下设前置导向轮；副台可移动，下设柜门及抽屉，门内设搁板，柜门配德国“BMB”优质锁具。  **工艺：**1、人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘及隐蔽部位全部封闭处理。2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 2100 | 2879bf96f48ad592 |
| 58 | 主台1600\*800\*760  副台1200\*400\*660 | **办公桌构成：**主台、副台、三屉活动推柜。  **基材：**台面选用吉林森工“露水河”E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板。  **封边：**优质“创兴”2mm厚PVC封边。  桌腿：优质铝合金桌腿，阳极氧化/静电喷塑处理。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件、三节静音滑轨、阻尼铰链、“BMB”锁具，优质金属调节脚。  **结构性能描述：**主、副台带合理走线功能；三屉活动推柜（配连杆锁）下屉下设前置导向轮；副台可移动，下设柜门及抽屉，门内设搁板，柜门配德国“BMB”优质锁具。  **工艺：**1、人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘及隐蔽部位全部封闭处理。2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 1890 | LQ-D0220  LQ-D0218  LQ-D0216 |
| 办公桌（无副台） | 59 | 1600\*800\*760 | **基材：**台面选用吉林森工“露水河”E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板。  **封边：**优质“创兴”2mm厚PVC封边。  桌腿：优质铝合金桌腿，阳极氧化/静电喷塑处理。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件、三节静音滑轨、阻尼铰链、“BMB”锁具，优质金属调节脚。  **结构性能描述：**一侧为铝合金桌腿，另一侧为三屉固定柜。带合理走线功能。  **工艺：**1、人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘及隐蔽部位全部封闭处理。2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 1350 | QQ截图20201210094158 |
| 会议室家具 | 桌类 | 会议桌 | 60 | 1延米 | **基材：**台面选用吉林森工“露水河”E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板  **封边：**优质“创兴”2mm厚PVC封边。  桌腿：优质铝合金桌腿，阳极氧化/静电喷塑处理。  **五金件：**采用德国“海福乐”优质五金配件，优质金属调节脚。  **结构性能描述：**有多媒体线盒和走线功能。  **工艺：**1、人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘及隐蔽部位全部封闭处理。2、板材切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。  **先进性：**五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 1200 | HY-002 |
| 椅子类 | 椅子A | 61 | 常规 | 低背，有扶手。  **椅架：**优质铝合金椅架，表面阳极氧化/静电喷塑处理。  **表层：**椅座、背板采用意大利“卡森”优质PU革覆面（可根据客户要求选择台湾“颐达”优质麻绒面料覆面）。  **泡棉：**内衬“锦圣”高回弹PU泡棉。  **配置：**配优质PU套脚。  **工艺：**包覆衔接严密，机缝线间隙均匀、线条流畅、转角顺畅、造型自然；使用无苯胶粘剂粘接泡棉，外层优质蓬松棉。  **先进性：**1、椅架及弯曲木板根据人体工程学原理设计，抗疲劳，坐感舒适。2、泡绵表面涂有防止老化变形的保护膜。 | 620 | 微信图片_20201008182141 - 副本 |
| 椅子B | 62 | 常规 | 低背，有扶手。  **椅架：**优质铝合金椅架，表面阳极氧化/静电喷塑处理。  **表层：**椅座、背板采用意大利“卡森”优质PU革覆面（可根据客户要求选择台湾“颐达”优质麻绒面料覆面。  **泡棉：**内衬“锦圣”高回弹PU泡棉。  **配置：**椅座可翻转，配优质PP可翻转手写板，后腿带小轮子，可摞放。  **工艺：**包覆衔接严密，机缝线间隙均匀、线条流畅、转角顺畅、造型自然；使用无苯胶粘剂粘接泡棉，外层优质蓬松棉。  **先进性：**1、椅架及弯曲木板根据人体工程学原理设计，抗疲劳，坐感舒适。2、泡绵表面涂有防止老化变形的保护膜。 | 650 | 微信图片_20201008182147 - 副本 |