香河瀛洲办公家具有限公司

| **大类** | **小类** | **产品** | **编号** | **规格** | **材质配置** | **投报价格（元）** | **产品图样** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室家具 | 薄边柜类 | 文件柜 | 1 | 900\*400\*1850 | 基材：采用“首钢”0.8厚优质一级冷轧钢板。  钢制涂饰层：金属表面采用优质环保“阿克苏”牌环氧树脂粉沫静电喷塑处理。涂层厚度70-80μm；  五金件：采用优质五金件。  工艺：金属表面脱脂、除油、磷化、除污、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理。  功能配置：上、下部均为对开钢板门，上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。搁板长边三折弯处理，设加强筋。门内设加强筋。配铝合金扣手锁。优质锁具。 | 950 | 1、文件柜 |
| 双节文件柜 | 2 | 900\*400\*1850 | 基材：采用“首钢”0.8厚优质一级冷轧钢板。  钢制涂饰层：金属表面采用优质环保“阿克苏”牌环氧树脂粉沫静电喷塑处理。涂层厚度70-80μm；  五金件：采用优质五金件。  工艺：金属表面脱脂、除油、磷化、除污、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理。  功能配置：上下双节组合，每节为两扇对开钢板门，可竖放标准文件盒，上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋。门外设标签框。双节柜之间设定位装置。配铝合金扣手锁。 | 950 | 2、双节文件柜 |
| 多用柜 | 3 | 1200\*500\*1850 | 基材：采用“首钢”0.8厚优质一级冷轧钢板。  钢制涂饰层：金属表面采用优质环保“阿克苏”牌环氧树脂粉沫静电喷塑处理。涂层厚度70-80μm；  五金件：采用优质五金件。  工艺：金属表面脱脂、除油、磷化、除污、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理。  功能配置：一侧为通体钢板门，门内设二块搁板，配不锈钢挂衣杆，门内侧设小镜子，设通风孔。另一侧上部为钢框玻璃对开门，下部为对开板门，上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。搁板长边三折弯处理，下设加强筋。配铝合金扣手锁。 | 1190 | 3书柜A |
| 两节玻璃移门书柜 | 4 | 900\*400\*1850 | 基材：采用“首钢”0.8厚优质一级冷轧钢板。  钢制涂饰层：金属表面采用优质环保“阿克苏”牌环氧树脂粉沫静电喷塑处理。涂层厚度70-80μm；  五金件：采用优质五金件。  工艺：金属表面脱脂、除油、磷化、除污、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理。  功能配置：上、下双节组合，每节两扇钢框镶玻璃推拉门，可竖放标准文件盒，上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。搁板长边三折弯处理，下设加强筋。双节柜之间设定位装置。配铝合金扣手锁。 | 990 | 4两节玻璃移门书柜 |
| 玻璃门书柜 | 5 | 900\*400\*1850 | 基材：采用“首钢”0.8厚优质一级冷轧钢板。  钢制涂饰层：金属表面采用优质环保“阿克苏”牌环氧树脂粉沫静电喷塑处理。涂层厚度70-80μm；  五金件：采用优质五金件。  工艺：金属表面脱脂、除油、磷化、除污、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理。  功能配置：上部为钢框镶玻璃对开门，内设一块可调搁板。中部设并排两抽屉，下部为钢框玻璃对开门，内设一块可调搁板。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。门内设加强筋。配铰链、三节静音滑轨。配铝合金扣手锁。 | 950 |  |
| 上玻下钢书柜A | 6 | 900\*400\*1850 | 基材：采用“首钢”0.8厚优质一级冷轧钢板。  钢制涂饰层：金属表面采用优质环保“阿克苏”牌环氧树脂粉沫静电喷塑处理。涂层厚度70-80μm；  五金件：采用优质五金件。  工艺：金属表面脱脂、除油、磷化、除污、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理。  功能配置：上部为两扇钢框镶玻璃推拉门，下部为对开钢板门。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。搁板长边三折弯处理，下设加强筋。配铝合金扣手锁。 | 990 | 6上玻下钢书柜A |
| 上玻下钢书柜B | 7 | 900\*400\*1850 | 基材：采用“首钢”0.8厚优质一级冷轧钢板。  钢制涂饰层：金属表面采用优质环保“阿克苏”牌环氧树脂粉沫静电喷塑处理。涂层厚度70-80μm；  五金件：采用优质五金件。  工艺：金属表面脱脂、除油、磷化、除污、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理。  功能配置：上部为两扇钢框镶玻璃对开门，下部为对开钢板门。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。搁板长边三折弯处理，下设加强筋。配铝合金扣手锁。 | 990 | 7上玻下钢书柜B |
| 单门  更衣柜 | 8 | 600\*500\*1850 | 基材：采用“首钢”0.8厚优质一级冷轧钢板。  钢制涂饰层：金属表面采用优质环保“阿克苏”牌环氧树脂粉沫静电喷塑处理。涂层厚度70-80μm；  五金件：采用优质五金件。  工艺：金属表面脱脂、除油、磷化、除污、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理。  功能配置：通体钢板门，内设二块固定搁板，配金属挂衣杆，门内侧设小镜子，配衣帽钩。设通风孔。门内侧加强筋。配铝合金扣手锁。 | 750 | 8单门 |
| 双门  更衣柜 | 9 | 900\*500\*1850 | 基材：采用“首钢”0.8厚优质一级冷轧钢板。  钢制涂饰层：金属表面采用优质环保“阿克苏”牌环氧树脂粉沫静电喷塑处理。涂层厚度70-80μm；  五金件：采用优质五金件。  工艺：金属表面脱脂、除油、磷化、除污、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理。  功能配置：设中隔板，通体钢板顺开门，两侧分别配金属挂衣杆，内设两块搁板。两扇门内侧均设小镜子，配衣帽钩，门设通风孔，门内侧设加强筋。配铝合金扣手锁。 | 990 | 双门衣柜 |
| 顶柜A | 10 | 1200\*500\*400 | 基材：采用“首钢”0.8厚优质一级冷轧钢板。  钢制涂饰层：金属表面采用优质环保“阿克苏”牌环氧树脂粉沫静电喷塑处理。涂层厚度70-80μm；  五金件：采用优质五金件。  工艺：金属表面脱脂、除油、磷化、除污、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理。  功能配置：对开钢板门，门内设加强筋。与底柜连接有定位装置。配铝合金扣手锁。 | 350 | 10顶柜A-1 |
| 顶柜B | 11 | 900\*400\*400 | 300 | 11顶柜B |
| 顶柜C | 12 | 900\*500\*400 | 320 | 12顶柜c |
| 保密柜类 | 四开门保密柜 | 13 | 900\*400\*1850 | 基材：采用“首钢”≥1.0厚优质一级冷轧钢板。  钢制涂饰层：金属表面采用优质环保“阿克苏”牌环氧树脂粉沫静电喷塑处理。涂层厚度70-80μm；  五金件：采用优质五金件。  工艺：金属表面脱脂、除油、磷化、除污、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理。  功能配置：上、下部均为对开钢板门，下节上部设横置两抽屉，各带一块可调搁板，搁板长边三折弯处理，下设加强筋。门外设标签框。带电子密码锁具。 | 2950 | 13四开门保密柜 |
| 双开门保密柜 | 14 | 900\*400\*1850 | 基材：采用“首钢”≥1.0厚优质一级冷轧钢板。  钢制涂饰层：金属表面采用优质环保“阿克苏”牌环氧树脂粉沫静电喷塑处理。涂层厚度70-80μm；  五金件：采用优质五金件。  工艺：金属表面脱脂、除油、磷化、除污、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理。  功能配置：通体对开钢板门，中间设一块固定搁板及四块可调搁板。搁板长边三折弯处理，下设加强筋。门内侧设加强筋。带电子密码锁具。 | 2700 | 14双开门保密柜 |
| 桌类 | 会议桌 | 15 | 1延米  （注宽度≥1800mm，1延米为1.8平米，990元/平米） | 基材：桌面采用优质环保“露水河”E1级环保三聚氰胺饰面人造板，2厚PVC封边，“新亚”钢管桌架，壁厚≥1.5。  饰面层：金属表面采用优质环保“阿克苏”牌环氧树脂粉沫静电喷塑处理。涂层厚度70-80μm；  工艺：人造板部件（包括隐蔽部位及走线孔内缘）均做封边处理；金属表面脱脂、除油、磷化、除污、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理。  五金件：采用“海福乐”品牌优质五金件。  功能配置：具有合理走线功能。桌腿配尼龙套脚。 | 1782 |  |
| 条桌A | 16 | 1600\*500\*760 | 基材：桌面采用优质环保“露水河”E1级环保三聚氰胺饰面人造板，2厚PVC封边，“新亚”钢管桌架，壁厚≥1.5。  饰面层：金属表面采用优质环保“阿克苏”牌环氧树脂粉沫静电喷塑处理。涂层厚度70-80μm；  工艺：人造板部件（包括隐蔽部位及走线孔内缘）均做封边处理；金属表面脱脂、除油、磷化、除污、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理。  五金件：采用“海福乐”品牌优质五金件。  功能配置：配钢制前挡板，带桌斗。表面静电喷塑处理，配可锁定PU脚轮。 | 1800 | 5-7、折叠长条桌 |
| 条桌B | 17 | 1400\*500\*760 | 1600 | 5-7、折叠长条桌 |
| 桌类 | 屏风工作位A | 18 | 1600\*1600\*760/1200 | 基材：全钢结构，屏风厚度40mm，屏风内部不使用人造板。内框架采用“首钢”1.5 mm厚冷轧钢板，铝合金盖板厚1.5 mm，表面阳极氧化/静电喷塑处理。桌面上屏风上部为磨砂玻璃，下部为0.8 mm厚“首钢”冷轧钢板，麻绒面料覆面。桌面下为冲点0.8 mm厚“首钢”冷轧钢板。L型桌面板，采用25 mm厚E1级“露水河”三聚氰胺饰面人造板，2 mm厚PVC封边，钢制桌体，两侧配钢制固定柜，“首钢”钢板厚度≥1.0 mm。  饰面层：金属表面采用优质环保“阿克苏”牌环氧树脂粉沫静电喷塑处理。涂层厚度70-80μm；  工艺：人造板部件（包括隐蔽部位及走线孔内缘）均做封边处理；金属表面脱脂、除油、磷化、除污、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理。  五金件：采用“海福乐”品牌优质五金件。  功能配置：钢制桌体，两侧配钢制固定柜，桌面下配键盘托、主机架。桌面上有走线孔，桌面上、下屏风均有多媒体插座。 | 2800 | 屏风工位 |
| 桌类 | 屏风工作位B | 19 | 1800\*1800\*760/1200 | 2950 | 屏风工位 |
| 桌类 | 餐桌 | 20 | 1400\*800\*760 | 基材：桌面基材采用E1级人造板，“富美家”防火板饰面，两长边后成型处理，两短边2厚PVC封边。“新亚”钢管桌架，壁厚≥1.5。  饰面层：金属表面采用优质环保“阿克苏”牌环氧树脂粉沫静电喷塑处理。涂层厚度70-80μm；  工艺：人造板部件（包括隐蔽部位及走线孔内缘）均做封边处理；金属表面脱脂、除油、磷化、除污、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理。  五金件：采用“海福乐”品牌优质五金件。  功能配置：配尼龙套脚。 | 2000 | 餐桌 |
| 椅类 | 餐椅 | 21 | 常规 | 椅架：优质一级“新亚”钢管，壁厚≥1.5mm。  覆面：座、背板采用E1级弯曲木胶合板，厚度≥12。优质富美家防火板双饰面，优质环保PU漆涂饰。  工艺：配优质尼龙纤维套脚，椅座椅背内衬板模压成型后用清油封四边。金属表面脱脂、除油、磷化、除污、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理.  功能配置：低背，无扶手。配PU套脚。 | 700 | 26-27-餐椅2 |
| 金属椅A | 22 | 常规 | 椅架：优质一级“新亚”钢管，壁厚≥1.5mm。  覆面：座、背板采用PP材料。  工艺：配优质尼龙纤维套脚，椅座椅背内衬板模压成型后用清油封四边。金属表面脱脂、除油、磷化、除污、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理.  功能配置：低背，无扶手。配PU套脚。 | 650 |  |
| 金属椅B | 23 | 常规 | 椅架：优质一级“新亚”钢管，壁厚≥1.5mm。  覆面：座、背板采用PP材料。  工艺：配优质尼龙纤维套脚，椅座椅背内衬板模压成型后用清油封四边。金属表面脱脂、除油、磷化、除污、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理.  功能配置：低背，有扶手。配PU套脚。 | 700 |  |
| 金属椅C | 24 | 常规 | 椅架：优质一级“新亚”钢管，壁厚≥1.5mm。  覆面：座、背板采用PP材料。  工艺：配优质尼龙纤维套脚，椅座椅背内衬板模压成型后用清油封四边。金属表面脱脂、除油、磷化、除污、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理.  功能配置：低背，有扶手。配PU套脚。配可翻转折叠手写板。 | 780 | 写字板椅 |
| 金属椅D | 25 | 常规 | 椅架：优质一级“新亚”钢管，壁厚≥1.5mm。  覆面：椅座、背板采用PU革/麻绒面料覆面，内衬高回弹PU泡棉。  工艺：配优质尼龙纤维套脚，椅座椅背内衬板模压成型后用清油封四边。金属表面脱脂、除油、磷化、除污、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理.  功能配置：低背，无扶手。配PU套脚。 | 700 | 25、靠背椅2-3 |
| 金属椅E | 26 | 常规 | 椅架：优质一级“新亚”钢管，壁厚≥1.5mm。  覆面：椅座、背板采用PU革/麻绒面料覆面，内衬高回弹PU泡棉。  工艺：配优质尼龙纤维套脚，椅座椅背内衬板模压成型后用清油封四边。金属表面脱脂、除油、磷化、除污、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理.  功能配置：低背，有扶手。配PU套脚。 | 780 |  |
| 金属椅F | 27 | 常规 | 椅架：优质一级“新亚”钢管弓形椅架，壁厚≥1.8mm。  覆面：椅座、背板采用PU革/麻绒面料覆面，内衬高回弹PU泡棉。  工艺：配优质尼龙纤维套脚，椅座椅背内衬板模压成型后用清油封四边。金属表面脱脂、除油、磷化、除污、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理.  功能配置：中背，有扶手。配防前倾尼龙脚垫。 | 700 |  |
| 金属椅G | 28 | 常规 | 椅架：优质一级“新亚”钢管弓形椅架，壁厚≥1.8mm。  覆面：椅座、背板一级牛皮覆面，内衬高回弹PU泡棉。  工艺：配优质尼龙纤维套脚，椅座椅背内衬板模压成型后用清油封四边。金属表面脱脂、除油、磷化、除污、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理.  功能配置：中背，有扶手。配防前倾尼龙脚垫。 | 780 |  |
|  | 折叠椅 | 29 | 常规 | 规格：常规、低背、无扶手；  基材：钢管折叠椅架，钢管壁厚≥1.2mm，表面镀铬处理。配优质尼龙纤维套脚。钢质背托板，CO2保护焊与椅架焊接，托钢板内衬PU泡棉。  座衬板：采用高频、冷压一次成型硬杂木弯曲成形环保“兔宝宝”多层胶合板，厚度≥12，板材承受压力≥300kg。  覆面：椅座、背采用PU革覆面；  泡棉：内衬高回弹成型PU泡棉，座密度≥40kg/m3，背密度≥30kg/m3。  工艺：椅架由前腿和后腿两部分构成，用金属连接件与U型成托管架铆接成型，带前下撑和后下撑，带塑料防滑套脚。 | 700 | 折叠椅 |
| 床类 | 单人床 | 30 | 900\*2000\*1100 | 基材：采用“新亚”一级钢管，床腿4根，40\*40mm矩形钢管，钢管壁厚≥1.5。床望：30\*60矩形钢管，壁厚≥1.5。床带五根，25\*25方钢管，壁厚≥1.2。床板采用18厚通长杉木或松木板，木带连接，床板两面刨光，木材含水率8%-12%。床垫为棕纤维弹性床垫（厚度50mm）。  钢制涂饰层：金属表面采用优质环保“阿克苏”牌环氧树脂粉沫静电喷塑处理。涂层厚度70-80μm；  五金件：采用优质五金件。  工艺：金属表面脱脂、除油、磷化、除污、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理。  功能配置：配优质尼龙套脚，配棕纤维弹性床垫（厚度50）。 | 900 | 单人床 |
| 双层床 | 31 | 900\*2000\*2100 | 基材：采用新亚一级钢管。床腿4根，40见方，钢管壁厚≥1.5。床望（上床、下床各二长边）30\*60矩形钢管，壁厚≥1.5。床带五根，25\*25方钢管，壁厚≥1.2。床梯，25\*25方钢管，壁厚≥1.2，带防滑钢制脚踏板，表面冲压防滑纹。每层床头设双层书架各一个，书架两侧上端为圆弧状，15\*15方钢管焊接，壁厚≥1.2；书架搁板采用优质一级冷轧钢板，厚度≥0.8，有加强筋。护栏：缺口长≤600；护栏高300，壁厚≥1.2。下层床铺下两端各设一钢制贮物柜，带明锁扣，柜顶部与床架固定连接。采用优质一级冷轧钢板，壁厚≥0.8。柜宽600，柜深不小于600。双层鞋架：置于两贮物柜之间，20\*20方钢管焊接，壁厚≥1.2。蚊帐杆按常规配做，高度可调，固定安全可靠。床板采用18厚通长松木实木板。  木带连接，床板两面刨光，木材含水率8%-12%。两层床板之间的层间净高≥1050。床体全部金属部件除油除锈后喷塑处理，配优质尼龙套脚。 | 1600 | 332122 |

| **大类** | **小类** | **产品** | **编号** | **规格** | **材质配置** | **投报价格（元）** | **产品图样** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室家具 | 桌类 | 办公桌（有副台） | 32 | 主台2200\*1100\*760  副台1400\*550\*660 | 办公桌构成：主台、副台、三屉活动推柜。  基材：台面选用E1级环保露水河三聚氰胺人造板；  封边：2厚PVC封边。  桌腿：铝合金桌腿，阳极静电喷塑处理。  五金件：三节静音滑轨、锁具、铰链、金属调节脚。  结构性能描述：主、副台带合理走线功能；三屉活动推柜（配连杆锁）下屉下设前置导向轮；副台可移动，下设柜门及抽屉，门内设搁板，柜门配锁具。 | 2950 |  |
| 33 | 主台2000\*1000\*760  副台1200\*500\*660 | 2900 |  |
| 34 | 主台1800\*1000\*760  副台1200\*500\*660 | 2850 |  |
| 35 | 主台1600\*800\*760  副台1200\*400\*660 | 2800 |  |
| 办公桌（无副台） | 36 | 1600\*800\*760 | 基材：台面选用E1级三聚氰胺人造板  封边：2厚PVC封边。  桌腿：铝合金桌腿，阳极静电喷塑处理。  五金件：三节静音滑轨、锁具、铰链、金属调节脚。  结构性能描述：一侧为铝合金桌腿，另一侧为三屉固定柜。带合理走线功能。 | 2500 |  |
| 会议室家具 | 桌类 | 会议桌 | 37 | 1延米  （注宽度≥1800mm，1延米为1.8平米，990元/平米） | 基材：台面选用E1级“露水河”三聚氰胺人造板  封边：2厚PVC封边。  桌腿：铝合金桌腿，阳极静电喷塑处理。  五金件：三节静音滑轨、锁具、铰链、金属调节脚。  结构性能描述：有多媒体线盒和走线功能。 | 1782 | 4、会议桌-1 |
| 椅子A | 38 | 常规 | 基材：铝合金椅架，表面阳极静电喷塑处理，椅座、背板采用麻绒面料覆面，内衬高回弹PU泡棉，配PU套脚。  功能配置：低背，有扶手。 | 700 |  |
| 椅子B | 39 | 常规 | 基材：铝合金椅架，表面阳极静电喷塑处理，椅座、背板采用麻绒面料覆面，内衬高回弹PU泡棉  功能配置：低背，有扶手。椅座可翻转，配PP可翻转手写板，后腿带小轮子，可摞放。 | 780 | 9957d0b296268ea7d4043b28cf911ad |