**中直机关、全国人大机关2025年台式计算机框架协议采购项目采购需求**

**一、总体情况**

**1.服务要求**

适用包范围：采购包1-16：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| 1 | ★ | 交货期限 | 交货期限在第二阶段由采购人与供应商在合同中约定,未约定或者约定不明确的,适用《民法典》关于“合同的履行”的有关规定。 |
| 2 | ★ | 交货的地域范围 | 交货的地域范围为中直机关、全国人大机关各单位所在地,具体交货地点在第二阶段由采购人与供应商在合同中约定,未约定或者约定不明确的,适用《民法典》关于“合同的履行”的有关规定。 |
| 3 |  | 产品升级换代规则 | 支持 |
| 4 | ★ | 售后服务 | 售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,同时还应包括:≥3年整机质保,7\*24小时技术支持服务;2小时电话响应,第二个自然日现场服务并解决问题,否则在三个工作日内提供备机,5个工作日内免费送货到采购单位指定的地点。 |

**二、采购需求**

**1.采购标的**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包号 | 标的名称 | 计量单位 | 采购节能产品 | 采购环保产品 |
| 1 | 台式计算机—INTEL1 | 台 | 强制 | 优先 |
| 2 | 台式计算机—AMD1 | 台 | 强制 | 优先 |
| 3 | 台式计算机—AMD2 | 台 | 强制 | 优先 |
| 4 | 台式计算机—INTEL2 | 台 | 强制 | 优先 |
| 5 | 台式计算机—龙芯1 | 台 | 强制 | 优先 |
| 6 | 台式计算机—龙芯2 | 台 | 强制 | 优先 |
| 7 | 台式计算机—兆芯1 | 台 | 强制 | 优先 |
| 8 | 台式计算机—兆芯2 | 台 | 强制 | 优先 |
| 9 | 台式计算机—飞腾1 | 台 | 强制 | 优先 |
| 10 | 台式计算机—飞腾2 | 台 | 强制 | 优先 |
| 11 | 台式计算机—海光1 | 台 | 强制 | 优先 |
| 12 | 台式计算机—海光2 | 台 | 强制 | 优先 |
| 13 | 台式计算机—鲲鹏1 | 台 | 强制 | 优先 |
| 14 | 台式计算机—鲲鹏2 | 台 | 强制 | 优先 |
| 15 | 台式计算机—申威1 | 台 | 强制 | 优先 |
| 16 | 台式计算机—申威2 | 台 | 强制 | 优先 |

**2.技术参数**

采购包1：

采购标的：台式计算机—INTEL1（台式计算机）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数 | 参数值偏离规则 | 参数值 | 参数值规则 |
| 1 | CPU品牌 | 不允许偏离 | Intel |  |
| 2 | CPU型号 | 不允许偏离 | 酷睿 I3-14100 |  |
| 3 | CPU主频 | 允许正偏离 | 3.5GHz |  |
| 4 | CPU核数 | 允许正偏离 | 4核 |  |
| 5 | 显示屏尺寸 | 允许正偏离 | 23英寸 |  |
| 6 | 显示器分辨率 | 允许正偏离 | 1920x1080 |  |
| 7 | 显示器色准 | 允许正偏离 | △E ≤4 |  |
| 8 | 显示器响应速度（ms） | 允许正偏离 | ≤6 |  |
| 9 | 显示器可视角度 | 允许正偏离 | ≥170°/160° |  |
| 10 | 显示器材质 | 不允许偏离 | VA/IPS |  |
| 11 | 显示器屏幕比例 | 不允许偏离 | 16:9 |  |
| 12 | 内存容量 | 允许正偏离 | 8GB |  |
| 13 | 内存插槽数量（板载内存不涉及） | 允许正偏离 | 2 |  |
| 14 | 硬盘类型 | 不允许偏离 | 机械硬盘+固态硬盘 |  |
| 15 | 机械硬盘接口方式 | 不允许偏离 | SATAIII |  |
| 16 | 机械硬盘转速（RPM） | 允许正偏离 | 5400 |  |
| 17 | 机械硬盘容量 | 允许正偏离 | 1TB |  |
| 18 | 固态硬盘容量 | 允许正偏离 | 256GB |  |
| 19 | 显卡类型 | 不允许偏离 | 集成显卡 |  |
| 20 | 预装操作系统 | 不允许偏离 | 神州网信Windows 10 |  |
| 21 | 显示器和机箱颜色 | 不允许偏离 | 黑色 |  |
| 22 | 是否有刻录光驱 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 23 | 是否内置集采声卡 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 24 | 有线网卡 | 不允许偏离 | 千兆 |  |
| 25 | 鼠标接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 26 | 键盘接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 27 | 键盘按键数目 | 不允许偏离 | 104键 |  |
| 28 | 键盘连接线 | 允许正偏离 | ≥1.5米 |  |
| 29 | USB3.0接口总数 | 允许正偏离 | 4 |  |
| 30 | USB接口总数量 | 允许正偏离 | 6 |  |
| 31 | HDMI接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 32 | VGA接口数量 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 33 | 网络接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 34 | 保修期限 | 允许正偏离 | 3年 |  |

采购包2：

采购标的：台式计算机—AMD1（台式计算机）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数 | 参数值偏离规则 | 参数值 | 参数值规则 |
| 1 | CPU品牌 | 不允许偏离 | AMD |  |
| 2 | CPU型号 | 不允许偏离 | AMD R3-5300G |  |
| 3 | CPU主频 | 允许正偏离 | 3.9GHz |  |
| 4 | CPU核数 | 允许正偏离 | 4核 |  |
| 5 | 显示屏尺寸 | 允许正偏离 | 23英寸 |  |
| 6 | 显示器分辨率 | 允许正偏离 | 1920x1080 |  |
| 7 | 显示器色准 | 允许正偏离 | △E ≤4 |  |
| 8 | 显示器响应速度（ms） | 允许正偏离 | ≤6 |  |
| 9 | 显示器可视角度 | 允许正偏离 | ≥170°/160° |  |
| 10 | 显示器材质 | 不允许偏离 | VA/IPS |  |
| 11 | 显示器屏幕比例 | 不允许偏离 | 16:9 |  |
| 12 | 内存容量 | 允许正偏离 | 8GB |  |
| 13 | 内存插槽数量（板载内存不涉及） | 允许正偏离 | 2 |  |
| 14 | 硬盘类型 | 不允许偏离 | 机械硬盘+固态硬盘 |  |
| 15 | 机械硬盘接口方式 | 不允许偏离 | SATAIII |  |
| 16 | 机械硬盘转速（RPM） | 允许正偏离 | 5400 |  |
| 17 | 机械硬盘容量 | 允许正偏离 | 1TB |  |
| 18 | 固态硬盘容量 | 允许正偏离 | 256GB |  |
| 19 | 显卡类型 | 不允许偏离 | 集成显卡 |  |
| 20 | 预装操作系统 | 不允许偏离 | 神州网信Windows 10 |  |
| 21 | 显示器和机箱颜色 | 不允许偏离 | 黑色 |  |
| 22 | 是否有刻录光驱 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 23 | 是否内置集采声卡 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 24 | 有线网卡 | 不允许偏离 | 千兆 |  |
| 25 | 鼠标接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 26 | 键盘接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 27 | 键盘按键数目 | 不允许偏离 | 104键 |  |
| 28 | 键盘连接线 | 允许正偏离 | ≥1.5米 |  |
| 29 | USB3.0接口总数 | 允许正偏离 | 4 |  |
| 30 | USB接口总数量 | 允许正偏离 | 8 |  |
| 31 | HDMI接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 32 | VGA接口数量 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 33 | 网络接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 34 | 保修期限 | 允许正偏离 | 3年 |  |

采购包3：

采购标的：台式计算机—AMD2（台式计算机）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数 | 参数值偏离规则 | 参数值 | 参数值规则 |
| 1 | CPU品牌 | 不允许偏离 | AMD |  |
| 2 | CPU型号 | 不允许偏离 | AMD R5-5600G |  |
| 3 | CPU主频 | 允许正偏离 | 3.9GHz |  |
| 4 | CPU核数 | 允许正偏离 | 6核 |  |
| 5 | 显示屏尺寸 | 允许正偏离 | 23英寸 |  |
| 6 | 显示器分辨率 | 允许正偏离 | 1920x1080 |  |
| 7 | 显示器色准 | 允许正偏离 | △E ≤4 |  |
| 8 | 显示器响应速度（ms） | 允许正偏离 | ≤6 |  |
| 9 | 显示器可视角度 | 允许正偏离 | ≥170°/160° |  |
| 10 | 显示器材质 | 不允许偏离 | VA/IPS |  |
| 11 | 显示器屏幕比例 | 不允许偏离 | 16:9 |  |
| 12 | 内存容量 | 允许正偏离 | 8GB |  |
| 13 | 内存插槽数量（板载内存不涉及） | 允许正偏离 | 2 |  |
| 14 | 硬盘类型 | 不允许偏离 | 机械硬盘+固态硬盘 |  |
| 15 | 机械硬盘接口方式 | 不允许偏离 | SATAIII |  |
| 16 | 机械硬盘转速（RPM） | 允许正偏离 | 5400 |  |
| 17 | 机械硬盘容量 | 允许正偏离 | 1TB |  |
| 18 | 固态硬盘容量 | 允许正偏离 | 256GB |  |
| 19 | 显卡类型 | 不允许偏离 | 独立显卡 |  |
| 20 | 显存大小 | 允许正偏离 | 2G |  |
| 21 | 显存位宽 | 允许正偏离 | 64bit |  |
| 22 | 显存类型 | 不允许偏离 | GDDR5 |  |
| 23 | 预装操作系统 | 不允许偏离 | 神州网信Windows 10 |  |
| 24 | 显示器和机箱颜色 | 不允许偏离 | 黑色 |  |
| 25 | 是否有刻录光驱 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 26 | 是否内置集采声卡 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 27 | 有线网卡 | 不允许偏离 | 千兆 |  |
| 28 | 鼠标接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 29 | 键盘接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 30 | 键盘按键数目 | 不允许偏离 | 104键 |  |
| 31 | 键盘连接线 | 允许正偏离 | ≥1.5米 |  |
| 32 | USB3.0接口总数 | 允许正偏离 | 2 |  |
| 33 | USB接口总数量 | 允许正偏离 | 8 |  |
| 34 | HDMI接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 35 | VGA接口数量 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 36 | 网络接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 37 | 保修期限 | 允许正偏离 | 3年 |  |

采购包4：

采购标的：台式计算机—INTEL2（台式计算机）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数 | 参数值偏离规则 | 参数值 | 参数值规则 |
| 1 | CPU品牌 | 不允许偏离 | Intel |  |
| 2 | CPU型号 | 不允许偏离 | 酷睿 I5-14400 |  |
| 3 | CPU主频 | 允许正偏离 | 2.5GHz |  |
| 4 | CPU核数 | 允许正偏离 | 10核 |  |
| 5 | 显示屏尺寸 | 允许正偏离 | 23英寸 |  |
| 6 | 显示器分辨率 | 允许正偏离 | 1920x1080 |  |
| 7 | 显示器色准 | 允许正偏离 | △E ≤4 |  |
| 8 | 显示器响应速度（ms） | 允许正偏离 | ≤6 |  |
| 9 | 显示器可视角度 | 允许正偏离 | ≥170°/160° |  |
| 10 | 显示器材质 | 不允许偏离 | VA/IPS |  |
| 11 | 显示器屏幕比例 | 不允许偏离 | 16:9 |  |
| 12 | 内存容量 | 允许正偏离 | 8GB |  |
| 13 | 内存插槽数量（板载内存不涉及） | 允许正偏离 | 2 |  |
| 14 | 硬盘类型 | 不允许偏离 | 机械硬盘+固态硬盘 |  |
| 15 | 机械硬盘接口方式 | 不允许偏离 | SATAIII |  |
| 16 | 机械硬盘转速（RPM） | 允许正偏离 | 5400 |  |
| 17 | 机械硬盘容量 | 允许正偏离 | 1TB |  |
| 18 | 固态硬盘容量 | 允许正偏离 | 256GB |  |
| 19 | 显卡类型 | 不允许偏离 | 独立显卡 |  |
| 20 | 显存大小 | 允许正偏离 | 2G |  |
| 21 | 显存位宽 | 允许正偏离 | 64bit |  |
| 22 | 显存类型 | 不允许偏离 | GDDR5 |  |
| 23 | 预装操作系统 | 不允许偏离 | 神州网信Windows 10 |  |
| 24 | 显示器和机箱颜色 | 不允许偏离 | 黑色 |  |
| 25 | 是否有刻录光驱 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 26 | 是否内置集采声卡 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 27 | 有线网卡 | 不允许偏离 | 千兆 |  |
| 28 | 鼠标接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 29 | 键盘接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 30 | 键盘按键数目 | 不允许偏离 | 104键 |  |
| 31 | 键盘连接线 | 允许正偏离 | ≥1.5米 |  |
| 32 | USB3.0接口总数 | 允许正偏离 | 4 |  |
| 33 | USB接口总数量 | 允许正偏离 | 8 |  |
| 34 | HDMI接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 35 | VGA接口数量 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 36 | 网络接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 37 | 保修期限 | 允许正偏离 | 3年 |  |

采购包5：

采购标的：台式计算机—龙芯1（台式计算机）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数 | 参数值偏离规则 | 参数值 | 参数值规则 |
| 1 | CPU品牌 | 不允许偏离 | 龙芯 |  |
| 2 | CPU型号 | 不允许偏离 | 龙芯 3A6000 |  |
| 3 | CPU主频 | 允许正偏离 | 2.5GHz |  |
| 4 | CPU核数 | 允许正偏离 | 4核 |  |
| 5 | 显示屏尺寸 | 允许正偏离 | 23.8英寸 |  |
| 6 | 显示器分辨率 | 允许正偏离 | 1920x1080 |  |
| 7 | 显示器色准 | 允许正偏离 | △E ≤4 |  |
| 8 | 显示器响应速度（ms） | 允许正偏离 | ≤6 |  |
| 9 | 显示器可视角度 | 允许正偏离 | ≥170°/160° |  |
| 10 | 显示器材质 | 不允许偏离 | VA/IPS |  |
| 11 | 显示器屏幕比例 | 不允许偏离 | 16:9 |  |
| 12 | 内存容量 | 允许正偏离 | 8GB |  |
| 13 | 内存插槽数量（板载内存不涉及） | 允许正偏离 | 2 |  |
| 14 | 硬盘类型 | 不允许偏离 | 机械硬盘+固态硬盘 |  |
| 15 | 机械硬盘接口方式 | 不允许偏离 | SATAIII |  |
| 16 | 机械硬盘转速（RPM） | 允许正偏离 | 5400 |  |
| 17 | 机械硬盘容量 | 允许正偏离 | 1TB |  |
| 18 | 固态硬盘容量 | 允许正偏离 | 256GB |  |
| 19 | 显卡类型 | 不允许偏离 | 独立显卡 |  |
| 20 | 显存大小 | 允许正偏离 | 2G |  |
| 21 | 显存位宽 | 允许正偏离 | 64bit |  |
| 22 | 显存类型 | 不允许偏离 | DDR4或LPDDR4 |  |
| 23 | 预装操作系统 | 不允许偏离 | 麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统 |  |
| 24 | 显示器和机箱颜色 | 不允许偏离 | 黑色 |  |
| 25 | 是否有刻录光驱 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 26 | 是否内置集采声卡 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 27 | 有线网卡 | 不允许偏离 | 千兆 |  |
| 28 | 鼠标接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 29 | 键盘接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 30 | 键盘按键数目 | 不允许偏离 | 104键 |  |
| 31 | 键盘连接线 | 允许正偏离 | ≥1.5米 |  |
| 32 | USB3.0接口总数 | 允许正偏离 | 4 |  |
| 33 | USB接口总数量 | 允许正偏离 | 6 |  |
| 34 | HDMI接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 35 | VGA接口数量 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 36 | 网络接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 37 | 关键部件安全要求 | 不允许偏离 | cpu和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |  |
| 38 | 其他要求 | 不允许偏离 | 满足财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他\*内容 |  |
| 39 | 保修期限 | 允许正偏离 | 3年 |  |

采购包6：

采购标的：台式计算机—龙芯2（台式计算机）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数 | 参数值偏离规则 | 参数值 | 参数值规则 |
| 1 | CPU品牌 | 不允许偏离 | 龙芯 |  |
| 2 | CPU型号 | 不允许偏离 | 龙芯 3A6000 |  |
| 3 | CPU主频 | 允许正偏离 | 2.5GHz |  |
| 4 | CPU核数 | 允许正偏离 | 4核 |  |
| 5 | 显示屏尺寸 | 允许正偏离 | 23.8英寸 |  |
| 6 | 显示器分辨率 | 允许正偏离 | 1920x1080 |  |
| 7 | 显示器色准 | 允许正偏离 | △E ≤4 |  |
| 8 | 显示器响应速度（ms） | 允许正偏离 | ≤6 |  |
| 9 | 显示器可视角度 | 允许正偏离 | ≥170°/160° |  |
| 10 | 显示器材质 | 不允许偏离 | VA/IPS |  |
| 11 | 显示器屏幕比例 | 不允许偏离 | 16:9 |  |
| 12 | 内存容量 | 允许正偏离 | 16GB |  |
| 13 | 内存插槽数量（板载内存不涉及） | 允许正偏离 | 2 |  |
| 14 | 硬盘类型 | 不允许偏离 | 机械硬盘+固态硬盘 |  |
| 15 | 机械硬盘接口方式 | 不允许偏离 | SATAIII |  |
| 16 | 机械硬盘转速（RPM） | 允许正偏离 | 5400 |  |
| 17 | 机械硬盘容量 | 允许正偏离 | 1TB |  |
| 18 | 固态硬盘容量 | 允许正偏离 | 512GB |  |
| 19 | 显卡类型 | 不允许偏离 | 独立显卡 |  |
| 20 | 显存大小 | 允许正偏离 | 2G |  |
| 21 | 显存位宽 | 允许正偏离 | 64bit |  |
| 22 | 显存类型 | 不允许偏离 | DDR4或LPDDR4 |  |
| 23 | 预装操作系统 | 不允许偏离 | 麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统 |  |
| 24 | 显示器和机箱颜色 | 不允许偏离 | 黑色 |  |
| 25 | 是否有刻录光驱 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 26 | 是否内置集采声卡 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 27 | 有线网卡 | 不允许偏离 | 千兆 |  |
| 28 | 鼠标接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 29 | 键盘接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 30 | 键盘按键数目 | 不允许偏离 | 104键 |  |
| 31 | 键盘连接线 | 允许正偏离 | ≥1.5米 |  |
| 32 | USB3.0接口总数 | 允许正偏离 | 4 |  |
| 33 | USB接口总数量 | 允许正偏离 | 6 |  |
| 34 | HDMI接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 35 | VGA接口数量 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 36 | 网络接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 37 | 关键部件安全要求 | 不允许偏离 | cpu和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |  |
| 38 | 其他要求 | 不允许偏离 | 满足财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他\*内容 |  |
| 39 | 保修期限 | 允许正偏离 | 3年 |  |

采购包7：

采购标的：台式计算机—兆芯1（台式计算机）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数 | 参数值偏离规则 | 参数值 | 参数值规则 |
| 1 | CPU品牌 | 不允许偏离 | 兆芯 |  |
| 2 | CPU型号 | 不允许偏离 | 兆芯KX-U6780A |  |
| 3 | CPU主频 | 允许正偏离 | 2.7GHz |  |
| 4 | CPU核数 | 允许正偏离 | 8核 |  |
| 5 | 显示屏尺寸 | 允许正偏离 | 23.8英寸 |  |
| 6 | 显示器分辨率 | 允许正偏离 | 1920x1080 |  |
| 7 | 显示器色准 | 允许正偏离 | △E ≤4 |  |
| 8 | 显示器响应速度（ms） | 允许正偏离 | ≤6 |  |
| 9 | 显示器可视角度 | 允许正偏离 | ≥170°/160° |  |
| 10 | 显示器材质 | 不允许偏离 | IPS/VA/TN |  |
| 11 | 显示器屏幕比例 | 不允许偏离 | 16:9 |  |
| 12 | 内存容量 | 允许正偏离 | 8GB |  |
| 13 | 内存插槽数量（板载内存不涉及） | 允许正偏离 | 2 |  |
| 14 | 硬盘类型 | 不允许偏离 | 机械硬盘+固态硬盘 |  |
| 15 | 机械硬盘接口方式 | 不允许偏离 | SATAIII |  |
| 16 | 机械硬盘转速（RPM） | 允许正偏离 | 5400 |  |
| 17 | 机械硬盘容量 | 允许正偏离 | 1TB |  |
| 18 | 固态硬盘容量 | 允许正偏离 | 256GB |  |
| 19 | 显卡类型 | 不允许偏离 | 独立显卡 |  |
| 20 | 显存大小 | 允许正偏离 | 2G |  |
| 21 | 显存位宽 | 允许正偏离 | 64bit |  |
| 22 | 显存类型 | 允许正偏离 | DDR4或LPDDR4 |  |
| 23 | 预装操作系统 | 不允许偏离 | 麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统 |  |
| 24 | 显示器和机箱颜色 | 不允许偏离 | 黑色 |  |
| 25 | 是否有刻录光驱 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 26 | 是否内置集采声卡 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 27 | 有线网卡 | 不允许偏离 | 千兆 |  |
| 28 | 鼠标接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 29 | 键盘接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 30 | 键盘按键数目 | 不允许偏离 | 104键 |  |
| 31 | 键盘连接线 | 允许正偏离 | ≥1.5米 |  |
| 32 | USB3.0接口总数 | 允许正偏离 | 4 |  |
| 33 | USB接口总数量 | 允许正偏离 | 6 |  |
| 34 | HDMI接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 35 | VGA接口数量 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 36 | 网络接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 37 | 关键部件安全要求 | 不允许偏离 | cpu和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |  |
| 38 | 其他要求 | 不允许偏离 | 满足财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他\*内容 |  |
| 39 | 保修期限 | 允许正偏离 | 3年 |  |

采购包8：

采购标的：台式计算机—兆芯2（台式计算机）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数 | 参数值偏离规则 | 参数值 | 参数值规则 |
| 1 | CPU品牌 | 不允许偏离 | 兆芯 |  |
| 2 | CPU型号 | 不允许偏离 | 兆芯 KX-7000 |  |
| 3 | CPU主频 | 允许正偏离 | 3.6GHz |  |
| 4 | CPU核数 | 允许正偏离 | 8核 |  |
| 5 | 显示屏尺寸 | 允许正偏离 | 23.8英寸 |  |
| 6 | 显示器分辨率 | 允许正偏离 | 1920x1080 |  |
| 7 | 显示器色准 | 允许正偏离 | △E ≤4 |  |
| 8 | 显示器响应速度（ms） | 允许正偏离 | ≤6 |  |
| 9 | 显示器可视角度 | 允许正偏离 | ≥170°/160° |  |
| 10 | 显示器材质 | 不允许偏离 | IPS/VA/TN |  |
| 11 | 显示器屏幕比例 | 不允许偏离 | 16:9 |  |
| 12 | 内存容量 | 允许正偏离 | 16GB |  |
| 13 | 内存插槽数量（板载内存不涉及） | 允许正偏离 | 2 |  |
| 14 | 硬盘类型 | 不允许偏离 | 机械硬盘+固态硬盘 |  |
| 15 | 机械硬盘接口方式 | 不允许偏离 | SATAIII |  |
| 16 | 机械硬盘转速（RPM） | 允许正偏离 | 5400 |  |
| 17 | 机械硬盘容量 | 允许正偏离 | 1TB |  |
| 18 | 固态硬盘容量 | 允许正偏离 | 512GB |  |
| 19 | 显卡类型 | 不允许偏离 | 独立显卡 |  |
| 20 | 显存大小 | 允许正偏离 | 2G |  |
| 21 | 显存位宽 | 允许正偏离 | 64bit |  |
| 22 | 显存类型 | 不允许偏离 | DDR4或LPDDR4 |  |
| 23 | 预装操作系统 | 不允许偏离 | 麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统 |  |
| 24 | 显示器和机箱颜色 | 不允许偏离 | 黑色 |  |
| 25 | 是否有刻录光驱 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 26 | 是否内置集采声卡 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 27 | 有线网卡 | 不允许偏离 | 千兆 |  |
| 28 | 鼠标接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 29 | 键盘接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 30 | 键盘按键数目 | 不允许偏离 | 104键 |  |
| 31 | 键盘连接线 | 允许正偏离 | ≥1.5米 |  |
| 32 | USB3.0接口总数 | 允许正偏离 | 4 |  |
| 33 | USB接口总数量 | 允许正偏离 | 6 |  |
| 34 | HDMI接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 35 | VGA接口数量 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 36 | 网络接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 37 | 关键部件安全要求 | 不允许偏离 | cpu和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |  |
| 38 | 其他要求 | 不允许偏离 | 满足财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他\*内容 |  |
| 39 | 保修期限 | 允许正偏离 | 3年 |  |

采购包9：

采购标的：台式计算机—飞腾1（台式计算机）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数 | 参数值偏离规则 | 参数值 | 参数值规则 |
| 1 | CPU品牌 | 不允许偏离 | 飞腾 |  |
| 2 | CPU型号 | 不允许偏离 | 飞腾腾锐 D2000 |  |
| 3 | CPU主频 | 允许正偏离 | 2.3GHz |  |
| 4 | CPU核数 | 允许正偏离 | 8核 |  |
| 5 | 显示屏尺寸 | 允许正偏离 | 23.8英寸 |  |
| 6 | 显示器分辨率 | 允许正偏离 | 1920x1080 |  |
| 7 | 显示器色准 | 允许正偏离 | △E ≤4 |  |
| 8 | 显示器响应速度（ms） | 允许正偏离 | ≤6 |  |
| 9 | 显示器可视角度 | 允许正偏离 | ≥170°/160° |  |
| 10 | 显示器材质 | 不允许偏离 | VA/IPS |  |
| 11 | 显示器屏幕比例 | 不允许偏离 | 16:9 |  |
| 12 | 内存容量 | 允许正偏离 | 8GB |  |
| 13 | 内存插槽数量（板载内存不涉及） | 允许正偏离 | 2 |  |
| 14 | 硬盘类型 | 不允许偏离 | 机械硬盘+固态硬盘 |  |
| 15 | 机械硬盘接口方式 | 不允许偏离 | SATAIII |  |
| 16 | 机械硬盘转速（RPM） | 允许正偏离 | 5400 |  |
| 17 | 机械硬盘容量 | 允许正偏离 | 1TB |  |
| 18 | 固态硬盘容量 | 允许正偏离 | 256GB |  |
| 19 | 显卡类型 | 不允许偏离 | 独立显卡 |  |
| 20 | 显存大小 | 允许正偏离 | 2G |  |
| 21 | 显存位宽 | 允许正偏离 | 64bit |  |
| 22 | 显存类型 | 不允许偏离 | DDR4或LPDDR4 |  |
| 23 | 预装操作系统 | 不允许偏离 | 麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统 |  |
| 24 | 显示器和机箱颜色 | 不允许偏离 | 黑色 |  |
| 25 | 是否有刻录光驱 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 26 | 是否内置集采声卡 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 27 | 有线网卡 | 不允许偏离 | 千兆 |  |
| 28 | 鼠标接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 29 | 键盘接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 30 | 键盘按键数目 | 不允许偏离 | 104键 |  |
| 31 | 键盘连接线 | 允许正偏离 | ≥1.5米 |  |
| 32 | USB3.0接口总数 | 允许正偏离 | 4 |  |
| 33 | USB接口总数量 | 允许正偏离 | 6 |  |
| 34 | HDMI接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 35 | VGA接口数量 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 36 | 网络接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 37 | 关键部件安全要求 | 不允许偏离 | cpu和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |  |
| 38 | 其他要求 | 不允许偏离 | 满足财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他\*内容 |  |
| 39 | 保修期限 | 允许正偏离 | 3年 |  |

采购包10：

采购标的：台式计算机—飞腾2（台式计算机）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数 | 参数值偏离规则 | 参数值 | 参数值规则 |
| 1 | CPU品牌 | 不允许偏离 | 飞腾 |  |
| 2 | CPU型号 | 不允许偏离 | 飞腾腾锐 D3000 |  |
| 3 | CPU主频 | 允许正偏离 | 2.5GHz |  |
| 4 | CPU核数 | 允许正偏离 | 8核 |  |
| 5 | 显示屏尺寸 | 允许正偏离 | 23.8英寸 |  |
| 6 | 显示器分辨率 | 允许正偏离 | 1920x1080 |  |
| 7 | 显示器色准 | 允许正偏离 | △E ≤4 |  |
| 8 | 显示器响应速度（ms） | 允许正偏离 | ≤6 |  |
| 9 | 显示器可视角度 | 允许正偏离 | ≥170°/160° |  |
| 10 | 显示器材质 | 不允许偏离 | VA/IPS |  |
| 11 | 显示器屏幕比例 | 不允许偏离 | 16:9 |  |
| 12 | 内存容量 | 允许正偏离 | 16GB |  |
| 13 | 内存插槽数量（板载内存不涉及） | 允许正偏离 | 2 |  |
| 14 | 硬盘类型 | 不允许偏离 | 机械硬盘+固态硬盘 |  |
| 15 | 机械硬盘接口方式 | 不允许偏离 | SATAIII |  |
| 16 | 机械硬盘转速（RPM） | 允许正偏离 | 5400 |  |
| 17 | 机械硬盘容量 | 允许正偏离 | 1TB |  |
| 18 | 固态硬盘容量 | 允许正偏离 | 256GB |  |
| 19 | 显卡类型 | 不允许偏离 | 独立显卡 |  |
| 20 | 显存大小 | 允许正偏离 | 2G |  |
| 21 | 显存位宽 | 允许正偏离 | 64bit |  |
| 22 | 显存类型 | 不允许偏离 | DDR4或LPDDR4 |  |
| 23 | 预装操作系统 | 不允许偏离 | 麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统 |  |
| 24 | 显示器和机箱颜色 | 不允许偏离 | 黑色 |  |
| 25 | 是否有刻录光驱 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 26 | 是否内置集采声卡 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 27 | 有线网卡 | 不允许偏离 | 千兆 |  |
| 28 | 鼠标接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 29 | 键盘接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 30 | 键盘按键数目 | 不允许偏离 | 104键 |  |
| 31 | 键盘连接线 | 允许正偏离 | ≥1.5米 |  |
| 32 | USB3.0接口总数 | 允许正偏离 | 4 |  |
| 33 | USB接口总数量 | 允许正偏离 | 6 |  |
| 34 | HDMI接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 35 | VGA接口数量 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 36 | 网络接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 37 | 关键部件安全要求 | 不允许偏离 | cpu和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |  |
| 38 | 其他要求 | 不允许偏离 | 满足财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他\*内容 |  |
| 39 | 保修期限 | 允许正偏离 | 3年 |  |

采购包11：

采购标的：台式计算机—海光1（台式计算机）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数 | 参数值偏离规则 | 参数值 | 参数值规则 |
| 1 | CPU品牌 | 不允许偏离 | 海光 |  |
| 2 | CPU型号 | 不允许偏离 | 海光C86-3G |  |
| 3 | CPU主频 | 允许正偏离 | 2.8GHz |  |
| 4 | CPU核数 | 允许正偏离 | 8核 |  |
| 5 | 显示屏尺寸 | 允许正偏离 | 23.8英寸 |  |
| 6 | 显示器分辨率 | 允许正偏离 | 1920x1080 |  |
| 7 | 显示器色准 | 允许正偏离 | △E ≤4 |  |
| 8 | 显示器响应速度（ms） | 允许正偏离 | ≤6 |  |
| 9 | 显示器可视角度 | 允许正偏离 | ≥170°/160° |  |
| 10 | 显示器材质 | 不允许偏离 | VA/IPS |  |
| 11 | 显示器屏幕比例 | 不允许偏离 | 16:9 |  |
| 12 | 内存容量 | 允许正偏离 | 8GB |  |
| 13 | 内存插槽数量（板载内存不涉及） | 允许正偏离 | 2 |  |
| 14 | 硬盘类型 | 不允许偏离 | 机械硬盘+固态硬盘 |  |
| 15 | 机械硬盘接口方式 | 不允许偏离 | SATAIII |  |
| 16 | 机械硬盘转速（RPM） | 允许正偏离 | 5400 |  |
| 17 | 机械硬盘容量 | 允许正偏离 | 1TB |  |
| 18 | 固态硬盘容量 | 允许正偏离 | 256GB |  |
| 19 | 显卡类型 | 不允许偏离 | 独立显卡 |  |
| 20 | 显存大小 | 允许正偏离 | 2G |  |
| 21 | 显存位宽 | 允许正偏离 | 64bit |  |
| 22 | 显存类型 | 不允许偏离 | DDR4或LPDDR4 |  |
| 23 | 预装操作系统 | 不允许偏离 | 麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统 |  |
| 24 | 显示器和机箱颜色 | 不允许偏离 | 黑色 |  |
| 25 | 是否有刻录光驱 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 26 | 是否内置集采声卡 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 27 | 有线网卡 | 不允许偏离 | 千兆 |  |
| 28 | 鼠标接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 29 | 键盘接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 30 | 键盘按键数目 | 不允许偏离 | 104键 |  |
| 31 | 键盘连接线 | 允许正偏离 | ≥1.5米 |  |
| 32 | USB3.0接口总数 | 允许正偏离 | 4 |  |
| 33 | USB接口总数量 | 允许正偏离 | 6 |  |
| 34 | HDMI接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 35 | VGA接口数量 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 36 | 网络接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 37 | 关键部件安全要求 | 不允许偏离 | cpu和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |  |
| 38 | 其他要求 | 不允许偏离 | 满足财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他\*内容 |  |
| 39 | 保修期限 | 允许正偏离 | 3年 |  |

采购包12：

采购标的：台式计算机—海光2（台式计算机）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数 | 参数值偏离规则 | 参数值 | 参数值规则 |
| 1 | CPU品牌 | 不允许偏离 | 海光 |  |
| 2 | CPU型号 | 不允许偏离 | 海光C86-3G |  |
| 3 | CPU主频 | 允许正偏离 | 2.8GHz |  |
| 4 | CPU核数 | 允许正偏离 | 8核 |  |
| 5 | 显示屏尺寸 | 允许正偏离 | 23.8英寸 |  |
| 6 | 显示器分辨率 | 允许正偏离 | 1920x1080 |  |
| 7 | 显示器色准 | 允许正偏离 | △E ≤4 |  |
| 8 | 显示器响应速度（ms） | 允许正偏离 | ≤6 |  |
| 9 | 显示器可视角度 | 允许正偏离 | ≥170°/160° |  |
| 10 | 显示器材质 | 不允许偏离 | VA/IPS |  |
| 11 | 显示器屏幕比例 | 不允许偏离 | 16:9 |  |
| 12 | 内存容量 | 允许正偏离 | 16GB |  |
| 13 | 内存插槽数量（板载内存不涉及） | 允许正偏离 | 2 |  |
| 14 | 硬盘类型 | 不允许偏离 | 机械硬盘+固态硬盘 |  |
| 15 | 机械硬盘接口方式 | 不允许偏离 | SATAIII |  |
| 16 | 机械硬盘转速（RPM） | 允许正偏离 | 5400 |  |
| 17 | 机械硬盘容量 | 允许正偏离 | 1TB |  |
| 18 | 固态硬盘容量 | 允许正偏离 | 512GB |  |
| 19 | 显卡类型 | 不允许偏离 | 独立显卡 |  |
| 20 | 显存大小 | 允许正偏离 | 2G |  |
| 21 | 显存位宽 | 允许正偏离 | 64bit |  |
| 22 | 显存类型 | 不允许偏离 | DDR4或LPDDR4 |  |
| 23 | 预装操作系统 | 不允许偏离 | 麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统 |  |
| 24 | 显示器和机箱颜色 | 不允许偏离 | 黑色 |  |
| 25 | 是否有刻录光驱 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 26 | 是否内置集采声卡 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 27 | 有线网卡 | 不允许偏离 | 千兆 |  |
| 28 | 鼠标接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 29 | 键盘接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 30 | 键盘按键数目 | 不允许偏离 | 104键 |  |
| 31 | 键盘连接线 | 允许正偏离 | ≥1.5米 |  |
| 32 | USB3.0接口总数 | 允许正偏离 | 4 |  |
| 33 | USB接口总数量 | 允许正偏离 | 6 |  |
| 34 | HDMI接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 35 | VGA接口数量 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 36 | 网络接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 37 | 关键部件安全要求 | 不允许偏离 | cpu和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |  |
| 38 | 其他要求 | 不允许偏离 | 满足财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他\*内容 |  |
| 39 | 保修期限 | 允许正偏离 | 3年 |  |

采购包13：

采购标的：台式计算机—鲲鹏1（台式计算机）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数 | 参数值偏离规则 | 参数值 | 参数值规则 |
| 1 | CPU品牌 | 不允许偏离 | 鲲鹏 |  |
| 2 | CPU型号 | 不允许偏离 | 麒麟9000C |  |
| 3 | CPU主频 | 允许正偏离 | 2.3GHz |  |
| 4 | CPU核数 | 允许正偏离 | 8核 |  |
| 5 | 显示屏尺寸 | 允许正偏离 | 23.8英寸 |  |
| 6 | 显示器分辨率 | 允许正偏离 | 1920x1080 |  |
| 7 | 显示器色准 | 允许正偏离 | △E ≤4 |  |
| 8 | 显示器响应速度（ms） | 允许正偏离 | ≤6 |  |
| 9 | 显示器可视角度 | 允许正偏离 | ≥170°/160° |  |
| 10 | 显示器材质 | 不允许偏离 | VA/IPS |  |
| 11 | 显示器屏幕比例 | 不允许偏离 | 16:9 |  |
| 12 | 内存容量 | 允许正偏离 | 8GB |  |
| 13 | 硬盘类型 | 不允许偏离 | 机械硬盘+固态硬盘 |  |
| 14 | 机械硬盘接口方式 | 不允许偏离 | SATAIII |  |
| 15 | 机械硬盘转速（RPM） | 允许正偏离 | 5400 |  |
| 16 | 机械硬盘容量 | 允许正偏离 | 1TB |  |
| 17 | 固态硬盘容量 | 允许正偏离 | 256GB |  |
| 18 | 显卡类型 | 不允许偏离 | 集成显卡 |  |
| 19 | 预装操作系统 | 不允许偏离 | 麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统 |  |
| 20 | 显示器和机箱颜色 | 不允许偏离 | 黑色 |  |
| 21 | 是否有刻录光驱 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 22 | 是否内置集采声卡 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 23 | 有线网卡 | 不允许偏离 | 千兆 |  |
| 24 | 鼠标接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 25 | 键盘接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 26 | 键盘按键数目 | 不允许偏离 | 104键 |  |
| 27 | 键盘连接线 | 允许正偏离 | ≥1.5米 |  |
| 28 | USB3.0接口总数 | 允许正偏离 | 4 |  |
| 29 | USB接口总数量 | 允许正偏离 | 6 |  |
| 30 | HDMI接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 31 | VGA接口数量 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 32 | 网络接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 33 | 关键部件安全要求 | 不允许偏离 | cpu和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |  |
| 34 | 其他要求 | 不允许偏离 | 满足财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他\*内容 |  |
| 35 | 保修期限 | 允许正偏离 | 3年 |  |

采购包14：

采购标的：台式计算机—鲲鹏2（台式计算机）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数 | 参数值偏离规则 | 参数值 | 参数值规则 |
| 1 | CPU品牌 | 不允许偏离 | 鲲鹏 |  |
| 2 | CPU型号 | 不允许偏离 | 麒麟9000C |  |
| 3 | CPU主频 | 允许正偏离 | 2.3GHz |  |
| 4 | CPU核数 | 允许正偏离 | 8核 |  |
| 5 | 显示屏尺寸 | 允许正偏离 | 23.8英寸 |  |
| 6 | 显示器分辨率 | 允许正偏离 | 1920x1080 |  |
| 7 | 显示器色准 | 允许正偏离 | △E ≤4 |  |
| 8 | 显示器响应速度（ms） | 允许正偏离 | ≤6 |  |
| 9 | 显示器可视角度 | 允许正偏离 | ≥170°/160° |  |
| 10 | 显示器材质 | 不允许偏离 | VA/IPS |  |
| 11 | 显示器屏幕比例 | 不允许偏离 | 16:9 |  |
| 12 | 内存容量 | 允许正偏离 | 16GB |  |
| 13 | 硬盘类型 | 不允许偏离 | 机械硬盘+固态硬盘 |  |
| 14 | 机械硬盘接口方式 | 不允许偏离 | SATAIII |  |
| 15 | 机械硬盘转速（RPM） | 允许正偏离 | 5400 |  |
| 16 | 机械硬盘容量 | 允许正偏离 | 1TB |  |
| 17 | 固态硬盘容量 | 允许正偏离 | 512GB |  |
| 18 | 显卡类型 | 不允许偏离 | 集成显卡 |  |
| 19 | 预装操作系统 | 不允许偏离 | 麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统 |  |
| 20 | 显示器和机箱颜色 | 不允许偏离 | 黑色 |  |
| 21 | 是否有刻录光驱 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 22 | 是否内置集采声卡 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 23 | 有线网卡 | 不允许偏离 | 千兆 |  |
| 24 | 鼠标接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 25 | 键盘接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 26 | 键盘按键数目 | 不允许偏离 | 104键 |  |
| 27 | 键盘连接线 | 允许正偏离 | ≥1.5米 |  |
| 28 | USB3.0接口总数 | 允许正偏离 | 4 |  |
| 29 | USB接口总数量 | 允许正偏离 | 6 |  |
| 30 | HDMI接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 31 | VGA接口数量 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 32 | 网络接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 33 | 关键部件安全要求 | 不允许偏离 | cpu和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |  |
| 34 | 其他要求 | 不允许偏离 | 满足财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他\*内容 |  |
| 35 | 保修期限 | 允许正偏离 | 3年 |  |

采购包15：

采购标的：台式计算机—申威1（台式计算机）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数 | 参数值偏离规则 | 参数值 | 参数值规则 |
| 1 | CPU品牌 | 不允许偏离 | 申威 |  |
| 2 | CPU型号 | 不允许偏离 | 申威WY831M |  |
| 3 | CPU主频 | 允许正偏离 | 2.4GHz |  |
| 4 | CPU核数 | 允许正偏离 | 8核 |  |
| 5 | 显示屏尺寸 | 允许正偏离 | 23英寸 |  |
| 6 | 显示器分辨率 | 允许正偏离 | 1920x1080 |  |
| 7 | 显示器色准 | 允许正偏离 | △E ≤4 |  |
| 8 | 显示器响应速度（ms） | 允许正偏离 | ≤6 |  |
| 9 | 显示器可视角度 | 允许正偏离 | ≥170°/160° |  |
| 10 | 显示器材质 | 不允许偏离 | VA/IPS |  |
| 11 | 显示器屏幕比例 | 不允许偏离 | 16:9 |  |
| 12 | 内存容量 | 允许正偏离 | 8GB |  |
| 13 | 内存插槽数量（板载内存不涉及） | 允许正偏离 | 2 |  |
| 14 | 硬盘类型 | 不允许偏离 | 机械硬盘+固态硬盘 |  |
| 15 | 机械硬盘接口方式 | 不允许偏离 | SATAIII |  |
| 16 | 机械硬盘转速（RPM） | 允许正偏离 | 5400 |  |
| 17 | 机械硬盘容量 | 允许正偏离 | 1TB |  |
| 18 | 固态硬盘容量 | 允许正偏离 | 256GB |  |
| 19 | 显卡类型 | 不允许偏离 | 独立显卡 |  |
| 20 | 显存大小 | 允许正偏离 | 2G |  |
| 21 | 显存位宽 | 允许正偏离 | 64bit |  |
| 22 | 显存类型 | 不允许偏离 | GDDR5 |  |
| 23 | 预装操作系统 | 不允许偏离 | 麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统 |  |
| 24 | 显示器和机箱颜色 | 不允许偏离 | 黑色 |  |
| 25 | 是否有刻录光驱 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 26 | 是否内置集采声卡 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 27 | 有线网卡 | 不允许偏离 | 千兆 |  |
| 28 | 鼠标接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 29 | 键盘接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 30 | 键盘按键数目 | 不允许偏离 | 104键 |  |
| 31 | 键盘连接线 | 允许正偏离 | ≥1.5米 |  |
| 32 | USB3.0接口总数 | 允许正偏离 | 4 |  |
| 33 | USB接口总数量 | 允许正偏离 | 6 |  |
| 34 | HDMI接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 35 | VGA接口数量 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 36 | 网络接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 37 | 关键部件安全要求 | 不允许偏离 | cpu和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |  |
| 38 | 其他要求 | 不允许偏离 | 满足财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他\*内容 |  |
| 39 | 保修期限 | 允许正偏离 | 3年 |  |

采购包16：

采购标的：台式计算机—申威2（台式计算机）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数 | 参数值偏离规则 | 参数值 | 参数值规则 |
| 1 | CPU品牌 | 不允许偏离 | 申威 |  |
| 2 | CPU型号 | 不允许偏离 | 申威WY831M |  |
| 3 | CPU主频 | 允许正偏离 | 2.4GHz |  |
| 4 | CPU核数 | 允许正偏离 | 8核 |  |
| 5 | 显示屏尺寸 | 允许正偏离 | 23英寸 |  |
| 6 | 显示器分辨率 | 允许正偏离 | 1920x1080 |  |
| 7 | 显示器色准 | 允许正偏离 | △E ≤4 |  |
| 8 | 显示器响应速度（ms） | 允许正偏离 | ≤6 |  |
| 9 | 显示器可视角度 | 允许正偏离 | ≥170°/160° |  |
| 10 | 显示器材质 | 不允许偏离 | VA/IPS |  |
| 11 | 显示器屏幕比例 | 不允许偏离 | 16:9 |  |
| 12 | 内存容量 | 允许正偏离 | 16GB |  |
| 13 | 内存插槽数量（板载内存不涉及） | 允许正偏离 | 2 |  |
| 14 | 硬盘类型 | 不允许偏离 | 机械硬盘+固态硬盘 |  |
| 15 | 机械硬盘接口方式 | 不允许偏离 | SATAIII |  |
| 16 | 机械硬盘转速（RPM） | 允许正偏离 | 5400 |  |
| 17 | 机械硬盘容量 | 允许正偏离 | 1TB |  |
| 18 | 固态硬盘容量 | 允许正偏离 | 512GB |  |
| 19 | 显卡类型 | 不允许偏离 | 独立显卡 |  |
| 20 | 显存大小 | 允许正偏离 | 2G |  |
| 21 | 显存位宽 | 允许正偏离 | 64bit |  |
| 22 | 显存类型 | 不允许偏离 | GDDR5 |  |
| 23 | 预装操作系统 | 不允许偏离 | 麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统 |  |
| 24 | 显示器和机箱颜色 | 不允许偏离 | 黑色 |  |
| 25 | 是否有刻录光驱 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 26 | 是否内置集采声卡 | 不允许偏离 | 是 |  |
| 27 | 有线网卡 | 不允许偏离 | 千兆 |  |
| 28 | 鼠标接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 29 | 键盘接口类型 | 不允许偏离 | 有线（USB） |  |
| 30 | 键盘按键数目 | 不允许偏离 | 104键 |  |
| 31 | 键盘连接线 | 允许正偏离 | ≥1.5米 |  |
| 32 | USB3.0接口总数 | 允许正偏离 | 4 |  |
| 33 | USB接口总数量 | 允许正偏离 | 6 |  |
| 34 | HDMI接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 35 | VGA接口数量 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 36 | 网络接口 | 允许正偏离 | 1 |  |
| 37 | 关键部件安全要求 | 不允许偏离 | cpu和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |  |
| 38 | 其他要求 | 不允许偏离 | 满足财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他\*内容 |  |
| 39 | 保修期限 | 允许正偏离 | 3年 |  |

**3.报价要求**

采购包1：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 最高限价 | 报价类型 |
| 1 | 台式计算机—INTEL1 | 台 | 元 | 4,500.00 | 单价 |

报价说明：无

采购包2：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 最高限价 | 报价类型 |
| 1 | 台式计算机—AMD1 | 台 | 元 | 4,500.00 | 单价 |

报价说明：无

采购包3：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 最高限价 | 报价类型 |
| 1 | 台式计算机—AMD2 | 台 | 元 | 6,000.00 | 单价 |

报价说明：无

采购包4：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 最高限价 | 报价类型 |
| 1 | 台式计算机—INTEL2 | 台 | 元 | 6,000.00 | 单价 |

报价说明：无

采购包5：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 最高限价 | 报价类型 |
| 1 | 台式计算机—龙芯1 | 台 | 元 | 5,000.00 | 单价 |

报价说明：无

采购包6：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 最高限价 | 报价类型 |
| 1 | 台式计算机—龙芯2 | 台 | 元 | 7,000.00 | 单价 |

报价说明：无

采购包7：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 最高限价 | 报价类型 |
| 1 | 台式计算机—兆芯1 | 台 | 元 | 4,000.00 | 单价 |

报价说明：无

采购包8：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 最高限价 | 报价类型 |
| 1 | 台式计算机—兆芯2 | 台 | 元 | 7,000.00 | 单价 |

报价说明：无

采购包9：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 最高限价 | 报价类型 |
| 1 | 台式计算机—飞腾1 | 台 | 元 | 4,000.00 | 单价 |

报价说明：无

采购包10：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 最高限价 | 报价类型 |
| 1 | 台式计算机—飞腾2 | 台 | 元 | 8,800.00 | 单价 |

报价说明：无

采购包11：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 最高限价 | 报价类型 |
| 1 | 台式计算机—海光1 | 台 | 元 | 5,000.00 | 单价 |

报价说明：无

采购包12：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 最高限价 | 报价类型 |
| 1 | 台式计算机—海光2 | 台 | 元 | 7,000.00 | 单价 |

报价说明：无

采购包13：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 最高限价 | 报价类型 |
| 1 | 台式计算机—鲲鹏1 | 台 | 元 | 5,000.00 | 单价 |

报价说明：无

采购包14：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 最高限价 | 报价类型 |
| 1 | 台式计算机—鲲鹏2 | 台 | 元 | 6,800.00 | 单价 |

报价说明：无

采购包15：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 最高限价 | 报价类型 |
| 1 | 台式计算机—申威1 | 台 | 元 | 5,000.00 | 单价 |

报价说明：无

采购包16：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 最高限价 | 报价类型 |
| 1 | 台式计算机—申威2 | 台 | 元 | 6,500.00 | 单价 |

报价说明：无