**中国日报社2025年国产新闻纸采购项目采购需求**

**一、商务要求**

1、本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

2、投标人必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人可以向采购中心或采购人寻求书面澄清。

3、本部分所列明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，品牌或分类号，但这些替代应当等于或优于文件技术要求。

4、采购内容：普白和高白新闻纸。

5、本项目采购新闻纸4975吨，共分4包:

第1包：A类新闻纸（普白型）一，包含地区：北京1180吨、济南170吨、沈阳230吨、西安360吨、上海500吨，合计2440吨；

采购预算：1342万元。

第2包：A类新闻纸（普白型）二，包含地区：广州350吨、福州180吨、长沙470吨、杭州150吨、成都400吨，合计1550吨；

采购预算：852.5万元。

第3包：A类新闻纸（普白型）三，包含地区：南京100吨、武汉255吨、无锡130吨，合计485吨；

采购预算：266.75万元。

第4包：A类新闻纸（高白型），包含地区：北京200吨、上海200吨、广州100吨，合计500吨；

采购预算：300.00万元。

**二、技术及服务要求**

以下标有“★”的指标为符合性审查项，供应商必须逐项响应，不满足将导致符合性审查不通过。

1.技术指标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要  程度 | 项目 | 技术要求 |
| 1 | ★ | 纸张克重 | 48g/㎡，偏差：-1～0克； |
| 2 | ★ | 裂断长  指数 | ＞4000m |
| 3 | ★ | 白度 | 普白型56-59 %ISO；  高白型65-67 %ISO |
| 4 | ★ | 不透明度 | >93% |
| 5 | ★ | 平滑度 | >35秒（双面） |
| 6 | ★ | 水分 | 6-9% |
| 7 | ★ | 破损率 | 0% |
| 8 | ★ | 接头率 | 0% |
| 9 | ★ | 外包装 | 牛皮纸不少于2层，拉力强、防潮、不易破损。 |
| 10 | ★ | 卷筒芯  内径 | 76mm |
| 11 | ★ | 纸面要求 | 纸面平整，不应有洞眼、裂口、褶子、疙瘩、汽斑、玻璃花、压爆等外观纸病，印刷中不应掉粉掉毛。 |
| 12 | ★ | 纸张规格 | 纸卷横幅：第一包680mm、1360mm；第二包680mm；第三包680mm；第四包680mm。  复卷直径：950－1150mm |

2、服务要求

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 服务内容 |
| 1 | 因各印点消耗数量不稳定，采购人可在各包的总量不变的情况下，在各印点间进行小幅调剂。 |
| 2 | 质量保证期：采购人签发最终验收合格证书之日起至6个月止，上述期限内，货物出现质量问题，中标供应商应当无偿负责更换和承担相应的赔偿责任。 |
| 3 | 供货地点：采购人根据实际供货需求，提前30天通知中标供应商，送到指定的国内印点。 |
| 4 | 供货时间：自采购合同签订日期起，采购人根据实际需求，不定时、分批次向中标供应商订购新闻纸，直至各包采购数量完成。中标供应商收到采购人发出的新闻纸采购通知单之日起，30日内供货到位。 |

3、服务方案要求

供应商应针对本项目提供项目实施方案，包括：

1. 产品供货保障措施；

2. 产品质量保障措施；

3. 配送运输方案；

4. 售后服务方案。