附件

采购需求修改情况

一、删除技术需求第二部分技术要求基本情况中以下内容：

消防监控室:2.北京市东城区先晓胡同 10 号:位于大门传达室内,面积约 6 平米。消防设施包括:火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消火栓系统(含消防水泵房一主一备水泵、稳压泵系统)、消防广播、通讯系统、气体灭火系统(1 台气体灭火报警控制器,4 个储气瓶)、消防应急照明和疏散指示标志等消防设备;基本情况安防监控室:2.北京市东城区先晓胡同 10 号:位于大门传达室内,面积约 6 平米,安防设施包括:视频监控系统、访客进出管理系统。

二、删除技术需求第二部分技术要求中以下内容：

内部秩序(保安)服务建国门办公区保安人员:中控室工作人员要服从采购人安全保卫部领导,严格遵守中控室的各项规章制度和安全操作规程,及时发现并准确处置火灾和消防、监控设备系统故障报警,确保消防、监控系统的正常运作。

三、对技术需求第三部分人员配备要求表进行更正，更正后的人员配备要求表如下:

备注:本项目所有从业人员均为 40 周岁及以下,以受过职业训练为主体,必须持有保安员证书,身高1.75 米以上,身体健康,没有传染病及精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史,体貌端正,无犯罪记录者。外勤保安人员有吃苦耐劳的精神和高度的责任感,受过专门不少于 100 课时的岗前培训,熟知馆内的管理规定,严格履行岗位职责,善于发现各类问题,具备一定的管理经验和处理突发事件能力。