技术规格及要求（第2包）

厦门校区生活园区无线网络建设

一、项目介绍

1、本次采购的主要产品的名称和数量，详见采购产品一览表

2、立项背景：随着国内外有线网络和无线网络技术的飞速发展，国内众多知名高校均已经建设完成无线校园网络，并实现了现代化教育教学水平的快速提升。基于笔记本电脑、智能手机等无线移动终端设备在我校大多数境内外师生用户中日益普及的现状，为方便师生随时随地、高效便捷地访问和应用我校已有教学、科研、办公等数十项信息化教育资源，促进网络化教学等现代教育模式的普及发展，建设覆盖教学科研、行政办公、学生公寓等公共区域并具有技术前瞻性的无线校园网络十分必要。建设无线网络已经成为我校贯彻落实教育部教育信息化发展规划和改善教学条件的迫切需求。

3、所要达到的目标前景：拓扑图如下：

要求对华侨大学无线网络进行覆盖和优化升级，对学校学生宿舍的部分区域进行无线覆盖，满足学校安全管理和简便维护的要求，需结合校园网现状提供整体升级优化方案。

全面考虑华侨大学厦门校区校园网的实际情况及需求，对本项目方案进行详细设计，方案应具有技术先进、性能优良、使用便利、扩展性强和易管理维护等特点。

技术先进：建设方案应符合网络技术发展趋势，设备性能和功能处于业界先进水平，可承载学校多种网络业务。

使用便利：通过802.1X和802.1X无感知认证技术让用户使用网络时，既能够保障网络安全，同时最大限度的减少用户用网难度，增加师生使用校园网的整体满意度，同时支持微信认证和WEB认证，满足学校未来的多种认证方式扩展和并存，无线大数据对上网信息进行大数据构建，为学校决策提供支撑。

性能优良：本次无线专网核心交换机采用100G虚拟化，骨干升级为40G高性能校园网，可满足全校师生和访客有线无线用网需求，并保留充足的性能以满足学校网络规模扩大，无线AP采用WiFi6。

运营商对接：本次采购无线专网核心交换机要求与学校现有相关系统实现主流运营商实现一次拨号对接。运营商与学校管理边界清晰，维护责权明确，保障校园网安全管理。

4、与前期项目的关系：本次项目建设的无线网系统能够跟厦门校区原有无线系统兼容，使用现有的无线控制器管理无线网络设备，兼容学校现有的无线大数据系统，现网中使用的是锐捷RG-WS7880无线控制器，锐捷UNC网管系统和锐捷SAM认证计费系统，无线大数据系统是锐捷iData，核心设备是锐捷RG-N18010,通过TCP、IP、SNMP、AAA、Radius、HTTPS协议和443、8080、1812、1813、8088等端口，做到无线设备统一管理，无线终端可以无缝漫游。

5、安装辅材说明：本项目为包干项目，辅材不列详细清单。技术指标将会列出可能用到的辅材的技术要求，投标人可在踏勘后测算详细清单以及价格。本项目实施时需从各楼栋布放24芯室外光缆到汇聚机房，在各楼栋配备相应的机柜，光电混合缆从桥架用金属软管引入房间，进房间后需敷设相应的线槽。本项目投标价格包含设备、安装调试、辅材、拆除旧无线网络设备、修复破损桥架等所有相关费用，项目实施过程中若有其他费用，中标价不再增加，投标人在投标前需详细测算。

二、采购产品一览表

序号	货物名称	是否为核心产品	单位	数量
核心交换机线卡	否	块	1
面板AP	否	台	1989
放装AP	否	台	42
POE交换机	是	台	91
汇聚交换机	否	台	2
网管授权	否	台	1
控制器授权	否	套	8
辅材	否	批	1

产品清单及指标要求

重要性分为“★”和“#”指标。标注“★”的指标为符合性审查指标，不满足将导致符合性审查不通过；标注“#”的指标为客观评分指标，不满足不得分。

1、核心交换机线卡

序号	重要性	指标项	指标要求
1	★	基本参数	12个40G QSFP+ 光口，支持40GBASE-SR4/LR4/ER4等光模块，兼容10G/40G 自适应模式
2	#	在线插拔	标准PCIe热插拔板卡，支持在线插拔，不影响整机业务运行
3	#	兼容性	与学校目前校园网现有核心交换机完全兼容或提供全新交换机替换现有核心交换机
4	#
与学校目前校园网现有接入交换机和汇聚交换机无缝对接或提供全新接入和汇聚交换机替换现有网络设备

2、面板AP

序号	重要性	指标项	指标要求
1	★	基本参数	支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机4条空间流，整机最大接入速率≥1.7Gbps，1个1G以太网光口上联，1个1G以太网电口下联，配置互联千兆光模块。
2	#	WLAN加密安全	支持PSK/802.1x接入认证、支持WPA/WPA2/WPA3个人版/WPA3等
3	#	WLAN基础服务	支持基于射频卡的用户数限制
4	#	认证	要求与学校现有的准入认证系统兼容，或提供全新认证系统。
5	#	控制器	要求兼容学校现有的无线控制器和无线AP，或提供全新控制器和无线AP覆盖本项目需要以及替换学校现有无线AP。
6	#	网管	要求与学校现有的无线网管系统兼容或提供全新网络管理系统管理本项目设备以及学校现有的无线设备。
7	#	大数据系统	要求与学校现有的无线大数据系统兼容。

3、放装AP

序号	重要性	指标项	指标要求
1	★	基本参数	支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线速率≥2.9Gbps，支持1个1000M自适应以太网端口；至少支持1个2.5G SFP光口，配置2.5G单模单芯光模块。
2	#	安全	为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。
3	#	无线优化	支持通过无线优化平台，在全局视角中进行实时流量、接入终端数，在线体验、空口平均速率、时延丢包等关键指标呈现。
4	#
支持通过无线优化平台，在AP部署的楼层平面图上快速查看危险Wi-Fi信号，可以查看干扰Wi-Fi、钓鱼Wi-Fi、信任Wi-Fi。
5	#	认证	要求与学校现有的准入认证系统兼容，或提供全新认证系统。
6	#	控制器	要求兼容学校现有的无线控制器和无线AP，或提供全新控制器和无线AP覆盖本项目需要以及替换学校现有无线AP。
7	#	网管	要求与学校现有的无线网管系统兼容或提供全新网络管理系统管理本项目设备以及学校现有的无线设备。
8	#	大数据系统	要求与学校现有的无线大数据系统兼容。

4、POE交换机

序号	重要性	指标项	指标要求
1	★	基本参数	交换容量≥22Tbps、包转发率≥550Mpps，上行万兆SFP+光口≥4个；1G/2.5G SFP接口≥24个（每个光口速率≥2.5G）。
2	#	POE	所有以太网端口支持IEEE 802.3at PoE+,PoE总输出功率≥450W
3	#	路由	支持静态路由
4	#	数据转发	支持有线/无线逻辑隔离和基于不同VLAN的数据转发
5	#	供电链路支持短路保护	当发生短路时，主机可识别短路，并停止供电，当检测短路状态恢复，可再次上电。
6	#	WLAN	支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发。
7	#	认证	要求与学校现有的准入认证系统兼容，或提供全新认证系统。
8	#	网管	要求与学校现有的无线网管系统兼容或提供全新网络管理系统管理本项目设备以及学校现有的无线设备。

5、汇聚交换机

序号	重要性	指标项	指标要求
1	★	基本参数	交换容量≥17T，包转发速率≥3500Mpps，支持并实配40/100G光口≥4个。实配万兆SPF+通道或万兆端口≥72个。每台实配4个100G多模光模块，1根5米100G堆叠线缆。支持且实配双电源
2	#	光口	支持工作波长在1271nm~1571nm范围内的光模块，且各波长之间相互隔离，互不干扰
3	#	接入能力	每台具有足够接口，且实配足够的两端光模块和汇聚模块，支持至少64台POE交换机通过10G以太网光口独享带宽，通过汇聚模块上行到该设备的互联接口
4	#	认证	支持支持同时开启802.1X或WEB认证，CPP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约。
5	#	网管	要求与学校现有的网管系统兼容或提供全新网络管理系统管理本项目设备以及学校现有的网络设备。

6、网管授权

序号	重要性	指标项	指标要求
1	★	基本参数	配置交换设备管理授权≥2000点，无线设备管理授权≥5000点
2	#	基础监控	可以监控网络设备，显示设备IP、MAC、告警等信息。可以监控无线设备，显示在线AP情况。
3	#	网管	要求与学校现有的网管系统兼容或提供全新网络管理系统管理本项目设备以及学校现有的有线和无线设备。

7、无线控制器授权

序号	重要性	指标项	指标要求
1	#	基本参数	AP管理授权≥128个, 要求兼容学校现有的无线控制器和无线AP，或提供全新控制器和无线AP覆盖本项目需要以及替换学校现有无线AP。

8、辅材

序号	重要性	指标项	指标要求
1	★	室外单模24芯光纤	产品符合YD/T901-2009、YD/T 908-2011、GB/T9771.3-2020、GB/T12357.1-2015等标准；

具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃～+70℃环境下使用；

松套管使用具有很好的耐水解性能和较高的强度的材料制成，采用紧密的光缆结构，有效防止套管回缩，外护套采用PE护套能够很好的防紫外线辐射，光缆采用双面涂塑铝带，增强光缆的抗压及抗潮能力，松套管内填充特种防水化合物，完全缆芯填充确保光缆的防水性能。
2	#	光纤熔接用尾纤	产品符合YD/T1272.4-2018、YD/T1258.3-2020、GB/T12357.1-2015标准；

低损耗连接，高反射；

插入损耗（dB）：≤0.2（典型值）/≤0.35（最大值），回波损耗（dB）：＞45（典型值）/＞35（最大值）。
3	★	光纤配线架	产品符合YD/T 778-2011《光纤配线架》行业标准

该产品内具有充裕的冗余光纤盘绕空间；在规范的施工条件下，可保证光纤以及尾纤的最小弯曲半径不小于R30mm

支持SC、LC、FC、ST四种通用连接器的安装，可实现室外/室内光缆的进线成端及固定和接地

表面涂覆层附着力要求不低于GB/T9286-2021标准表一中2及要求。
4	#	光纤跳线（双芯）	FC-LC、2米；

采用芳纶加强件，提供优异的抗拉能力；

内部采用螺旋钢带，钢带里包裹裸光纤；

产品符合YD/T1272.1-2018；

插入损耗（dB）：≤0.3，回波损耗（dB）：＞50，线径：3.0mm。
5	★	光电混合缆	混合缆中光缆采用蝶形光缆，内含2根磷化钢丝，1根光纤。

混合缆中含有≥2芯铜缆，且铜缆截面积≥0.5mm²。

光电混合缆需满足以下标准：YD/T 1997.1, YD/T 2159，ITU-T G.657, GB/T 7424.21, GB/T 7424.22, GB/T 2951, GB/T 18380.12, GB/T 5023。

光电混合缆中光纤类型为二氧化硅单模光纤。

光电混合缆中光纤零色散波长为1300～1324nm。

光电混合缆中光纤包层直径为125.0±1.0μm。

光电混合缆机械性能和环境性能要求符合以下标准：GB/T 7424.21-2021 E1、GB/T 7424.21-2021 E3、GB/T 7424.21-2021 E4、GB/T 7424.21-2021 E6、GB/T 7424.21-2021 E7、GB/T、7424.22-2021 F1。
6	★	机柜	标准符合：YD/T 2319-2020

全部选用冷轧钢板

厚度：方孔条2.0±0.2mm，侧板及其他1.2±0.2mm

涂层：机柜表面采用先喷砂，后喷塑的表面处理工艺，保证机柜表面涂层的牢固可靠，耐酸碱、耐腐蚀、防静电

前门采用5±0.2mm钢化玻璃或金属网

可拆卸的左右侧门和前后门，方便安装调试

可同时安装脚轮和支撑脚，方便移动

结构坚固，承载达500Kg

风机单元的外壳采用一次成型技术，有效减少风机的震动,提高风机单元的使用寿命，风机单元采用独立的电源线，更方便维护

上下均留有进线孔

大小：800×800×2000mm

标配风机、PDU等
7	#	光纤熔接	标准光纤熔接

熔接后光衰要在允许范围内
8	#	光电混合缆理线盒	整体高度1U，可接入≥24根光电混合尾纤和≥24根光电混合缆。

机壳外观采用金属钣金成型。

前面板可拆卸，上下各有≥24口路入线口，支持光电混合尾纤从上端接入或者下端接入。

内置U型卡槽，支持≥24根尾纤固定，防止拉拽影响内部熔纤的可靠性。

内置接线卡座，支持≥24对铜缆压接。

内置单层熔纤盘，支持存放≥24根熔纤后的热缩管。

内置≥24个线缆序号做标记。

内置≥4个绑线装置，方便对光纤、混合缆线材做固定。

附带24根光电混合尾纤。

服务要求

序号	服务要求项目	服务要求标准
人员要求	服务团队中应包括网络工程师不少于5名。

（2）在五年免费维保期内，提供驻场工程师2名，工作时间为每个工作日 9-17 点，驻场工程师负责保障所投的网络系统正常运行，每周一次巡检，有故障需在规定的时间内完成修复。

（3）供应商须负责保障所投的网络系统正常运行，安排人员每周一次巡检，有故障需在规定的时间内完成修复。

（4）供应商中标后，须向采购人提供本项目服务人员配备清单，人员证书及简历等材料并加盖投标人公章。
投标人服务标准	（1）投标人承诺所有硬件五年免费保修、所有软件五年免费保修升级。故障现场响应时间为30分钟内，4小时内修复。

（2）投标人承诺所有硬件过五年免费保修期后、所有软件过五年免费保修升级期后，每年按不高于原价（以投标报价为准）的8%进行维修升级，更换零部件的按合同签订时的零部件价格，响应速度同保修期响应速度。
培训	提供不少于10天且不少于2个学员的主要设备厂商认证的工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。
实施服务	本项目实施时需从各楼栋布放24芯室外光缆到汇聚机房，在各楼栋配备相应的机柜，光电混合缆从桥架用金属软管进房间，进房间后需敷设相应的线槽。本项目投标总价包含设备、安装调试、辅材、拆除旧无线网络设备、修复破损桥架等所有相关费用，项目实施过程中若有其他项目费用，中标价不再增加，投标人在投标前需详细评估测算。

安装要求

1、本项目要求在2026年7月内完成供货及产品安装调试工作，具备试运行条件。

2、踏勘要求：

踏勘地点：福建省厦门市集美区集美大道668号华侨大学厦门校区B区302-2

联系人：李嘉伟

联系电话：0592-6161777-8030

联系邮件：lijiawei@hqu.edu.cn

踏勘信息：投标人应提前联系采购人并在规定时间和地点参加踏勘，并承担踏勘所发生的自身费用。投标人未参加踏勘的，由此产生的不利后果由投标人自行承担。每家潜在投标人可安排不超过2个人参加踏勘，并携带本人身份证原件及加盖投标人公章的介绍信或证明函件。

付款方式

1. 履约保证金：中标供应商应在与采购人签订合同后15天内，向采购人提供相当于合同总价5%的履约保证金。采购人将在项目验收完成后半年内返还履约保证金（不计利息）。

2. 合同签订生效后，且设备运抵采购人指定地点，经初步验收合格后，支付合同总金额的50%；待设备完成全部安装、调试、试运行，并通过最终验收后10个工作日内，支付剩余50%合同款项。

方案要求

（一）针对本项目提出项目实施方案，包括：

1.项目实施进度安排与保障措施；

2.项目服务团队组织架构及管理措施；

3.产品质量保证方案；

4.系统兼容性保证方案；

5.配合验收方案。

（二）针对本项目提出售后服务方案，包括：

1.售后技术支持和定期巡检方案；

2.项目培训方案（包括培训体系、内容、时间、人员安排等）；

3.质保期内、质保期外维修或更换设备方案。

八、未及时处理故障的违约责任

1.免费维保期内，供应商应按照采购文件要求的时限（故障现场响应时间为30分钟内，4小时内修复）处理故障，从华侨大学报修系统派单到供应商时开始计算时间；

2.每超过故障处理时限一次，供应商需缴纳合同金额的千分之一作为罚款，汇入采购人账户。