主要中标设备清单及报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **名 称** | **品牌** | **技术指标** | **数量** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 通用软件 | 操作系统 | 中标麒麟 | 中标麒麟高级服务器LINUX操作系统 v6.0 | 10 | 6,050.00 | 60,500.00 |
| 2 | 数据库 | 人大金仓 | 人大金仓KingbaseESV7支持主流操作系统Windows Server、Linux、UNIX，提供数据表分区能力，支持并行装载、并行查询、并行创建索引等，提供全局分区索引及局部分区索引功能 ，提供高级稀疏列的功能，提供支持集群处理。支持数据转换工具，满足从不同主流数据源（SQLServer、Oracle、DB2、Sybase、达梦、Excel、文本、SAP等等）抽取、转换、加载到不同数据源。 | 2 | 137,500.00 | 275,000.00 |
| 3 | 热备软件 | 中标麒麟 | 中标麒麟高可用集群软件 V6.0用于WEB应用服务器和数据库服务器双机热备 | 2 | 9,900.00 | 19,800.00 |
| 4 | 防病毒软件 | 瑞星 | 瑞星防毒软件企业版用于各服务器和管理终端，能够防止病毒入侵，及时对染毒文件查杀，有效保证设备和数据安全。 | 1 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 5 | 网页防篡改 | 中创  | 中创网页防篡改V5.3采用基于文件过滤驱动保护技术、事件触发机制相结合方式进行Web应用层安全防护:对Web文件目录进行全方位的保护，阻止非法篡改 | 1 | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 6 | 服务器 | WEB应用服务器 | 浪潮 | 浪潮NF8480M42\* Intel(R) Xeon(R) E7-4830v3,12c,2.1 GHz；2\*16G RDIMM DDR4 内存 ；3\*900G 热插拔SAS硬盘(1万转) 2.5 ；八通道 SAS 高性能RAID-9271-8I（1G缓存)；双口千兆网卡，主板集成4口千兆网卡；2+1冗余电源；USB DVD刻录机；支持64位WindowsServer/linux操作系统；配套导轨。 | 2 | 75,900.00 | 151,800.00 |
| 7 | 数据库服务器 | 2 | 75,900.00 | 151,800.00 |
| 8 | 内容管理服务器 | 2 | 75,900.00 | 151,800.00 |
| 9 | 舆情管理服务器 | 浪潮 | 浪潮NF5280M42\*Intel(R) Xeon(R) E5-2620v3，6c；主频2.4 GHz；2\*8G RDIMM DDR4；3\*2TB SATA（企业级）；INSPUR 八通道高性能 SAS3008卡IMR+Raid key \* 1，主板集成双口千兆网卡 ；双电源-NF5280M4 ；USB DVD刻录机 ；支持64位WindowsServer/linux操作系统；配套导轨\*1； | 1 | 23,100.00 | 23,100.00 |
| 10 | 互动交流服务器 | 1 | 23,100.00 | 23,100.00 |
| 11 | 防病毒及访问统计服务器 | 1 | 23,100.00 | 23,100.00 |
| 12 | 安全邮件服务器 | 1 | 23,100.00 | 23,100.00 |
| 13 | 舆情管理服务器2 | 浪潮 | 浪潮NF5270M42\*Intel(R) Xeon(R) E5-2603v3，6c；主频2.4 GHz；2\*8G RDIMM DDR4，24个内存插槽；3\*1TB SATA（企业级）；INSPUR 八通道高性能 SAS3008卡IMR+Raid key；主板集成双口千兆网卡；单电源-NF5270M4 \* 1；支持64位WindowsServer/linux操作系统；配套导轨\*1，含操作系统； | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 互动交流服务器2 | 浪潮 | 浪潮NF5180M42\*Intel(R) Xeon(R) E5-2603v3，6c；主频2.4 GHz；2\*8G RDIMM DDR4，24个内存插槽；3\*300G 热插拔SAS硬盘(1万转) 2.5 ；INSPUR 八通道高性能 SAS3008卡IMR+Raid key；主板集成双口千兆网卡；双电源；SLIM DVD刻录机；支持64位WindowsServer/linux操作系统；配套导轨\*1，含操作系统； | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 采集服务器 | 浪潮 | 浪潮NF5170M42\*Intel(R) Xeon(R) E5-2603v3，6c；主频2.4 GHz；2\*8G RDIMM DDR4，24个内存插槽；3\*300G 热插拔SAS硬盘(1万转) 2.5 ；RAID5升级组件（NF5170M4板载SAS控制器升级RAID5使用）；主板集成四口千兆网卡；双电源；SLIM DVD刻录机；支持64位WindowsServer/linux操作系统；配套导轨\*1，含操作系统； | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 安全设备 | VPN密码机 | 深信服 | 深信服VPN-4050-LE 最大并发隧道数=8000SM1-SM2-SM3算法组合=340MbpsSM4-SM2-SM3算法组合=320MbpsVPN客户端加密速率=100M10/100/1000BASE-T接口=6个SFP插槽=4个64字节下吞吐率=80M；1518字节下吞吐率=280M符合国家密码管理政策，已取得相应资质能实现网站管理人员远程接入并管理的网络互联需求，同时对远程网络中传输的数据提供私密性、完整性安全防护 | 2 | 66,000.00 | 132,000.00 |
| 17 | 防火墙 | 深信服 | 深信服AF-1800-LE设备10/100/1000BASE-T接口=4个SFP插槽=8个64字节下的吞吐量=10G1518字节下的吞吐量=8G64字节下的延迟=10微秒1518字节下的延迟=33微秒最大并发连接数=220万64字节下的丢包率=20％1518字节下的丢包率=1％具有良好的功能扩展性，除集成了强大的防火墙功能外还可扩展支持SSL VPN、IPSEC VPN、入侵防御、病毒防御、URL分类过滤、应用识别等安全功能模块，以满足在功能方面的多元化需求适用于网络结构复杂、应用丰富、高带宽、大流量的网络环境 | 2 | 44,000.00 | 88,000.00 |
| 18 | UTM安全网关 | 深信服 | 深信服AF-1800-WZ 机型为2URJ45串口=1个RJ45管理口=1个USB接口=2个GE电口=7个千兆SFP插槽=4个吞吐量=10G最大并发会话数=800万含冗余电源支持对办公管理、数据库、网站访问、文件传输等应用的识别、控制和管理支持对应用的分类组织、浏览和查询；支持应用过滤器，将满足过滤条件的所有应用筛选组成应用组供用户统一管理使用支持上网行为管理；支持通过内置Web交互页面认证进行用户身份识别支持对多次身份验证失败的用户进行帐号、IP锁定或禁用，或加验图形验证码支持对本地账户密码进行安全强制； 支持显示在线用户总数、用户名称、IP列表、在线时间；支持每个IP带宽控制支持站点白名单、黑名单 | 2 | 55,000.00 | 110,000.00 |
| 19 | WEB应用防护 | 深信服 | 深信服AF-1840-WAF设备 RJ45串口=1个GE管理口=1个GE电口=7个含冗余电源具有Web应用漏洞扫描、SQL注入/XSS防护、WEB常规攻击防护、扫描防护、Cookie安全防护、URL ACL、CSRF防护、HTTP协议防护、ARP欺骗防护、信息过滤防护、非法下载防护、非法上传防护、Web内容安全防护、网页盗链、爬虫防护等功能支持自动监测页面被篡改情况的功能，支持视觉恢复功能，即发生网页篡改后，对外仍显示被篡改前的正常页面支持恶意代码过滤功能；支持敏感关键字自定义功能支持多种基于路由的旁路部署 | 2 | 66,000.00 | 132,000.00 |
| 20 | 网络设备 | 分路器 | 数维 | 数维NT-CTAP-6G6\*10/100/1000M电口；最大流量复制速率1000Mbps；最大复制端口数1->5；AC 220V；1U机箱。 | 1 | 16,500.00 | 16,500.00 |
| 21 | 负载均衡 | 深信服 | 深信服AD-4000-LE设备10/100/1000BASE-TX接口=6个SFP插槽=4个CPU主频=3.1Ghz内存实配=16G最大并发会话数=550万交换背板速率=192Gb/sHTTP压缩率=300M/sVLAN个数=255SSL支持/对称加密流量=2GbpsSSL支持/在线会话数=30万能够实现对网络出口链路和服务器资源的优化调度，轻松实现大规模的应用部署，同时达至最稳定的运行效果，最高的资源利用率，最佳的应用性能和用户体验 | 1 | 77,000.00 | 77,000.00 |
| 22 | KVM | 浪潮 | 浪潮S1000KVM；集成KVM多路器，可监控8路KVM输入，最多8\*127个节点。可实现本地OSD界面操作。提供3个不同级别的账户权限。提供用户的身份和操作权限认证，访问权限的分级管理。计算机离线、关机状态的侦测与提示。简易的管理，故障节点的有效定位。（含液晶套件） | 2 | 7,920.00 | 15,840.00 |
| 23 | 三层交换机 | 锐捷 | 锐捷RG-S5750XS-L上行端口速率 10G；下行端口速率 1000M；线速转发能力 132Mpps；背板容量 264Gbps；上行端口数量 4口；下行端口数量 48口；支持MAC 16K； | 7 | 7,365.71 | 51,560.00 |
| **合计** | **1**,**570**,**000.00** |