主要中标设备清单及报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **名 称** | **品牌** | **技术指标** | **数量** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 通用软件 | 操作系统 | 中标麒麟 | 中标麒麟高级服务器LINUX操作系统 v6.0 | 10 | 6,050.00 | 60,500.00 |
| 2 | 数据库 | 人大金仓 | 人大金仓KingbaseESV7 支持主流操作系统Windows Server、Linux、UNIX，提供数据表分区能力，支持并行装载、并行查询、并行创建索引等，提供全局分区索引及局部分区索引功能 ，提供高级稀疏列的功能，提供支持集群处理。 支持数据转换工具，满足从不同主流数据源（SQLServer、Oracle、DB2、Sybase、达梦、Excel、文本、SAP等等）抽取、转换、加载到不同数据源。 | 2 | 137,500.00 | 275,000.00 |
| 3 | 热备软件 | 中标麒麟 | 中标麒麟高可用集群软件 V6.0 用于WEB应用服务器和数据库服务器双机热备 | 2 | 9,900.00 | 19,800.00 |
| 4 | 防病毒软件 | 瑞星 | 瑞星防毒软件企业版 用于各服务器和管理终端，能够防止病毒入侵，及时对染毒文件查杀，有效保证设备和数据安全。 | 1 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 5 | 网页防篡改 | 中创 | 中创网页防篡改V5.3 采用基于文件过滤驱动保护技术、事件触发机制相结合方式进行Web应用层安全防护:对Web文件目录进行全方位的保护，阻止非法篡改 | 1 | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 6 | 服务器 | WEB应用服务器 | 浪潮 | 浪潮NF8480M4 2\* Intel(R) Xeon(R) E7-4830v3,12c,2.1 GHz； 2\*16G RDIMM DDR4 内存 ； 3\*900G 热插拔SAS硬盘(1万转) 2.5 ； 八通道 SAS 高性能RAID-9271-8I（1G缓存)； 双口千兆网卡，主板集成4口千兆网卡； 2+1冗余电源；USB DVD刻录机； 支持64位WindowsServer/linux操作系统； 配套导轨。 | 2 | 75,900.00 | 151,800.00 |
| 7 | 数据库服务器 | 2 | 75,900.00 | 151,800.00 |
| 8 | 内容管理服务器 | 2 | 75,900.00 | 151,800.00 |
| 9 | 舆情管理服务器 | 浪潮 | 浪潮NF5280M4 2\*Intel(R) Xeon(R) E5-2620v3，6c；主频2.4 GHz； 2\*8G RDIMM DDR4； 3\*2TB SATA（企业级）； INSPUR 八通道高性能 SAS3008卡IMR+Raid key \* 1， 主板集成双口千兆网卡 ； 双电源-NF5280M4 ；USB DVD刻录机 ； 支持64位WindowsServer/linux操作系统； 配套导轨\*1； | 1 | 23,100.00 | 23,100.00 |
| 10 | 互动交流服务器 | 1 | 23,100.00 | 23,100.00 |
| 11 | 防病毒及访问统计服务器 | 1 | 23,100.00 | 23,100.00 |
| 12 | 安全邮件服务器 | 1 | 23,100.00 | 23,100.00 |
| 13 | 舆情管理服务器2 | 浪潮 | 浪潮NF5270M4 2\*Intel(R) Xeon(R) E5-2603v3，6c；主频2.4 GHz； 2\*8G RDIMM DDR4，24个内存插槽； 3\*1TB SATA（企业级）； INSPUR 八通道高性能 SAS3008卡IMR+Raid key； 主板集成双口千兆网卡； 单电源-NF5270M4 \* 1； 支持64位WindowsServer/linux操作系统； 配套导轨\*1，含操作系统； | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 互动交流服务器2 | 浪潮 | 浪潮NF5180M4 2\*Intel(R) Xeon(R) E5-2603v3，6c；主频2.4 GHz； 2\*8G RDIMM DDR4，24个内存插槽； 3\*300G 热插拔SAS硬盘(1万转) 2.5 ； INSPUR 八通道高性能 SAS3008卡IMR+Raid key； 主板集成双口千兆网卡； 双电源；SLIM DVD刻录机； 支持64位WindowsServer/linux操作系统； 配套导轨\*1，含操作系统； | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 采集服务器 | 浪潮 | 浪潮NF5170M4 2\*Intel(R) Xeon(R) E5-2603v3，6c；主频2.4 GHz； 2\*8G RDIMM DDR4，24个内存插槽； 3\*300G 热插拔SAS硬盘(1万转) 2.5 ； RAID5升级组件（NF5170M4板载SAS控制器升级RAID5使用）； 主板集成四口千兆网卡； 双电源；SLIM DVD刻录机； 支持64位WindowsServer/linux操作系统； 配套导轨\*1，含操作系统； | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 安全设备 | VPN密码机 | 深信服 | 深信服VPN-4050-LE 最大并发隧道数=8000 SM1-SM2-SM3算法组合=340Mbps SM4-SM2-SM3算法组合=320Mbps VPN客户端加密速率=100M 10/100/1000BASE-T接口=6个 SFP插槽=4个 64字节下吞吐率=80M； 1518字节下吞吐率=280M 符合国家密码管理政策，已取得相应资质 能实现网站管理人员远程接入并管理的网络互联需求，同时对远程网络中传输的数据提供私密性、完整性安全防护 | 2 | 66,000.00 | 132,000.00 |
| 17 | 防火墙 | 深信服 | 深信服AF-1800-LE设备10/100/1000BASE-T接口=4个 SFP插槽=8个 64字节下的吞吐量=10G 1518字节下的吞吐量=8G 64字节下的延迟=10微秒 1518字节下的延迟=33微秒 最大并发连接数=220万 64字节下的丢包率=20％ 1518字节下的丢包率=1％ 具有良好的功能扩展性，除集成了强大的防火墙功能外还可扩展支持SSL VPN、IPSEC VPN、入侵防御、病毒防御、URL分类过滤、应用识别等安全功能模块，以满足在功能方面的多元化需求 适用于网络结构复杂、应用丰富、高带宽、大流量的网络环境 | 2 | 44,000.00 | 88,000.00 |
| 18 | UTM安全网关 | 深信服 | 深信服AF-1800-WZ 机型为2U RJ45串口=1个 RJ45管理口=1个 USB接口=2个 GE电口=7个 千兆SFP插槽=4个 吞吐量=10G 最大并发会话数=800万 含冗余电源 支持对办公管理、数据库、网站访问、文件传输等应用的识别、控制和管理 支持对应用的分类组织、浏览和查询；支持应用过滤器，将满足过滤条件的所有应用筛选组成应用组供用户统一管理使用 支持上网行为管理；支持通过内置Web交互页面认证进行用户身份识别 支持对多次身份验证失败的用户进行帐号、IP锁定或禁用，或加验图形验证码 支持对本地账户密码进行安全强制；  支持显示在线用户总数、用户名称、IP列表、在线时间；支持每个IP带宽控制 支持站点白名单、黑名单 | 2 | 55,000.00 | 110,000.00 |
| 19 | WEB应用防护 | 深信服 | 深信服AF-1840-WAF设备 RJ45串口=1个 GE管理口=1个 GE电口=7个 含冗余电源 具有Web应用漏洞扫描、SQL注入/XSS防护、WEB常规攻击防护、扫描防护、Cookie安全防护、URL ACL、CSRF防护、HTTP协议防护、ARP欺骗防护、信息过滤防护、非法下载防护、非法上传防护、Web内容安全防护、网页盗链、爬虫防护等功能 支持自动监测页面被篡改情况的功能，支持视觉恢复功能，即发生网页篡改后，对外仍显示被篡改前的正常页面 支持恶意代码过滤功能；支持敏感关键字自定义功能 支持多种基于路由的旁路部署 | 2 | 66,000.00 | 132,000.00 |
| 20 | 网络设备 | 分路器 | 数维 | 数维NT-CTAP-6G 6\*10/100/1000M电口；最大流量复制速率1000Mbps；最大复制端口数1->5；AC 220V；1U机箱。 | 1 | 16,500.00 | 16,500.00 |
| 21 | 负载均衡 | 深信服 | 深信服AD-4000-LE设备10/100/1000BASE-TX接口=6个 SFP插槽=4个 CPU主频=3.1Ghz 内存实配=16G 最大并发会话数=550万 交换背板速率=192Gb/s HTTP压缩率=300M/s VLAN个数=255 SSL支持/对称加密流量=2Gbps SSL支持/在线会话数=30万 能够实现对网络出口链路和服务器资源的优化调度，轻松实现大规模的应用部署，同时达至最稳定的运行效果，最高的资源利用率，最佳的应用性能和用户体验 | 1 | 77,000.00 | 77,000.00 |
| 22 | KVM | 浪潮 | 浪潮S1000KVM； 集成KVM多路器，可监控8路KVM输入，最多8\*127个节点。可实现本地OSD界面操作。提供3个不同级别的账户权限。提供用户的身份和操作权限认证，访问权限的分级管理。计算机离线、关机状态的侦测与提示。简易的管理，故障节点的有效定位。（含液晶套件） | 2 | 7,920.00 | 15,840.00 |
| 23 | 三层交换机 | 锐捷 | 锐捷RG-S5750XS-L 上行端口速率 10G；下行端口速率 1000M；线速转发能力 132Mpps；背板容量 264Gbps；上行端口数量 4口；下行端口数量 48口；支持MAC 16K； | 7 | 7,365.71 | 51,560.00 |
| **合计** | | | | | | | **1**,**570**,**000.00** |