**成交内容**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 实验室3p空调格力KFR-72LW/(72568S)Ab-2 JC01 | 空调类型： 立柜式空调 冷暖类型： 冷暖型 能效等级： 四级能效 能效比： 3.26 制冷量： 7250（1880-7600）W 制热量： 9150（1500-9800）W 室内机噪音： 38-43dB 室外机噪音： ≤56dB 扫风方式 上下/左右扫风 自动清洁 支持 静音设计 支持 室内机尺寸520×1800×337mm 室外机尺寸955×700×396mm | 3 | 7380 | 22140 |  |
| 2 | 洗衣机小天鹅TG70-F1411LPDS | 产品系列家庭洗涤中心 产品类别滚筒式 自动化程度全自动 开门方式前开式 排水方式上/下排水 控制方式电脑控制 纠错 内筒材质不锈钢 箱体材质渗锌钢板 电机类型普通电机 | 1 | 7000 | 7000 |  |
| 3 | 电脑工作台康邦定制 | 长度:200cm 宽度: 85 cm 高：74cm  桌腿带储物 带侧桌副柜 带侧桌 材质: 人造板 人造板种类: 刨花板/三聚氰胺板 附加功能: 可拆装 | 1 | 5000 | 5000 |  |
| 4 | 书写墙面白板康邦定制 | 可上下推拉 可吸磁 内嵌式设计推拉式轨道 尺寸：80cm\*140、铝合金边框、有笔托 、带锁装置 | 1 | 6000 | 6000 |  |
| 5 | 储物柜康邦定制 | 我方提供的储物柜长度为36厘米，宽度为42厘米 高度为47厘米带轮子 | 12 | 500 | 6000 |  |
| 6 | 收纳盒康邦定制 | 长度：69厘米 宽度：51厘米 高度：44厘米 | 12 | 500 | 6000 |  |
| 7 | 可折叠工作台康邦定制 | 长度：90cm、宽度：40cm、折叠后宽：10cm 、桌面：刨花板.白蜡木贴面.着色漆.丙烯酸清漆 上档: 刨花板.白蜡木贴面.白蜡木贴面.着色漆. 丙烯酸清漆 桌底框架/ 安装板: 钢.环氧/聚酯粉末涂层 塑料件: 强化聚酰胺塑料.聚乙烯塑料.聚丙烯塑料 、弹簧: 不锈钢 销子: 钢 、固定安装于墙面，高度与普通桌相当，约74cm。 固定安装于墙面，高度与吧台相当，约95或106cm，依吧凳高度而定。 为实现最佳品质效果，请按需要重新拧紧螺丝。 不同的墙壁材料需要使用不同类型的固定装置。 | 7 | 1000 | 7000 |  |
| 8 | 灯具康邦定制 | LED铝制办公吊灯1.2米含灯 钢丝吊线，亚克力灯罩 | 16 | 600 | 9600 |  |
| 9 | 接线板西门子插排 | 接线板插位数: 8插位  开关类型：多开关 线长:3米 | 5 | 200 | 1000 |  |
| 10 | 推车康邦定制 | 尺寸：90cm\*60cm\*88cm、离地高度：20cm、折叠高度：30cm、轮子直径：12.5cm、最大载重量：300kg 支持预约功能 支持 | 1 | 3100 | 3100 |  |
| 11 | 折叠梯康邦定制 | 种类：单侧梯 类型：折叠家用梯 材质：铝合金 踏板数：五层 颜色: 白色  承重:200kg | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 12 | 挂钩康邦定制 | 侧面挂钩, 灰色 | 20 | 50 | 1000 |  |
| 13 | 撑衣杆康邦定制 | 材质：不锈钢 尺寸：104cm | 1 | 200 | 200 |  |
| 14 | 折叠办公椅康邦定制 | 宽度: 50 厘米 深度: 46 厘米 座宽: 40 厘米 座深: 40 厘米 座高: 44 厘米 高度: 76 厘米 强化聚丙烯塑料 椅子可叠放，不用时可节省空间 | 45 | 299 | 13455 |  |
| 15 | 普通工作台国产 | 订做桌面尺寸：1.6m\*0.8m、桌面材质: E1级环保板材 桌脚：70\*70mm 钢管 横梁：50\*50mm钢管、钢材类型：优质钢材(p、s均小于0.035%） 颜色：黑胡桃色 功能:板材表面通过高温高压，覆盖一层三聚氰胺表面，要表面光滑、耐磨、耐热、防火、防水 在桌面有可连接电源两个 | 6 | 6000 | 36000 |  |
| 16 | 熨衣台康邦定制 | 展开尺寸：高：1030\*550＊800低：1030\*550＊300材质：复合PP,钢管 | 1 | 9000 | 9000 |  |
| 17 | 排气扇康邦定制 | 面板材质：塑料面板 安装方式：壁式 功率：122瓦特 面板尺寸：450\*450 开孔尺寸：380\*380 外形尺寸：450\*450\*377 重量：13kg | 3 | 3000 | 9000 |  |
| 18 | 办公桌康邦定制 | 2798 长180宽80，优质防火板，抽拉式双节轨道 | 2 | 2459 | 4918 |  |
| 19 | 会议桌康邦定制 | 2200\*800\*750,5CM实木板面，优质白色铁材椅脚，铁板厚8MM，宽10CM | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 20 | 裁剪台康邦定制 | 尺寸：2400\*1200\*850；桌面材质：E1级环保板材；桌脚：70\*70钢管；横梁50\*50钢管；钢材类型：优质钢材；颜色：米白色；桌面要求无味，光滑，耐磨。 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 21 | 椅子康邦定制 | 布艺木质，2把绿色、8把灰色 | 10 | 399 | 3990 |  |
| 22 | 制板工作台康邦定制 | 尺寸：2000\*1200\*850，桌面E1级环保板材；桌下带卷纸轴，打板纸卷参考长度：130CM；内轴直径：5CM。桌脚：70\*70钢管；横梁50\*50钢管；钢材类型：优质钢材；颜色：米白色；桌面要求无味，光滑，耐磨。 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 23 | 电脑直驱平缝机中捷ZJ8700-5-D | 最高缝速5000针/分钟、最大针距4mm、压脚抬升，手动5.5，膝动：13mm | 20 | 4980 | 99600 |  |
| 24 | 吊瓶熨斗美宁牌MN-777R | 1000w、2.1公斤 220v | 20 | 580 | 11600 |  |
| 25 | 粘衬机上海威士\NHJ-A900 | 自动调偏、无缝带、数显、自动延时停机、机械加压、10.8KW、380v、200度、0.15Mpa、750kg | 1 | 31800 | 31800 |  |
| 26 | 粘衬机上海威士\NHG-A500 | 自动调偏、无缝粘合带，数显温控 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 27 | 密包机MO-6800S | 最高速7000转/分钟、针距0.6-3.8、 | 1 | 5800 | 5800 |  |
| 28 | 家用密包机MO-623 | 三线包缝加三线密包 | 1 | 1980 | 1980 |  |
| 29 | 电脑平头锁眼机LBH-1790A | 最快4200转/分钟、切布尺寸6.4~31.8mm、套节宽度最大5mm、钮孔长度最大41mm、标准花样31种 | 1 | 35800 | 35800 |  |
| 30 | 人台康邦定制 | 立体剪裁的人台 | 24 | 1500 | 36000 |  |
| 31 | 首饰展示台康邦定制 | 宽度: 43 厘米 深度: 37 厘米 高度: 163 厘米 分四层 每块搁板最大可承重: 3.50 公斤 顶/底板: 刨花板, 贴膜, ABS塑料 搁板支撑: 钢, 染色环氧树脂涂料/聚酯粉涂料 玻璃板: 钢化玻璃 | 5 | 1000 | 5000 |  |
| 32 | 打版台1康邦定制 | 尺寸：1800\*1000\*850；桌面材质；E1级环保板材；桌脚70\*70钢管；横梁50\*50优质钢材；颜色：米白色，桌面要求， 无味光滑、耐磨。 | 18 | 1500 | 27000 |  |
| 33 | 打版台2康邦定制 | 尺寸：2000\*700\*760；桌面材质：E1级环保板材；桌脚：70\*70钢管；横梁50\*50钢管；钢材类型：优质钢材；颜色：红棕色；桌面要求无味，光滑，耐磨。 | 20 | 1050 | 21000 |  |
| 34 | 学生柜子、服装机房柜子康邦定制 | 尺寸：高2米\*宽1.2米\*厚0.5米； 要求：设置上下两层，每层三格，每格一个柜门，共六个门，整体优质钢材。 | 28 | 1850 | 51800 |  |
| 35 | 库房置物架康邦定制 | 不锈钢304材质立柱。采用80\*60\*1.5厚U型钢，横梁采用80\*50\*1.5厚P型梁，层板采用1.2厚304不锈钢板。单层承重500公斤。 | 1 | 4860 | 4860 |  |
| 36 | 平板电脑联想ThinkPad X1 Carbon 4th-016 | CPU 酷睿i7-6600U处理器 内存要求 16GB内存 显卡要求 独立显卡 存储要求 512GB SSD 屏幕要求 13.5英寸 | 3 | 20888 | 62664 |  |
| 37 | 便携式投影仪爱普生（EPSON）EB-C301MS | 3LCD 标称亮度(ISO流明) 3000-3500  标准分辨率 WXGA(1280\*800)  对比度 2000-3000:1  便携式 | 1 | 6599 | 6599 |  |
| 38 | 手持稳定器大疆 DJI RONIN-M 如影 | 如影 三轴手持摄影云台 陀螺仪 稳定器 | 1 | 8499 | 8499 |  |
| 39 | 环境专业——便携式电脑戴尔XPS 13-9350-D1708 | CPU系列 英特尔 酷睿i7 6代系列  CPU型号 Intel 酷睿i7 6500U  CPU主频 2.5GHz 内存容量 8GB（8GB×1）  内存类型 DDR3L（低电压版）1866MHz  硬盘容量 256GB  硬盘描述 SSD固态硬盘 屏幕尺寸 13.3英寸 | 1 | 9799 | 9799 |  |
| 40 | 新技术实验室—便携式电脑(数码打印室)戴尔 Latitude E7470 15061 | 第五代智能英特尔酷睿i5处理器 2.2GHz 4GB(DDR3) 500G(5400转) SATA Radeon R7 M360 2G独显 + Intel HD Graphics 5500 | 1 | 4299 | 4299 |  |
| 41 | 实验室空调奥克斯KFR-35GW/ZF+2a | 1.5匹 壁挂式 变频 家用冷暖空调(静音空调) | 1 | 1999 | 1999 |  |
| 42 | 触控一体机鸿合HD-I6565E | 处理器：酷睿四代i5 CPU型号：i5-4570 核心数：四核 三级缓存：6MB 显卡：NVIDIA GT630M  显存容量：独立2GB 内存：4GB 最大支持容量:32GB 硬盘：1TB 光驱：DVD刻录 操作系统Windows 8 | 1 | 37174 | 37174 |  |
| 43 | 屏幕尺寸：65英寸  分辨率：1920\*1080  支持格式：1080p（全高清） HDMI接口：3\*HDMI  亮度：1000流明以上 屏幕比例：16:9 墙挂式 | 1 |
| 44 | 光学触摸屏 适合65寸 10点触控 | 1 |
| 45 | ①需要包括线缆、辅材、配件、支架、运输、安装、调试、培训。②需要提供详细的质保说明：设备质保、软件质保、技术质保，售后服务说明和技术支持说明。③根据产品加装多点触控程序或多点触控软件，调试设备至正常运行。 | 1 |
| 46 | 沙发康邦定制 | 组合沙发，1人位+2人位+3人位； 饰面材质：亚麻 框架材质：实木 | 1组 | 4300 | 4300 |  |
| 47 | 服装CAD立式喷切机 MR-200JC | 1.我方提供的服装CAD立式喷切机打印速度为80平方米/小时；喷头数量为2个；最大打印幅宽为200cm；切割速度为1000mmc/ sec；刀压为10g-600g；打印介质：普通服装打印纸（28g-250g）；供纸方式：全自动；USB2.0接口； 2.我方提供的服装CAD立式喷切机可装配HPGL/HPGL2/PLT等国际通用CAD绘图格式文件。 电源电压220v/110v(AC)，工作温度为0-50oc | 1 | 22500 | 22500 |  |
| 48 | 色布|色彩顾问诊断20色布|四季色彩测试全套诊断工具西曼色彩诊断工具 | 我方提供：20色布（诊断季型） 男士20色布 46色布（诊断色调） 款式诊断布  款式曲直领型工具  白围布  肤色色票（用工具测试前的目测） 144识色卡 四季型口袋书一套4本  色彩诊断报告一套4季  季型色票一套4季 款式诊断报告一套8款  CMB色相环  PCCS色调图  四季色彩图  8大款式风格图8张一套  四季色彩图分开版  彩妆场合用色图  四季型人妆面特征图4张 挂图图册 金银手镯 季型色布一套 色彩顾问专用工具箱 工作室个人服务手册 | 1 | 8007 | 8007 |  |
| 49 | LED广告屏KW-55LG 55 | 安卓版触控 CPU ARMCORTEX-A7 主板金志A83T 1.8G 内存：2G DDR3 硬盘 8GB 网卡以太网，WIFI，3G； 显卡：ARM Mail-400MP 音频：内置双拥道4R/20W 8R/10W | 1 | 8855 | 8855 |  |
| 50 | 热压机H&H CS-653 | 设置主管钥匙开关对加压温度及加压时间设定进行锁定 • 可快速更换的下工作台，配置三个下工作台 • 按键式PLC控制系统 • 可选择脚踏或手柄控制及按钮控制 • 特殊设计发热板，确保热量平均 • 独立热压温度、热压时间控制 • 独有双工作时间模式可选 • 上发热板可旋转式设计 电压：AC 220V 50/60Hz, 1Φ 功率：1000 压缩空气：> 0.4 最高加热温度：260 加压时间：1-999 热压板面积(mm)：206x 174 下工作台尺寸(mm)：203x 152 外形(mm)：450 x 560 x 910 净重(kg)：50 另配下模尺寸(mm)：150 x 50, Φ68 | 1 | 9477 | 9477 |  |
| 51 | 平板电脑XPS 12-9250-D4605TB | CPU要求 Intel M5系列CPU 内存要求 8GB 硬盘要求 256GB 固态硬盘 其他要求 12.5英寸触控显示器 | 6 | 7788 | 46728 |  |
| 52 | 便携电脑ThinkPad P70-013 | CPU要求 I7处理器 内存要求 16GB内存 硬盘要求 1TB硬盘 显卡要求 4GB显存要求  其他要求 17.3英寸显示器 | 1 | 18999 | 18999 |  |
| 53 | 便携音响DS3480 | 要求2.0声道 有源音箱 触控调节 锂电池供电 3.5mm音频接口 | 6 | 1299 | 7794 |  |
| 54 | 摄像机FDR-AXP35 | 类型 闪存高清 传感器像素 300万以上 动态有效像素 400万及以上 光学变焦倍数 15倍以下 翻新类型 全新 传感器类型 CMOS 取景器 有 夜摄功能 不支持 遥控功能 支持 防抖功能 光学防抖 对焦 自动 液晶屏尺寸 3.0英寸 触摸屏 不支持 液晶屏比例 其它 内置麦克风 支持 | 2 | 8160 | 16320 |  |
| 55 | 专业广播级高清摄像机JVC/杰伟世 GY-HM890 | 类型 闪存高清 静态有效像素 600万以上 动态有效像素 400万及以上 传感器像素 300万以上 光学变焦倍数 15-30倍 屏幕参数 液晶屏尺寸 3.5英寸（16：9） 触摸屏 不支持 液晶屏比例 其它 硬盘/内存 存储方式 闪存 HDD跌落保护功能 不支持 音效 立体声录制 支持 立体声回放 支持 内置麦克风 支持 5.1声道录制 不支持 功能参数 传感器类型 CMOS 传感器尺寸 1/3.13 英寸 取景器 有 夜摄功能 不支持 防抖功能 光学防抖 摄影灯或闪光灯 不支持 对焦 自动/手动 遥控功能 支持 | 2 | 70000 | 140000 |  |
| 56 | 新闻灯柏灵（BOLING） K-1300 | LED灯泡总数：1300颗  功率：76W 尺寸：300mm×387mm×48mm  自重：2.1kg  色温：5500K（±200K）  适用机型：通用 | 2 | 2575 | 5150 |  |
| 57 | 摄像灯架柏灵（BOLING）DJ-2803 | 材质：铝合金  自重：1KG  最大管径：23MM  最高工作高度：1900MM  最低工作高度：814MM  收缩高度：692MM  承重：2.5KG  适用机型：带有接口的影室闪光灯、新闻灯、摄影摄像设备；四分之一螺口摄像灯、摄影摄像设备 | 2 | 76 | 152 |  |
| 58 | 置物箱康邦定制 | 尺寸：60\*50\*40 材质：防水覆膜无纺布+加厚纸板 重量：大约1500g | 10 | 2000 | 20000 |  |
| 59 | 打版台3康邦定制 | 尺寸：2400\*1200\*850；桌面材质：E1级环保板材；桌脚：70\*70钢管；横梁50\*50钢管；钢材类型：优质钢材；颜色：米白色；桌面要求无味，光滑，耐磨。 | 7 | 1500 | 10500 |  |
| 60 | 激光切割机配套电脑戴尔 OptiPlex 5040 SB10266 | 处理器：i5 CPU型号：i5-4460 核心数：四核 三级缓存：4MB 显卡：NVIDIA GeForce GTX 745 4G 显存容量：独立4GB  内存：4GB DDR4 2133MHz 硬盘：1TB 光驱：DVD刻录 操作系统Windows 7 | 1 | 8000 | 8000 |  |
| 61 | 电脑转椅康邦定制 | 深度: 60 厘米 最大高度: 98.5 厘米 座宽: 40 厘米 座深: 39 厘米 最小座高: 43.5 厘米 最大座高: 54.5 厘米 主要材料/ 椅子表面: 聚丙烯塑料 部件1: 钢, 电镀 星形底座轴/ 星形底座支腿/ 座盘/ 靠背框架: 钢, 环氧/聚酯粉末涂层 管端盖: 强化聚丙烯塑料 座套: 100%聚酯纤维 座填料: 聚氨酯泡沫35公斤/立方米 | 1 | 250 | 250 |  |
| 62 | 电脑桌康邦定制 | 长度: 120 厘米 深度: 80 厘米 最小高度: 65 厘米 最大高度: 85 厘米 最大可承重: 100 公斤 桌腿具有65-85cm的可调幅度，可将桌面安装到合适的高度。 蜜胺台面。 | 1 | 700 | 700 |  |
| 63 | 3d打印机配套电脑戴尔 OptiPlex 5040 SB00256 | 处理器：酷睿六代i5 CPU型号：i5-6500 核心数：四核 三级缓存：6MB 显卡：NVIDIA? GeForce? GT 730 2GB DDR3 显存容量：独立2GB  内存：8GB DDR4 2133MHz 硬盘：1TB 光驱：DVD刻录 操作系统Windows 10 | 1 | 6600 | 6600 |  |
| 64 | 显示器戴尔 SE2416H | 屏幕尺寸：23.8英寸  分辨率：1920\*1080  面板类型：ips HDMI接口：1个 亮度：250cd/m2 | 1 |
| 65 | 数字高清线山泽（SAMZHE）SM-8015 | HDMI数字高清线1.5米 | 1 |
| 66 | 笔记本电脑戴尔 Latitude 3470 05141 | CPU :i5 6200U 显卡:集成显卡  内存:8GB DDR3L 内存 硬盘:256GB SSD 屏幕尺寸:14英寸 | 3 | 5500 | 16500 |  |
| 合计：人民币（大写）：玖拾捌万捌仟零捌元整 ￥988008.00元 | | | | | | |

### 售后服务要点

* **质量保证期：**

质量保证期为设备安装验收后3年，质量保证期自设备验收合格之日起开始计算。详见质量保证期内服务。

* **售后服务方式：**

我公司提供7\*24小时服务，工程师免费上门服务。售后服务热线：400-600-9726。详见质量保证期内服务

* **服务响应时间：**

质保期内，我公司提供5分钟响应，1小时内到达用户现场。

* **维修时间：**

一般故障排除时间不超过8小时。特殊故障确实不能当场修复的，提供同档次备机。详见质量保证期内服务。

* **维修站点分布：**

我公司在北京市行政区域内有多处常设维修站点，详见售后服务体系及服务网点。

* **备品备件供应：**

在北京市设有常用备品备件库，提供长期备品备件支持，详见特色服务措施。

* **技术支持队伍：**

多人取得各种专业技术资格，拥有强大的售后服务和技术支持队伍详见售后服务人员及获得的专业资格证书。

* **其它服务措施**

包括免费安装实施、提供专用工具、提供必需的技术资料等，详见特色服务措施。