**一、总体要求**

1. **项目说明**
	1. 本部分内容是根据本项目实际情况制定的。
	2. 投标人必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人可以向采购中心寻求书面澄清。
2. **技术标准**
	1. 本次招标项目适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。对于涉及新技术、新工艺和新材料的产品，其使用说明或操作说明等内容，或适用国外同类标准的内容，也是本招标文件技术规范的组成部分。
	2. 投标人提供的所有办公家具均应符合以下标准：
3. 强制性标准

GB 18580-2001 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18581-2001 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB 5296.6-2004 消费品使用说明

1. 质量及技术标准

GB/T 3324-2008 木家具通用技术条件

GB/T 3325-2008 金属家具通用技术条件

QB/T 1951.1-1994 木家具 质量检测及质量评定

QB/T 1951.2-1994 金属家具 质量检测及质量评定

GB/T 3326-1997 家具 桌、椅、凳类主要尺寸

GB/T 3327-1997 家具 柜类主要尺寸

GB/T 3328-1997 家具 床类主要尺寸

QB/T 2384-1998 木制写字桌

QB/T 2530-2001 木制柜

QB/T 2280-2007 办公椅

GB/T 22792.1-2009 办公家具 屏风 第1部分：尺寸

GB 22792.2-2008 办公家具 屏风 第2部分：安全要求

QB/T 2602-2003 影剧院公共座椅

QB/T 2383-1998 餐桌餐椅

QB/T 2603-2003 木制宾馆家具

QB/T 1952.1-2003 软体家具 沙发

QB/T 1952.2-2004 软体家具 弹簧软床垫

GB/T 13668-2003 钢制书柜、资料柜通用技术条件

GB/T 13667.3-2003 手动密集书架技术条件

GB/T 13667.4-2003 电动密集书架技术条件

GB 19517-2004 国家电气设备安全技术规范

QB/T 2741-2005 学生公寓多功能家具

GB/T 4897-2003 刨花板

GB/T 11718-1999 中密度纤维板

GB/T 9846-2004 胶合板

GB/T 15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板

1. **报价要求**

根据财政部（关于印发《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》的通知》（财资[2016]27号））规定，本次招标部分产品属于配置标准表中产品，投标人应结合采购人实际采购情况，严格按照价格上限报价，价格上限要求详见下表：

中央行政单位通用办公家具配置标准表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产品目 | 数量上限（套、件、组） | 价格上限（元） | 最低使用年限（年） | 性能要求 |
| 办公桌 | 1套/人 | 司局级：4,500；处级及以下：3,000 | 15 | 充分考虑办公布局，符合简朴实用、经典耐用要求，不得配置豪华家具，不得使用名贵木材 |
| 办公椅 | 司局级：1,500；处级及以下：800 |
| 沙发 | 三人沙发 | 视办公室使用面积，每个处级及以下办公室可以配置1个三人沙发或2个单人沙发，司局级办公室可以配置1个三人沙发和2个单人沙发 | 3,000 | 15  |
| 单人沙发 | 1,500 |
| 茶几 | 大茶几 | 视办公室使用面积，每个办公室可以选择配置1个大茶几或者1个小茶几 | 1,000 | 15  |
| 小茶几 | 800 |
| 桌前椅 | 1个/办公室 | 800 | 15  |
| 书柜 | 司局级：2组/人 | 2,000 | 15  |
| 处级及以下：1组/人 | 1,200 | 15  |
| 文件柜 | 1组/人 | 司局级：2,000；处级及以下：1,000 | 20  |
| 更衣柜 | 1组/办公室 | 司局级：2,000；处级及以下：1,000 | 15  |
| 保密柜 | 根据保密规定和工作需要合理配置 | 3,000 | 20  |
| 茶水柜 | 1组/办公室 | 1,500 | 20  |
| 会议桌 | 视会议室使用面积情况配置 | 会议室使用面积在50（含）平方米以下：1600元/平方米；50-100（含）平方米：1200元/平方米；100平方米以上：1000元/平方米 | 20  |
| 会议椅 | 视会议室使用面积情况配置 | 800 | 15  |
| 备注 1.配置具有组合功能的办公家具，价格不得高于各单项资产的价格之和。2.价格上限中的价格指单件家具的价格。 |

1. **技术要求**

投标产品明细表

第一包 木制家具

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大类** | **小类** | **产品** | **编号** | **规格** | **材质配置** | **投标价格（元）** | **产品图样** |
| 办公室家具 | 桌类 | 办公桌（有副台） | 1 | 主台2200\*1100\*760副台1400\*550\*660 | 办公桌构成：主台、副台、三屉活动推柜。基材：台面选用E1级优质人造板，其他部位选用E1级优质刨花板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：台面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥6，木材含水率8—12%；其它部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。油漆：采用优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮。 结构性能描述：主台面带薄抽，带合理走线功能；三屉活动推柜（配优质连杆锁）下设前置导向轮；副台可移动，带合理走线功能，下设推拉门柜，柜内有中山，设搁板，柜门配优质锁具。 | 　 | 　 |
| 2 | 主台2000\*1000\*760副台1200\*500\*660 | 　 | 　 |
| 3 | 主台1800\*1000\*760副台1200\*500\*660 |  |  |
| 4 | 主台1600\*800\*760副台1200\*400\*660 | 　 | 　 |
| 5 | 主台1500\*750\*760副台1100\*400\*660 |  |  |
| 办公桌（无副台） | 6 | 1600\*800\*760 | 办公桌构成：主台、三屉活动推柜。基材：台面选用E1级优质人造板，其他部位选用E1级优质刨花板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：台面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥6，木材含水率8—12%；其它部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。油漆：采用优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮。 结构性能描述：带合理走线功能，含连锁三屉推柜。 | 　 | 　 |
| 办公桌A | 7 | 1500\*750\*760 | 基材：桌面选用E1级优质人造板，其他部位选用E1级优质刨花板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：桌面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥6，木材含水率8—12%；其它部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。油漆：采用优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，三节静音滑轨、优质尼龙脚垫。结构性能描述：桌面下并排三屉，左右各加开门，内配活动搁板一块。 | 　 | 　 |
| 办公桌B | 8 | 1400\*700\*760 | 基材：桌面选用E1级优质人造板，其他部位选用E1级优质刨花板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：桌面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥6，木材含水率8—12%；其它部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。油漆：采用优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，三节静音滑轨、优质尼龙脚垫。结构性能描述：桌面下并排三屉，一侧加三抽屉。 | 　 | 　 |
| 办公桌C | 9 | 1200\*600\*760 |   基材：桌面选用E1级优质人造板，其他部位选用E1级优质刨花板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：桌面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥6，木材含水率8—12%；其它部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。油漆：采用优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，三节静音滑轨、优质尼龙脚垫。结构性能描述：桌面下并排三屉。 |  |  |
| 办公桌D | 10 | 1500\*750\*760 | 板材：E1级优质三聚氰胺饰面人造板。封边：桌面采用2厚优质PVC封边带，其它部位采用1厚优质PVC封边带，隐蔽部位封闭处理。胶粘剂：优质环保胶粘剂。五金件：采用优质五金配件，三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮。结构性能描述：桌面下并排三屉，左右各加开门，内配活动搁板一块。 | 　 | 　 |
| 柜类 | 文件柜 | 11 | 900\*400\*2000上玻下木 | 基材：选用E1级优质人造板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：实木封边，封边条厚度≥1，隐蔽部位全部做封闭处理。油漆：采用优质水性漆。胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，带阻尼铰链，配优质尼龙脚垫。结构性能描述：上下门均为对开门，带锁，搁板厚25，后背板厚≥15。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。 | 　 | 　 |
| 12 | 900\*400\*2000四板门 | 　　 | 　　 |
|  |
| 书柜 | 13 | 900\*400\*2000四玻璃门 | 基材：选用E1级优质人造板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：实木封边，封边条厚度≥1，隐蔽部位全部做封闭处理。油漆：采用优质水性漆。胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，带阻尼铰链，配优质尼龙脚垫。结构性能描述：上下门均为对开门，带锁，搁板厚25，后背板厚≥15。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。 | 　 | 　 |
| 14 | 900\*400\*2000上玻下板 | 　　 | 　　 |
| 更衣柜 | 15 | 600\*500\*2000 | 基材：选用E1级优质人造板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：实木封边，封边条厚度≥1，隐蔽部位全部做封闭处理。油漆：采用优质水性漆。胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，带阻尼铰链，配优质尼龙脚垫。结构性能描述：通体单开门，带锁，配衣帽钩，内有两块固定搁板, 背板厚≥15。横向不锈钢挂衣杆，挂衣空间高≥1400，门内装半身镜。 | 　 | 　 |
| 16 | 900\*500\*2000 | 主体结构选用E1级优质三聚氰胺饰面人造板，≥1厚PVC封边，隐蔽部位全部做封闭处理。门板及其他正面可视部件基材选用E1级优质人造板，双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6，实木封边，封边条厚度≥1，双面均衡涂饰优质水性漆。胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，带阻尼铰链，配优质尼龙脚垫。结构性能描述：通体对开门，有中山，两门分别带锁，内有两块固定搁板, 背板厚≥15。两门内均配衣帽钩，半身镜，横向不锈钢挂衣杆，挂衣空间高≥1400。 | 　 | 　 |
| 茶几 | 茶几A | 17 | 1200\*600\*450 | 基材：实木几架，榫卯结构。木材含水率8%-12%，几面采用25厚优质E1级人造板。饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度0.6。 封边：几面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥6，木材含水率8—12%；隐蔽部位全部做封闭处理。油漆：采用优质水性漆。胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，配优质尼龙脚垫。结构性能描述：距地100处设一搁板。 | 　 | 　 |
| 茶几B | 18 | 700\*700\*450 | 　　 | 　　 |
|  |  |  |
|  |  |
| 茶几C | 19 | 700\*450\*550 | 　　 | 　　 |
| 沙发 | 沙发A1 | 20 | 单人位 | 中背、带扶手选用优质一级真皮覆面，满包结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥30Kg/ m3，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙脚垫。 | 　 | 　　 |
| 沙发A2 | 21 | 单人位 | 中背、带扶手选用优质PU革覆面，露木结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥30Kg/ m3，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙脚垫。出木部分采用优质水性漆，双面均衡涂饰。 | 　 | 　 |
| 沙发A3 | 22 | 单人位 | 中背、带扶手选用优质麻绒覆面，露木结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥30Kg/ m3，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙脚垫。出木部分采用优质水性漆，双面均衡涂饰。 | 　 | 　 |
| 沙发B1 | 23 | 三人位 | 中背、带扶手选用优质一级真皮覆面，满包结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥30Kg/ m3，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙脚垫。 | 　 | 　　 |
| 沙发 | 沙发B2 | 24 | 三人位 | 中背、带扶手选用优质PU革覆面，露木结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥30Kg/ m3，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙脚垫。出木部分采用优质水性漆，双面均衡涂饰。 | 　 | 　 |
| 沙发B3 | 25 | 三人位 | 中背、带扶手选用优质麻绒覆面，露木结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥30Kg/ m3，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙脚垫。出木部分采用优质水性漆，双面均衡涂饰。 | 　 | 　 |
| 椅类 | 办公椅A | 26 | 常规 | 高背，带扶手优质一级牛皮覆面； 内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/m3、背密度≥30Kg/m3），座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度≥12；座背分体式结构。实木（樱桃木、花梨木）扶手，木材含水率8%-12%；优质前置式倾仰机构，具备无级锁定功能；优质气压棒，行程≥80，最低座面高≤440；优质钢架五星脚，实木（樱桃木、花梨木）盖板；优质PU脚轮；优质水性漆，双面均衡涂饰。 | 　 | 　 |
| 办公椅B | 27 | 常规 | 高背，带扶手优质一级牛皮覆面； 内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/m3、背密度≥30Kg/m3），座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度≥12；座背分体式结构。实木扶手，木材含水率8%-12%；优质前置式倾仰、锁定机构；优质气压棒，行程≥80，最低座面高≤440；优质铝合金五星脚；优质PU脚轮；优质水性漆，双面均衡涂饰。 | 　 | 　 |
| 办公椅C | 28 | 常规 | 中背，带扶手优质麻绒覆面；内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/m3、背密度≥30Kg/m3），座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度≥12；座背分体式结构。优质前置式倾仰、锁定机构；优质气压棒，行程≥80，最低座面高≤440；优质铝合金五星脚；优质PU脚轮。 | 　 | 　 |
| 办公椅D | 29 | 常规 | 中背，带扶手座衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度≥12，优质尼龙网布覆面；内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/m3、背密度≥30Kg/m3），背板绷优质尼龙网布；座背分体式结构。优质前置式倾仰、锁定机构；优质气压棒，行程≥80，最低座面高≤440；优质铝合金五星脚；优质PU脚轮。 | 　 | 　 |
| 办公椅E | 30 | 常规 | 中背，无扶手优质麻绒面料覆面； 内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/ m3、背密度≥30Kg/ m3），座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度≥12；座背分体式结构。优质倾仰、锁定功能；优质气压棒，行程≥80，最低座面高≤440；优质铝合金五星脚；优质PU脚轮。 | 　 | 　 |
| 会议室家具 | 桌类 | 会议桌A | 31 | 常规（中空型：单面进深≥600；非中空型：单面进深≥900） | 基材：桌面选用E1级优质人造板，其他部位选用E1级优质刨花板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：桌面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥6，木材含水率8—12%；其它部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。油漆：采用优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，金属调节脚。 结构性能描述：有麦克风接口和走线功能，中空型带桌斗及挡笔沿。 | 　　　 | 　　　 |
|
| 会议桌B | 32 | 常规（中空型：单面进深≥600；非中空型：单面进深≥900） | 基材：选用E1级优质人造板；饰面材料：双面贴木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：桌面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥2，木材含水率8—12%；其它部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。油漆：采用优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，金属调节脚。 结构性能描述：中空型带桌斗及挡笔沿，有麦克风接口和走线功能。 | 　　　 | 　　　 |
|
| 主席台桌A1 | 33 | 900\*600\*760 | 基材：桌面选用E1级优质人造板，其他部位选用E1级优质刨花板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：桌面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥6，木材含水率8—12%；其它部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。油漆：采用优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，金属调节脚。 结构性能描述：前挡板落地，有造型，有麦克风接口和走线功能。 | 　 | 　 |
| 主席台桌B1 | 34 | 1500\*600\*760 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 柜类 | 电视柜A | 35 | 1200\*400\*400 | 基材：选用E1级优质人造板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。油漆：采用优质水性漆。胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，金属调节脚。 结构性能描述：有走线功能，中间设空斗，两侧设抽屉。 | 　 | 　 |
| 电视柜B | 36 | 800\*400\*600 | 基材：选用E1级优质人造板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。油漆：采用优质水性漆。胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，金属调节脚。 结构性能描述：有走线功能，上部设空斗，下设对开门。 | 　 | 　 |
| 茶水柜 | 37 | 1200\*450\*900（柜面高） | 基材：选用E1级优质人造板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥1；隐蔽部位全部做封闭处理。油漆：采用优质水性漆。胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，优质尼龙脚垫。 结构性能描述：三面带挡沿，挡沿高度≥80，柜面下设中山，二屉二门结构，门内各设活动搁板一块，搁板厚度25，背板厚≥15mm。 | 　 | 　 |
| 38 | 800\*450\*900（柜面高） | 基材：选用E1级优质人造板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥1；隐蔽部位全部做封闭处理。油漆：采用优质水性漆。胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，优质尼龙脚垫。结构性能描述：三面带挡沿，挡沿高度≥80，柜面下二屉二门结构，门内设活动搁板一块，搁板厚度25，背板厚≥15mm。 | 　 | 　 |
| 椅类 | 主席台椅 | 39 | 常规，带扶手 | 采用西南桦木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；椅座、背采用优质麻绒面料覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，椅背半软包。优质水性漆。配优质尼龙脚垫。 | 　 | 　 |
| 40 | 常规，带扶手 | 采用西南桦木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；椅座、背采用优质一级牛皮覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，椅背半软包。优质水性漆。配优质尼龙脚垫。 | 　 | 　 |
| 会议椅A | 41 | 常规 | 中背，带扶手。优质一级牛皮覆面；内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/ m3、背密度≥30Kg/ m3）。优质气压棒，行程≥80，最低座面高≤440；优质铝合金压铸五星脚；优质PU脚轮。 | 　 | 　 |
| 会议椅B | 42 | 常规 | 中背，带扶手。采用楸木实木椅架，四腿四望四枨，榫卯结构，木材含水率8%-12%；椅座、背采用优质一级牛皮覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，椅背半软包。优质水性漆。配优质尼龙脚垫。 | 　 | 　 |
| 会议椅C | 43 | 常规 | 中背，带扶手。采用楸木实木椅架，四腿四望四枨，榫卯结构，木材含水率8%-12%；椅座、背采用优质麻绒面料覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，椅背半软包。优质水性漆。配优质尼龙脚垫。 | 　 | 　 |
| 会议椅D | 44 | 常规 | 中背，无扶手。采用西南桦实木椅架，四腿四望四枨，椅座、椅背为实木，榫卯结构，木材含水率8%-12%。优质水性漆。配优质尼龙脚垫。 |  |  |
| 折叠椅 | 45 | 常规 | 自行设计。 | 　 | 　 |
| 休息室（寝室）家具 | 床类 | 单人床 | 46 | 1200\*2000\*1100（床屏） | 板式床箱，床屏采用实木框架榫卯结构。床屏芯板采用 E1级优质人造板，0.6厚优质胡桃木/樱桃木皮饰面，所有油饰部分均采用优质水性漆，均衡涂饰。床板下设实木床带，不少于5根，木材含水率8%-12%。床箱、床板采用三聚氰胺饰面人造板，1厚PVC封边，有拉手孔，孔内缘封闭处理。床箱下面钉尼龙脚垫。配国产优质弹簧软床垫（厚度≥180），卧于床箱30。 | 　 | 　 |
| 柜类 | 床头柜 | 47 | 500\*400\*550 | 基材：选用E1级优质人造板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥1；隐蔽部位全部做封闭处理。油漆：采用优质水性漆。胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，三节静音滑轨，优质尼龙脚垫。 结构性能描述：两抽屉 | 　 | 　 |
| 餐厅家具 | 桌类 | 圆 餐 桌 | 48 | 直径2000\*760 | 桌面基材采用E1级优质人造板，0.6厚优质楸木木皮饰面，桌面板实木封边，封边厚度大于2mm。实木四腿、四枉桌架，榫卯结构，木材含水率8%-12%。采用优质水性漆，双面均衡涂饰。配φ1200一体式钢化玻璃转盘。 | 　 | 　　 |
| 方餐桌 | 49 | 1400\*700\*760 | 采用25厚优质橡胶木实木集成材桌面，实木四腿、四枉桌架，榫卯结构，木材含水率8%-12%。采用优质水性漆，双面均衡涂饰。 |  |  |
| 椅类 | 餐椅A | 50 | 常规 | 中背，有扶手。采用西南桦木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；椅座、背采用优质麻绒面料覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3。优质水性漆，均衡涂饰。配优质尼龙脚垫。 | 　 | 　 |
| 餐椅B | 51 | 常规 | 中背，无扶手。采用西南桦实木椅架，四腿四望四枨，榫卯结构，椅座、椅背为实木，木材含水率8%-12%。优质水性漆，均衡涂饰。配优质尼龙脚垫。 | 　 | 　 |
| 礼堂(教室)家具 | 桌类 | 讲桌 | 52 | 1000\*520\*1200 | 基材：桌面选用E1级优质人造板，其他部位选用E1级优质刨花板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：桌面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥6，木材含水率8—12%；其它部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。油漆：采用优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，优质尼龙脚垫。 结构性能描述：有走线功能。 | 　 | 　 |
| 条桌 | 53 | 1400\*500\*760 | 基材：桌面选用E1级优质人造板，其他部位选用E1级优质刨花板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：桌面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥6，木材含水率8—12%；其它部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。油漆：采用优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，优质尼龙脚垫。 结构性能描述：有前挡板，带斗，桌面有挡笔沿。 | 　 | 　 |

第二包 钢质家具

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大类** | **小类** | **产品** | **编号** | **规格** | **材质配置** | **投标价格（元）** | **产品图样** |
| 钢制家具 | 柜类 | 文件柜 | 1 | 900\*400\*1850 | 0.8厚优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。上下部均为对开钢板门，上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。门内设加强筋板。优质锁具。配优质尼龙脚垫。 |  |  |
| 双节文件柜 | 2 | 900\*400\*1850 | 0.8厚优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。上下双节组合，每节为两扇对开钢板门，门内均设二块可调搁板。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。门外设标签框。优质抠手带锁，双节柜之间设定位装置。配优质尼龙脚垫。 |  |  |
| 书柜 | 3 | 1200\*400\*1850 | 0.8厚优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。设偏置中山，一侧为通体钢板门，宽520，设加强筋板，门内设二块固定搁板，配纵向金属挂衣杆，挂衣空间高≥1400，门内侧设小镜子，通风孔，配优质锁具。剩余部分上部为镶框玻璃对开门，下部为对开板门，上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。配优质尼龙脚垫。 |  |  |
| 两节玻璃移门书柜 | 4 | 900\*400\*1850 | 0.8厚优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。上下双节组合，每节两扇钢框镶玻璃推拉门，上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。配优质锁具。双节柜之间设定位装置。配优质尼龙脚垫。 |  |  |
| 上玻下钢制移门书柜 | 5 | 900\*400\*1850 | 0.8厚优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。上部为两扇钢框镶玻璃推拉门，下部为推拉钢板门。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。配优质锁具。配优质尼龙脚垫。 |  |  |
| 中屉钢框镶玻璃移门书柜 | 6 | 900\*400\*1850 | 厚0.8优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。上部为钢框镶玻璃移动门，内设一块可调搁板。中部设并排两抽屉，下部为钢框玻璃移动门，内设一块可调搁板。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。钢板门内设加强筋板。优质锁具、三节静音滑轨。配优质尼龙脚垫。 |  |  |
| 单门更衣柜 | 7 | 600\*500\*1850 | 厚0.8优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。通体钢板门，内设二块固定搁板，配金属挂衣杆，挂衣杆上沿至底板距离≥1400，门内侧设小镜子，配衣帽钩。带锁，设通风孔。门内设加强筋板。 |  |  |
| 双门更衣柜 | 8 | 900\*500\*1850 | 厚0.8优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。通体钢板对开门，门内设中山，两侧分别配金属挂衣杆，挂衣杆上沿至底板距离≥1400，内设两块固定搁板。两扇门内侧均设小镜子，配衣帽钩，门设通风孔，带锁，门内设加强筋板。 |  |  |
|  | 文件顶箱柜A | 9 | 600\*500\*400 | 0.8厚优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。对开钢板门，门内设加强筋板。优质锁具。 |  |  |
|  | 文件顶箱柜B | 10 | 900\*500\*400 | 0.8厚优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。对开钢板门，门内设加强筋板。优质锁具。 |  |  |
|  | 文件柜顶箱C | 11 | 900\*400\*400 | 0.8厚优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。对开钢板门，门内设加强筋板。优质锁具。 |  |  |
| 二节电子保密柜 | 12 | 900\*400\*1850 | 1厚优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。上下双节组合，每节为两扇对开钢板门，门内均设一块可调搁板，一块固定搁板，上节柜固定搁板下设一抽屉，下节柜固定搁板上设一抽屉。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。门外设标签框。带优质电子密码锁具。双节柜之间设定位装置。配优质尼龙脚垫。提供所投保险柜的厂家、品牌、型号、技术要求，非本厂生产的保险柜须提供保险柜生产厂家的授权书。 |  |  |
|  | 整体电子保密柜 | 13 | 900\*400\*1850 | 1厚优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。通体对开钢板门，中间设一块固定搁板及四块可调搁板。搁板长边三折弯处理，设加强筋板。门内设加强筋板。优质电子密码锁具。配优质尼龙脚垫。 |  |  |
| 床类 | 单人床 | 14 | 900\*2000\*1100 | 床腿钢管壁厚≥1.5。床枉：30\*60矩形钢管，壁厚≥1.5。床带五根，25\*25方钢管，壁厚≥1.2。床板采用18厚通长衫木或松木板，木带连接，床板两面刨光，木材含水率8%-12%。床垫为棕纤维弹性床垫（厚度60mm）。床体全部金属部件除油除锈后喷塑处理，配优质尼龙套脚。 |  |  |
| 双层床 | 15 | 900\*2000\*2100 | 床腿4根，40\*40方钢管，壁厚≥1.5。床枉（上床、下床各二长边、二短边）30\*60矩形钢管，壁厚≥1.5。床带五根，25\*25方钢管，壁厚≥1.2。床梯，25\*25方钢管，壁厚≥1.2，带防滑钢制脚踏板，表面冲压防滑纹。每层床头设双层书架各一，书架两侧山上端为圆弧状，15\*15方钢管焊接，壁厚≥1.2；书架搁板用优质一级冷轧钢板，厚度≥0.8，有加强筋。护栏：缺口长≤600；护栏高300，壁厚≥1.2。床铺下两端各设一钢制贮物柜，带明锁扣，柜顶部与床架固定连接。采用国产优质一级冷轧钢板，壁厚≥0.8。柜宽600，柜深不小于600。双层鞋架：置于两贮物柜之间，20\*20方钢管焊接，壁厚≥1.2。蚊帐杆按常规配做，高度可调，固定安全可靠。床板采用18厚通长松木实木板。木带连接，床板两面刨光，木材含水率8%-12%。两层床板之间的层间净高≥1050。床体全部金属部件除油除锈后喷塑处理，配优质尼龙套脚。 |  |  |

第三包 钢木制家具

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大类** | **小类** | **产品** | **编号** | **规格** | **材质配置** | **投标价格（元）** | **产品图样** |
| 钢木质家具 | 桌类 | 办公桌 | 1 | 主台1500\*750\*760副台1200\*400\*660 | 主台、副台桌面基材为E1级优质人造板；饰面材料为≥1厚优质环保防火板；前鸭嘴边、后半圆边后成型处理，两短边2厚PVC封边，桌面两端有走线孔。钢管桌架，钢管壁厚≥1.5，经除油除锈后喷塑处理。一侧为钢制三屉活动推柜（连杆锁），另一侧为活动钢制主机架，带钢制前挡板、桌面下配钢制键盘托。具有走线功能。副台其他部位采用三聚氰胺饰面人造板，1厚PVC封边，可移动，带合理走线功能，下设推拉门柜，柜内有中山，设搁板，柜门配优质锁具。优质五金配件、锁具、三节静音滑轨、尼龙脚轮。 |  |  |
| 2 | 1600\*800\*760 | 桌面基材为E1级优质人造板；饰面材料为≥1厚优质环保防火板；前鸭嘴边、后半圆边后成型处理，两短边2厚PVC封边，桌面两端有走线孔。钢管桌架，钢管壁厚≥1.5，经除油除锈后喷塑处理。配两个钢制推柜（连杆锁），一个活动钢制主机架，带钢制前挡板、桌面下配钢制键盘托。具有走线功能。优质五金配件、锁具、三节静音滑轨、尼龙脚轮。 |  |  |
| L型办公桌 | 3 | 1600\*1600\*760（主台1600\*800\*760副台800\*400\*760） | 主台桌面基材为E1级优质人造板；饰面材料为≥1厚优质环保防火板； 2厚PVC封边，桌面两端有走线孔。钢管桌架，钢管壁厚≥1.5，经除油除锈后喷塑处理。一侧为钢制三屉五轮活动推柜（连杆锁），配活动钢制主机架，带钢制前挡板、桌面下配钢制键盘托。具有走线功能。副台台面基材及封边要求与主台相同；其他部分采用三聚氰胺饰面人造板，1厚PVC封边，可移动，带合理走线功能，下设推拉门，门内设活动搁板两块，背板厚度≥15。优质五金配件、锁具、三节静音滑轨、尼龙脚轮。 |  |  |
| 桌类 | 工作位A | 4 | 1600\*1600 \*760 屏风：1200H | L形台面，基材采用25厚E1级优质三聚氰胺饰面刨花板，2厚优质PVC封边，带走线孔。优质五金配件。薄款屏风厚度30，钢制内框架厚度≥1.5，氧化铝合金外框架厚度≥1.5，内部不允许使用人造板。屏风上部300采用条纹磨砂玻璃，中部0.8厚优质冷轧钢板，优质麻绒面料覆面，无苯胶粘剂粘接。桌面以下部分两面均为0.8厚优质冷轧钢板冲点喷塑处理，配金属调节脚。屏风带走线功能及强弱电插座，强弱电距离≥300。配钢制推拉门侧柜、五轮三屉推柜（连锁）、钢制活动主机架及键盘托各一件，优质五金配件，三节静音滑轨。柜门配锁。 |  |  |
| 工作位B | 5 | 1800\*1800\*760 屏风：1400H |  |  |
| 电脑桌A | 6 | 1400\*700\*760 | 桌面基材采用E1级优质人造板，饰面材料为≥1厚优质环保防火板；桌面设走线孔（内缘封闭处理），前鸭嘴边、后半圆边后成型处理，短边2厚优质PVC封边；钢管桌架，钢管壁厚≥1.5，喷塑处理。桌面下一侧设小抽屉及活动主机架；另一侧桌面下为键盘托。有走线功能，优质五金配件，三节静音滑轨，配优质尼龙脚垫。 |  |  |
| 电脑桌B | 7 | 1200\*600\*760 |  |  |
| 电脑桌C | 8 | 800\*600\*760 |  |  |
| 折叠条桌类 | 折叠条桌1 | 9 | 2000\*500\*760 | 桌面采用25厚E1级优质人造板，饰面材料为≥1厚优质环保防火板，两长边半圆边后成型处理，两短边优质环保2厚PVC封边，其它部件采用E1级优质三聚氰胺饰面人造板，优质环保1厚PVC封边，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。钢管可折叠工字形桌架，带钢制桌斗，桌斗下沿距地面≥580，有前挡板，优质五金配件，配优质尼龙合成脚轮（有锁定功能）。钢制部件表面均喷塑处理。 |  |  |
| 折叠条桌2 | 10 | 1400\*500\*760 |  |  |
| 会议椅类 | 会议椅A | 11 | 常规 | 中背，无扶手。钢管四脚椅架，壁厚≥1.2，表面喷塑处理。椅座、背采用硬杂实木单板模压成形，厚度≥15，优质木皮双饰面，优质水性漆涂饰。配优质尼龙套脚。 |  |  |
| 会议椅B | 12 | 常规 | 中背，无扶手。钢管四脚椅架，壁厚≥1.2，表面喷塑处理。椅座、背采用硬杂木弯曲成形环保多层胶合板，厚度≥12，三聚氰胺板双饰面。小边清油涂饰处理。配优质尼龙套脚。 |  |  |
| 会议椅C | 13 | 常规 | 中背，带扶手。钢管四脚椅架，壁厚≥1.2，表面喷塑处理。椅座、背采用优质PU革覆面，内衬高回弹成型PU泡棉，座密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3。座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度≥12；配优质尼龙套脚。 |  |  |
| 会议椅D | 14 | 常规 | 中背，带扶手。金属腿弓形椅架，表面镀铬。钢管壁厚≥1.8。椅座、背采用优质PU革覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3。座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度≥12；配优质尼龙脚垫，螺钉紧固。 |  |  |
| 茶几 | 长茶几 | 15 | 1200\*600\*450 | 几面采用优质E1级三聚氰胺饰面人造板，优质2厚PVC封边。钢管几架，钢管壁厚≥1.2 mm，喷塑处理。距地100处加搁板一块。配优质尼龙套脚。 |  |  |
| 小茶几 | 16 | 500\*700\*550 |  |  |
| 沙发 | 三人位沙发A | 17 | 常规 | 钢制外框架，亮脚，露腿，钢管壁厚≥1.5mm，表面镀铬。沙发满包结构，优质麻绒覆面；内衬优质环保高回弹PU泡棉（座密度≥35Kg/ m3，背密度≥30Kg/m3）。内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙套脚。  |  |  |
| 沙发 | 三人位沙发B | 18 | 常规 | 钢制外框架，亮脚，露腿，钢管壁厚≥1.5mm，表面镀铬。沙发满包结构，优质一级牛皮覆面；内衬优质环保高回弹PU泡棉（座密度≥35Kg/ m3，背密度≥30Kg/m3）。内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙套脚。 |  |  |
| 单人沙发A | 19 | 常规 | 钢制外框架，亮脚，露腿，钢管壁厚≥1.5mm，表面镀铬。沙发满包结构，优质麻绒覆面；内衬优质环保高回弹PU泡棉（座密度≥35Kg/ m3，背密度≥30Kg/m3）。内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙套脚。  |  |  |
|  | 单人沙发B | 20 | 常规 | 钢制外框架，亮脚，露腿，钢管壁厚≥1.5mm，表面镀铬。沙发满包结构，优质一级牛皮覆面；内衬优质环保高回弹PU泡棉（座密度≥35Kg/ m3，背密度≥30Kg/m3）。内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙套脚。 |  |  |
|  | 柜类 | 文件柜1 | 21 | 900\*400\*1850 | 0.8厚优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。上下部均为对开门，采用优质E1级三聚氰胺饰面人造板，优质1厚PVC封边。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。配优质锁具、铰链、尼龙脚垫。 |  |  |
| 文件柜2 | 22 | 900\*400\*1850 | 0.8厚优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。上下双节组合，每节为两扇对开门，采用优质E1级三聚氰胺饰面人造板，优质1厚PVC封边。门内均设二块可调搁板。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。门外设标签框。配优质锁具、铰链、尼龙脚垫，双节柜之间设定位装置。 |  |  |
| 单门更衣柜 | 23 | 600\*500\*1850 | 厚0.8优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。通体单开门，采用优质E1级三聚氰胺饰面人造板，优质1厚PVC封边。配金属挂衣杆，挂衣杆上沿至底板距离≥1400，内设两块固定搁板。门内侧设小镜子，配衣帽钩，门设通风孔。配优质锁具、铰链、尼龙脚垫。 |  |  |
|  | 柜类 | 双门更衣柜 | 24 | 900\*500\*1850 | 厚0.8优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。通体对开门，采用优质E1级三聚氰胺饰面人造板，优质1厚PVC封边。门内设中山，两侧分别配金属挂衣杆，挂衣杆上沿至底板距离≥1400，内设两块固定搁板。两扇门内侧均设小镜子，配衣帽钩，门设通风孔。配优质锁具、铰链、尼龙脚垫。 |  |  |
| 文件顶箱柜A | 25 | 600\*500\*400 | 0.8厚优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。对开门，采用优质E1级三聚氰胺饰面人造板，优质1厚PVC封边。配优质锁具、铰链。 |  |  |
| 文件顶箱柜B | 26 | 900\*500\*400 |  |  |
| 文件柜顶箱C | 27 | 900\*400\*400 |  |  |
| 休息室（寝室）家具 | 床类 | 公寓床 | 28 | 900\*2000\*2100 | 床腿4根，40\*40方钢管，壁厚≥1.5。床枉30\*60矩形钢管，壁厚≥1.5，床枉下配防撞垫。床枉下净空高≥1700。床带五根，25\*25方钢管，壁厚≥1.2。床梯，25\*25方钢管，壁厚≥1.2，带防滑钢制脚踏板，表面冲压防滑纹。护栏：缺口长≤600；护栏高300，壁厚≥1.2。蚊帐杆按常规配做，高度可调，固定安全可靠。床板：≥18MM厚通长衫木或松木板，木带连接，床板两面刨光，木材含水率8%-12%。金属表面喷塑处理。床下配写字桌、书架及衣柜。连体写字桌及侧书架：1320\*600\*1700桌面板、书架及衣柜均采用E1级优质三聚氰胺饰面人造板，1厚优质PVC封边。桌面下配键盘托及小抽屉。具有走线功能。桌面有后挡板。桌面一侧设落地式侧书架，书架在桌面以上部分设两块搁板，桌面以下部分为推拉门柜。另设单层正面书架一个，两端与侧书架和衣柜固定连接。衣柜：600\*600\*1700衣柜放置写字桌另一侧。上下两门。上门高1200，门内有金属挂衣杆，一块活动搁板，一个抽屉和半身镜。门和抽屉均带锁鼻。优质五金配件。 | 　　 | 　　 |
| 餐厅家具 | 桌类 | 长方形餐桌 | 29 | 1400\*700\*760 | 桌面采用25厚E1级优质人造板，饰面材料为≥1厚优质环保防火板，两长边半圆边后成型处理，两短边优质环保2厚PVC封边。钢管桌架，壁厚≥1.5，表面喷塑。配优质尼龙套脚。 |  |  |
| 联体餐桌椅 | 30 | 2000\*1200\*760（桌面：1200\*600\*760） | 桌面采用25厚E1级优质人造板，饰面材料为≥1厚优质环保防火板，两长边半圆边后成型处理，两短边优质环保2厚PVC封边。钢管桌架，壁厚≥2.0，表面喷塑。椅座、背采用ABS工程塑料，配优质尼龙套脚。 |  |  |
| 椅类 | 餐椅 | 31 | 常规 | 钢管四脚椅架，壁厚≥1.2，表面喷塑处理。椅座、背采用硬杂木弯曲成形环保多层胶合板，厚度≥12，三聚氰胺板双饰面。小边清油涂饰处理。配优质尼龙套脚。 |  |  |

1. **服务要求**

3.1 本次采购项目要求的最低售后服务标准为：两年三包、五年免费保修。中标人为采购人提供的服务（包括供货、安装及售后服务）必须符合国家或行业相关标准。产品在三包期内，发生质量问题的经两次修理后仍出现质量问题时，供应商应无条件为采购人更换新的产品，如产品更换两次后仍出现质量问题时，供应商应无条件退货，维修、更换、退货产生的费用均由投标人负责；产品三包期自产品经采购人验收合格并交付使用之日起计算。在家具保修期内，一旦家具发生质量问题，投标人应在接到通知24小时内赶到现场进行修理，费用由投标人负责。

3.2 交货时，中标人必须随机提供产品的技术资料，主要包括产品使用说明书，保养维护手册、三包凭证、备件清单及产品出厂合格证等。

3.3有关产品“三包”标准，按国家有关规定执行。

1. **产品生产过程质量控制措施**

中标供应商与采购单位签订合同后，产品生产过程中，采购单位或其聘请的第三方有权到厂家就原辅料、五金件等选材与投标文件的一致性及生产进度等情况进行监督检查，检验和测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用，中标供应商必须无条件配合甲方或其聘请的第三方监理机构提出的检验和测试要求，并予以积极配合。

1. **成品验收方案**

 招标人有权对产品进行发货前的检测，但不作为验收。投标人应为招标人对产品检测提供方便。货物验收时，采购人有权提请第三方机构代为办理，随机抽取家具进行破坏性检验，检测费用由投标人承担，检测结果表明其环保指标不符合相关规定时，投标人必须无条件退货并承担因质量问题造成的全部损失。中标供应商须予以积极配合。