中标结果明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **小计** |
| 1 | 超融合一体机 | 浪潮 | Incloud Rail 1000 架构：2U 4个存储计算融合节点，总共配置 CPU：每节点配置2块英特尔®至强® 处理器E5-2650 v4CPU 内存：单节点配置16\*16GB DDR4 Registered内存，支持高级内存纠错，内存镜像，内存热备等高级功能 存储硬盘：每节点配置4块2TB SAS硬盘。 缓存硬盘：每节点配置2块480G SSD 系统硬盘：每节点配置一块64G SATADOM 硬盘 RAID卡：每节配置2GB缓存raid卡，支持Raid 0,1,5,10。 网络：每节点集成1个高性能千兆以太网控制器（双口）和外插1个万兆以太网控制器（双口），支持虚拟化加速，网络加速，负载均衡，冗余等高级功能 2个USB 接口、1个标准 VGA 接口、1个独立管理 RJ45 接口。 虚拟化：Inspur VMware sphere一套 存储虚拟化：Inspur VMware vSAN一套 云管理平台：Inspur Incloud manager一套 电源配置：1+1冗余电源。 | 4 | ¥825,000.00 | ¥3,300,000.00 |
| 2 | A类服务器 | 浪潮 | NF8460M4 主机：4U机架式服务器 CPU：配置4颗IntelXeonE7-4820V4 CPU 内存：配置256GB DDR4内存 硬盘：配置4块300GB SAS 10000转硬盘 RAID卡：2G缓存高性能RAID卡，支持RAID 0/1/5/10/50/60等。 显卡：集成16MB显存的显示控制器 网卡：集成4个高性能千兆以太网口，支持网络唤醒、网络冗余、负载均衡等高级特性； 配置1块双口万兆网卡（RJ45接口） 电源：2+1冗余电源 冗余散热风扇。  配置4CPU授权的Incloud sphere虚拟化软件 | 1 | ¥156,500.00 | ¥156,500.00 |
| 3 | B类服务器 | 浪潮 | NF5280M4 主机：2U机架式服务器 CPU：配置2颗Intel Xeon E5-2660V4处理器 内存：256GB DDR4内存 硬盘：配置4块900GB 10K SAS硬盘；2块240G SSD硬盘 RAID卡：2G缓存高性能RAID卡，支持RAID 0/1/5/10/50/60等。 网卡：配置2个千兆网口 配置1块双口万兆光纤接口网卡 一个IPMI千兆管理网口 电源：冗余电源 配置热插拔冗余风扇模组。 | 14 | ¥85,000.00 | ¥1,190,000.00 |
| 4 | 服务器接入交换机 | 锐捷 | RG-S6220-48XT6QXS-H 整机包含1台RG-S6220-48XT6QXS-H主机(固化48个10G BASE-T电口端口，6个40G QSFP+端口),3个模块化风扇M6220-FAN-F，2个模块化电源RG-M6220-AC460E-F，整机出货，支持VXLAN特性 | 2 | ¥70,000.00 | ¥140,000.00 |
| 5 | 负载均衡系统 | 深信服 | AD-2000-XM型号链路负载均衡设备；2U高度；配置单电源；内存4G；6个千兆电口、2个千兆光口；硬盘配置500G；具备6个千兆电口；四层5Gbps；四层并发会话数2,000,000；四层新建连接数为130,000；七层新建连接数65,000；支持SSL加速功能； | 2 | ¥210,000.00 | ¥420,000.00 |
| 6 | 上网行为系统 | 深信服 | AC-1000-E600-XM型号上网行为管理设备；标准1U设备； 吞吐量1.6Gbps；用户规模5500；网络接口6个千兆电口；硬盘配置1TB；并发会话数1,300,000；支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式； | 1 | ¥191,500.00 | ¥191,500.00 |
| 7 | KVM | 浪潮 | BOQ009 四合一切换器17寸液晶16端口USB PS/2 混接KVM折叠一体机。标配，设备机架安装支架一套，满配线缆。 | 2 | ¥20,000.00 | ¥40,000.00 |
| **合计** | | | | | | ¥5,438,000.00 |

我公司承诺本项目中所有设备提供5年原厂质保及支持服务，质保期从到货加电验收合格之日起5年，系统试运行3个月，系统的各项功能和性能指标均须达到中国外文局全媒体工作平台的技术要求。