|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 1 | 路由器 | 锐捷 | RSR20-X-28：RSR20-X-28主机，包括28个GE口，其中4GE WAN口（2电+2光电复用）、24GE LAN口；1个Console/AUX口，1个USB口，1个SD卡插槽，1个精灵键，4个HSIC模块插槽（其中两个HSIC槽位可支持冗余电源模块RG-PA60），固化1个AC电源 | 2 | 台 | 8500 | 17000 |
| 2 | 核心交换机 | 锐捷 | RG-S5750C-28SFP4XS-H：28口SFP接口（SFP为千兆/百兆口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽，2个模块化电源 | 2 | 台 | 15000 | 30000 |
| 3 | 接入交换机 | 锐捷 | RG-S5750C-28GT4XS-H：28口10/100/1000M自适应电口，4个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），4个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽，2个模块化电源 | 8 | 台 | 12500 | 100000 |
| 4 | 网络审计系统 | 网御星云 | LA-DT-1100B：1100B 标准1U机箱，标配单电源；硬件配备6个10/100/1000M Base-TX网络接口和4个SFP接口，包括1个电口管理口，1电口监听口，支持监听口扩展；不支持磁盘阵列，存储空间1T；含3个被审计DB服务数，可扩充至18个； 三年硬件保修和技术支持服务。 | 1 | 台 | 100000 | 100000 |
| 5 | 上网行为管理系统 | 网御星云 | LeadsecACM-N2015：旁路、路由、透明及混合式部署，1U标准机架式，专用硬件平台和安全操作系统，4GE(Combo)+10GE(电)，单电源，存储容量500G。适用于150M带宽接入网络。提供三年的免费软件升级服务，三年硬件保修和技术支持服务。 | 2 | 台 | 76500 | 153000 |
| 6 | 堡垒机 | 启明星辰 | OSM-3600-S：1U机架式软硬一体设备，专用硬件平台和安全操作系统，6个千兆电口，1个console管理口，硬盘容量1TB，单电源，自带应用发布软件。(不提供应用发布操作系统)；实现对运维操作（telnet/ssh/ftp/sftp/RDP/VNC/X11)的集中管理、访问控制、单点登录以及操作审计等功能。支持700路字符会话或200路图形会话并发。被管资源数500点出厂授权。三年硬件保修和技术支持服务。  | 1 | 台 | 89750 | 89750 |
| 7 | 日志审计系统 | 启明星辰 | TSOC-SA2100：日志审计硬件平台，集成日志审计系统，2U标准机架式，冗余电源，专用千兆硬件平台和安全操作系统，6个千兆电口，1个管理口，2个USB接口，存储容量2TB。提供一年免费软件维护升级服务。支持**80个**审计对象授权。三年硬件保修和技术支持服务。 | 1 | 台 | 137500 | 137500 |
| 8 | 负载均衡设备 | 网御星云 | Leadsec-ADC400：1U标准上架设备，单电源，标配6个10/100/1000M 电口（其中1个为带外管理接口），2个USB接口，一个扩展槽位，性能2Gbps，最大可扩展到10Gbps；提供服务器负载、链路负载、内容交换、应用加速、四层防火墙、七层安全防护等功能；三年硬件保修和技术支持服务。 | 2 | 台 | 89500 | 179000 |
| 9 | 计算机终端保密检查系统 | 中孚 | 主机安全保密检查与信息监管系统 | 1 | 套 | 124000 | 124000 |
| 10 | 敏感信息实时监控系统 | 中孚 | 敏感信息实时监管系统 | 1 | 套 | 124000 | 124000 |
| 11 | 双向网闸 | 网御星云 | SIS-3000-Z2101：硬件形态：标准2U机箱，标配单电源；配备整机健康监控声光报警装置。内网接口：标配1个10/100/1000M Base-TX网络接口，3个10/100/1000M Base-TX扩展接口，1个10/100/1000M Base-TX管理口，1个10/100/1000M Base-TX HA接口（双机热备口）。外网接口：标配1个10/100/1000M Base-TX网络接口，3个10/100/1000M Base-TX扩展接口，1个10/100/1000M Base-TX管理口，1个10/100/1000M Base-TX HA接口（双机热备口）。软件系统：实际配置全模块授权产品服务：三年硬件保修和技术支持服务。 | 1 | 台 | 87000 | 87000 |
| 12 | 路由器 | 锐捷 | RSR20-X-28：RSR20-X-28主机，包括28个GE口，其中4GE WAN口（2电+2光电复用）、24GE LAN口；1个Console/AUX口，1个USB口，1个SD卡插槽，1个精灵键，4个HSIC模块插槽（其中两个HSIC槽位可支持冗余电源模块RG-PA60），固化1个AC电源 | 2 | 台 | 8500 | 17000 |
| 13 | 接入交换机 | 锐捷 | RG-S5750C-28GT4XS-H：28口10/100/1000M自适应电口，4个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），4个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽，2个模块化电源 | 6 | 台 | 12500 | 75000 |
| 14 | 机房改造及相关配件辅材 | / | 机房改造及相关配件辅材 | 1 | 套 | 158000 | 157750 |
| 15 | 集成 | / | 项目集成、售后服务、培训等相关服务 | 1 | / | 100000 | 100000 |
| 合计 | 1491000 |