东莞光润家具股份有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大类** | **小类** | **产品** | **编号** | **规格** | **材质配置** | **投报价格（元）** | **产品图样** | |
| **三视图** | **产品图片** |
| 办公室家具 | 桌类 | 办公桌（有副台） | 1 | 主台2200\*1100\*760  副台  1400\*550\*660 | 办公桌构成：主台、副台、三屉活动推柜。  基材：台面选用E1级“大亚”牌中密度纤维板，甲醛释放量.072mg/m3；  饰面材料：双面贴“美杰”牌一级胡桃天然木皮（可选樱桃木等），木皮厚度0.6。 封边：台面使用与楸木（可选西南桦木）封边，封边条厚度6，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  油漆：采用“大宝”牌水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“金城”牌环保胶粘剂。 五金件：“FGV”牌三节静音滑轨、 “BMB”牌锁具、“海蒂诗”牌铰链、“纳家”牌尼龙纤维合成脚轮。 结构性能描述：主台面带薄抽，带合理走线功能；三屉活动推柜（配连杆锁）下屉下设前置导向轮；副台可移动，下设柜门及抽屉，带合理走线功能，门内设搁板，柜门配锁具。 | 4320 |  | 可选编号2、3款式 |
| 2 | 主台2000\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 2980 |  | 可选编号1、3款式 |
| 3 | 主台1800\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 2880 |  | 可选编号1、2款式 |
| 4 | 主台1600\*800\*760  副台  1200\*400\*660 | 2680 |  |  |
| 办公桌（无副台） | 5 | 1600\*800\*760 | 基材：台面选用E1级“大亚”牌中密度纤维板，甲醛释放量0.072mg/m3；  饰面材料：双面贴“美杰”牌一级胡桃木天然木皮（可选樱桃木等），木皮厚度0.6。 封边：台面使用与楸木（可选西南桦木）西南桦木封边，封边条厚度6，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  油漆：采用“大宝”牌水性漆涂饰，硬2H。  胶粘剂：采用“金城”牌环保胶粘剂。 五金件：“FGV”牌三节静音滑轨、 “BMB”牌锁具、“海蒂诗”牌铰链、“纳家”牌尼龙纤维合成脚轮。 结构性能描述：一侧为三屉固定柜（连锁）；另一侧上部一个抽屉，下部带有活动搁板的单门柜；中间抽屉。带合理走线功能。 | 2000 |  | 6 |
| 办公桌A | 6 | 1500\*750\*760 | 基材：台面选用E1级“大亚”牌中密度纤维板，甲醛释放量0.072mg/m3；  饰面材料：双面贴“美杰”牌一级胡桃木天然木皮（可选樱桃木等），木皮厚度0.6。 封边：台面使用与楸木（可选西南桦木）封边，封边条厚度6mm，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  油漆：采用“大宝”牌水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“金城”牌环保胶粘剂。 五金件：“FGV”牌三节静音滑轨、 “BMB”牌锁具、“海蒂诗”牌铰链、“纳家”牌尼龙纤维合成脚轮。结构性能描述：两头沉结构。 | 1800 |  | 6 |
| 办公桌B | 7 | 1400\*700\*760 | 基材：台面选用E1级“大亚”牌中密度纤维板，甲醛释放量0.072mg/m3；  饰面材料：双面贴“美杰”牌一级胡桃木天然木皮（可选樱桃木等），木皮厚度0.6。 封边：台面使用与楸木（西南桦木）封边，封边条厚度6mm，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  油漆：采用“大宝”牌水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“金城”牌环保胶粘剂。 五金件：“FGV”牌三节静音滑轨、 “BMB”牌锁具、“海蒂诗”牌铰链、“纳家”牌尼龙纤维合成脚轮。结构性能描述：两头沉结构。 | 1400 |  | 6 |
| 办公桌C | 8 | 1200\*600\*760 | 基材：台面选用E1级“大亚”牌中密度纤维板，甲醛释放量0.072mg/m3；  饰面材料：双面贴“美杰”牌一级胡桃木天然木皮（可选樱桃木等），木皮厚度0.6。 封边：台面使用与楸木（可选西南桦木）封边，封边条厚度6mm，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  油漆：采用“大宝”牌水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“金城”牌环保胶粘剂。 五金件：“FGV”牌三节静音滑轨、 “BMB”牌锁具、“海蒂诗”牌铰链、“纳家”牌尼龙纤维合成脚轮。  结构性能描述：桌面下并排三屉。 | 1200 |  | 6 |
| 办公桌D | 9 | 1500\*750\*760 | 板材：E1级“大亚”牌三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量0.020mg/m3。  封边：采用“华立”牌2mm厚 PVC封边带。  胶粘剂：采用“金城”牌环保胶粘剂。  五金件：“FGV”牌三节静音滑轨、 “BMB”牌锁具、“海蒂诗”牌铰链、“纳家”牌尼龙纤维合成脚轮。  结构性能描述：桌面下并排三屉，左右各加单开板门，内配活动搁板一块。 | 800 |  | 6 |
| 屏风工作位A | 10 | 1600\*1600\*760/1200 | 屏风为全钢结构，厚度40mm，屏风内部不允许使用人造板。内框架采用1.5mm厚冷轧钢板，铝合金盖板厚1.5mm，表面阳极氧化/静电喷塑处理。桌面上屏风上部为磨砂玻璃，下部为0.8mm厚冷轧钢板，“颐达”牌麻绒面料覆面。桌面下为冲点0.8mm厚冷轧钢板。基材“大亚”牌三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量0.020mg/m3，2mm厚PVC封边，两侧配木制固定柜。桌面下配键盘托、主机架。桌面上有走线孔，桌面上、下屏风均有多媒体插座。 | 2760 |  |  |
| 屏风工作位B | 11 | 1800\*1800\*760/1200 | 2960 |  |  |
| 柜类 | 文件柜 | 12 | 900\*420\*2000  上玻、下板 | 基材：台面选用E1级“大亚”牌中密度纤维板，甲醛释放量0.072mg/m3；  饰面材料：双面贴“美杰”牌一级胡桃木天然木皮（可选樱桃木等），木皮厚度0.6。 封边：台面使用与楸木（可选西南桦木）封边，封边条厚度6mm，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  油漆：采用“大宝”牌水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“金城”牌环保胶粘剂。 五金件：“FGV”牌三节静音滑轨、 “BMB”牌锁具、“海蒂诗”牌铰链、“纳家”牌尼龙纤维合成脚轮。  结构性能描述：上、下门均为对开门，带锁，搁板厚25。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。 | 1900 |  | 6A102.png |
| 13 | 900\*420\*2000  四板门 | 950 |  |  |
| 书柜 | 14 | 900\*420\*2000  通体木框玻璃门 | 基材：台面选用E1级“大亚”牌中密度纤维板，甲醛释放量0.072mg/m3；  饰面材料：双面贴“美杰”牌一级胡桃木天然木皮（可选樱桃木等），木皮厚度0.6。 封边：台面使用与楸木（可选西南桦木）封边，封边条厚度6mm，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  油漆：采用“大宝”牌水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“金城”牌环保胶粘剂。 五金件：“FGV”牌三节静音滑轨、 “BMB”牌锁具、“海蒂诗”牌铰链、“纳家”牌尼龙纤维合成脚轮。  结构性能描述：上、下门均为对开门，带锁，搁板厚25。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。 | 1900 |  | 12 |
| 15 | 900\*420\*2000  上玻、下板 | 1000 |  | 13 |
| 更衣柜 | 16 | 600\*600\*2000 | 基材：台面选用E1级“大亚”牌中密度纤维板，甲醛释放量≤0.072mg/m3；  饰面材料：双面贴“美杰”牌一级胡桃木天然木皮（可选樱桃木等），木皮厚度0.6。 封边：台面使用与楸木（可选西南桦木）封边，封边条厚度6mm，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  油漆：采用“大宝”牌水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“金城”牌环保胶粘剂。 五金件：“FGV”牌三节静音滑轨、 “BMB”牌锁具、“海蒂诗”牌铰链、“纳家”牌尼龙纤维合成脚轮。  结构性能描述：通体单开板门，带锁，配衣帽钩，内有两块固定搁板，搁板厚度25。横向不锈钢挂衣杆，门内侧装半身镜。 | 980 |  |  |
| 17 | 900\*600\*2000 | 柜体选用E1级“大亚”牌三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量0.020mg/m3。  封边：采用“华立”牌2mm厚 PVC封边带。  门板及其他正面可视部件基材选用E1级“大亚”牌中密度纤维板，甲醛释放量0.072mg/m3，双面贴一级胡桃木天然木皮（可选樱桃木等），木皮厚度0.6mm，双面均衡涂饰“大宝”牌水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“金城”牌环保胶粘剂。  五金件：“FGV”牌带阻尼铰链，“BMB”牌锁具、金属衣帽钩、挂衣杆、配“纳家”牌尼龙脚垫。  结构性能描述：通体对开门，有中山板，两门分别带锁，内有两块固定搁板，搁板厚度25。两门内均配衣帽钩，半身镜，横向不锈钢挂衣杆。 | 990 |  |  |
| 茶几 | 茶几A | 18 | 1200\*600\*450 | 基材：硬杂木几架，榫卯结构。木材含水率8%-12%，几面采用25mm厚 E1级 “大亚”牌中密度纤维板，甲醛释放量0.072mg/m3， 6mm厚实木封边，木材含水率8%-12%。  饰面材料：双面贴一级胡桃木天然木皮（可选樱桃木等），木皮厚度0.6。 封边：几面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度6mm，木材含水率8%—12%。  油漆：“大宝”牌水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“金城”牌环保胶粘剂。  五金件：配“纳家”牌尼龙脚垫。  结构性能描述：距地100处设一搁板。 | 960 |  | 说明: 20140109IMGL2047.jpg |
| 茶几B | 19 | 700\*700\*530 | 760 |  | 说明: 20140109IMGL2047.jpg |
| 茶几C | 20 | 500\*700\*530 | 700 |  | 说明: 20140109IMGL2047.jpg |
| 沙发 | 沙发A1 | 21 | 单人位 | 中背、带扶手  选用一级“冠华”牌牛皮覆面，满包结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用“东亚”牌环保、高回弹PU泡棉，座密度35Kg/m3，背密度25Kg/ m3，回弹性46%。配尼龙脚垫。 | 1480 |  |  |
| 沙发A2 | 22 | 单人位 | 中背、带扶手  选用“爱进”牌PU革覆面，露木结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用“东亚”牌环保、高回弹PU泡棉，座密度35Kg/m3，背密度25Kg/ m3，回弹性46%。配尼龙脚垫。出木部分采用“大宝”牌水性漆涂饰，硬度2H。 | 1280 |  |  |
| 沙发A3 | 23 | 单人位 | 中背、带扶手  选用“颐达”牌麻绒覆面，露木结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用“东亚”牌环保、高回弹PU泡棉，座密度35Kg/m3，背密度25Kg/ m3，回弹性46%。配尼龙脚垫。出木部分采用水性漆涂饰，硬度2H | 1400 |  |  |
| 沙发B1 | 24 | 三人位 | 中背、带扶手  选用一级“冠华”牌牛皮覆面，满包结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用“东亚”牌环保、高回弹PU泡棉，座密度35Kg/m3，背密度25Kg/ m3，回弹性46%。配尼龙脚垫。 | 2960 |  |  |
| 沙发B2 | 25 | 三人位 | 中背、带扶手  选用“爱进”牌PU革覆面，露木结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用“东亚”牌环保、高回弹PU泡棉，座密度35Kg/m3，背密度25g/ m3，回弹性46%。配尼龙脚垫。出木部分采用水性漆涂饰，硬度52H。 | 2560 |  |  |
| 沙发B3 | 26 | 三人位 | 中背、带扶手  选用“颐达”牌麻绒覆面，露木结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用“东亚”牌环保、高回弹PU泡棉，座密度35Kg/m3，背密度25Kg/ m3，回弹性46%。配尼龙脚垫。出木部分采用“大宝”牌水性漆均衡涂饰，硬度2H。 | 2800 |  |  |
| 椅类 | 办公椅A | 27 | 常规 | 高背，带扶手  一级“冠华”牌牛皮覆面； 内衬“东亚”牌环保高回弹PU泡棉，座密度68.9Kg/m3、背密度25Kg/m3，回弹性45%；座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度12；座背分体式结构。硬杂木扶手，木材含水率8%-12%； 前置式倾仰机构，具备无级倾仰、升降、锁定功能；配“三弘”牌气压棒，行程60，最低座面高440； 钢架五星脚，硬杂木盖板；水性漆均衡涂饰，硬度2H；PU脚轮。 | 1480 |  | 说明: OP-A017 |
| 办公椅B | 28 | 常规 | 高背，带扶手  一级“冠华”牌牛皮覆面； 内衬“东亚”牌环保高回弹PU泡棉，座密度68.9Kg/m3、背密度25Kg/m3，回弹性45%；座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度12；座背分体式结构。实木扶手，水性漆涂饰，硬度2H；木材含水率8%-12%； 前置式倾仰、升降、锁定机构；配“三弘”牌气压棒，行程60，最低座面高440； 铝合金五星脚； PU脚轮。 | 1450 |  | 说明: IMG_8866 副本.jpg |
| 办公椅C | 29 | 常规 | 中背，带扶手  “颐达”牌麻绒面料覆面；内衬“东亚”牌环保高回弹PU泡棉，座密度68.9Kg/m3、背密度25Kg/m3，回弹性45%；座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度12；座背分体式结构。实木扶手，水性漆涂饰，硬度2H；木材含水率8%-12%；具备倾仰、升降、三段锁定功能；配“三弘”牌气压棒，行程60，最低座面高420； 铝合金五星脚； PU脚轮。 | 750 |  |  |
| 办公椅D | 30 | 常规 | 中背，带扶手  “颐达”牌阻燃尼龙网布覆面；内衬“东亚”牌环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度68.9Kg/ m3，回弹性45%），座衬板采用E1级弯曲木多层胶合板，厚度≥12 mm。一体成型PP材料背框，内绷阻燃尼龙网布；扶手、填腰可调。具备倾仰、升降、三段锁定功能；“三弘”牌气压棒行程60，最低座面高420；铝合金五星脚；PU脚轮。 | 720 |  |  |
| 办公椅E | 31 | 常规 | 中背，无扶手  “颐达”牌麻绒面料覆面； 内衬环保高回弹PU泡棉，座密度68.9Kg/m3、背密度25Kg/m3，回弹性45%；座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度12；座背分体式结构。具备倾仰、升降、锁定功能；配“三弘”牌气压棒，行程60，最低座面高420； 铝合金五星脚； PU脚轮。 | 600 |  |  |
| 会议室家具 | 桌类 | 会议桌A | 32 | 中空型  1延米 | 基材：桌面选用E1级 “大亚”牌中密度纤维板，甲醛释放量0.072mg/m3；  饰面材料：双面贴“美杰”牌一级胡桃木天然木皮（可选樱桃木等），木皮厚度0.6。  封边：桌面使用“尊则”牌楸木（可选西南桦木等）6mm厚实木封边，木材含水率8%—12%；甲醛释放量未检出。走线孔内缘做封闭处理。  油漆：“大宝”牌水性漆涂饰，甲醛含量5mg/kg，硬度2H。  胶粘剂：采用“金城”牌环保胶粘剂。  五金件：金属调节脚。  结构性能描述：有多媒体线盒和走线功能，带桌斗及挡笔沿。 | 990 |  |  |
| 会议桌B | 33 | 非中空型  1延米 | 基材：桌面选用E1级 “大亚”牌中密度纤维板，甲醛释放量0.072mg/m3；  饰面材料：双面贴“美杰”牌一级胡桃木天然木皮（可选樱桃木等），木皮厚度0.6。  封边：桌面使用“尊则”牌楸木（可选西南桦木等）6mm厚实木封边，木材含水率8%—12%；甲醛释放量未检出。走线孔内缘做封闭处理。  油漆：“大宝”牌水性漆涂饰，甲醛含量5mg/kg，硬度2H。  胶粘剂：采用“金城”牌环保胶粘剂。  五金件：金属调节脚。  结构性能描述：有多媒体线盒和走线功能，带桌斗。 | 1180 |  |  |
| 主席台桌A1 | 34 | 900\*600\*760 | 基材：桌面选用E1级 “大亚”牌中密度纤维板，甲醛释放量0.072mg/m3；  饰面材料：双面贴“美杰”牌一级胡桃木天然木皮（可选樱桃木等），木皮厚度0.6。  封边：桌面使用“尊则”牌楸木（可选西南桦木）等6mm厚实木封边，木材含水率8%—12%；甲醛释放量未检出。走线孔内缘做封闭处理。  油漆：“大宝”牌水性漆涂饰，甲醛含量5mg/kg，硬度2H。  胶粘剂：采用“金城”牌环保胶粘剂。  五金件：金属调节脚。 结构性能描述：前挡板落地，有造型，桌面设挡笔沿, 带桌斗。有麦克风接口和走线功能。 | 800 | 说明: C:\Users\Administrator\Desktop\移动三视图纸\透视\透视\D-18、D-19、D-20、D-21、D-22主席台.jpg |  |
| 主席台桌B1 | 35 | 1600\*600\*760 | 1200 | 说明: C:\Users\Administrator\Desktop\移动三视图纸\透视\透视\D-18、D-19、D-20、D-21、D-22主席台2.jpg | 说明: C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Tencent Files\41285809\Image\C2C\C]WN[YUAYF5F1QV_D)L@]@8.jpg |
| 柜类 | 电视柜A | 36 | 1200\*400\*400 | 基材：桌面选用E1级 “大亚”牌中密度纤维板，甲醛释放量0.072mg/m3；  饰面材料：双面贴“美杰”牌一级胡桃木天然木皮（可选樱桃木等），木皮厚度0.6。  封边：桌面使用“尊则”牌楸木（可选西南桦木）等6mm厚实木封边，木材含水率8%—12%；甲醛释放量未检出。走线孔内缘做封闭处理。  油漆：“大宝”牌水性漆涂饰，甲醛含量5mg/kg，硬度2H。  胶粘剂：采用“金城”牌环保胶粘剂。  五金件：金属调节脚、铰链，三节静音滑轨。  结构性能描述：有走线功能，中间设空斗，两侧设抽屉或柜门。 | 1400 |  |  |
| 电视柜B | 37 | 800\*400\*600 | 基材：柜面选用E1级人造板；  饰面材料：双面贴一级胡桃木天然木皮（可选樱桃木等），木皮厚度0.6。  封边：柜面使用楸木（可选西南桦木等）6厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  油漆：水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用环保胶粘剂。  五金件：金属调节脚、铰链，三节静音滑轨。  结构性能描述：有走线功能，上部设空斗，下设对开门。 | 1200 |  |  |
| 茶水柜 | 38 | 1200\*420\*900（柜面高） | 基材：桌面选用E1级 “大亚”牌中密度纤维板，甲醛释放量0.072mg/m3；  饰面材料：双面贴“美杰”牌一级胡桃木天然木皮（可选樱桃木等），木皮厚度0.6。  封边：桌面使用“尊则”牌楸木（可选西南桦木等）6mm厚实木封边，木材含水率8%—12%；甲醛释放量未检出。走线孔内缘做封闭处理。  油漆：“大宝”牌水性漆涂饰，甲醛含量5mg/kg，硬度2H。  胶粘剂：采用“金城”牌环保胶粘剂。  五金件：金属调节脚、铰链，三节静音滑轨。  结构性能描述：三面带挡水沿，三屉三门结构，门内各设活动搁板一块，搁板厚度25。 | 1450 |  |  |
| 39 | 900\*420\*900（柜面高） | 基材：桌面选用E1级 “大亚”牌中密度纤维板，甲醛释放量0.072mg/m3；  饰面材料：双面贴“美杰”牌一级胡桃木天然木皮（可选樱桃木等），木皮厚度0.6。  封边：桌面使用“尊则”牌楸木（可选西南桦木）等6mm厚实木封边，木材含水率8%—12%；甲醛释放量未检出。走线孔内缘做封闭处理。  油漆：“大宝”牌水性漆涂饰，甲醛含量5mg/kg，硬度2H。  胶粘剂：采用“金城”牌环保胶粘剂。  五金件：金属调节脚、铰链，三节静音滑轨。  结构性能描述：三面带挡水沿，柜面下二屉二门结构，门内设活动搁板一块，搁板厚度25。 | 1200 |  |  |
| 椅类 | 主席台椅 | 40 | 常规 | 中背、带扶手。  采用楸木（可选西南桦木）实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；椅座、背采用“颐达”牌麻绒面料覆面，内衬 “东亚”牌50mm无甲醛高回弹PU泡棉，座密度68.9kg/m3，背密度25kg/m3，回弹性45%；椅背半软包。椅架有起线造型。 “大宝”牌水性漆涂饰，甲醛含量5mg/kg，硬度2H。配尼龙脚垫。 | 580 |  |  |
| 41 | 常规 | 中背、带扶手。  采用楸木（可选西南桦木）实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；椅座、背采用“冠华”牌一级牛皮覆面，内衬“东亚”牌50mm无甲醛高回弹PU泡棉，座密度68.9kg/m3，背密度25kg/m3，回弹性45%；椅背半软包。椅架有起线造型。“大宝”牌水性漆涂饰，甲醛含量5mg/kg，硬度2H。配尼龙脚垫。 | 780 |  |  |
| 会议椅A | 42 | 常规 | 中背、带扶手。  “冠华”牌一级牛皮覆面；内衬“东亚”牌50mm无甲醛环保高回弹PU泡棉，座密度68.9Kg/ m3、背密度25Kg/ m3，回弹性45%；PP 扶手。倾仰、升降、锁定机构；配“三弘”牌气压棒，行程60，最低座面高440； 铝合金五星脚；PU脚轮。 | 790 |  | 说明: IMG_8874 副本.jpg |
| 会议椅B | 43 | 常规 | 中背，带扶手。  采用楸木（可选西南桦木）实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；椅座、背采用“冠华”牌一级牛皮覆面，内衬“东亚”牌50mm无甲醛高回弹PU泡棉，座密度68.9kg/m3，背密度25kg/m3，回弹性45%；椅背半软包。“大宝”牌水性漆涂饰，甲醛含量5mg/kg，硬度2H。配尼龙脚垫。 | 780 |  |  |
| 会议椅C | 44 | 常规 | 中背，带扶手。  采用楸木（可选西南桦木）实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；椅座、背采用“颐达”牌麻绒面料覆面，内衬“东亚”牌50mm无甲醛高回弹PU泡棉，座密度68.9kg/m3，背密度25kg/m3，回弹性45%；椅背半软包。“大宝”牌水性漆涂饰，甲醛含量5mg/kg，硬度2H。配尼龙脚垫。 | 600 |  |  |
| 会议椅D | 45 | 常规 | 中背，无扶手。  采用楸木（可选）西南桦实木椅架，四腿、四望、两枨，榫卯结构，木材含水率8%-12%，椅座、椅背为实木。“大宝”牌水性漆涂饰，甲醛含量5mg/kg，硬度2H。配尼龙脚垫。 | 460 |  | 说明: 光润-2010172 |
| 折叠椅 | 46 | 常规 | 钢管折叠椅架，壁厚1.2，表面喷塑；椅座、椅背采用“爱进”牌 PU革覆面，内衬“东亚”牌50mm无甲醛高回弹PU泡棉，衬板采用 E1级多层板；配套脚。 | 180 |  |  |
| 休息室（寝室）家具 | 床类 | 单人床 | 47 | 1200\*2000\*1100（床屏） | 板式床箱，床屏采用实木框架榫卯结构。床屏芯板采用桌面选用E1级 “大亚”牌中密度纤维板，甲醛释放量0.072mg/m3；  饰面材料：双面贴“美杰”牌一级胡桃木天然木皮（可选樱桃木等），0.6厚胡桃木/樱桃木皮饰面，所有油饰部分均采用“大宝”牌水性漆涂饰，甲醛含量5mg/kg，硬度2H。床板下设实木床带，不少于5根，木材含水率8%-12%。床箱、床板采用松木板，2厚PVC封边。床箱下面钉尼龙脚垫。配弹簧软床垫（厚度200）。 | 1900 |  |  |
| 柜类 | 床头柜 | 48 | 500\*400\*550 | 基材：桌面选用E1级 “大亚”牌中密度纤维板，甲醛释放量0.072mg/m3；  饰面材料：双面贴“美杰”牌一级胡桃木天然木皮（可选樱桃木等），木皮厚度0.6。  封边：桌面使用“尊则”牌楸木（可选西南桦木）等6mm厚实木封边，木材含水率8%—12%；甲醛释放量未检出。走线孔内缘做封闭处理。  油漆：“大宝”牌水性漆涂饰，甲醛含量5mg/kg，硬度2H。  胶粘剂：采用“金城”牌环保胶粘剂。  五金件：金属调节脚、铰链，“FGV”牌三节静音滑轨。  结构性能描述：两抽屉。 | 450 |  |  |
| 餐厅家具 | 桌类 | 圆 餐 桌 | 49 | 直径2000\*760 | 基材：桌面选用E1级 “大亚”牌中密度纤维板，甲醛释放量0.072mg/m3；  饰面材料：双面贴“美杰”牌一级胡桃木天然木皮（可选樱桃木等），木皮厚度0.6。 封边：桌面使用“尊则”牌楸木（可选西南桦木等）6mm厚实木封边，木材含水率8%—12%；甲醛释放量未检出。桌架采用硬杂木，榫卯结构，木材含水率8%-12%。采用“大宝”牌水性漆涂饰，甲醛含量5mg/kg，硬度2H。配φ1300一体式钢化玻璃转盘。 | 3600 | http://img.redocn.com/sheji/20151130/pinhuazhongbanyuancanzhuoCADsucai_5421073.jpg |  |
| 餐桌 | 50 | 1400\*800\*760 | 整体采用硬杂木制作，桌架四腿、四望，榫卯结构，木材含水率8%-12%。采用“大宝”牌水性漆涂饰，甲醛含量<5mg/kg，硬度≥2H。 | 1500 |  |  |
| 椅类 | 餐椅A | 51 | 常规 | 中背，有扶手。  采用楸木（可选西南桦木）实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；椅座、背采用“颐达”牌麻绒面料覆面，内衬“东亚”牌50mm无甲醛高回弹PU泡棉，座密度68.9kg/m3，背密度25kg/m3，，回弹性45%；“大宝”牌水性漆涂饰，甲醛含量5mg/kg，硬度2H。配尼龙脚垫。 | 480 |  |  |
| 餐椅B | 52 | 常规 | 中背，无扶手。  采用楸木（可选西南桦木）实木椅架，四腿、四望、两枨，榫卯结构，木材含水率8%-12%，椅座、椅背为实木。“大宝”牌水性漆涂饰，甲醛含量5mg/kg，硬度2H。配尼龙脚垫。 | 350 |  |  |
| 礼堂(教室)家具 | 桌类 | 讲桌 | 53 | 1000\*520\*1200 | 基材：桌面选用E1级 “大亚”牌中密度纤维板，甲醛释放量0.072mg/m3；  饰面材料：双面贴“美杰”牌一级胡桃木天然木皮（可选樱桃木等），木皮厚度0.6。  封边：桌面使用“尊则”牌楸木（可选西南桦木等）6mm厚实木封边，木材含水率8%—12%；甲醛释放量未检出。走线孔内缘做封闭处理。  油漆：“大宝”牌水性漆涂饰，甲醛含量5mg/kg，硬度2H。  胶粘剂：采用“金城”牌环保胶粘剂。  五金件：铰链，“FGV”牌三节静音滑轨。  结构性能描述：配抽屉及柜门，有走线功能。 | 1000 |  |  |
| 条桌 | 54 | 1400\*500\*760 | 基材：柜面选用E1级人造板；  饰面材料：双面贴一级胡桃木天然木皮（可选樱桃木等），木皮厚度0.6。  封边：柜面使用楸木（可选西南桦木等）6厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  油漆：水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用环保胶粘剂。  结构性能描述：有前挡板，带斗，桌面有挡笔沿。 | 1000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大类** | **小类** | **产品** | **编号** | **规格** | **材质配置** | **投报价格（元）** | **产品图样** | |
| **三视图** | **产品图片** |
| 办公室家具 | 桌类 | 办公桌（有副台） | 55 | 主台2200\*1100\*760  副台  1400\*550\*660 | 办公桌构成：主台、副台、三屉活动推柜。  基材：台面选用“大亚”E1级三聚氰胺人造板，甲醛释放量0.020mg/m3。   封边：“华立”牌2厚PVC封边，甲醛未检出。  桌腿：铝合金桌腿，阳极氧化（可选静电喷塑）处理。  五金件：“FGV”牌三节静音滑轨、 “BMB”牌锁具、“海蒂诗”牌铰链、金属调节脚。  结构性能描述：主、副台带合理走线功能；三屉活动推柜（配连杆锁）下屉下设前置导向轮；副台可移动，下设柜门及抽屉，门内设搁板，柜门配锁具。 | 2400 |  |  |
| 56 | 主台2000\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 2200 |  |  |
| 57 | 主台1800\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 2000 |  |  |
| 58 | 主台1600\*800\*760  副台  1200\*400\*660 | 1800 |  |  |
| 办公桌（无副台） | 59 | 1600\*800\*760 | 基材：台面选用“大亚”E1级三聚氰胺人造板，甲醛释放量0.020mg/m3。   封边：“华立”牌2厚PVC封边，甲醛未检出。  桌腿：铝合金桌腿，阳极氧化（可选静电喷塑）处理。  五金件：“FGV”牌三节静音滑轨、 “BMB”牌锁具、“海蒂诗”牌铰链、金属调节脚。 结构性能描述：一侧为铝合金桌腿，另一侧为三屉固定柜。带合理走线功能。 | 1600 |  |  |
| 会议室家具 | 桌类 | 会议桌 | 60 | 1延米 | 基材：台面选用“大亚”E1级三聚氰胺人造板，甲醛释放量0.020mg/m3。   封边：“华立”牌2厚PVC封边，甲醛未检出。  桌腿：铝合金桌腿，阳极氧化（可选静电喷塑）处理。  五金件：金属调节脚。  结构性能描述：有多媒体线盒和走线功能。 | 680 |  | G28-HA36 |
| 椅子类 | 椅子A | 61 | 常规 | 低背，有扶手。  铝合金椅架，表面阳极氧化静电喷塑处理，椅座、背板采用“爱进”牌PU革（可选“颐达”牌麻绒面料）覆面，内衬“东亚”牌50mm无甲醛高回弹PU泡棉，配PU套脚。 | 540 |  |  |
| 椅子B | 62 | 常规 | 低背，有扶手。  铝合金椅架，表面阳极氧化（可选静电喷塑）处理，椅座、背板采用“颐达”牌麻绒面料（可选“爱进”牌PU革）覆面，内衬“东亚”牌50mm无甲醛高回弹PU泡棉，椅座可翻转，配PP可翻转手写板，后腿带小轮子，可摞放。 | 690 |  | D00210背加高版带木制写字板2 |