中山市中泰龙办公用品有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大类** | **小类** | **产品** | **编号** | **规格** | **材质配置** | **投报价格（元）** | **产品图样** |
| 办公室家具 | 桌类 | 办公桌（有副台） | 1 | 主台2200\*1100\*760副台1400\*550\*660 | 办公桌构成：主台、副台、三屉活动推柜。基材：台面选用E1级人造板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木／樱桃木等），木皮厚度≥0.6。封边：台面使用与楸木/西南桦木封边，封边条厚度≥6，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。油漆：采用水性漆涂饰，硬度≥2H。胶粘剂：采用环保胶粘剂。五金件：三节静音滑轨、锁具、铰链、尼龙纤维合成脚轮。结构性能描述：主台面带薄抽，带合理走线功能；三屉活动推柜（配连杆锁）下屉下设前置导向轮；副台可移动，下设柜门及抽屉，带合理走线功能，门内设搁板，柜门配锁具。 | 2890 | http://file2.ih5.cn/v35/files/7ecaa5375f041bc6cf0405d6aa5939f0_703742_2000_2000.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 2 | 主台2000\*1000\*760副台1200\*500\*660 | 2680 | http://file2.ih5.cn/v35/files/0662143c0673f0c0435f4e5e09e16057_368127_1347_1347.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 3 | 主台1800\*1000\*760副台1200\*500\*660 | 2200 | http://file2.ih5.cn/v35/files/0662143c0673f0c0435f4e5e09e16057_368127_1347_1347.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 4 | 主台1600\*800\*760副台1200\*400\*660 | 1970 | http://file2.ih5.cn/v35/files/0662143c0673f0c0435f4e5e09e16057_75947_1347_1347.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 办公桌（无副台） | 5 | 1600\*800\*760 | 基材：台面选用E1级人造板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木／樱桃木等），木皮厚度≥0.6。封边：台面使用与楸木/西南桦木封边，封边条厚度≥6，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。油漆：采用水性漆涂饰，硬度≥2H。胶粘剂：采用环保胶粘剂。五金件：三节静音滑轨、锁具、铰链、尼龙纤维合成脚轮。结构性能描述：一侧为三屉固定柜（连锁）；另一侧上部一个抽屉，下部带有活动搁板的单门柜；中间抽屉。带合理走线功能。 | 1500 | http://file2.ih5.cn/v35/files/4a0804fa51a448af011f4d7f251ac0bb_1415745_2144_2145.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 办公桌A | 6 | 1500\*750\*760 | 基材：台面选用E1级人造板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木／樱桃木等），木皮厚度≥0.6。封边：台面使用与楸木/西南桦木封边，封边条厚度≥6，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。油漆：采用水性漆涂饰，硬度≥2H。胶粘剂：采用环保胶粘剂。五金件：三节静音滑轨、锁具、铰链、尼龙纤维合成脚轮。结构性能描述：两头沉结构。 | 1380 | http://file2.ih5.cn/v35/files/a54711c7bddbcb737811b326fc843bc0_627096_1800_1800.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 办公桌B | 7 | 1400\*700\*760 | 基材：台面选用E1级人造板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木／樱桃木等），木皮厚度≥0.6。封边：台面使用与楸木/西南桦木封边，封边条厚度≥6，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。油漆：采用水性漆涂饰，硬度≥2H。胶粘剂：采用环保胶粘剂。五金件：三节静音滑轨、锁具、铰链、尼龙纤维合成脚轮。结构性能描述：两头沉结构。 | 1280 | http://file2.ih5.cn/v35/files/8c6571afbe844c5ccf6b7a42a4f5a048_764219_1686_1686.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 办公桌C | 8 | 1200\*600\*760 | 基材：台面选用E1级人造板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木／樱桃木等），木皮厚度≥0.6。封边：台面使用与楸木/西南桦木封边，封边条厚度≥6，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。油漆：采用水性漆涂饰，硬度≥2H。胶粘剂：采用环保胶粘剂。五金件：三节静音滑轨、锁具、铰链、尼龙纤维合成脚轮。结构性能描述：桌面下并排三屉。 | 980 | http://file2.ih5.cn/v35/files/e1bac000cb9a85bd6ed74f3865db4bd9_486528_1590_1590.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 办公桌D | 9 | 1500\*750\*760 | 板材：E1级三聚氰胺饰面人造板。封边：采用2厚PVC封边带。胶粘剂：环保胶粘剂。五金件：三节静音滑轨、铰链、锁具、尼龙纤维合成脚轮。结构性能描述：桌面下并排三屉，左右各加单开板门，内配活动搁板一块。 | 890 | http://file2.ih5.cn/v35/files/8704b49f9f66e97a68c112df0fc7445b_1409208_2800_2800.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 屏风工作位A | 10 | 1600\*1600\*760/1200 | 屏风为全钢结构，厚度40，屏风内部不允许使用人造板。内框架采用1.5厚冷轧钢板，铝合金盖板厚1.5，表面阳极氧化/静电喷塑处理。桌面上屏风上部为磨砂玻璃，下部为0.8厚冷轧钢板，麻绒面料覆面。桌面下为冲点0.8厚冷轧钢板。基材采用E1级三聚氰胺饰面人造板，2厚PVC封边，两侧配木制固定柜。桌面下配键盘托、主机架。桌面上有走线孔，桌面上、下屏风均有多媒体插座。 | 1680 | http://file2.ih5.cn/v35/files/0e79b82666d2e3a3e87ffdb9268ff6c2_2021611_2800_2799.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 屏风工作位B | 11 | 1800\*1800\*760/1200 | 1980 | http://file2.ih5.cn/v35/files/5f21d5a98e9a25fc0e472e2ddf6d2443_1188830_2584_2583.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 柜类 | 文件柜 | 12 | 900\*420\*2000上玻、下板 | 基材：台面选用E1级人造板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木／樱桃木等），木皮厚度≥0.6。油漆：采用水性漆涂饰，硬度≥2H。胶粘剂：采用环保胶粘剂。五金件：三节静音滑轨、锁具、铰链、尼龙纤维合成脚轮。结构性能描述：上、下门均为对开门，带锁，搁板厚25。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。 | 980 | http://file2.ih5.cn/v35/files/7a911555c5a61cecd9903681dfedfeba_115314_758_758.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 13 | 900\*420\*2000四板门 | 980 | http://file2.ih5.cn/v35/files/b80af75211718a27c83471f61b2f8b2a_23641_481_481.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 书柜 | 14 | 900\*420\*2000通体木框玻璃门 | 基材：台面选用E1级人造板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木／樱桃木等），木皮厚度≥0.6。油漆：采用水性漆涂饰，硬度≥2H。胶粘剂：采用环保胶粘剂。五金件：三节静音滑轨、锁具、铰链、尼龙纤维合成脚轮。结构性能描述：上、下门均为对开门，带锁，搁板厚25。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。 | 980 |  |
| 15 | 900\*420\*2000上玻、下板 | 980 | http://file2.ih5.cn/v35/files/1027d90a3cd3644bcda0a6c71533bbac_90616_614_615.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 更衣柜 | 16 | 600\*600\*2000 | 基材：台面选用E1级人造板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木／樱桃木等），木皮厚度≥0.6。油漆：采用水性漆涂饰，硬度≥2H。胶粘剂：采用环保胶粘剂。五金件：三节静音滑轨、锁具、铰链、尼龙纤维合成脚轮。结构性能描述：通体单开板门，带锁，配衣帽钩，内有两块固定搁板，搁板厚度25。横向不锈钢挂衣杆，门内侧装半身镜。 | 540 |  |
| 17 | 900\*600\*2000 | 柜体选用E1级三聚氰胺饰面人造板，2厚PVC封边。门板及其他正面可视部件基材选用E1级人造板，双面贴一级天然木皮（包括胡桃木／樱桃木等），木皮厚度≥0.6，双面均衡涂饰水性漆，硬度≥2H。胶粘剂：采用环保胶粘剂。五金件：带阻尼铰链，锁具、金属衣帽钩、挂衣杆、配尼龙脚垫。结构性能描述：通体对开门，有中山板，两门分别带锁，内有两块固定搁板，搁板厚度25。两门内均配衣帽钩，半身镜，横向不锈钢挂衣杆。 | 980 | http://file2.ih5.cn/v35/files/b80af75211718a27c83471f61b2f8b2a_23641_481_481.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 茶几 | 茶几A | 18 | 1200\*600\*450 | 基材：硬杂木几架，榫卯结构。木材含水率8%-12%，几面采用25厚E1级人造板，≥6厚实木封边，木材含水率8%-12%。饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木／樱桃木等），木皮厚度0.6。封边：几面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥6，木材含水率8%—12%。油漆：采用水性漆涂饰，硬度≥2H。胶粘剂：采用环保胶粘剂。五金件：配尼龙脚垫。结构性能描述：距地100处设一搁板。 | 939 | http://file2.ih5.cn/v35/files/c9c190f9e2ecb93da8750a5866517c79_541061_1800_1800.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 茶几B | 19 | 700\*700\*530 | 725 | http://file2.ih5.cn/v35/files/65cf58c1df157d723d9b281f4753ce39_70148_480_480.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 茶几C | 20 | 500\*700\*530 | 520 | http://file2.ih5.cn/v35/files/f298218ed57cf75d0d5ec3fa86c0204a_411390_1558_1558.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 沙发 | 沙发A1 | 21 | 单人位 | 中背、带扶手选用一级牛皮覆面，满包结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥25Kg/m3，回弹性≥40%。配尼龙脚垫。 | 1490 | http://file2.ih5.cn/v35/files/0b87230fc6e8f189d01d09a36e939003_141577_1996_1996.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 沙发A2 | 22 | 单人位 | 中背、带扶手选用PU革覆面，露木结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥25Kg/m3，回弹性≥40%。配尼龙脚垫。出木部分采用水性漆涂饰，硬度≥2H。 | 1390 | http://file2.ih5.cn/v35/files/3065b35a37ace89fb2b18259868bece8_78408_297_298.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 沙发A3 | 23 | 单人位 | 中背、带扶手选用麻绒覆面，露木结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥25Kg/m3，回弹性≥40%。配尼龙脚垫。出木部分采用水性漆涂饰，硬度≥2H | 1330 | http://file2.ih5.cn/v35/files/6ac06efa64b868393070ea92c15b50eb_630763_2000_2000.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 沙发B1 | 24 | 三人位 | 中背、带扶手选用一级牛皮覆面，满包结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥25Kg/m3，回弹性≥40%。配尼龙脚垫。 | 2850 | http://file2.ih5.cn/v35/files/71da68c1f32793934e0472c350428462_255568_3144_3144.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 沙发B2 | 25 | 三人位 | 中背、带扶手选用PU革覆面，露木结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥25g/m3，回弹性≥40%。配尼龙脚垫。出木部分采用水性漆涂饰，硬度≥2H。 | 2650 | http://file2.ih5.cn/v35/files/c90f6cab95cdbd58f03c2014a88c2e38_123898_398_397.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 沙发B3 | 26 | 三人位 | 中背、带扶手选用麻绒覆面，露木结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥25Kg/m3，回弹性≥40%。配尼龙脚垫。出木部分采用水性漆均衡涂饰，硬度≥2H。 | 2250 | http://file2.ih5.cn/v35/files/5b8c7b4a37873ea53ce4e78eabf52b07_696275_2000_2000.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 椅类 | 办公椅A | 27 | 常规 | 高背，带扶手一级牛皮覆面；内衬环保高回弹PU泡棉，座密度≥40Kg/m3、背密度≥25Kg/m3，回弹性≥40%；座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度≥12；座背分体式结构。硬杂木扶手，木材含水率8%-12%；前置式倾仰机构，具备无级倾仰、升降、锁定功能；配气压棒，行程≥60，最低座面高≤440；钢架五星脚，硬杂木盖板；水性漆均衡涂饰，硬度≥2H；PU脚轮。 | 1205 | http://file2.ih5.cn/v35/files/1ebdfb582b7a83a2d06c944cd0d0f678_412650_1572_1572.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 办公椅B | 28 | 常规 | 高背，带扶手一级牛皮覆面；内衬环保高回弹PU泡棉，座密度≥40Kg/m3、背密度≥25Kg/m3，回弹性≥40%；座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度≥12；座背分体式结构。实木扶手，水性漆涂饰，硬度≥2H；木材含水率8%-12%；前置式倾仰、升降、锁定机构；配气压棒，行程≥60，最低座面高≤440；铝合金五星脚；PU脚轮。 | 1350 | http://file2.ih5.cn/v35/files/7e2e09ad7121c7cccaaea9a9bb47b781_522169_1572_1572.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 办公椅C | 29 | 常规 | 中背，带扶手麻绒面料覆面；内衬环保高回弹PU泡棉，座密度≥40Kg/m3、背密度≥25Kg/m3，回弹性≥40%；座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度≥12；座背分体式结构。实木扶手，水性漆涂饰，硬度≥2H；木材含水率8%-12%；具备倾仰、升降、三段锁定功能；配气压棒，行程≥60，最低座面高≤420；铝合金五星脚；PU脚轮。 | 770 | http://file2.ih5.cn/v35/files/7ce4c7640f5b009662bb42b755a30ea1_78110_614_614.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 办公椅D | 30 | 常规 | 中背，带扶手阻燃尼龙网布覆面；内衬环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥40Kg/m3，回弹性≥40%），座衬板采用E1级弯曲木多层胶合板，厚度≥12mm。一体成型PP材料背框，内绷阻燃尼龙网布；扶手、填腰可调。具备倾仰、升降、三段锁定功能；气压棒行程≥60，最低座面高≤420；铝合金五星脚；PU脚轮。 | 729 | http://file2.ih5.cn/v35/files/2d3057a57045c4db14918393137712a5_268444_2746_2746.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 办公椅E | 31 | 常规 | 中背，无扶手麻绒面料覆面；内衬环保高回弹PU泡棉，座密度≥40Kg/m3、背密度≥25Kg/m3，回弹性≥40%；座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度≥12；座背分体式结构。具备倾仰、升降、锁定功能；配气压棒，行程≥60，最低座面高≤420；铝合金五星脚；PU脚轮。 | 540 |  |
| 会议室家具 | 桌类 | 会议桌A | 32 | 中空型1延米 | 基材：桌面选用E1级人造板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木／樱桃木等），木皮厚度≥0.6。封边：桌面使用楸木/西南桦木等≥6厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。油漆：水性漆涂饰，硬度≥2H。胶粘剂：采用环保胶粘剂。五金件：金属调节脚。结构性能描述：有多媒体线盒和走线功能，带桌斗及挡笔沿。 | 1385 | http://file2.ih5.cn/v35/files/8e22ac8a4f341f7b72daecce33a43354_275263_1347_1347.jpg?imageView2/0/w/500 |
|
| 会议桌B | 33 | 非中空型1延米 | 基材：桌面选用E1级人造板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木／樱桃木等），木皮厚度≥0.6。封边：桌面使用楸木/西南桦木等≥6厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。油漆：水性漆涂饰，硬度≥2H。胶粘剂：采用环保胶粘剂。五金件：金属调节脚。结构性能描述：有多媒体线盒和走线功能，带桌斗。 | 4200 | http://file2.ih5.cn/v35/files/8f94556f37022dbefad16b337a8aedc1_438448_2000_2000.jpg?imageView2/0/w/500 |
|
| 主席台桌A1 | 34 | 900\*600\*760 | 基材：桌面选用E1级人造板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木／樱桃木等），木皮厚度≥0.6。封边：桌面使用楸木/西南桦木等≥6厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。油漆：水性漆涂饰，硬度≥2H。胶粘剂：采用环保胶粘剂。五金件：金属调节脚。结构性能描述：前挡板落地，有造型，桌面设挡笔沿,带桌斗。有麦克风接口和走线功能。 | 1358 |  |
| 主席台桌B1 | 35 | 1600\*600\*760 | 1880 |  |
| 柜类 | 电视柜A | 36 | 1200\*400\*400 | 基材：柜面选用E1级人造板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木／樱桃木等），木皮厚度≥0.6。封边：柜面使用楸木/西南桦木等≥6厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。油漆：水性漆涂饰，硬度≥2H。胶粘剂：采用环保胶粘剂。五金件：金属调节脚、铰链，三节静音滑轨。结构性能描述：有走线功能，中间设空斗，两侧设抽屉或柜门。 | 1000 | E8EC306D |
| 电视柜B | 37 | 800\*400\*600 | 基材：柜面选用E1级人造板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木／樱桃木等），木皮厚度≥0.6。封边：柜面使用楸木/西南桦木等≥6厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。油漆：水性漆涂饰，硬度≥2H。胶粘剂：采用环保胶粘剂。五金件：金属调节脚、铰链，三节静音滑轨。结构性能描述：有走线功能，上部设空斗，下设对开门。 | 800 | E8EC306D |
| 茶水柜 | 38 | 1200\*420\*900（柜面高） | 基材：柜面选用E1级人造板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木／樱桃木等），木皮厚度≥0.6。封边：柜面使用楸木/西南桦木等≥6厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。油漆：水性漆涂饰，硬度≥2H。胶粘剂：采用环保胶粘剂。五金件：金属调节脚、铰链，三节静音滑轨。结构性能描述：三面带挡水沿，三屉三门结构，门内各设活动搁板一块，搁板厚度25。 | 1380 | http://file2.ih5.cn/v35/files/40b971b4532b0ff0ce8880b21bdbb75b_685451_1434_1434.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 39 | 900\*420\*900（柜面高） | 基材：柜面选用E1级人造板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木／樱桃木等），木皮厚度≥0.6。封边：柜面使用楸木/西南桦木等≥6厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。油漆：水性漆涂饰，硬度≥2H。胶粘剂：采用环保胶粘剂。五金件：金属调节脚、铰链，三节静音滑轨。结构性能描述：三面带挡水沿，柜面下二屉二门结构，门内设活动搁板一块，搁板厚度25。 | 990 | http://file2.ih5.cn/v35/files/ed3215ff4dc3421f32f6114995d35d6c_284013_2696_2696.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 椅类 | 主席台椅 | 40 | 常规 | 中背、带扶手。采用楸木/西南桦木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；椅座、背采用麻绒面料覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度≥40kg/m3，背密度≥25kg/m3，回弹性≥40%；椅背半软包。椅架有起线造型。水性漆涂饰，硬度≥2H。配尼龙脚垫。 | 799 |  |
| 41 | 常规 | 中背、带扶手。采用楸木/西南桦木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；椅座、背采用一级牛皮覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度≥40kg/m3，背密度≥25kg/m3，回弹性≥40%；椅背半软包。椅架有起线造型。水性漆涂饰，硬度≥2H。配尼龙脚垫。 | 765 | http://file2.ih5.cn/v35/files/b30d83b5e50b280484c61ddd95626010_361187_3040_3040.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 会议椅A | 42 | 常规 | 中背、带扶手。一级牛皮覆面；内衬环保高回弹PU泡棉，座密度≥40Kg/m3、背密度≥25Kg/m3，回弹性≥40%；PP扶手。倾仰、升降、锁定机构；配气压棒，行程≥60，最低座面高≤440；铝合金五星脚；PU脚轮。 | 797 |  |
| 会议椅B | 43 | 常规 | 中背，带扶手。采用楸木/西南桦木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；椅座、背采用一级牛皮覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度≥40kg/m3，背密度≥25kg/m3，回弹性≥40%；椅背半软包。水性漆涂饰，硬度≥2H。配尼龙脚垫。 | 640 | http://file2.ih5.cn/v35/files/9226da4a3489982b76a62c06b7005e80_440504_1520_1520.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 会议椅C | 44 | 常规 | 中背，带扶手。采用楸木/西南桦木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；椅座、背采用麻绒面料覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度≥40kg/m3，背密度≥25kg/m3，回弹性≥40%；椅背半软包。水性漆涂饰，硬度≥2H。配尼龙脚垫。 | 799 |  |
| 会议椅D | 45 | 常规 | 中背，无扶手。采用楸木/西南桦实木椅架，四腿、四望、两枨，榫卯结构，木材含水率8%-12%，椅座、椅背为实木。水性漆涂饰，硬度≥2H。配尼龙脚垫。 | 598 |  |
| 折叠椅 | 46 | 常规 | 钢管折叠椅架，壁厚≥1.2，表面喷塑；椅座、椅背采用PU革覆面，内衬高回弹PU泡棉，衬板采用E1级多层板；配套脚。 | 389 | ZCMMP8LWZA(0D$GB0YVJS2K |
| 休息室（寝室）家具 | 床类 | 单人床 | 47 | 1200\*2000\*1100（床屏） | 板式床箱，床屏采用实木框架榫卯结构。床屏芯板采用E1级人造板，0.6厚胡桃木/樱桃木皮饰面，所有油饰部分均采用水性漆，硬度≥2H。床板下设实木床带，不少于5根，木材含水率8%-12%。床箱、床板采用松木板，2厚PVC封边。床箱下面钉尼龙脚垫。配弹簧软床垫（厚度≥200）。 | 2989 | 66ba3f88dc3a556953171f23bbed00a |
| 柜类 | 床头柜 | 48 | 500\*400\*550 | 基材：柜面选用E1级人造板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木／樱桃木等），木皮厚度≥0.6。封边：柜面使用楸木/西南桦木等≥6厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。油漆：水性漆涂饰，硬度≥2H。胶粘剂：采用环保胶粘剂。五金件：金属调节脚、铰链，三节静音滑轨。结构性能描述：两抽屉。 | 860 | https://ss1.bdstatic.com/70cFvXSh_Q1YnxGkpoWK1HF6hhy/it/u=2838608098,3729132565&fm=26&gp=0.jpg |
| 餐厅家具 | 桌类 | 圆 餐 桌 | 49 | 直径2000\*760 | 桌面基材采用E1级人造板，0.6厚楸木木皮饰面，桌面板≥6厚实木封边；桌架采用硬杂木，榫卯结构，木材含水率8%-12%。采用水性漆涂饰，硬度≥2H。配φ1300一体式钢化玻璃转盘。 | 3285 | IMG_256 |
| 餐桌 | 50 | 1400\*800\*760 | 整体采用硬杂木制作，桌架四腿、四望，榫卯结构，木材含水率8%-12%。采用水性漆涂饰，硬度≥2H。 | 980 |  |
| 椅类 | 餐椅A | 51 | 常规 | 中背，有扶手。采用楸木/西南桦木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；椅座、背采用麻绒面料覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度≥40kg/m3，背密度≥25kg/m3，，回弹性≥40%；水性漆涂饰，硬度≥2H。配尼龙脚垫。 | 399 |  |
| 餐椅B | 52 | 常规 | 中背，无扶手。采用楸木/西南桦实木椅架，四腿、四望、两枨，榫卯结构，木材含水率8%-12%，椅座、椅背为实木。水性漆涂饰，硬度≥2H。配尼龙脚垫。 | 410 | 382878923573090675 |
| 礼堂(教室)家具 | 桌类 | 讲桌 | 53 | 1000\*520\*1200 | 基材：柜面选用E1级人造板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木／樱桃木等），木皮厚度≥0.6。封边：柜面使用楸木/西南桦木等≥6厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。油漆：水性漆涂饰，硬度≥2H。胶粘剂：采用环保胶粘剂。五金件：铰链，三节静音滑轨。结构性能描述：配抽屉及柜门，有走线功能。 | 1280 | http://file2.ih5.cn/v35/files/0281bc02b4e356b00906bbba45618401_729750_1800_1800.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 条桌 | 54 | 1400\*500\*760 | 基材：柜面选用E1级人造板；饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木／樱桃木等），木皮厚度≥0.6。封边：柜面使用楸木/西南桦木等≥6厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。油漆：水性漆涂饰，硬度≥2H。胶粘剂：采用环保胶粘剂。结构性能描述：有前挡板，带斗，桌面有挡笔沿。 | 790 | http://file2.ih5.cn/v35/files/5ce5b39f5411ecda501ae7db99f817b2_498118_1380_1380.jpg?imageView2/0/w/500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大类** | **小类** | **产品** | **编号** | **规格** | **材质配置** | **投报价格（元）** | **产品图样** |
| 办公室家具 | 桌类 | 办公桌（有副台） | 55 | 主台2200\*1100\*760副台1400\*550\*660 | 办公桌构成：主台、副台、三屉活动推柜。基材：台面选用E1级三聚氰胺人造板；封边：2厚PVC封边。桌腿：铝合金桌腿，阳极氧化/静电喷塑处理。五金件：三节静音滑轨、锁具、铰链、金属调节脚。结构性能描述：主、副台带合理走线功能；三屉活动推柜（配连杆锁）下屉下设前置导向轮；副台可移动，下设柜门及抽屉，门内设搁板，柜门配锁具。 | 1500 | http://file2.ih5.cn/v35/files/adacd26b93d5318bf2710480debfca68_691847_2000_2000.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 56 | 主台2000\*1000\*760副台1200\*500\*660 | 1399 | http://file2.ih5.cn/v35/files/adacd26b93d5318bf2710480debfca68_691847_2000_2000.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 57 | 主台1800\*1000\*760副台1200\*500\*660 | 1235 | http://file2.ih5.cn/v35/files/b005ee54712e9985a60b5b819df6ae4c_622958_2000_2000.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 58 | 主台1600\*800\*760副台1200\*400\*660 | 1075 | http://file2.ih5.cn/v35/files/b005ee54712e9985a60b5b819df6ae4c_622958_2000_2000.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 办公桌（无副台） | 59 | 1600\*800\*760 | 基材：台面选用E1级三聚氰胺人造板封边：2厚PVC封边。桌腿：铝合金桌腿，阳极氧化/静电喷塑处理。五金件：三节静音滑轨、锁具、铰链、金属调节脚。结构性能描述：一侧为铝合金桌腿，另一侧为三屉固定柜。带合理走线功能。 | 998 | http://file2.ih5.cn/v35/files/596bf95248502037d54cc6089283bcc5_943018_2000_2000.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 会议室家具 | 桌类 | 会议桌 | 60 | 1延米 | 基材：台面选用E1级三聚氰胺人造板封边：2厚PVC封边。桌腿：铝合金桌腿，阳极氧化/静电喷塑处理。五金件：金属调节脚。结构性能描述：有多媒体线盒和走线功能。 | 1000 | http://file2.ih5.cn/v35/files/3c9415f57d4114697b3f7d5adddec6c2_1127154_2213_2213.jpg?imageView2/0/w/500 |
| 椅子类 | 椅子A | 61 | 常规 | 低背，有扶手。铝合金椅架，表面阳极氧化/静电喷塑处理，椅座、背板采用PU革/麻绒面料覆面，内衬高回弹PU泡棉，配PU套脚。 | 580 | https://ss2.bdstatic.com/70cFvnSh_Q1YnxGkpoWK1HF6hhy/it/u=413726157,2974252655&fm=15&gp=0.jpg |
| 椅子B | 62 | 常规 | 低背，有扶手。铝合金椅架，表面阳极氧化/静电喷塑处理，椅座、背板采用PU革/麻绒面料覆面，内衬高回弹PU泡棉，椅座可翻转，配PP可翻转手写板，后腿带小轮子，可摞放。 | 630 | http://file2.ih5.cn/v35/files/69842c986a1631a976e35a862a18018d_501885_2474_2474.jpg?imageView2/0/w/500 |