北京世纪京洲家具有限责任公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大类** | **小类** | **产品** | **编号** | **规格** | **材质配置** | **投报价格（元）** | **产品图样** |
| 办公室家具 | 桌类 | 办公桌（有副台） | 1 | 主台2200\*1100\*760  副台  1400\*550\*660 | **办公桌构成：**主台、副台、三屉活动推柜。  **基材：**台面选用E1级优质**“大亚”**中密度纤维板，**检测甲醛释放量为：0.019mg/m³；**其他部位选用E1级优质**“露水河”**刨花板；**检测甲醛释放量为**：**0.008mg/m³**  **饰面材料：**双面贴美国**“大西洋”**一级胡桃木天然木皮**（木皮可根据甲方需求更换树种）**，木皮厚度0.6。。 **封边：**台面使用楸木**（可根据甲方需求更换西南桦木）**封边，封边条厚度6，木材含水率8%—12%；其他部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆**采用优质**”华润”**水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度2H。  **胶粘剂：**采用优质**“华表”**环保胶粘剂。 **五金件：**采用优质**“海福乐”**三节静音滑轨、**“BMB”**锁具、铰链、**“杜邦”**尼龙纤维合成脚轮。 **结构性能描述：**主台面带薄抽，带合理走线功能；三屉活动推柜（配连杆锁）下屉下设前置导向轮；副台可移动，下设柜门及抽屉，带合理走线功能，门内设搁板，柜门配**“BMB”**锁具。 | 4500 | F5C241 |
| 2 | 主台2000\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 4200 |  |
| 3 | 主台1800\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 2980 | F2C201、F2C181、F2C161正面 |
| 4 | 主台1600\*800\*760  副台  1200\*400\*660 | 2880 | 处级2 |
| 办公桌（无副台） | 5 | 1600\*800\*760 | **基材：**台面选用E1级优质**“大亚”**中密度纤维板，**检测甲醛释放量：0.024mg/m³；**其他部位选用E1级优质**“露水河”**刨花板；**检测甲醛释放量为：0.008mg/m³**  **饰面材料：**双面贴美国**“大西洋”**一级胡桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种），木皮厚度0.6。 **封边：**台面使用楸木**（可根据甲方需求更换西南桦木）**封边，封边条厚度6，木材含水率8%—12%；其他部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆**采用优质**”华润”**水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度2H。  **胶粘剂：**采用优质**“华表”**环保胶粘剂。 **五金件：**采用优质**“海福乐”**三节静音滑轨、**“BMB”**锁具、铰链、**“杜邦”**尼龙纤维合成脚轮。 **结构性能描述：**一侧为三屉固定柜（连锁）；另一侧上部一个抽屉，下部带有活动搁板的单门柜；中间抽屉。带合理走线功能。 | 2800 | 办公桌副本 |
| 办公桌A | 6 | 1500\*750\*760 | **基材：**台面选用E1级优质**“大亚”**中密度纤维板，**检测甲醛释放量：0.024mg/m³；**其他部位选用E1级优质**“露水河”**刨花板；**检测甲醛释放量为：0.008mg/m³**  **饰面材料：**双面贴美国**“大西洋”**一级胡桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种），木皮厚度0.6。  **封边：**台面使用楸木**（可根据甲方需求更换西南桦木）**封边，封边条厚度6，木材含水率8%—12%；其他部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆**采用优质**”华润”**水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度2H。  **胶粘剂：**采用优质**“华表”**环保胶粘剂。 **五金件：**采用优质**“海福乐”**三节静音滑轨、**“BMB”**锁具、铰链、**“杜邦”**尼龙纤维合成脚轮。  **结构性能描述：**两头沉结构。 | 2700 | F6Z141B.F6Z161B 三抽正面 |
| 办公桌B | 7 | 1400\*700\*760 | **基材：**台面选用E1级优质**“大亚”**中密度纤维板，**检测甲醛释放量：0.024mg/m³；**其他部位选用E1级优质**“露水河”**刨花板；**检测甲醛释放量为：0.008mg/m³**；  **饰面材料**：双面贴美国**“大西洋”**一级胡桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种），木皮厚度0.6。 **封边：**台面使用楸木**（可根据甲方需求更换西南桦木）**封边，封边条厚度6，木材含水率8%—12%；其他部位实木封边厚度为1；走线孔内缘做封闭处理。  **油漆**采用优质**”华润”**水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度2H。  **胶粘剂：**采用优质**“华表”**环保胶粘剂。 **五金件：**采用优质**“海福乐”**三节静音滑轨、**“BMB”**锁具、铰链、**“杜邦”**尼龙纤维合成脚轮。  **结构性能描述：**两头沉结构。 | 2600 |  |
| 办公桌C | 8 | 1200\*600\*760 | **基材：**台面选用E1级优质**“大亚”**中密度纤维板，**检测甲醛释放量：0.024mg/m³；**其他部位选用E1级优质**“露水河”**刨花板；**检测甲醛释放量为：0.008mg/m³**；  **饰面材料：**双面贴美国**“大西洋”**一级胡桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种），木皮厚度0.6。 **封边：**桌面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度6，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  **油漆**采用优质**”华润”**水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度2H。  **胶粘剂：**采用优质**“华表”**环保胶粘剂。 **五金件：**采用优质**“海福乐”**三节静音滑轨、**“BMB”**锁具、铰链、**“杜邦”**尼龙纤维合成脚轮。  **结构性能描述：**桌面下并排三屉。 | 2400 |  |
| 办公桌D | 9 | 1500\*750\*760 | **板材：**采用优质**“露水河”**E1级优质三聚氰胺饰面人造板。**检测甲醛释放量为：0.015mg/m³。**  **封边：**采用2厚优质PVC封边带，隐蔽部位封闭处理。  **胶粘剂：**优质环保**“华表”**胶粘剂。  **五金件：**采用优质**“海福乐”**三节静音滑轨、铰链、**“BMB”**锁具、**“杜邦”**尼龙纤维合成脚轮。  **结构性能描述：**桌面下并排三屉，左右各加单开板门，内配活动搁板一块。 | 1600 |  |
| 屏风工作位A | 10 | 1600\*1600\*760/1200 | **基材：**采用优质**“露水河”**E1级三聚氰胺饰面人造板，**检测甲醛释放量为：0.015mg/m³。**  **封边：**采用2厚优质PVC封边带，隐蔽部位封闭处理。  **内框架：**采用优质**“宝钢”**1.5厚冷轧钢板，铝合金盖板厚1.5，表面阳极氧化/静电喷塑处理。  **结构性能**：屏风：为全钢结构，厚度40，屏风内部不允许使用人造板。桌面上屏风上部为磨砂玻璃，下部为优质**“宝钢”**0.8厚冷轧钢板，优质**“颐达”**麻绒面料覆面。桌面下为冲点0.8厚冷轧钢板。两侧配木制固定柜。桌面下配键盘托、主机架。桌面上有走线孔，桌面上、下屏风均有多媒体插座。 | 2990 |  |
| 屏风工作位B | 11 | 1800\*1800\*760/1200 | 3000 |  |
| 柜类 | 文件柜 | 12 | 900\*420\*2000  上玻、下板 | **基材：**选用**“大亚”**E1级优质中密度纤维板；**检测甲醛释放量为：0.019mg/m³**  **饰面材料：**双面贴美国**“大西洋”**一级樱桃木天然木皮**（木皮可根据甲方需求更换树种）**，木皮厚度0.6。 **封边：**实木封边，封边条厚度1，隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用优质**“华润”**水性漆。  **胶粘剂：**采用优质**“华表”**环保胶粘剂。  **五金件：**采用优质**“海福乐”**三节静音滑轨、**“BMB”**锁具、铰链、**“杜邦”**尼龙纤维合成脚轮。  **结构性能描述：**上、下门均为对开门，带锁，搁板厚25。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。 | 1980 |  |
| 13 | 900\*420\*2000  四板门 | 1000 | 说明: 司局级文件柜1 |
| 书柜 | 14 | 900\*420\*2000  通体木框玻璃门 | **基材：**选用**“大亚”**E1级优质中密度纤维板；**检测甲醛释放量为：0.019mg/m³。**  **饰面材料：**双面贴“**大西洋”**一级樱桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种），木皮厚度0.6。  **封边：**实木封边，封边条厚度1，隐蔽部位全部做封闭处理。 **油漆：**采用优质**“华润”**水性漆。  **胶粘剂：**采用优质**“华表”**环保胶粘剂。  **五金件：**采用优质**“海福乐”**三节静音滑轨、**“BMB”**锁具、铰链、**“杜邦”**尼龙纤维合成脚轮。  **结构性能描述：**上、下门均为对开门，带锁，搁板厚25。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。 | 1980 |  |
| 15 | 900\*420\*2000  上玻、下板 | 1200 |  |
| 更衣柜 | 16 | 600\*600\*2000 | **基材：**选用**“大亚”**E1级优质中密度纤维板；**检测甲醛释放量为：0.019mg/m³。**  **饰面材料**：双面贴“**大西洋”**一级樱桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种），木皮厚度0.6。  **油漆：**采用优质**“华润”**水性漆。  **胶粘剂：**采用优质**“华表”**环保胶粘剂。 **五金件**：采用优质**“海福乐”**三节静音滑轨、**“BMB”**锁具、铰链、**“杜邦”**尼龙纤维合成脚轮。  **结构性能描述：**通体单开板门，带锁，配衣帽钩，内有两块固定搁板，搁板厚度25。横向不锈钢挂衣杆，门内侧装半身镜。 | 1000 | 单门衣柜2-3 |
| 17 | 900\*600\*2000 | **门板及其他正面可视部件基材**：选用E1级优质**“大亚”**中密度纤维板，双面贴**“大西洋”**一级樱桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种），木皮厚度0.6。采用优质**“华润”**双面均衡涂饰水性漆，硬度2H。  **柜体：**选用**“露水河**”E1级三聚氰胺饰面人造板，本次检测甲醛释放量：**0.015mg/m³；**2厚PVC封边，隐蔽部位全部做封闭处理。  **胶粘剂：**采用优质**“华表”**环保胶粘剂。 **五金件**：采用**“海福乐”**带阻尼铰链，**“BMB”**锁具、金属衣帽钩、挂衣杆、配优质**“杜邦”**尼龙脚垫。  **结构性能描述：**通体对开门，有中山板，两门分别带锁，内有两块固定搁板，搁板厚度25。两门内均配衣帽钩，半身镜，横向不锈钢挂衣杆。 | 1980 | 说明: rId34 |
| 茶几 | 茶几A | 18 | 1200\*600\*450 | **基材：**硬杂木几架，榫卯结构。木材含水率8%-12%，  **几面：**优质**“大亚”**E1级中密度纤维板。**检测甲醛释放量：0.019mg/m³**；6厚实木封边，木材含水率8%-12%。  **饰面材料：**双面贴**“大西洋”**一级樱桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种），木皮厚度0.6。**封边：**几面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度6，木材含水率8%—12%。  **油漆：**采用优质**“华润”**水性漆。  **胶粘剂：**采用优质**“华表”**环保胶粘剂。 **五金件：**配优质**“杜邦”**尼龙脚垫。  **结构性能描述：**距地100处设一搁板。 | 980 | FQ-28长 |
| 茶几B | 19 | 700\*700\*530 | 780 | FQ-28方 |
| 茶几C | 20 | 500\*700\*530 | 780 | 796952e9329bbe61de938ae12d509df |
| 沙发 | 沙发A1 | 21 | 单人位 | 中背、带扶手  **覆面：**选用**“卡森”**一级牛皮，满包结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。  **衬垫层：**采用优质**“亿丰”**环保、高回弹PU泡棉，座密度35.3Kg/m3，背密度25.5Kg/ m3，回弹性52%。  **胶粘剂：**采用**“华表”**无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质**“杜邦”**尼龙脚垫。 | 1480 |  |
| 沙发A2 | 22 | 单人位 | 中背、带扶手  **覆面：**选用“**威宝”**PU革覆面，露木结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。  **衬垫层：**采用环保、高回弹PU泡棉，座密度35.3Kg/m3，背密度25.5Kg/ m3，回弹性52%。  **油漆：**出木部分采用优质**“华润”**水性漆均衡涂饰。硬度2H  **胶粘剂：**采用**“华表”**无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质**“杜邦”**尼龙脚垫。 | 1500 |  |
| 沙发A3 | 23 | 单人位 | 中背、带扶手  **覆面：**选用**“颐达”**麻绒覆面，露木结构；  **框架：**内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。  **衬垫层：**采用优质**“亿丰”**环保、高回弹PU泡棉，座密度35.3Kg/m3，背密度25.5Kg/ m3，回弹性52%。  **油漆：**出木部分采用优质**“华润”**水性漆均衡涂饰。硬度2H  **胶粘剂：**采用**“华表”**无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质**“杜邦”**尼龙脚垫。 | 1500 | 048014f0e9ca65b8521b2ec70385945 |
| 沙发B1 | 24 | 三人位 | 中背、带扶手  覆面：选用**“卡森”**一级牛皮覆面，满包结构；  **框架：**内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。  **衬垫层：**采用优质**“亿丰”**环保、高回弹PU泡棉，座密度35.3Kg/m3，背密度25.5Kg/ m3，回弹性52%。  **胶粘剂：**采用**“华表”**无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质**“杜邦”**尼龙脚垫。 | 2980 |  |
| 沙发B2 | 25 | 三人位 | 中背、带扶手  **覆面：**选用**“威宝”**PU革覆面，露木结构；  **框架：**内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。  **衬垫层：**采用优质**“亿丰”**环保、高回弹PU泡棉，座密度35.3Kg/m3，背密度25.5g/ m3，回弹性52%。  **油漆：**出木部分采用优质**“华润”**水性漆均衡涂饰。硬度2H。  **胶粘剂：**采用**“华表”**无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙脚垫。 | 3000 |  |
| 沙发B3 | 26 | 三人位 | 中背、带扶手  **覆面：**选用**“颐达”**麻绒覆面，露木结构；  **框架：**内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。  **衬垫层：**采用**“亿丰”**环保、高回弹PU泡棉，座密度35.3Kg/m3，背密度25.5Kg/ m3，回弹性52%。  **油漆：**出木部分采用优质**“华润”**水性漆均衡涂饰。硬度2H  **胶粘剂：**采用**“华表”**无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质**“杜邦”**尼龙脚垫。 | 3000 | 406c7ce3f097f6a98df1af42c32d4c2 |
| 椅类 | 办公椅A | 27 | 常规 | 高背，带扶手  **覆面：**一级**“卡森”**牛皮覆面；  **泡棉：**采用优质**“亿丰”**内衬环保高回弹PU泡棉，座密度41.5Kg/m3、背密度25.5Kg/m3，回弹性52%；座、**背衬板：**采用**“兔宝宝”**E1级弯曲木胶合板，检测甲醛释放量为：**0.020mg/m³；**厚度12；座背分体式结构。硬杂木扶手，木材含水率8%-12%；  **五金件：**采用**“通赞”**前置式倾仰机构，具备无级倾仰、升降、锁定功能；配**“三弘”**气压棒，行程60，最低座面高440； 钢架五星脚，硬杂木盖板；  **油饰：**采用优质**“华润”**水性漆均衡涂饰，硬度2H；PU脚轮。 | 1500 |  |
| 办公椅B | 28 | 常规 | 高背，带扶手  **覆面：**采用优质**“卡森”**一级牛皮覆面；  **泡棉：**采用**“亿丰”**内衬环保高回弹PU泡棉，座密度40Kg/m3、背密度25Kg/m3，回弹性52%；  **座、背衬板：**采用优质**“兔宝宝”**E1级弯曲木胶合板，检测甲醛释放量为：**0.020mg/m³；**厚度12；座背分体式结构。实木扶手，  **油饰：**优质**“华润”**水性漆均衡涂饰；木材含水率8%-12%；硬度2H；木材含水率8%-12%；  **五金件：**采用**“通赞”**前置式倾仰、升降、锁定机构；配气压棒，行程60，最低座面高440； 铝合金五星脚； PU脚轮。 | 1380 | 说明: D106 |
| 办公椅C | 29 | 常规 | 中背，带扶手  **覆面:**采用优质**“颐达”**麻绒面料覆面；内衬环保高回弹PU泡棉，座密度40Kg/m3、背密度25Kg/m3，回弹性40%；  **座、背衬板：**采用优质**“兔宝宝”**E1级弯曲木胶合板，检测甲醛释放量为：**0.020mg/m³；**厚度12；座背分体式结构。实木扶手，  **油饰：**优质**“华润”**水性漆均衡涂饰；木材含水率8%-12%；硬度2H；木材含水率8%-12%；  **五金件：**采用**“通赞”**具备倾仰、升降、三段锁定功能；配气压棒，行程60，最低座面高420； 铝合金五星脚； PU脚轮。 | 750 |  |
| 办公椅D | 30 | 常规 | 中背，带扶手  **覆面：**采用**“颐达”**阻燃尼龙网布覆面；  **泡棉**：采用“亿丰”内衬环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度40Kg/ m3，回弹性52%），  **座衬板**：采用**“兔宝宝”**E1级弯曲木多层胶合板，检测甲醛释放量为：**0.020mg/m³；**厚度12 mm。一体成型PP材料背框，内绷阻燃尼龙网布；扶手、填腰可调。  **五金件：**具备“通赞”倾仰、升降、三段锁定功能；**“三弘**”气压棒行程60，最低座面高420；铝合金五星脚；PU脚轮。 | 780 |  |
| 办公椅E | 31 | 常规 | 中背，无扶手  **覆面：**采用**“颐达”**麻绒面料覆面  **泡棉：**采用**“亿丰”**内衬环保高回弹PU泡棉，座密度40Kg/m3、背密度25Kg/m3，回弹性50%；  **座、背衬板：**采用**“兔宝宝”**E1级弯曲木胶合板，检测甲醛释放量为：**0.020mg/m³；**厚度12；座背分体式结构。  **五金件：**具备**“通赞”**倾仰、升降、锁定功能；配**“三弘”**气压棒，行程60，最低座面高420； 铝合金五星脚； PU脚轮。 | 650 | 0bda5d431979eeca1bd5865c4abb580 |
| 会议室家具 | 桌类 | 会议桌A | 32 | 中空型  1延米 | **基材：**桌面选用E1级人造板；  **饰面材料：**双面贴一级天然木皮（包括胡桃木／樱桃木等），木皮厚度0.6mm。 **封边：**桌面使用楸木/西南桦木等6mm厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  **油漆：**水性漆涂饰，硬度2H。  **胶粘剂：**采用环保胶粘剂。 **五金件：**金属调节脚。 **结构性能描述：**有多媒体线盒和走线功能，带桌斗及挡笔沿。 | 1600 |  |
|
| 会议桌B | 33 | 非中空型  1延米 | **基材：**桌面选用**“大亚”**E1级优质中密度纤维板；甲醛释放量为：**0.019mg/m³**；其他部位选用吉林森工**“露水河”**优质E1级环保刨花板，甲醛释放量**0.008mg/m³**  **饰面材料：**双面贴**“大西洋”**一级樱桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种）；木皮厚度0.6mm。 **封边：**桌面使用楸木（可根据甲方要求更换西南桦木）6厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  **油漆：**采用优质**“华润”**水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度2H。  **胶粘剂：**采用优质**“华表”**环保胶粘剂。 **五金件**：优质五金配件；金属调节脚。 **结构性能描述：**有多媒体线盒和走线功能，带桌斗。 | 1800 |  |
|
| 主席台桌A1 | 34 | 900\*600\*760 | **基材**：桌面选用**“大亚”**E1级优质中密度纤维板；甲醛释放量为：**0.019mg/m³**；其他部位选用吉林森工**“露水河”**优质E1级环保刨花板，甲醛释放量**0.008mg/m³**  **饰面材料：**双面贴**“大西洋”**一级樱桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种）；木皮厚度0.6。 **封边：**桌面使用楸木（可根据甲方要求更换西南桦木）6厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  **油漆：**采用优质**“华润”**水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度2H。  **胶粘剂：**采用优质**“华表”**环保胶粘剂。 **五金件：**优质五金配件；金属调节脚。  **结构性能描述**：前挡板落地，有造型，桌面设挡笔沿, 带桌斗。有麦克风接口和走线功能。 | 1500 |  |
| 主席台桌B1 | 35 | 1600\*600\*760 |
| 2500 |  |
| 柜类 | 电视柜A | 36 | 1200\*400\*400 | **基材：**桌面选用**“大亚”**E1级优质中密度纤维板；甲醛释放量为：**0.019mg/m³**；其他部位选用吉林森工**“露水河”**优质E1级环保刨花板，甲醛释放量**0.008mg/m³**  **饰面材料：**双面贴**“大西洋”**一级樱桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种）；木皮厚度0.6。 **封边：**柜面使用楸木（可根据甲方要求更换西南桦木）6厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  **油漆：**采用优质**“华润”**水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度2H。  **胶粘剂：**采用优质**“华表”**环保胶粘剂。 **五金件：**采用优质 **“海福乐”**铰链，三节静音滑轨；金属调节脚。  **结构性能**有走线功能，中间设空斗，两侧设抽屉或柜门。 | 2000 | 电视柜2-3 |
| 电视柜B | 37 | 800\*400\*600 | **基材：**桌面选用**“大亚”**E1级优质中密度纤维板；甲醛释放量为：**0.019mg/m³**；其他部位选用吉林森工**“露水河”**优质E1级环保刨花板，甲醛释放量**0.008mg/m³**  **饰面材料：**双面贴**“大西洋”**一级樱桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种）；木皮厚度0.6。 **封边：**柜面使用楸木（可根据甲方要求更换西南桦木）6厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  **油漆：**采用优质**“华润”**水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度2H。  **胶粘剂：**采用优质**“华表”**环保胶粘剂。 **五金件**：采用优质 **“海福乐”**铰链，三节静音滑轨，金属调节脚。  **结构性能描述：**有走线功能，上部设空斗，下设对开门。 | 1000 |  |
| 茶水柜 | 38 | 1200\*420\*900（柜面高） | **基材：**桌面选用**“大亚”**E1级优质中密度纤维板；甲醛释放量为：**0.019mg/m³**；其他部位选用吉林森工**“露水河”**优质E1级环保刨花板，甲醛释放量**0.008mg/m³**  **饰面材料：**双面贴**“大西洋”**一级樱桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种）；木皮厚度0.6。 **封边：**柜面使用楸木（可根据甲方要求更换西南桦木）6厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  **油漆：**采用优质**“华润”**水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度2H。  **胶粘剂：**采用优质**“华表”**环保胶粘剂。 **五金件**：采用优质 **“海福乐”**铰链，三节静音滑轨，金属调节脚。  **结构性能描述：**三面带挡水沿，三屉三门结构，门内各设活动搁板一块，搁板厚度25。 | 1500 | 949043d30a75a9bbea9d4368872d6df |
| 39 | 900\*420\*900（柜面高） | **基材：**桌面选用**“大亚”**E1级优质中密度纤维板；甲醛释放量为：**0.019mg/m³**；其他部位选用吉林森工**“露水河”**优质E1级环保刨花板，甲醛释放量**0.008mg/m³**  **饰面材料：**双面贴**“大西洋”**一级樱桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种）；木皮厚度0.6。 **封边：**柜面使用楸木（可根据甲方要求更换西南桦木）6厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  **油漆：**采用优质**“华润”**水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度2H。  **胶粘剂：**采用优质**“华表”**环保胶粘剂。 **五金件**：采用优质 **“海福乐”**铰链，三节静音滑轨，金属调节脚。  **结构性能描述：**三面带挡水沿，柜面下二屉二门结构，门内设活动搁板一块，搁板厚度25。 | 1350 | 说明: 编号59茶具柜A |
| 椅类 | 主席台椅 | 40 | 常规 | 中背、带扶手。  **结构：**采用楸木**（可根据甲方要求更换西南桦木）**实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；  **椅座、背**：采用**“颐达”**麻绒面料覆面，  **泡棉：**采用优质**“亿丰”**内衬高回弹PU泡棉，座密度40kg/m3，背密度25kg/m3，回弹性52%；椅背半软包。椅架有起线造型。  **油饰：**优质**“华润”**水性漆涂饰。配优质**“杜邦”**尼龙脚垫。 | 790 | 主席台椅副本 |
| 41 | 常规 | 中背、带扶手。  **结构：**采用楸木**（可根据甲方要求更换西南桦木）**实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；  **椅座、背：**采用优质**“卡森”**一级牛皮覆面，  **泡棉：**采用优质**“亿丰”**内衬高回弹PU泡棉，座密度40kg/m3，背密度25kg/m3，回弹性52%；椅背半软包。椅架有起线造型。  **油饰：**优质**“华润”**水性漆涂饰。配优质**“杜邦”**尼龙脚垫。 | 800 | 499eccb4f30e81241399b1392d77339 |
| 会议椅A | 42 | 常规 | 中背、带扶手。  **覆面：**采用优质**“卡森”**一级牛皮覆面；  **泡棉：**采用优质**“亿丰”**内衬环保高回弹PU泡棉，座密度40Kg/ m3、背密度25Kg/ m3，回弹性52%；PP 扶手。**五金件：**倾仰、升降、锁定机构；配**“三弘”**气压棒，行程60，最低座面高440； 铝合金五星脚；PU脚轮。 | 800 | 班椅2-2 |
| 会议椅B | 43 | 常规 | 中背，带扶手。  **结构：**采用楸木**（可根据甲方要求更换西南桦木）**实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；  **椅座、背：**采用优质**“卡森”**一级牛皮覆面，  **泡棉：**采用优质**“亿丰”**内衬高回弹PU泡棉，座密度40kg/m3，背密度25kg/m3，回弹性52%；椅背半软包。**油饰：**优质**“华润”**水性漆涂饰；硬度2H。配优质**“杜邦”**尼龙脚垫；配尼龙脚垫。 | 800 |  |
| 会议椅C | 44 | 常规 | 中背，带扶手。  **结构：**采用楸木**（可根据甲方要求更换西南桦木）**实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；  **椅座、背：**采用**“颐达”**麻绒面料覆面，  **泡棉：**采用优质**“亿丰”**内衬高回弹PU泡棉，座密度40kg/m3，背密度25kg/m3，回弹性52%；椅背半软包。**油饰：**优质**“华润”**水性漆涂饰；硬度2H。配优质**“杜邦”**尼龙脚垫；配尼龙脚垫。 | 790 | 四脚椅副本 |
| 会议椅D | 45 | 常规 | 中背，无扶手。  **结构**：采用楸木**（可根据甲方要求更换西南桦木）**实木椅架，四腿、四望、两枨，榫卯结构，木材含水率8%-12%，椅座、椅背为实木。  **油饰：**优质**“华润”**水性漆涂饰；硬度2H。配优质**“杜邦”**尼龙脚垫；配尼龙脚垫。 | 690 |  |
| 折叠椅 | 46 | 常规 | **椅架：**采用优质**“宝钢”**钢管折叠椅架，壁厚1.2，表面喷塑；  **椅座、椅背：**采用优质**“威宝”** PU革覆面，  **泡棉：**采用优质**“亿丰”**内衬高回弹PU泡棉，衬板采用 **“兔宝宝”**E1级多层板；配套脚。 | 280 | 折叠椅副本 |
| 休息室（寝室）家具 | 床类 | 单人床 | 47 | 1200\*2000\*1100（床屏） | **基材：**床屏芯板采用**“大亚”** E1级优质中密度纤维板，检测甲醛释放量为：**0.019mg/m³**；  **饰面：**双面贴**“大西洋”**一级樱桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种）；木皮厚度0.6。  **封边：**2厚PVC封边，有拉手孔，孔内缘封闭处理。  **油饰：**部分均采用优质**“华润”**水性漆，均衡涂饰。硬度2H。床板下设实木床带，不少于5根，木材含水率8%-12%。  **结构性能：**板式床箱，床屏采用实木框架榫卯结构。床箱、床板采用松木板，2厚PVC封边。床箱下面钉尼龙脚垫。配弹簧软床垫（厚度200）。 | 3600 | 说明: QQ图片20150428110835 |
| 柜类 | 床头柜 | 48 | 500\*400\*550 | **桌面：**选用**“大亚”**E1级优质中密度纤维板；甲醛释放量为：**0.019mg/m³**；其他部位选用吉林森工**“露水河”**优质E1级环保刨花板，甲醛释放量**0.008mg/m³**  **饰面材料：**双面贴**“大西洋”**一级樱桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种）；木皮厚度0.6。 **封边：**柜面使用楸木（可根据甲方要求更换西南桦木）6厚实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。  **油漆：**采用优质**“华润”**水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度2H。  **胶粘剂：**采用优质**“华表”**环保胶粘剂。 **五金件**：采用优质 **“海福乐”**铰链，三节静音滑轨，金属调节脚。  **结构性能描述**：两抽屉。 | 800 | 床头柜2-1 |
| 餐厅家具 | 桌类 | 圆 餐 桌 | 49 | 直径2000\*760 | **桌面：**基材采用**“大亚”**E1级优质人造板，0.6厚优质楸木木皮饰面，  **桌架**：采用硬杂木，榫卯结构，木材含水率8%-12%。  **油饰：**采用优质**“华润”**水性漆，双面均衡涂饰。硬度2H；配φ1300一体式钢化玻璃转盘。 | 4500 | 圆餐桌1-3 |
| 餐桌 | 50 | 1400\*800\*760 | **基材：**整体采用硬杂木制作，  **结构：**桌架四腿、四望，榫卯结构，木材含水率8%-12%。**油饰：**采用优质**“华润”**水性漆，双面均衡涂饰；硬度2H。 | 1850 |  |
| 椅类 | 餐椅A | 51 | 常规 | 中背，有扶手。  **椅架:**采用楸木**（可根据甲方要求更换西南桦木）**实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；  **椅座、背：**采用优质**“颐达”**麻绒面料覆面，  **泡棉：**采用**“亿丰”**内衬高回弹PU泡棉，座密度40kg/m3，背密度25kg/m3，，回弹性52%；  **油饰：**采用优质**“华润”**水性漆，双面均衡涂饰；硬度2H。配尼龙脚垫。 | 800 | 图  7片1 |
| 餐椅B | 52 | 常规 | 中背，无扶手。  **椅架：**采用楸木**（可根据甲方要求更换西南桦木）**实木椅架，四腿、四望、两枨，榫卯结构，木材含水率8%-12%，椅座、椅背为实木。  **油饰：**采用优质**“华润”**水性漆，双面均衡涂饰；硬度2H。配尼龙脚垫。 | 680 | 礼堂椅副本 |
| 礼堂(教室)家具 | 桌类 | 讲桌 | 53 | 1000\*520\*1200 | **基材：**桌面选用**“大亚”**E1级优质中密度纤维板；甲醛释放量为：**0.019mg/m³**；  **饰面材料：**双面贴**“大西洋”**一级樱桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种）；木皮厚度0.6。 **封边：**桌面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度6，木材含水率8—12%；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆**：采用优质**“华润”**水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度2H。  **胶粘剂：**采用优质**“华表”**环保胶粘剂。  **五金件：**采用优质**“海福乐”**五金配件，优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**配抽屉及柜门，有走线功能。 | 2600 | 演讲台副本 |
| 条桌 | 54 | 1400\*500\*760 | **基材：**桌面选用**“大亚”**E1级优质中密度纤维板；甲醛释放量为：**0.019mg/m³**；  **饰面材料：**双面贴**“大西洋”**一级樱桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种）；木皮厚度0.6。 **封边**：桌面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度6，木材含水率8—12%；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用优质**“华润”**水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度2H。  **胶粘剂：**采用优质**“华表”**环保胶粘剂。  **五金件：**采用优质**“海福乐”**五金配件，优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**有前挡板，带斗，桌面有挡笔沿。 | 1600 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大类** | **小类** | **产品** | **编号** | **规格** | **材质配置** | **投报价格（元）** | **产品图样** |
| 办公室家具 | 桌类 | 办公桌（有副台） | 55 | 主台2200\*1100\*760  副台  1400\*550\*660 | **办公桌构成：**主台、副台、三屉活动推柜。  **基材：**采用优质**“露水河”**E1级优质三聚氰胺饰面人造板。**检测甲醛释放量为：0.015mg/m³。** **封边：**采用2厚优质PVC封边带，隐蔽部位封闭处理。  **桌腿：**铝合金桌腿，阳极氧化**（可根据甲方需求更换静电）**喷塑处理。 **五金件**：采用**“海福乐”**三节静音滑轨**、“BMB”**锁具、铰链、金属调节脚。 **结构性能描述**：主、副台带合理走线功能；三屉活动推柜（配连杆锁）下屉下设前置导向轮；副台可移动，下设柜门及抽屉，门内设搁板，柜门配锁具。 | 4200 | 69058c47308a5e554acf17009beff46f |
| 56 | 主台2000\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 4000 |  |
| 57 | 主台1800\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 2950 |  |
| 58 | 主台1600\*800\*760  副台  1200\*400\*660 | 2850 | d9af69b922fc469e890172a8dd1d3d9 |
| 办公桌（无副台） | 59 | 1600\*800\*760 | **基材：**采用优质**“露水河”**E1级优质三聚氰胺饰面人造板。**检测甲醛释放量为：0.015mg/m³。** **封边：**采用2厚优质PVC封边带，隐蔽部位封闭处理。  **桌腿：**铝合金桌腿，阳极氧化**（可根据甲方需求更换静电）**喷塑处理。  **五金件**：采用**“海福乐”**三节静音滑轨**、“BMB”**锁具、铰链、金属调节脚。 **结构性能描述：**一侧为铝合金桌腿，另一侧为三屉固定柜。带合理走线功能。 | 1380 | AD017W |
| 会议室家具 | 桌类 | 会议桌 | 60 | 1延米 | 采用优质**“露水河”**E1级优质三聚氰胺饰面人造板。**检测甲醛释放量为：0.015mg/m³。** **封边：**采用2厚优质PVC封边带，隐蔽部位封闭处理。  **桌腿：**铝合金桌腿，阳极氧化**（可根据甲方需求更换静电）**喷塑处理。 **五金件**：金属调节脚。 **结构性能描述：有**多媒体线盒和走线功能。 | 950 |  |
| 椅子类 | 椅子A | 61 | 常规 | 低背，有扶手。  **椅架：**采用优质铝合金椅架，表面阳极氧化**（可根据甲方需求更换静电）**喷塑处理，  **椅座、背板：**采用优质**“威宝”**PU革**（可根据甲方需求更换麻绒面料）**覆面，  **泡棉：**采用优质**“亿丰”**内衬高回弹PU泡棉，配PU套脚。 | 680 | 15889b1f3644cce99d76d5d224dea5b |
| 椅子B | 62 | 常规 | 低背，有扶手。  **椅架：**采用优质铝合金椅架，表面阳极氧化**（可根据甲方需求更换静电）**喷塑处理。  **椅座、背板:**采用优质**“威宝”**PU革**（可根据甲方需求更换麻绒面料）。**  **泡棉：**采用优质**“亿丰”**内衬高回弹PU泡棉，  **结构性能：**椅座可翻转，配PP可翻转手写板，后腿带小轮子，可摞放。 | 780 | O4MJ{F%(TXFEBR(YI(I59Z6 |