北京圣玛家具有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大类** | **小类** | **产品** | **编号** | **规格** | **材质配置** | **投报价格（元）** | **产品图样** |
| 办公室家具 | 桌类 | 办公桌（有副台） | 1 | 主台2200\*1100\*760  副台  1400\*550\*660 | **办公桌构成：**主台、副台、三屉活动推柜。  **基材：**台面选用E1级优质环保“东康”牌中密度纤维板,游离甲醛释放量为0.046mg/m³（47h）。 板材均经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。  **饰面材料：**采用双面贴“美国大西洋公司”优质一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮厚度为0.6（宽度为200mm），木材含水率8%-12%，经过防虫防腐处理，耐磨性好，木皮纹理、色泽一致，无结疤无瑕疵。  **封边：**台面使用与楸木/西南桦木封边，厚度为8mm，木材含水率8%-12%，其他部位采用胡桃木皮封边，厚度为1mm，高温机械封边，走线孔内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**选用优质环保“海福尔”牌，三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮，配尼龙脚垫。  **结构性能描述：**主台面带薄抽，带合理走线功能；三屉活动推柜（配优质连杆锁）下设前置导向轮；副台可移动，带合理走线功能，下设推拉门柜，柜内有中山，设搁板，柜门配优质锁具。  **工艺质量要求：**所有人造板件双饰面，封四边、走线孔内缘及其它隐蔽部位封闭处理。基材实木封边拼接紧密，后两面双贴木皮，外表无缝隙，两面均衡油饰。  注：产品可换以上几种样式 | 4280 |  |
| 2 | 主台2000\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 3580 |  |
| 3 | 主台1800\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 2750 |  |
| 4 | 主台1600\*800\*760  副台  1200\*400\*660 | 2600 |  |
| 办公桌（无副台） | 5 | 1600\*800\*760 | **基材：**台面选用E1级优质环保“东康”牌中密度纤维板,游离甲醛释放量为0.046mg/m³（47h）。 板材均经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。  **饰面材料：**采用双面贴“美国大西洋公司”优质一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮厚度为0.6（宽度为200mm），木材含水率8%-12%，经过防虫防腐处理，耐磨性好，木皮纹理、色泽一致，无结疤无瑕疵。  **封边：**台面使用与楸木/西南桦木封边，厚度为8mm，木材含水率8%-12%，其他部位采用胡桃木皮封边，厚度为1mm，高温机械封边，走线孔内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**选用优质环保“海福尔”牌，三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮，配尼龙脚垫。  **结构性能描述：**一侧为三屉固定柜（连锁）；另一侧上部一个抽屉，下部带有活动搁板的单门柜；中间抽屉。带合理走线功能。  **工艺质量要求：**所有人造板件双饰面，封四边、走线孔内缘及其它隐蔽部位封闭处理。基材实木封边拼接紧密，后两面双贴木皮，外表无缝隙，两面均衡油饰。 | 1980 | O1CN01uvANCF235wGP2qvwi_!!2479787205 |
| 办公桌A | 6 | 1500\*750\*760 | **基材：**台面选用E1级优质环保“东康”牌中密度纤维板,游离甲醛释放量为0.046mg/m³（47h）。 板材均经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。  **饰面材料：**采用双面贴“美国大西洋公司”优质一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮厚度为0.6（宽度为200mm），木材含水率8%-12%，经过防虫防腐处理，耐磨性好，木皮纹理、色泽一致，无结疤无瑕疵。  **封边：**台面使用与楸木/西南桦木封边，厚度为8mm，木材含水率8%-12%，其他部位采用胡桃木皮封边，厚度为1mm，高温机械封边，走线孔内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**选用优质环保“海福尔”牌，三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮，配尼龙脚垫。  **结构性能描述：**桌面下并排三屉，左右各加开门，内配活动搁板一块。  **工艺质量要求：**所有人造板件双饰面，封四边、走线孔内缘及其它隐蔽部位封闭处理。基材实木封边拼接紧密，后两面双贴木皮，外表无缝隙，两面均衡油饰。 | 1700 | BT1076副本 |
| 办公桌B | 7 | 1400\*700\*760 | **基材：**台面选用E1级优质环保“东康”牌中密度纤维板,游离甲醛释放量为0.046mg/m³（47h）。 板材均经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。  **饰面材料：**采用双面贴“美国大西洋公司”优质一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮厚度为0.6（宽度为200mm），木材含水率8%-12%，经过防虫防腐处理，耐磨性好，木皮纹理、色泽一致，无结疤无瑕疵。  **封边：**台面使用与楸木/西南桦木封边，厚度为8mm，木材含水率8%-12%，其他部位采用胡桃木皮封边，厚度为1mm，高温机械封边，走线孔内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**选用优质环保“海福尔”牌，三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮，配尼龙脚垫。  **结构性能描述：**两头沉结构。  **工艺质量要求：**所有人造板件双饰面，封四边、走线孔内缘及其它隐蔽部位封闭处理。基材实木封边拼接紧密，后两面双贴木皮，外表无缝隙，两面均衡油饰。 | 1680 | 优冠画册201771 |
| 办公桌C | 8 | 1200\*600\*760 | **基材：**台面选用E1级优质环保“东康”牌中密度纤维板,游离甲醛释放量为0.046mg/m³（47h）。 板材均经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。  **饰面材料：**采用双面贴“美国大西洋公司”优质一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮厚度为0.6（宽度为200mm），木材含水率8%-12%，经过防虫防腐处理，耐磨性好，木皮纹理、色泽一致，无结疤无瑕疵。  **封边：**台面使用与楸木/西南桦木封边，厚度为8mm，木材含水率8%-12%，其他部位采用胡桃木皮封边，厚度为1mm，高温机械封边，走线孔内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**选用优质环保“海福尔”牌，三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮，配尼龙脚垫。  **结构性能描述：**桌面下并排三屉。  **工艺质量要求：**所有人造板件双饰面，封四边、走线孔内缘及其它隐蔽部位封闭处理。基材实木封边拼接紧密，后两面双贴木皮，外表无缝隙，两面均衡油饰。 | 1200 | 三屉桌 |
| 办公桌D | 9 | 1500\*750\*760 | **基材：**采用优质“露水河”E0级三聚氰胺饰面刨花板，三聚氰胺饰面刨花板甲醛释放量为0.014mg/m³，甲醛释放量符合GB18580-2017标准，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。  **封边：**采用优质环保“益达”牌2mm厚同色PVC封边条高温机械封边，，所有人造板件双饰面，所有隐蔽部位封闭处理。具有防水、防开裂、防磕碰等优点。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**选用优质环保“海福尔”牌，三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮，配尼龙脚垫。  **结构性能描述：**桌面下并排三屉，左右各加单开板门，内配活动搁板一块。  **工艺质量要求：**所有三聚氰胺饰面刨花板，封四边、走线孔内缘及其它隐蔽部位封闭处理。 | 980 | 4U@E~_EL2@H2YZB5YYVMKXJ |
| 屏风工作位A | 10 | 1600\*1600\*760/1200 | **屏风：**为全钢结构，厚度40，屏风内部不允许使用人造板。  **内框架：**采用国产“鞍钢”品牌电解片1.5厚冷轧钢板，静电喷涂，钢板可冲不同形状孔，铝合金盖板厚1.5，表面阳极氧化/静电喷塑处理。桌面上屏风上部为磨砂玻璃，下部为0.8厚冷轧钢板，中部采用优质防尘、防污、防静电、不起球、不褪色的台湾“颐达”牌高档麻绒面料覆面,色彩均匀、自然、手感柔软温暖，色泽美观大方。桌面下为冲点0.8厚冷轧钢板。  **基材：**采用优质“露水河”E0级三聚氰胺饰面刨花板，三聚氰胺饰面刨花板甲醛释放量为0.014mg/m³，甲醛释放量符合GB18580-2017标准，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。  **封边：**采用优质环保“益达”牌2mm厚同色PVC封边条高温机械封边，，所有人造板件双饰面，所有隐蔽部位封闭处理。具有防水、防开裂、防磕碰等优点。  **结构性能描述：**两侧配木制固定柜。桌面下配键盘托、主机架。桌面上有走线孔，桌面上、下屏风均有多媒体插座。 | 3380 |  |
| 屏风工作位B | 11 | 1800\*1800\*760/1200 | 3680 |  |
| 柜类 | 文件柜 | 12 | 900\*420\*2000  上玻、下板 | **基材：**选用E1级优质环保“东康”牌中密度纤维板,游离甲醛释放量为0.046mg/m³（47h）。 板材均经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。  **饰面材料：**采用双面贴“美国大西洋公司”优质一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮厚度为0.6（宽度为200mm），木材含水率8%-12%，经过防虫防腐处理，耐磨性好，木皮纹理、色泽一致，无结疤无瑕疵。  **封边：**使用与楸木/西南桦木封边，厚度为8mm，木材含水率8%-12%，其他部位采用胡桃木皮封边，厚度为1mm，高温机械封边，走线孔内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**选用优质环保“海福尔”牌，带阻尼铰链，配优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**上、下门均为对开门，带锁，搁板厚25。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。  **工艺质量要求：**所有人造板件双饰面，封四边、走线孔内缘及其它隐蔽部位封闭处理。基材实木封边拼接紧密，后两面双贴木皮，外表无缝隙，两面均衡油饰。 | 1900 |  |
| 13 | 900\*420\*2000  四板门 | 1900 | 两节衣柜副本 带锁.jpg |
| 书柜 | 14 | 900\*420\*2000  通体木框玻璃门 | **基材：**选用E1级优质环保“东康”牌中密度纤维板,游离甲醛释放量为0.046mg/m³（47h）。 板材均经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。  **饰面材料：**采用双面贴“美国大西洋公司”优质一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮厚度为0.6（宽度为200mm），木材含水率8%-12%，经过防虫防腐处理，耐磨性好，木皮纹理、色泽一致，无结疤无瑕疵。  **封边：**使用与楸木/西南桦木封边，厚度为8mm，木材含水率8%-12%，其他部位采用胡桃木皮封边，厚度为1mm，高温机械封边，走线孔内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**选用优质环保“海福尔”牌，带阻尼铰链，配优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**上、下门均为对开门，带锁，搁板厚25。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。  **工艺质量要求：**所有人造板件双饰面，封四边、走线孔内缘及其它隐蔽部位封闭处理。基材实木封边拼接紧密，后两面双贴木皮，外表无缝隙，两面均衡油饰。 | 1900 | 7802b42b0b1b95ae8c999de079d60d2 |
| 15 | 900\*420\*2000  上玻、下板 | 1980 |  |
| 更衣柜 | 16 | 600\*600\*2000 | **基材：**选用E1级优质环保“东康”牌中密度纤维板,游离甲醛释放量为0.046mg/m³（47h）。 板材均经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。  **饰面材料：**采用双面贴“美国大西洋公司”优质一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮厚度为0.6（宽度为200mm），木材含水率8%-12%，经过防虫防腐处理，耐磨性好，木皮纹理、色泽一致，无结疤无瑕疵。  **封边：**使用与楸木/西南桦木封边，厚度为8mm，木材含水率8%-12%，其他部位采用胡桃木皮封边，厚度为1mm，高温机械封边，走线孔内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**选用优质环保“海福尔”牌，带阻尼铰链，配优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**通体单开板门，带锁，配衣帽钩，内有两块固定搁板，搁板厚度25。横向不锈钢挂衣杆，门内侧装半身镜。  **工艺质量要求：**所有人造板件双饰面，封四边、走线孔内缘及其它隐蔽部位封闭处理。基材实木封边拼接紧密，后两面双贴木皮，外表无缝隙，两面均衡油饰。 | 1600 | yi副本加锁.jpg |
| 17 | 900\*600\*2000 | **柜体结构：**采用优质“露水河”E0级三聚氰胺饰面刨花板，三聚氰胺饰面刨花板甲醛释放量为0.014mg/m³，甲醛释放量符合GB18580-2017标准，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。  **封边：**采用优质环保“益达”牌2mm厚同色PVC封边条高温机械封边，，所有人造板件双饰面，所有隐蔽部位封闭处理。具有防水、防开裂、防磕碰等优点。  **门板及其他正面可视部件基材：**选用E1级优质环保“东康”牌中密度纤维板,游离甲醛释放量为0.046mg/m³（47h），**木皮**采用双面贴“美国大西洋公司”优质一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮厚度为0.6（宽度为200mm），木材含水率8%-12%，**封边**使用与楸木/西南桦木封边，厚度为8mm，木材含水率8%-12%，其他部位采用胡桃木皮封边，厚度为1mm，高温机械封边，走线孔内缘和隐蔽部位全部做封边处理。**油漆**采用优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰, 硬度≥2H。  **胶粘剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**选用优质环保“海福乐”牌，带阻尼铰链，配优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**通体对开门，有中山板，两门分别带锁，内有两块固定搁板。两门内均配衣帽钩，半身镜，横向不锈钢挂衣杆，挂衣空间高≥1400。 | 1950 | IMG_6032 |
| 茶几 | 茶几A | 18 | 1200\*600\*450 | **基材：**硬杂木几架，榫卯结构。木材含水率8%-12%，几面采用25厚E1级优质环保“东康”牌中密度纤维板,游离甲醛释放量为0.046mg/m³（47h）。 板材均经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。  **饰面材料：**采用双面贴“美国大西洋公司”优质一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮厚度为0.6（宽度为200mm），木材含水率8%-12%，经过防虫防腐处理，耐磨性好，木皮纹理、色泽一致，无结疤无瑕疵。  **封边：**使用与楸木/西南桦木封边，厚度为8mm，木材含水率8%-12%，其他部位采用胡桃木皮封边，厚度为1mm，高温机械封边，走线孔内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**选用优质环保“海福尔”牌，配优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**距地100处设一搁板。 | 850 |  |
| 茶几B | 19 | 700\*700\*530 | 750 | 6574cfc2c61dea502b190a8f86cc5e9 |
| 茶几C | 20 | 500\*700\*530 | 680 | ee3104786dec7288d64cdad0477359f |
| 沙发 | 沙发A1 | 21 | 单人位 | 中背、带扶手  **覆面：**选用优质一级牛皮覆面，满包结构，皮革厚1.5mm，撕裂力144N，不含禁用偶氮染料；柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感，厚度和理化性应符合国家现行检测标准。  **泡绵：**内衬优质环保高回弹一次成型“亿丰”PU泡绵，不含氟氨化合物等有害物质，泡绵密度座面为40kg/m3、背密度40Kg/m3、回弹性能59%、压缩变形率5.1%,表面涂有防止老化变形的保护膜，软硬适中，理化性能符合国家现行标准。  **框架材料：**1、框架采用优质实木框架，内部实木主框架，四面做刨光处理，榫卯结构，木材含水率8%-12%；高强度S形弹簧（直径3.00MM），高弹力尼龙编织带穿插编织打底，表面光洁，无尖锐棱角。  **五金件：**沙发底部配优质尼龙垫脚。  **结构性能描述：**中背、带扶手  **工艺质量要求：**内部实木四面刨光，所有木材含水率8%-12%，木材无树皮、无腐朽和虫蛀，高强度S形弹簧（直径3.00MM），高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，无苯胶粘剂粘结，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 | 1500 |  |
| 沙发A2 | 22 | 单人位 | **覆面：**选用优质一级PU革覆面，露木结构，皮革厚1.5mm，撕裂力144N，不含禁用偶氮染料；柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感，厚度和理化性应符合国家现行检测标准。  **泡绵：**内衬优质环保高回弹一次成型“亿丰”PU泡绵，不含氟氨化合物等有害物质，泡绵密度座面为40kg/m3、背密度40Kg/m3、回弹性能59%、压缩变形率5.1%,表面涂有防止老化变形的保护膜，软硬适中，理化性能符合国家现行标准。  **框架材料：**1、框架采用优质实木框架，内部实木主框架，四面做刨光处理，榫卯结构，木材含水率8%-12%；高强度S形弹簧（直径3.00MM），高弹力尼龙编织带穿插编织打底，表面光洁，无尖锐棱角。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**沙发底部配优质尼龙垫脚。  **结构性能描述：**中背、带扶手  **工艺质量要求：**内部实木四面刨光，所有木材含水率8%-12%，木材无树皮、无腐朽和虫蛀，高强度S形弹簧（直径3.00MM），高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，无苯胶粘剂粘结，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 | 1150 |  |
| 沙发A3 | 23 | 单人位 | **覆面：**座垫采用国产优质“颐达”防静电麻绒面料（颜色可选），露木结构，阻燃、阻污、阻蛀、不起球、不褪色、抗静电。  **泡绵：**内衬优质环保高回弹一次成型“亿丰”PU泡绵，不含氟氨化合物等有害物质，泡绵密度座面为40kg/m3、背密度40Kg/m3、回弹性能59%、压缩变形率5.1%,表面涂有防止老化变形的保护膜，软硬适中，理化性能符合国家现行标准。  **框架材料：**1、框架采用优质实木框架，内部实木主框架，四面做刨光处理，榫卯结构，木材含水率8%-12%；高强度S形弹簧（直径3.00MM），高弹力尼龙编织带穿插编织打底，表面光洁，无尖锐棱角。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**沙发底部配优质尼龙垫脚。  **结构性能描述：**中背、带扶手  **工艺质量要求：**内部实木四面刨光，所有木材含水率8%-12%，木材无树皮、无腐朽和虫蛀，高强度S形弹簧（直径3.00MM），高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，无苯胶粘剂粘结，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 | 1400 |  |
| 沙发B1 | 24 | 三人位 | **覆面：**选用优质一级牛皮覆面，满包结构，皮革厚1.5mm，撕裂力144N，不含禁用偶氮染料；柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感，厚度和理化性应符合国家现行检测标准。  **泡绵：**内衬优质环保高回弹一次成型“亿丰”PU泡绵，不含氟氨化合物等有害物质，泡绵密度座面为40kg/m3、背密度40Kg/m3、回弹性能59%、压缩变形率5.1%,表面涂有防止老化变形的保护膜，软硬适中，理化性能符合国家现行标准。  **框架材料：**1、框架采用优质实木框架，内部实木主框架，四面做刨光处理，榫卯结构，木材含水率8%-12%；高强度S形弹簧（直径3.00MM），高弹力尼龙编织带穿插编织打底，表面光洁，无尖锐棱角。  **五金件：**沙发底部配优质尼龙垫脚。  **结构性能描述：**中背、带扶手  **工艺质量要求：**内部实木四面刨光，所有木材含水率8%-12%，木材无树皮、无腐朽和虫蛀，高强度S形弹簧（直径3.00MM），高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，无苯胶粘剂粘结，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 | 2800 |  |
| 沙发B2 | 25 | 三人位 | **覆面：**选用优质一级PU革覆面，露木结构，皮革厚1.5mm，撕裂力144N，不含禁用偶氮染料；柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感，厚度和理化性应符合国家现行检测标准。  **泡绵：**内衬优质环保高回弹一次成型“亿丰”PU泡绵，不含氟氨化合物等有害物质，泡绵密度座面为40kg/m3、背密度40Kg/m3、回弹性能59%、压缩变形率5.1%,表面涂有防止老化变形的保护膜，软硬适中，理化性能符合国家现行标准。  **框架材料：**1、框架采用优质实木框架，内部实木主框架，四面做刨光处理，榫卯结构，木材含水率8%-12%；高强度S形弹簧（直径3.00MM），高弹力尼龙编织带穿插编织打底，表面光洁，无尖锐棱角。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**沙发底部配优质尼龙垫脚。  **结构性能描述：**中背、带扶手  **工艺质量要求：**内部实木四面刨光，所有木材含水率8%-12%，木材无树皮、无腐朽和虫蛀，高强度S形弹簧（直径3.00MM），高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，无苯胶粘剂粘结，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 | 1880 |  |
| 沙发B3 | 26 | 三人位 | **覆面：**座垫采用国产优质“颐达”防静电麻绒面料（颜色可选），露木结构，阻燃、阻污、阻蛀、不起球、不褪色、抗静电。  **泡绵：**内衬优质环保高回弹一次成型“亿丰”PU泡绵，不含氟氨化合物等有害物质，泡绵密度座面为40kg/m3、背密度40Kg/m3、回弹性能59%、压缩变形率5.1%,表面涂有防止老化变形的保护膜，软硬适中，理化性能符合国家现行标准。  框架材料：1、框架采用优质实木框架，内部实木主框架，四面做刨光处理，榫卯结构，木材含水率8%-12%；高强度S形弹簧（直径3.00MM），高弹力尼龙编织带穿插编织打底，表面光洁，无尖锐棱角。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**沙发底部配优质尼龙垫脚。  **结构性能描述：**中背、带扶手  **工艺质量要求：**内部实木四面刨光，所有木材含水率8%-12%，木材无树皮、无腐朽和虫蛀，高强度S形弹簧（直径3.00MM），高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，无苯胶粘剂粘结，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 | 1880 |  |
| 椅类 | 办公椅A | 27 | 常规 | **覆面：**选用优质一级牛皮覆面，满包结构，皮革厚1.5mm，撕裂力144N，不含禁用偶氮染料；柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感，厚度和理化性应符合国家现行检测标准。  **泡棉：**内衬优质环保高回弹一次成型“亿丰”PU泡绵，不含氟氨化合物等有害物质，泡绵密度座面为40kg/m3、背密度40Kg/m3、回弹性能59%、压缩变形率5.1%,表面涂有防止老化变形的保护膜，软硬适中，理化性能符合国家现行标准。  **衬板：**依据人体工程学原理设计,衬板采用E0级环保胶合板，甲醛释放量0.015mg/m³（47h），经模具八层高频热压成型，板材厚度为12mm，板材承受压力达300kg，木材含水量8%，经防潮、防腐、防蛀、阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷等环保处理。  **底盘机构：**底盘选用优质前置式倾仰机构，具备倾仰、无极锁定功能。  **气压棒：**韩国“三弘”高级气压棒，上下伸缩30万次不漏气，保持特有的柔和升降功能，气压棒行程为80mm，最低座高440mm。  **五星脚：**优质钢架五星脚，实木扶手，硬杂木盖板；优质水性漆均衡涂饰；优质PU脚轮。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **结构描述：**高背，带扶手，前置式，具备升降、倾仰、三段锁定功能，最低座面高440mm。  **工艺质量要求：**座板底部内置膨胀螺丝与底盘连接，随着使用时间增加，连接部位也越发稳固结实，从而延长了产品的使用寿命。阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷。 | 1480 |  |
| 办公椅B | 28 | 常规 | **覆面：**选用优质一级牛皮覆面，满包结构，皮革厚1.5mm，撕裂力144N，不含禁用偶氮染料；柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感，厚度和理化性应符合国家现行检测标准。  **泡棉：**内衬优质环保高回弹一次成型“亿丰”PU泡绵，不含氟氨化合物等有害物质，泡绵密度座面为40kg/m3、背密度40Kg/m3、回弹性能59%、压缩变形率5.1%,表面涂有防止老化变形的保护膜，软硬适中，理化性能符合国家现行标准。  **衬板：**依据人体工程学原理设计,衬板采用E0级环保胶合板，甲醛释放量0.015mg/m³（47h），经模具八层高频热压成型，板材厚度为12mm，板材承受压力达300kg，木材含水量8%，经防潮、防腐、防蛀、阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷等环保处理。  **底盘机构：**底盘选用优质前置式倾仰机构，具备倾仰、无极锁定功能。  **气压棒：**韩国“三弘”高级气压棒，上下伸缩30万次不漏气，保持特有的柔和升降功能，气压棒行程为80mm，最低座高440mm。  **五星脚：**优质铝合金五星脚；实木扶手；优质水性漆均衡涂饰；优质PU脚轮。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **结构描述：**高背，带扶手，前置式，具备升降、倾仰、三段锁定功能，最低座面高440mm。  **工艺质量要求：**座板底部内置膨胀螺丝与底盘连接，随着使用时间增加，连接部位也越发稳固结实，从而延长了产品的使用寿命。阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷。 | 1480 | 椅子01.jpg |
| 办公椅C | 29 | 常规 | **覆面：**采用优质防尘、防污、防静电、不起球、不褪色的台湾“颐达”牌高档麻绒面料覆面,色彩均匀、自然、手感柔软温暖，色泽美观大方。  **泡绵：**内衬优质环保高回弹一次成型“亿丰”PU泡绵，不含氟氨化合物等有害物质，泡绵密度座面为40kg/m3、背密度40Kg/m3、回弹性能59%、压缩变形率5.1%,表面涂有防止老化变形的保护膜，软硬适中，理化性能符合国家现行标准。  **衬板：**依据人体工程学原理设计,衬板采用E0级环保胶合板，甲醛释放量0.015mg/m³（47h），经模具八层高频热压成型，板材厚度为12mm，板材承受压力达300kg，木材含水量8%，经防潮、防腐、防蛀、阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷等环保处理。  **底盘机构：**底盘选用优质前置式倾仰机构，具备倾仰、无极锁定功能。  **气压棒：**韩国“三弘”高级气压棒，上下伸缩30万次不漏气，保持特有的柔和升降功能，气压棒行程为80mm，最低座高440mm。  **五星脚：**优质铝合金五星脚；优质PU脚轮。  **结构描述：**中背，带扶手，前置式，具备升降、倾仰、三段锁定功能，最低座面高440mm。  **工艺质量要求：**座板底部内置膨胀螺丝与底盘连接，随着使用时间增加，连接部位也越发稳固结实。阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷。 | 650 |  |
| 办公椅D | 30 | 常规 | **覆面：**采用优质防尘、防污、防静电、不起球、不褪色的台湾“颐达”牌高档尼龙网布覆面,色彩均匀、自然、手感柔软温暖，色泽美观大方。  **泡绵：**内衬优质环保高回弹一次成型“亿丰”PU泡绵，不含氟氨化合物等有害物质，泡绵密度座面为40kg/m3、背密度40Kg/m3、回弹性能59%、压缩变形率5.1%,表面涂有防止老化变形的保护膜，软硬适中，理化性能符合国家现行标准。  **衬板：**依据人体工程学原理设计,衬板采用E0级环保胶合板，甲醛释放量0.015mg/m³（47h），经模具八层高频热压成型，板材厚度为12mm，板材承受压力达300kg，木材含水量8%，经防潮、防腐、防蛀、阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷等环保处理。  **底盘机构：**底盘选用优质前置式倾仰机构，具备倾仰、无极锁定功能。  **气压棒：**韩国“三弘”高级气压棒，上下伸缩30万次不漏气，保持特有的柔和升降功能，气压棒行程为80mm，最低座高440mm。  **五星脚：**优质铝合金五星脚；优质PU脚轮。  **结构描述：**中背，带扶手，前置式，具备升降、倾仰、三段锁定功能，最低座面高440mm。  **工艺质量要求：**座板底部内置膨胀螺丝与底盘连接，随着使用时间增加，连接部位也越发稳固结实，从而延长了产品的使用寿命。阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷。 | 600 |  |
| 办公椅E | 31 | 常规 | **覆面：**采用优质防尘、防污、防静电、不起球、不褪色的台湾“颐达”牌高档麻绒面料覆面,色彩均匀、自然、手感柔软温暖，色泽美观大方。  **泡绵：**内衬优质环保高回弹一次成型“亿丰”PU泡绵，不含氟氨化合物等有害物质，泡绵密度座面为40kg/m3、背密度40Kg/m3、回弹性能59%、压缩变形率5.1%,表面涂有防止老化变形的保护膜，软硬适中，理化性能符合国家现行标准。  **衬板：**依据人体工程学原理设计,衬板采用E0级环保胶合板，甲醛释放量0.015mg/m³（47h），经模具八层高频热压成型，板材厚度为12mm，板材承受压力达300kg，木材含水量8%，经防潮、防腐、防蛀、阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷等环保处理。  **底盘机构：**底盘选用优质前置式倾仰机构，具备倾仰、无极锁定功能。  **气压棒：**韩国“三弘”高级气压棒，上下伸缩30万次不漏气，保持特有的柔和升降功能，气压棒行程为80mm，最低座高440mm。  **五星脚：**优质铝合金五星脚；优质PU脚轮。  **结构描述：**中背，无扶手，前置式，具备升降、倾仰、三段锁定功能，最低座面高440mm。  **工艺质量要求：**座板底部内置膨胀螺丝与底盘连接，随着使用时间增加，连接部位也越发稳固结实，从而延长了产品的使用寿命。阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷。 | 550 | B8061灰 |
| 会议室家具 | 桌类 | 会议桌A | 32 | 中空型  1延米 | **基材：**选用E1级优质环保“东康”牌中密度纤维板,游离甲醛释放量为0.046mg/m³（47h）。 板材均经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。  **饰面材料：**采用双面贴“美国大西洋公司”优质一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮厚度为0.6（宽度为200mm），木材含水率8%-12%，经过防虫防腐处理，耐磨性好，木皮纹理、色泽一致，无结疤无瑕疵。  **封边：**使用与楸木/西南桦木封边，厚度为8mm，木材含水率8%-12%，其他部位采用胡桃木皮封边，厚度为1mm，高温机械封边，走线孔内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**选用优质环保“海福尔”牌螺母、金属调节脚。  **结构性能描述：**有多媒体线盒和走线功能，带桌斗及挡笔沿。  **工艺质量要求：**所有人造板件双饰面，封四边、走线孔内缘及其它隐蔽部位封闭处理。基材实木封边拼接紧密，后两面双贴木皮，外表无缝隙，两面均衡油饰。 | 1880 |  |
|
| 会议桌B | 33 | 非中空型  1延米 | **基材：**选用E1级优质环保“东康”牌中密度纤维板,游离甲醛释放量为0.046mg/m³（47h）。 板材均经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。  **饰面材料：**采用双面贴“美国大西洋公司”优质一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮厚度为0.6（宽度为200mm），木材含水率8%-12%，经过防虫防腐处理，耐磨性好，木皮纹理、色泽一致，无结疤无瑕疵。  **封边：**使用与楸木/西南桦木封边，厚度为8mm，木材含水率8%-12%，其他部位采用胡桃木皮封边，厚度为1mm，高温机械封边，走线孔内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**选用优质环保“海福尔”牌螺母、金属调节脚。  **结构性能描述：**有多媒体线盒和走线功能，带桌斗。  **工艺质量要求：**所有人造板件双饰面，封四边、走线孔内缘及其它隐蔽部位封闭处理。基材实木封边拼接紧密，后两面双贴木皮，外表无缝隙，两面均衡油饰。 | 1880 |  |
|
| 主席台桌A1 | 34 | 900\*600\*760 | **基材：**选用E1级优质环保“东康”牌中密度纤维板,游离甲醛释放量为0.046mg/m³（47h）。 板材均经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。  **饰面材料：**采用双面贴“美国大西洋公司”优质一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮厚度为0.6（宽度为200mm），木材含水率8%-12%，经过防虫防腐处理，耐磨性好，木皮纹理、色泽一致，无结疤无瑕疵。  **封边：**使用与楸木/西南桦木封边，厚度为8mm，木材含水率8%-12%，其他部位采用胡桃木皮封边，厚度为1mm，高温机械封边，走线孔内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**选用优质环保“海福尔”牌螺母、金属调节脚。  **结构性能描述：**前挡板落地，有造型，桌面设挡笔沿, 带桌斗。有麦克风接口和走线功能。  **工艺质量要求：**所有人造板件双饰面，封四边、走线孔内缘及其它隐蔽部位封闭处理。基材实木封边拼接紧密，后两面双贴木皮，外表无缝隙，两面均衡油饰。 | 880 | 97e99188cb786e79029376ea8e63885 |
| 主席台桌B1 | 35 | 1600\*600\*760 | 1680 |  |
| 柜类 | 电视柜A | 36 | 1200\*400\*400 | **基材：**选用E1级优质环保“东康”牌中密度纤维板,游离甲醛释放量为0.046mg/m³（47h）。 板材均经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。  **饰面材料：**采用双面贴“美国大西洋公司”优质一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮厚度为0.6（宽度为200mm），木材含水率8%-12%，经过防虫防腐处理，耐磨性好，木皮纹理、色泽一致，无结疤无瑕疵。  **封边：**使用与楸木/西南桦木封边，厚度为8mm，木材含水率8%-12%，其他部位采用胡桃木皮封边，厚度为1mm，高温机械封边，走线孔内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**选用优质环保“海福尔”牌铰链，三节静音滑轨、金属调节脚。  **结构性能描述：**有走线功能，中间设空斗，两侧设抽屉或柜门。  **工艺质量要求：**所有人造板件双饰面，封四边、走线孔内缘及其它隐蔽部位封闭处理。基材实木封边拼接紧密，后两面双贴木皮，外表无缝隙，两面均衡油饰。 | 850 |  |
| 电视柜B | 37 | 800\*400\*600 | **基材：**选用E1级优质环保“东康”牌中密度纤维板,游离甲醛释放量为0.046mg/m³（47h）。 板材均经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。  **饰面材料：**采用双面贴“美国大西洋公司”优质一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮厚度为0.6（宽度为200mm），木材含水率8%-12%，经过防虫防腐处理，耐磨性好，木皮纹理、色泽一致，无结疤无瑕疵。  **封边：**使用与楸木/西南桦木封边，厚度为8mm，木材含水率8%-12%，其他部位采用胡桃木皮封边，厚度为1mm，高温机械封边，走线孔内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**选用优质环保“海福尔”牌铰链，三节静音滑轨、金属调节脚。  **结构性能描述：**有走线功能，上部设空斗，下设对开门。  **工艺质量要求：**所有人造板件双饰面，封四边、走线孔内缘及其它隐蔽部位封闭处理。基材实木封边拼接紧密，后两面双贴木皮，外表无缝隙，两面均衡油饰。 | 750 |  |
| 茶水柜 | 38 | 1200\*420\*900（柜面高） | **基材：**选用E1级优质环保“东康”牌中密度纤维板,游离甲醛释放量为0.046mg/m³（47h）。 板材均经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。  **饰面材料：**采用双面贴“美国大西洋公司”优质一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮厚度为0.6（宽度为200mm），木材含水率8%-12%，经过防虫防腐处理，耐磨性好，木皮纹理、色泽一致，无结疤无瑕疵。  **封边：**使用与楸木/西南桦木封边，厚度为8mm，木材含水率8%-12%，其他部位采用胡桃木皮封边，厚度为1mm，高温机械封边，走线孔内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**选用优质环保“海福尔”牌铰链，三节静音滑轨、金属调节脚。  **结构性能描述：**三面带挡水沿，三屉三门结构，门内各设活动搁板一块，搁板厚度25。  **工艺质量要求：**所有人造板件双饰面，封四边、走线孔内缘及其它隐蔽部位封闭处理。基材实木封边拼接紧密，后两面双贴木皮，外表无缝隙，两面均衡油饰。 | 1450 |  |
| 39 | 900\*420\*900（柜面高） | **基材：**选用E1级优质环保“东康”牌中密度纤维板,游离甲醛释放量为0.046mg/m³（47h）。 板材均经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。  **饰面材料：**采用双面贴“美国大西洋公司”优质一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮厚度为0.6（宽度为200mm），木材含水率8%-12%，经过防虫防腐处理，耐磨性好，木皮纹理、色泽一致，无结疤无瑕疵。  **封边：**使用与楸木/西南桦木封边，厚度为8mm，木材含水率8%-12%，其他部位采用胡桃木皮封边，厚度为1mm，高温机械封边，走线孔内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**选用优质环保“海福尔”牌铰链，三节静音滑轨、金属调节脚。  **结构性能描述：**三面带挡水沿，柜面下二屉二门结构，门内设活动搁板一块，搁板厚度25。  **工艺质量要求：**所有人造板件双饰面，封四边、走线孔内缘及其它隐蔽部位封闭处理。基材实木封边拼接紧密，后两面双贴木皮，外表无缝隙，两面均衡油饰。 | 1280 |  |
| 椅类 | 主席台椅 | 40 | 常规 | **椅架：**优质西南桦木实木主框架，榫卯结构联接，木制构件全部经刨光处理，木材含水率8%—9%，木材无腐朽和虫蛀。  **覆面：**采用优质防尘、防污、防静电、不起球、不褪色的台湾“颐达”牌高档麻绒面料覆面,色彩均匀、自然、手感柔软温暖，色泽美观大方。  **泡棉：**内衬优质环保高回弹一次成型“亿丰”PU泡绵，不含氟氨化合物等有害物质，泡绵密度座面为40kg/m3、背密度40Kg/m3、回弹性能59%、压缩变形率5.1%,表面涂有防止老化变形的保护膜，软硬适中，理化性能符合国家现行标准。  **衬板：**依据人体工程学原理设计,衬板采用E0级环保胶合板，甲醛释放量0.015mg/m³（47h），经模具八层高频热压成型，板材厚度为12mm，板材承受压力达300kg，木材含水量8%，经防潮、防腐、防蛀、阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷等环保处理。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**配优质环保橡胶脚垫。  **结构描述：**中背，带扶手。椅座、背内的木框及椅架全部采用直角榫卯结构，增加整体稳固性（不使用五金连接件或圆榫结构）。  **工艺质量要求：**倒棱、圆角、圆线应均匀一致，榫及自装配拆装产品零件结合应牢固严密。背、座托板设置透气孔，椅子四底脚安装橡胶脚垫，螺钉固定。 | 790 |  |
| 41 | 常规 | **椅架：**优质西南桦木实木主框架，榫卯结构联接，木制构件全部经刨光处理，木材含水率8%—9%，木材无腐朽和虫蛀。  **覆面：**选用优质一级牛皮覆面，皮革厚1.5mm，撕裂力144N，不含禁用偶氮染料；柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感，厚度和理化性应符合国家现行检测标准。  **泡棉：**内衬优质环保高回弹一次成型“亿丰”PU泡绵，不含氟氨化合物等有害物质，泡绵密度座面为40kg/m3、背密度40Kg/m3、回弹性能59%、压缩变形率5.1%,表面涂有防止老化变形的保护膜，软硬适中，理化性能符合国家现行标准。  **衬板：**依据人体工程学原理设计,衬板采用E0级环保胶合板，甲醛释放量0.015mg/m³（47h），经模具八层高频热压成型，板材厚度为12mm，板材承受压力达300kg，木材含水量8%，经防潮、防腐、防蛀、阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷等环保处理。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**配优质环保橡胶脚垫。  **结构描述：**中背，带扶手。椅背半软包，椅座、背内的木框及椅架全部采用直角榫卯结构，增加整体稳固性（不使用五金连接件或圆榫结构）。  **工艺质量要求：**倒棱、圆角、圆线应均匀一致，榫及自装配拆装产品零件结合应牢固严密。背、座托板设置透气孔，椅子四底脚安装橡胶脚垫，螺钉固定。 | 1400 | 8b3s1580808080676w5a9_small[1] |
| 会议椅A | 42 | 常规 | **覆面：**选用优质一级牛皮覆面，满包结构，皮革厚1.5mm，撕裂力144N，不含禁用偶氮染料；柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感，厚度和理化性应符合国家现行检测标准。  **泡棉：**内衬优质环保高回弹一次成型“亿丰”PU泡绵，不含氟氨化合物等有害物质，泡绵密度座面为40kg/m3、背密度40Kg/m3、回弹性能59%、压缩变形率5.1%,表面涂有防止老化变形的保护膜，软硬适中，理化性能符合国家现行标准。  **衬板：**依据人体工程学原理设计,衬板采用E0级环保胶合板，甲醛释放量0.015mg/m³（47h），经模具八层高频热压成型，板材厚度为12mm，板材承受压力达300kg，木材含水量8%，经防潮、防腐、防蛀、阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷等环保处理。  **底盘机构：**底盘选用优质前置式倾仰机构，具备倾仰、无极锁定功能。  **气压棒：**韩国“三弘”高级气压棒，上下伸缩30万次不漏气，保持特有的柔和升降功能，气压棒行程为80mm，最低座高440mm。  **五星脚：**优质铝合金五星脚；实木扶手；优质水性漆均衡涂饰；优质PU脚轮。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **结构描述：**高背，带扶手，前置式，具备升降、倾仰、三段锁定功能，最低座面高440mm。  **工艺质量要求：**座板底部内置膨胀螺丝与底盘连接，随着使用时间增加，连接部位也越发稳固结实，从而延长了产品的使用寿命。阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷。 | 1500 | 9198B |
| 会议椅B | 43 | 常规 | **椅架：**优质楸木实木椅架，四腿四望四枨，榫卯结构联接，木制构件全部经刨光处理，木材含水率8%—9%，木材无腐朽和虫蛀。  **覆面：**选用优质一级牛皮覆面，皮革厚1.5mm，椅背半软包，撕裂力144N，不含禁用偶氮染料；柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感，厚度和理化性应符合国家现行检测标准。  **泡棉：**内衬优质环保高回弹一次成型“亿丰”PU泡绵，不含氟氨化合物等有害物质，泡绵密度座面为40kg/m3、背密度40Kg/m3、回弹性能59%、压缩变形率5.1%,表面涂有防止老化变形的保护膜，软硬适中，理化性能符合国家现行标准。  **衬板：**依据人体工程学原理设计,衬板采用E0级环保胶合板，甲醛释放量0.015mg/m³（47h），经模具八层高频热压成型，板材厚度为12mm，板材承受压力达300kg，木材含水量8%，经防潮、防腐、防蛀、阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷等环保处理。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**配优质环保橡胶脚垫。  **结构描述：**中背，带扶手。椅背半软包，椅座、背内的木框及椅架全部采用直角榫卯结构，增加整体稳固性（不使用五金连接件或圆榫结构）。  **工艺质量要求：**倒棱、圆角、圆线应均匀一致，榫及自装配拆装产品零件结合应牢固严密。背、座托板设置透气孔，椅子四底脚安装橡胶脚垫，螺钉固定。 | 1400 | 扶手椅1（木） |
| 会议椅C | 44 | 常规 | **椅架：**优质楸木实木椅架，四腿四望四枨，榫卯结构联接，木制构件全部经刨光处理，木材含水率8%—9%，木材无腐朽和虫蛀。  **覆面：**采用优质防尘、防污、防静电、不起球、不褪色的台湾“颐达”牌高档麻绒面料覆面,色彩均匀、自然、手感柔软温暖，色泽美观大方。  **泡棉：**内衬优质环保高回弹一次成型“亿丰”PU泡绵，不含氟氨化合物等有害物质，泡绵密度座面为40kg/m3、背密度40Kg/m3、回弹性能59%、压缩变形率5.1%,表面涂有防止老化变形的保护膜，软硬适中，理化性能符合国家现行标准。  **衬板：**依据人体工程学原理设计,衬板采用E0级环保胶合板，甲醛释放量0.015mg/m³（47h），经模具八层高频热压成型，板材厚度为12mm，板材承受压力达300kg，木材含水量8%，经防潮、防腐、防蛀、阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷等环保处理。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**配优质环保橡胶脚垫。  **结构描述：**中背，带扶手。椅背半软包，椅座、背内的木框及椅架全部采用直角榫卯结构，增加整体稳固性（不使用五金连接件或圆榫结构）。  **工艺质量要求：**倒棱、圆角、圆线应均匀一致，榫及自装配拆装产品零件结合应牢固严密。背、座托板设置透气孔，椅子四底脚安装橡胶脚垫，螺钉固定。 | 680 |  |
| 会议椅D | 45 | 常规 | **椅架：**采用西南桦实木椅架，四腿四望两枨，榫卯结构联接，木制构件全部经刨光处理，木材含水率8%—9%，木材无腐朽和虫蛀。  **椅座、椅背：**采用实木制作，榫卯结构，木材含水率8%-12%。优质水性漆。配优质尼龙脚垫。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **结构描述：**中背，无扶手。采用直角榫卯结构，增加整体稳固性（不使用五金连接件或圆榫结构）。 | 550 |  |
| 折叠椅 | 46 | 常规 | **覆面：**选用优质一级PU革覆面，满包结构，皮革厚1.5mm，撕裂力144N，不含禁用偶氮染料；柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感，厚度和理化性应符合国家现行检测标准。  **泡棉：**内衬优质环保高回弹一次成型“亿丰”PU泡绵，不含氟氨化合物等有害物质，泡绵密度座面为40kg/m3、背密度40Kg/m3、回弹性能59%、压缩变形率5.1%,表面涂有防止老化变形的保护膜，软硬适中，理化性能符合国家现行标准。  **衬板：**依据人体工程学原理设计,衬板采用E0级环保胶合板，甲醛释放量0.015mg/m³（47h），经模具八层高频热压成型，板材厚度为12mm，板材承受压力达300kg，木材含水量8%，经防潮、防腐、防蛀、阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷等环保处理。  **椅架：**优质钢管椅架，壁厚≥1.2，防锈磷化处理，静电无尘喷涂，优质塑粉，配优质套脚。 | 260 |  |
| 休息室（寝室）家具 | 床类 | 单人床 | 47 | 1200\*2000\*1100（床屏） | **床箱：**采用优质“露水河”E0级三聚氰胺饰面刨花板，三聚氰胺饰面刨花板甲醛释放量为0.014mg/m³，甲醛释放量符合GB18580-2017标准，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种指标均达到国际相关标准。  **封边：**采用优质环保“益达”牌2mm厚同色PVC封边条高温机械封边，，所有人造板件双饰面，所有隐蔽部位封闭处理。具有防水、防开裂、防磕碰等优点。  **床屏：**采用实木框架榫卯结构，木制构件全部经刨光处理，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀。  **床屏芯板：**选用E1级优质环保“东康”牌中密度纤维板,游离甲醛释放量为0.046mg/m³（47h）。 板材均经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。  **饰面材料：**采用双面贴“美国大西洋公司”优质一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮厚度为0.6（宽度为200mm），木材含水率8%-12%，经过防虫防腐处理，耐磨性好，木皮纹理、色泽一致，无结疤无瑕疵。  **封边：**采用实木封边，厚度为1mm，木材含水率8%-12%，高温机械封边，走线孔内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **结构性能描述：**床板下设实木床带，不少于5根，木材含水率8%-12%，有拉手孔，孔内缘封闭处理。床箱下面钉尼龙脚垫。配优质弹簧软床垫（厚度≥180）。 | 2650 |  |
| 柜类 | 床头柜 | 48 | 500\*400\*550 | **基材：**选用E1级优质环保“东康”牌中密度纤维板,游离甲醛释放量为0.046mg/m³（47h）。 板材均经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。  **饰面材料：**采用双面贴“美国大西洋公司”优质一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮厚度为0.6（宽度为200mm），木材含水率8%-12%，经过防虫防腐处理，耐磨性好，木皮纹理、色泽一致，无结疤无瑕疵。  **封边：**采用实木封边，厚度为1mm，木材含水率8%-12%，高温机械封边，走线孔内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**选用优质环保“海福乐”牌连接件，铰链，三节滑轨等，优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**两抽屉。  **工艺质量要求：**所有板材制件全部双饰面，封四边，内部涂饰处理，纹理颜色与外部协调一致，隐蔽部位全部做封闭处理。 | 680 | 床头柜.JPG |
| 餐厅家具 | 桌类 | 圆 餐 桌 | 49 | 直径2000\*760 | **桌面基材：**选用E1级优质环保“东康”牌中密度纤维板,游离甲醛释放量为0.046mg/m³（47h）。 板材均经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。  **桌架：**采用硬杂木，榫卯结构，木制构件全部经刨光处理，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀。  **饰面材料：**采用双面贴“美国大西洋公司”优质一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮厚度为0.6（宽度为200mm），木材含水率8%-12%，经过防虫防腐处理，耐磨性好，木皮纹理、色泽一致，无结疤无瑕疵。  **封边：**采用实木封边，厚度为1mm，木材含水率8%-12%，高温机械封边，走线孔内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **结构描述：**采用直角榫卯结构，增加整体稳固性（不使用五金连接件或圆榫结构）。配φ1200一体式钢化玻璃转盘。 | 4200 |  |
| 餐桌 | 50 | 1400\*800\*760 | **整体：**采用优质硬杂木制作，桌架四腿、四望，榫卯结构，木制构件全部经刨光处理，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **结构描述：**采用直角榫卯结构，增加整体稳固性（不使用五金连接件或圆榫结构）。 | 1600 |  |
| 椅类 | 餐椅A | 51 | 常规 | **椅架：**采用西南桦实木椅架，四腿四望两枨，榫卯结构联接，木制构件全部经刨光处理，木材含水率8%—9%，木材无腐朽和虫蛀。  **覆面：**采用优质防尘、防污、防静电、不起球、不褪色的台湾“颐达”牌高档麻绒面料覆面,色彩均匀、自然、手感柔软温暖，色泽美观大方。  **泡棉：**内衬优质环保高回弹一次成型“亿丰”PU泡绵，不含氟氨化合物等有害物质，泡绵密度座面为40kg/m3、背密度40Kg/m3、回弹性能59%、压缩变形率5.1%,表面涂有防止老化变形的保护膜，软硬适中，理化性能符合国家现行标准。  **衬板：**依据人体工程学原理设计,衬板采用E0级环保胶合板，甲醛释放量0.015mg/m³（47h），经模具八层高频热压成型，板材厚度为12mm，板材承受压力达300kg，木材含水量8%，经防潮、防腐、防蛀、阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷等环保处理。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **结构描述：**中背，带扶手。配优质尼龙脚垫。采用直角榫卯结构，增加整体稳固性（不使用五金连接件或圆榫结构）。 | 450 |  |
| 餐椅B | 52 | 常规 | **椅架：**采用西南桦实木椅架，四腿四望两枨，榫卯结构联接，木制构件全部经刨光处理，木材含水率8%—9%，木材无腐朽和虫蛀。  **椅座、椅背：**采用实木制作，榫卯结构，木材含水率8%-12%。优质水性漆。配优质尼龙脚垫。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **结构描述：**中背，无扶手。采用直角榫卯结构，增加整体稳固性（不使用五金连接件或圆榫结构）。 | 420 |  |
| 礼堂(教室)家具 | 桌类 | 讲桌 | 53 | 1000\*520\*1200 | **基材：**选用E1级优质环保“东康”牌中密度纤维板,游离甲醛释放量为0.046mg/m³（47h）。 板材均经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。  **饰面材料：**采用双面贴“美国大西洋公司”优质一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮厚度为0.6（宽度为200mm），木材含水率8%-12%，经过防虫防腐处理，耐磨性好，木皮纹理、色泽一致，无结疤无瑕疵。  **封边：**采用实木封边，厚度为1mm，木材含水率8%-12%，高温机械封边，走线孔内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**选用优质环保“海福乐”牌连接件，铰链，三节滑轨等，优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**有走线功能。  **工艺质量要求：**所有板材制件全部双饰面，封四边，内部涂饰处理，纹理颜色与外部协调一致，隐蔽部位全部做封闭处理。 | 2400 | DSCN0635 |
| 条桌 | 54 | 1400\*500\*760 | **基材：**选用E1级优质环保“东康”牌中密度纤维板,游离甲醛释放量为0.046mg/m³（47h）。 板材均经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。  **饰面材料：**采用双面贴“美国大西洋公司”优质一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮厚度为0.6（宽度为200mm），木材含水率8%-12%，经过防虫防腐处理，耐磨性好，木皮纹理、色泽一致，无结疤无瑕疵。  **封边：**采用实木封边，厚度为1mm，木材含水率8%-12%，高温机械封边，走线孔内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  **油漆：**优质环保“嘉宝莉”水性环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强。优于GB18581-2009国家标准，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度2H。  **胶黏剂：**选用优质“三维”家具胶黏剂。  **五金件：**选用优质环保“海福乐”牌连接件，铰链，三节滑轨等，优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**有前挡板，带斗，桌面有挡笔沿。  **工艺质量要求：**所有板材制件全部双饰面，封四边，内部涂饰处理，纹理颜色与外部协调一致，隐蔽部位全部做封闭处理。 | 1280 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大类** | **小类** | **产品** | **编号** | **规格** | **材质配置** | **投报价格（元）** | **产品图样** |
| 办公室家具 | 桌类 | 办公桌（有副台） | 55 | 主台2200\*1100\*760  副台  1400\*550\*660 | **办公桌构成：**主台、副台、三屉活动推柜。  **基材：**采用优质“露水河”E0级三聚氰胺饰面刨花板，三聚氰胺饰面刨花板甲醛释放量为0.014mg/m³，甲醛释放量符合GB18580-2017标准，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。  **封边：**采用优质环保“益达”牌2mm厚同色PVC封边条高温机械封边，，所有人造板件双饰面，所有隐蔽部位封闭处理。具有防水、防开裂、防磕碰等优点。  **桌腿：**铝合金桌腿，阳极氧化/静电喷塑处理。  **五金件：**选用优质环保“海福乐”牌三节静音滑轨、锁具、铰链、金属调节脚。  **结构性能描述：**主、副台带合理走线功能；三屉活动推柜（配连杆锁）下屉下设前置导向轮；副台可移动，下设柜门及抽屉，门内设搁板，柜门配锁具。  **工艺质量要求：**所有三聚氰胺饰面刨花板，封四边、走线孔内缘及其它隐蔽部位封闭处理。 | 2680 | 6082c6698644bd5a61bf0fc3cb7c454 |
| 56 | 主台2000\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 2580 | 6082c6698644bd5a61bf0fc3cb7c454 |
| 57 | 主台1800\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 4280 | 6082c6698644bd5a61bf0fc3cb7c454 |
| 58 | 主台1600\*800\*760  副台  1200\*400\*660 | 2380 | 6082c6698644bd5a61bf0fc3cb7c454 |
| 办公桌（无副台） | 59 | 1600\*800\*760 | **基材：**采用优质“露水河”E0级三聚氰胺饰面刨花板，三聚氰胺饰面刨花板甲醛释放量为0.014mg/m³，甲醛释放量符合GB18580-2017标准，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。  **封边：**采用优质环保“益达”牌2mm厚同色PVC封边条高温机械封边，，所有人造板件双饰面，所有隐蔽部位封闭处理。具有防水、防开裂、防磕碰等优点。  **桌腿：**铝合金桌腿，阳极氧化/静电喷塑处理。  **五金件：**选用优质环保“海福乐”牌三节静音滑轨、锁具、铰链、金属调节脚。  **结构性能描述：**一侧为铝合金桌腿，另一侧为三屉固定柜。带合理走线功能。  **工艺质量要求：**所有三聚氰胺饰面刨花板，封四边、走线孔内缘及其它隐蔽部位封闭处理。 | 1880 |  |
| 会议室家具 | 桌类 | 会议桌 | 60 | 1延米 | **基材：**采用优质“露水河”E0级三聚氰胺饰面刨花板，三聚氰胺饰面刨花板甲醛释放量为0.014mg/m³，甲醛释放量符合GB18580-2017标准，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。  **封边：**采用优质环保“益达”牌2mm厚同色PVC封边条高温机械封边，，所有人造板件双饰面，所有隐蔽部位封闭处理。具有防水、防开裂、防磕碰等优点。  **桌腿：**铝合金桌腿，阳极氧化/静电喷塑处理  **五金件：**选用优质环保“海福乐”牌、金属调节脚。  **结构性能描述：**有多媒体线盒和走线功能。  **工艺质量要求：**所有三聚氰胺饰面刨花板，封四边、走线孔内缘及其它隐蔽部位封闭处理。 | 900 |  |
| 椅子类 | 椅子A | 61 | 常规 | **覆面：**采用优质防尘、防污、防静电、不起球、不褪色的台湾“颐达”牌高档尼龙网布覆面,色彩均匀、自然、手感柔软温暖，色泽美观大方。  **泡绵：**内衬优质环保高回弹一次成型“北泡”PU泡绵，不含氟氨化合物等有害物质，泡绵密度座面为40kg/m3、背密度40Kg/m3、回弹性能59%、压缩变形率5.1%,表面涂有防止老化变形的保护膜，软硬适中，理化性能符合国家现行标准。  **衬板：**依据人体工程学原理设计,衬板采用E0级环保胶合板，甲醛释放量0.015mg/m³（47h），经模具八层高频热压成型，板材厚度为12mm，板材承受压力达300kg，木材含水量8%，经防潮、防腐、防蛀、阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷等环保处理。  **铝合金椅架：**表面阳极氧化/静电喷塑处理。  **五金件：**选用优质环保“海福乐”牌PU套脚。  **结构性能描述：**低背，有扶手。 | 580 | 3440ddfd5302298034b875ccc27c175 |
| 椅子B | 62 | 常规 | **覆面：**采用优质防尘、防污、防静电、不起球、不褪色的台湾“颐达”牌高档尼龙网布覆面,色彩均匀、自然、手感柔软温暖，色泽美观大方。  **泡绵：**内衬优质环保高回弹一次成型“北泡”PU泡绵，不含氟氨化合物等有害物质，泡绵密度座面为40kg/m3、背密度40Kg/m3、回弹性能59%、压缩变形率5.1%,表面涂有防止老化变形的保护膜，软硬适中，理化性能符合国家现行标准。  **衬板：**依据人体工程学原理设计,衬板采用E0级环保胶合板，甲醛释放量0.015mg/m³（47h），经模具八层高频热压成型，板材厚度为12mm，板材承受压力达300kg，木材含水量8%，经防潮、防腐、防蛀、阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷等环保处理。  **铝合金椅架：**表面阳极氧化/静电喷塑处理。  **五金件：**选用优质环保“海福乐”牌  **结构性能描述：**低背，有扶手。椅座可翻转，配PP可翻转手写板，后腿带小轮子，可摞放。 | 650 |  |