唐山仕达家具有限责任公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大类** | **小类** | **产品** | **编号** | **规格** | **材质配置** | **投报价格（元）** | **产品图样** |
| 办公室家具 | 桌类 | 办公桌（有副台） | 1 | 主台2200\*1100\*760  副台  1400\*550\*660 | 办公桌构成：主台、副台、三屉活动推柜。  1、基材：台面采用E1级环保优质“众旺”人造板，甲醛释放量为0.01mg/m³，板材经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到国际相关标准；  2、饰面材料：双面贴优质“大西洋”一级天然木皮饰面（包括胡桃木/樱桃木等），木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵； 3、封边：台面使用与楸木/西南桦木封边，封边条厚度6mm，木材含水率9%；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  4、油漆：选用优质“大宝”环保水性漆涂饰，台面漆膜理化性能达到国际要求，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀； 5、胶粘剂：采用优质德国汉高“牛头”牌胶粘剂。 6、五金件：采用“海福乐”优质五金配件，三节静音滑轨、锁具、铰链、尼龙纤维合成脚轮。 7、结构性能描述：主台面带薄抽，带合理走线功能；三屉活动推柜（配优质连杆锁）下屉下设前置导向轮；副台可移动，下设柜门及抽屉，带合理走线功能，门内设隔板，柜门配锁具。 | 2950 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps105.jpg |
| 2 | 主台2000\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 2880 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps106.jpg |
| 3 | 主台1800\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 2790 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps107.jpg |
| 4 | 主台1600\*800\*760  副台  1200\*400\*660 | 2660 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps108.jpg |
| 办公桌（无副台） | 5 | 1600\*800\*760 | 1、基材：台面采用E1级环保优质“众旺”人造板，甲醛释放量为0.01mg/m³，板材经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到国际相关标准；  2、饰面材料：双面贴优质“大西洋”一级天然木皮饰面（包括胡桃木\樱桃木等），木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵； 3、封边：台面使用与楸木/西南桦木封边，封边条厚度6mm，木材含水率9%；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  4、油漆：选用优质“大宝”环保水性漆涂饰，台面漆膜理化性能达到国际要求，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀； 5、胶粘剂：采用优质德国汉高“牛头”牌胶粘剂 6、五金件：采用“海福乐”优质五金配件，三节静音滑轨、锁具、铰链、尼龙纤维合成脚轮。  7、结构性能描述：一侧为三屉固定柜（连锁）；另一侧上部一个抽屉，下部带有活动搁板的单门柜；中间抽屉。带合理走线功能。 | 2430 |  |
| 办公桌A | 6 | 1500\*750\*760 | 1、基材：台面采用E1级环保优质“众旺”人造板，甲醛释放量为0.01mg/m³，板材经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到国际相关标准，其他部位选用E1级优质刨花板；  2、饰面材料：双面贴优质“大西洋”一级天然木皮饰面（包括胡桃木/樱桃木等），木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵； 3、封边：台面使用与楸木/西南桦木封边，封边条厚度6mm，木材含水率9%；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  4、油漆：选用优质“大宝”环保水性漆涂饰，台面漆膜理化性能达到国际要求，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀； 5、胶粘剂：采用优质德国汉高“牛头”牌胶粘剂。 6、五金件：采用“海福乐”优质五金配件，三节静音滑轨、锁具、铰链、尼龙纤维合成脚轮。  7、结构性能描述：两头沉结构。 | 1860 | 说明: G:\图册家具103D300S\新款\办公\205.jpg |
| 办公桌B | 7 | 1400\*700\*760 | 1、基材：台面采用E1级环保优质“众旺”人造板，甲醛释放量为0.01mg/m³，板材经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到国际相关标准；  2、饰面材料：双面贴优质“大西洋”一级天然木皮饰面（包括胡桃木/樱桃木等），木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵； 3、封边：台面使用与楸木/西南桦木封边，封边条厚度6mm，木材含水率9%；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  4、油漆：选用优质“大宝”环保水性漆涂饰，台面漆膜理化性能达到国际要求，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀； 5、胶粘剂：采用优质德国汉高“牛头” 牌胶粘剂 6、五金件：采用“海福乐”优质五金配件，三节静音滑轨、锁具、铰链、尼龙纤维合成脚轮。  7、结构性能描述：两头沉结构。 | 1720 | 说明: G:\图册家具103D300S\新款\办公\205.jpg |
| 办公桌C | 8 | 1200\*600\*760 | 1、 基材：台面采用E1级环保优质“众旺”人造板，甲醛释放量为0.01mg/m³，板材经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到国际相关标准；  2、饰面材料：双面贴优质“大西洋”一级天然木皮饰面（包括胡桃木/樱桃木等），木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵； 3、封边：台面使用与楸木/西南桦木封边，封边条厚度6mm，木材含水率9%；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  4、油漆：选用优质“大宝”环保水性漆涂饰，台面漆膜理化性能达到国际要求，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀； 5、胶粘剂：采用优质德国汉高“牛头”牌胶粘剂 6、五金件：采用“海福乐”优质五金配件，三节静音滑轨、锁具、铰链、尼龙纤维合成脚轮。  7、结构性能描述：桌面下并排三屉。 | 1150 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps112.jpg |
| 办公桌D | 9 | 1500\*750\*760 | 1、板材：E1级优质三聚氰胺饰面人造板。  2、封边：采用2mm厚优质PVC封边带，隐蔽部位封闭处理，不允许有透胶、鼓泡等现象；  3、胶粘剂：采用优质德国汉高“牛头”牌胶粘剂。  4、五金件：采用“海福乐”优质五金配件，三节静音滑轨、锁具、铰链、尼龙纤维合成脚轮。  5、结构性能描述：桌面下并排三屉，左右各加单开板门，内配活动搁板一块。 | 920 |  |
| 桌类 | 屏风工作位A | 10 | 1600\*1600\*760/1200 | 屏风为全钢结构，厚度40mm，屏风内部不允许使用人造板。内框架采用1.5mm厚冷轧钢板，铝合金盖板厚1.5mm，表面阳极氧化/静电喷塑处理。桌面上屏风上部为磨砂玻璃，下部为0.8mm厚冷轧钢板，麻绒面料覆面。桌面下为冲点0.8mm厚冷轧钢板。基材采用E1级三聚氰胺饰面人造板，2mm厚PVC封边，两侧配木制固定柜。桌面下配键盘托、主机架。桌面上有走线孔，桌面上、下屏风均有多媒体插座。 | 2700 | 说明: G:\图册家具103D300S\中直屏风.jpg |
| 屏风工作位B | 11 | 1800\*1800\*760/1200 | 2850 | 说明: G:\图册家具103D300S\中直屏风.jpg |
| 柜类 | 文件柜 | 12 | 900\*420\*2000  上玻、下板 | 1、基材：台面采用E1级环保优质“众旺”人造板，甲醛释放量为0.01mg/m³，板材经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到国际相关标准；  2、饰面材料：双面贴优质“大西洋”一级天然木皮饰面（包括胡桃木\樱桃木等），木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  3、油漆：选用优质“大宝”环保水性漆涂饰，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；  4、胶粘剂：采用优质德国汉高“牛头”牌胶粘剂。 5、采用“海福乐”优质五金配件，三节静音滑轨、锁具、铰链、尼龙纤维合成脚轮。  6、结构性能描述：上、下门均为对开门，带锁，搁板厚25mm。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。 | 980 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps114.jpg |
| 13 | 900\*420\*2000  四板门 | 980 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps115.jpg |
| 书柜 | 14 | 900\*420\*2000  通体木框玻璃门 | 1、基材：台面采用E1级环保优质“众旺”人造板，甲醛释放量为0.01mg/m³，板材经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到国际相关标准；  2、饰面材料：双面贴优质“大西洋”一级天然木皮饰面（包括胡桃木/樱桃木等），木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  3、油漆：选用优质“大宝”环保水性漆涂饰，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；  4、胶粘剂：采用优质德国汉高“牛头”牌胶粘剂。 5、五金件：采用“海福乐”优质五金配件，三节静音滑轨、锁具、铰链、尼龙纤维合成脚轮。  6、结构性能描述：上、下门均为对开门，带锁，搁板厚25mm。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。 | 1190 | 说明: G:\图册家具103D300S\中直文件柜.jpg |
| 15 | 900\*420\*2000  上玻、下板 | 1190 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps117.jpg |
| 更衣柜 | 16 | 600\*600\*2000 | 1、基材：台面采用E1级环保优质“众旺”人造板，甲醛释放量为0.01mg/m³，板材经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到国际相关标准；  2、饰面材料：双面贴优质“大西洋”一级天然木皮饰面（包括胡桃木/樱桃木等），木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵； 3、油漆：选用优质“大宝”环保水性漆涂饰，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；  4、胶粘剂：采用优质德国汉高“牛头”牌胶粘剂。  5、五金件：采用“海福乐”优质五金配件，三节静音滑轨、锁具、铰链、尼龙纤维合成脚轮。  6、结构性能描述：通体单开板门，带锁，配衣帽钩，内有两块固定搁板，搁板厚度25mm。横向不锈钢挂衣杆，门内侧装半身镜。 | 870 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps118.jpg |
| 17 | 900\*600\*2000 | 1、柜体结构选E1级优质三聚氰胺饰面人造板，2mm厚PVC封边，隐蔽部位全部做封闭处理。  2、门板及其他正面可视部件基材选采用E1级环保优质“众旺”人造板，甲醛释放量为0.01mg/m³，板材经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到国际相关标准；双面贴优质“大西洋”一级天然木皮饰面（包括胡桃木/樱桃木等），木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵。双面均衡涂饰，选用优质“大宝”环保水性漆涂饰，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀。  3、胶粘剂：采用优质德国汉高“牛头”牌胶粘剂。 4、五金件：采用“海福乐”优质五金配件，带阻尼铰链，锁具、金属衣帽钩、挂衣杆、配尼龙脚垫。  5、结构性能描述：通体对开门，有中山板，两门分别带锁，内有两块固定搁板，搁板厚度25mm。两门内均配衣帽钩，半身镜，横向不锈钢挂衣杆。 | 990 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps119.jpg |
| 茶几 | 茶几A | 18 | 1200\*600\*450 大茶几 | 1、基材：硬杂木几架，榫卯结构。木材含水率9%，几面采用25mm厚优质E1级环保优质“众旺”人造板，甲醛释放量为0.01mg/m³， 板材经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到国际相关标准；6mm厚实木封边，木材含水率9%。  2、饰面材料：双面贴优质“大西洋”一级天然木皮饰面（包括胡桃木/樱桃木等），木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  3、封边：几面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度6mm，木材含水率9%；隐蔽部位全部做封闭处理。  4、油漆：选用优质“大宝”环保水性漆涂饰，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；  5、胶粘剂：采用优质德国汉高“牛头”牌胶粘剂。 6、五金件：采用“海福乐”优质五金配件，配优质尼龙脚垫。  7、结构性能描述：距地100mm处设一搁板。 | 960 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps120.jpg |
| 茶几B | 19 | 700\*700\*450 | 780 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps121.jpg |
| 茶几C | 20 | 500\*700\*550 | 720 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps122.jpg |
| 沙发 | 沙发A1 | 21 | 单人位 | 中背、带扶手  选用“金公子”优质一级牛皮覆面，满包结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率9%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用“美亚”优质环保、高回弹PU泡棉，座密度35Kg/m3，背密度25Kg/ m3，回弹性57%，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙脚垫。 | 1450 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps123.jpg |
| 沙发A2 | 22 | 单人位 | 中背、带扶手  选用优质PU革覆面，露木结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率9%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用“美亚”优质环保、高回弹PU泡棉，座密度35Kg/m3，背密度25Kg/ m3，回弹性57%，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙脚垫。出木部分采用优质“大宝”环保水性漆涂饰，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀。 | 1380 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps124.jpg |
| 沙发A3 | 23 | 单人位 | 中背、带扶手  选用“颐达”优质麻绒覆面，露木结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率9%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用“美亚”优质环保、高回弹PU泡棉，座密度35Kg/m3，背密度25Kg/ m3，回弹性57%，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙脚垫。出木部分采用优质 “大宝”环保水性漆涂饰，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀； | 1380 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps125.jpg |
| 沙发B1 | 24 | 三人位 | 中背、带扶手  选用“金公子”优质一级牛皮覆面，满包结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率9%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用“美亚”优质环保、高回弹PU泡棉，座密度35Kg/m3，背密度25Kg/ m3，回弹性57%，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙脚垫。 | 2900 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps126.jpg |
| 沙发 | 沙发B2 | 25 | 三人位 | 中背、带扶手  选用优质PU革覆面，露木结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率9%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用“美亚”优质环保、高回弹PU泡棉，座密度35Kg/m3，背密度25Kg/ m3，回弹性57%，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙脚垫。出木部分选用优质“大宝”环保水性漆涂饰，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀； | 2750 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps127.jpg |
| 沙发B3 | 26 | 三人位 | 中背、带扶手  选用“颐达”优质麻绒覆面，露木结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率9%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用“美亚”优质环保、高回弹PU泡棉，座密度35Kg/m3，背密度25Kg/ m3，回弹性57%，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙脚垫。出木部分选用优质“大宝”环保水性漆涂饰，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀； | 2750 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps128.jpg |
| 椅类 | 办公椅A | 27 | 常规 | 高背，带扶手  优质“金公子”一级牛皮覆面；内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉，座密度40Kg/m3、背密度25Kg/m3，回弹性57%；座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度12mm；座背分体式结构。硬杂木扶手，木材含水率9%；优质前置式倾仰机构，具备无级倾仰、升降、锁定功能；优质“三弘”气压棒，行程60，最低座面高440；优质钢架五星脚，硬杂木盖板；优质水性漆均衡涂饰；“大宝”环保水性漆涂饰，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；优质PU脚轮。 | 795 |  |
| 办公椅B | 28 | 常规 | 高背，带扶手  优质“金公子”一级牛皮覆面；内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉，座密度40Kg/m3、背密度25Kg/m3，回弹性57%；座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度12mm；座背分体式结构。实木扶手，优质“大宝”水性漆均衡涂饰，硬度2H；木材含水率9%；前置式倾仰、升降、锁定机构；优质“三弘”气压棒，行程60，最低座面高440；优质铝合金五星脚；优质PU脚轮。 | 790 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps130.jpg |
| 办公椅C | 29 | 常规 | 中背，带扶手  优质“颐达”麻绒面料覆面；内衬“美亚”优质环保高回弹一次成形PU泡棉，座密度40Kg/m3、背密度25Kg/m3，回弹性57%；座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度12mm；座背分体式结构。实木扶手，优质“大宝”水性漆均衡涂饰，硬度2H；木材含水率9%；具备倾仰、升降、三段锁定机构；“三弘”优质气压棒，行程60，最低座面高420；优质铝合金五星脚；优质PU脚轮。 | 780 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps131.jpg |
| 办公椅D | 30 | 常规 | 中背，带扶手  优质“颐达”阻燃尼龙网布覆面；内衬“美亚”优质环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度40Kg/m3，回弹性57%）座衬板采用E1级弯曲木多层胶合板，厚度12mm。一体成型PP材料背框，内绷优质阻燃尼龙网布；扶手、填腰可调，具备倾仰、升降、三段锁定功能；“三弘”优质气压棒，行程60，最低座面高420；优质铝合金五星脚；优质PU脚轮。 | 720 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps132.jpg |
| 办公椅E | 31 | 常规 | 中背，无扶手  优质“颐达”麻绒面料覆面；内衬“美亚”优质环保高回弹一次成形PU泡棉，座密度40Kg/m3、背密度25Kg/m3，回弹性57%；座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度12mm；座背分体式结构。具备倾仰、升降、锁定功能；优质气压棒，行程60，最低座面高420；优质铝合金五星脚；优质PU脚轮。 | 600 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps133.jpg |
| 会议室家具 | 桌类 | 会议桌A | 32 | 中空型1延米 | 1、基材：桌面采用E1级环保优质“众旺”人造板，甲醛释放量为0.01mg/m³，板材经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到国际相关标准。  2、饰面材料：双面贴优质“大西洋”一级天然木皮（包括胡桃木/樱桃木等），木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  3、封边：桌面使用楸木/西南桦木等6mm厚实木封边，木材含水率9%；走线孔及隐蔽部位全部做封闭处理。  4、油漆：选用优质“大宝”环保水性漆涂饰，台面漆膜理化性能达到国际要求，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；  5、胶粘剂：采用优质德国汉高“牛头”牌胶粘剂。 6、五金件：采用“海福乐”优质五金配件，金属调节脚。 7、结构性能描述：有多媒体线盒和走线功能，带桌斗及挡笔沿。 | 980 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps134.jpg |
|
| 会议桌B | 33 | 非中空型1延米 | 1、基材：桌面采用E1级环保优质“众旺”人造板，甲醛释放量为0.01mg/m³，板材经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到国际相关标准。  2、饰面材料：双面贴优质“大西洋”一级天然木皮（包括胡桃木/樱桃木等），木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  3、封边：桌面使用楸木/西南桦木等6mm厚实木封边，木材含水率9%；走线孔及隐蔽部位全部做封闭处理。  4、油漆：选用优质“大宝”环保水性漆涂饰，台面漆膜理化性能达到国际要求，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；  5、胶粘剂：采用优质德国汉高“牛头”牌胶粘剂。 6、五金件：采用“海福乐”优质五金配件，金属调节脚。 7、结构性能描述：有多媒体线盒和走线功能，带桌斗 | 980 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps135.jpg |
|
| 主席台桌A1 | 34 | 900\*600\*760 | 1、基材：桌面采用E1级环保优质“众旺”人造板，甲醛释放量为0.01mg/m³，板材经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到国际相关标准。  2、饰面材料：双面贴优质“大西洋”一级天然木皮（包括胡桃木/樱桃木等），木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  3、封边：桌面使用楸木/西南桦木等6mm厚实木封边，木材含水率9%,走孔线内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  4、油漆：选用优质“大宝”环保水性漆涂饰，台面漆膜理化性能达到国际要求，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；  5、胶粘剂：采用优质德国汉高“牛头” 牌胶粘剂。 6、五金件：采用“海福乐”优质五金配件，金属调节脚。  7、结构性能描述：前挡板落地，有造型，桌面设挡笔沿, 带桌斗。有麦克风接口和走线功能。 | 530 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps136.jpg |
| 主席台桌B1 | 35 | 1600\*600\*760 | 950 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps137.jpg |
| 柜类 | 电视柜A | 36 | 1200\*400\*400 | 1、基材：柜面采用E1级环保优质“众旺”人造板，甲醛释放量为0.01mg/m³，板材经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到国际相关标准。  2、饰面材料：双面贴优质“大西洋”一级天然木皮（包括胡桃木/樱桃木等），木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  3、封边：柜面使用楸木/西南桦木等6mm厚实木封边，木材含水率9%,走孔线内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  4、油漆：选用优质“大宝”环保水性漆涂饰，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；  5、胶粘剂：采用优质德国汉高“牛头”牌胶粘剂。 6、五金件：采用“海福乐”优质五金配件，金属调节脚、铰链、三节静音滑轨。  7、结构性能描述：有走线功能，中间设空斗，两侧设抽屉或柜门。 | 1650 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps138.jpg |
| 电视柜B | 37 | 800\*400\*600 | 1、基材：柜面采用E1级环保优质“众旺”人造板，甲醛释放量为0.01mg/m³，板材经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到国际相关标准。  2、饰面材料：双面贴优质“大西洋”一级天然木皮（包括胡桃木/樱桃木等），木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  3、封边：柜面使用楸木/西南桦木等6mm厚实木封边，木材含水率9%,走孔线内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  4、油漆：选用优质“大宝”环保水性漆涂饰，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；  5、胶粘剂：采用优质德国汉高“牛头”牌胶粘剂。 6、五金件：采用“海福乐”优质五金配件，金属调节脚、铰链、三节静音滑轨。  7、结构性能描述：有走线功能，上部设空斗，下设对开门。 | 1150 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps139.jpg |
| 茶水柜 | 38 | 1200\*420\*900（柜面高） | 1、基材：柜面采用E1级环保优质“众旺”人造板，甲醛释放量为0.01mg/m³，板材经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到国际相关标准。  2、饰面材料：双面贴优质“大西洋”一级天然木皮（包括胡桃木/樱桃木等），木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  3、封边：柜面使用楸木/西南桦木等6mm厚实木封边，木材含水率9%,走孔线内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  4、油漆：选用优质“大宝”环保水性漆涂饰，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；  5、胶粘剂：采用优质德国汉高“牛头”牌胶粘剂。 6、五金件：采用“海福乐”优质五金配件，金属调节脚、铰链，三节静音滑轨。  7、结构性能描述：三面带挡水沿，三屉三门结构，门内各设活动搁板一块，搁板厚度25mm。 | 1470 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps140.jpg |
| 39 | 900\*420\*900（柜面高） | 1、基材：柜面采用E1级环保优质“众旺”人造板，甲醛释放量为0.01mg/m³，板材经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到国际相关标准。  2、饰面材料：双面贴优质“大西洋”一级天然木皮（包括胡桃木/樱桃木等），木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  3、封边：柜面使用楸木/西南桦木等6mm厚实木封边，木材含水率9%,走孔线内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  4、油漆：选用优质“大宝”环保水性漆涂饰，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；  5、胶粘剂：采用优质德国汉高“牛头”牌胶粘剂。  6、五金件：采用“海福乐”优质五金配件，金属调节脚、铰链，三节静音滑轨。  7、结构性能描述：三面带挡水沿，柜面下二屉二门结构，门内设活动搁板一块，搁板厚度25mm。 | 1200 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps141.jpg |
| 椅类 | 主席台椅 | 40 | 常规 | 中背、带扶手。  采用楸木/西南桦木实木椅架，榫卯结构，木材含水率9%；椅座、背采用“颐达”优质麻绒面料覆面，内衬“美亚”高回弹PU泡棉，座密度40Kg/m3、背密度25Kg/m3，回弹性57%；椅背半软包，椅架有起线造型。优质“大宝”水性漆涂饰，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；配优质尼龙脚垫。 | 750 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps142.jpg |
| 41 | 常规 | 中背、带扶手。  采用楸木/西南桦木实木椅架，榫卯结构，木材含水率9%；椅座、背采用“金公子”优质一级牛皮覆面，内衬“美亚”高回弹PU泡棉，座密度40Kg/m3、背密度25Kg/m3，回弹性57%；椅背半软包，椅架有起线造型。优质“大宝”水性漆涂饰，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；配优质尼龙脚垫。 | 780 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps143.jpg |
| 会议椅A | 42 | 常规 | 中背、带扶手。  优质“金公子”一级牛皮覆面；内衬“美亚”优质环保高回弹一次成形PU泡棉，座密度40Kg/m3、背密度25Kg/m3，回弹性57%；PP 扶手。倾仰、升降、锁定机构；优质“三弘”气压棒，行程60，最低座面高440；优质铝合金压铸五星脚；优质PU脚轮。 | 780 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps144.png |
| 会议椅B | 43 | 常规 | 中背，带扶手。  采用楸木/西南桦木实木椅架，榫卯结构，木材含水率9%；椅座、背采用优质“金公子”一级牛皮覆面，内衬“美亚”高回弹PU泡棉，座密度40Kg/m3、背密度25Kg/m3，回弹性57%；椅背半软包。优质“大宝”水性漆涂饰，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；配优质尼龙脚垫。 | 750 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps145.jpg |
| 会议椅C | 44 | 常规 | 中背，带扶手。  采用楸木/西南桦木实木椅架，榫卯结构，木材含水率9%；椅座、背采用“颐达”优质麻绒面料覆面，内衬“美亚”高回弹PU泡棉，座密度40Kg/m3、背密度25Kg/m3，回弹性57%；椅背半软包。优质“大宝”水性漆涂饰，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；配优质尼龙脚垫。 | 720 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps146.jpg |
| 会议椅D | 45 | 常规 | 中背，无扶手。  采用楸木/西南桦木实木椅架，四腿、四望、两枨，榫卯结构，木材含水率9%。椅座、椅背为实木，优质“大宝”水性漆，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；配优质尼龙脚垫。 | 650 |  |
| 折叠椅 | 46 | 常规 | 优质钢管椅架，壁厚1.2mm，表面喷塑；椅座、椅背采用优质PU革覆面，内衬高回弹PU泡棉，衬板采用优质E1级多层板；配优质套脚。 | 170 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps148.jpg |
| 休息室（寝室）家具 | 床类 | 单人床 | 47 | 1200\*2000\*1100（床屏） | 板式床箱，床屏采用实木框架榫卯结构。床屏芯板采用 E1级优质“众旺”人造板，0.6mm厚优质胡桃木/樱桃木皮饰面，所有油饰部分均采用优质“大宝”水性漆，均衡涂饰，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；床板下设实木床带，6根，木材含水率9%。床箱、床板采用松木板，2mm厚PVC封边。床箱下面钉尼龙脚垫。配优质弹簧软床垫（厚度200mm）。 | 1980 |  |
| 柜类 | 床头柜 | 48 | 500\*400\*550 | 1、基材：柜面采用E1级环保优质“众旺”人造板，甲醛释放量为0.01mg/m³，板材经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到国际相关标准。  2、饰面材料：双面贴优质“大西洋”一级天然木皮（包括胡桃木/樱桃木等），木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  3、封边：柜面使用楸木/西南桦木等6mm厚实木封边，木材含水率9%,走孔线内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  4、油漆：选用优质“大宝”环保水性漆涂饰，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；  5、胶粘剂：采用优质德国汉高“牛头”牌胶粘剂。 6、五金件：采用“海福乐”优质五金配件，金属调节脚、铰链，三节静音滑轨。  7、结构性能描述：两抽屉 | 750 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps150.jpg |
| 餐厅家具 | 桌类 | 圆餐桌 | 49 | 直径2000\*760 | 桌面基材采用E1级优质“众旺”人造板，0.6mm厚优质楸木木皮饰面，桌面板6mm厚实木封边。桌架采用硬杂木，榫卯结构，木材含水率9%。采用优质“大宝”水性漆，双面均衡涂饰，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；配φ1300mm一体式钢化玻璃转盘。 | 3200 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps151.jpg |
| 餐桌 | 50 | 1400\*800\*760 | 整体采用优质硬杂木制作，桌架四腿、四望，榫卯结构，木材含水率9%。采用优质“大宝”水性漆，双面均衡涂饰，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀； | 1800 |  |
| 椅类 | 餐椅A | 51 | 常规 | 中背，有扶手。  采用楸木/西南桦木实木椅架，榫卯结构，木材含水率9%；椅座、背采用“颐达”优质麻绒面料覆面，内衬“美亚”高回弹PU泡棉，座密度40Kg/m3、背密度25Kg/m3，回弹性57%；优质“大宝”水性漆，均衡涂饰，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀。配优质尼龙脚垫。 | 750 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps153.jpg |
| 餐椅B | 52 | 常规 | 中背，无扶手。  采用楸木/西南桦木实木椅架，四腿、四望、两枨，榫卯结构，木材含水率9%。椅座、椅背为实木，优质“大宝”水性漆，均衡涂饰，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀。配优质尼龙脚垫。 | 680 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps154.jpg |
| 礼堂(教室)家具 | 桌类 | 讲桌 | 53 | 1000\*520\*1200 | 1、基材：柜面采用E1级环保优质“众旺”人造板，甲醛释放量为0.01mg/m³，板材经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到国际相关标准。  2、饰面材料：双面贴优质“大西洋”一级天然木皮（包括胡桃木/樱桃木等），木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  3、封边：柜面使用楸木/西南桦木等6mm厚实木封边，木材含水率9%,走孔线内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  4、油漆：选用优质“大宝”环保水性漆涂饰，台面漆膜理化性能达到国际要求，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；  5、胶粘剂：采用优质德国汉高“牛头”牌胶粘剂。 6、五金件：采用“海福乐”优质五金配件，铰链，三节静音滑轨。  7、结构性能描述：配抽屉及柜门，有走线功能。 | 2350 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps155.jpg |
| 条桌 | 54 | 1400\*500\*760 | 1、基材：柜面采用E1级环保优质“众旺”人造板，甲醛释放量为0.01mg/m³，板材经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到国际相关标准。  2、饰面材料：双面贴优质“大西洋”一级天然木皮（包括胡桃木/樱桃木等），木皮厚度0.6mm，木皮宽度200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；  3、封边：柜面使用楸木/西南桦木等6mm厚实木封边，木材含水率9%,走孔线内缘和隐蔽部位全部做封边处理。  4、油漆：选用优质“大宝”环保水性漆涂饰，台面漆膜理化性能达到国际要求，硬度2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；  5、胶粘剂：采用优质德国汉高“牛头”牌胶粘剂。 6、五金件：采用“海福乐”优质五金配件，优质尼龙脚垫。  7、结构性能描述：有前挡板，带斗，桌面有挡笔沿。 | 720 | 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8444\wps156.jpg |
| 办公室家具 | 桌类 | 办公桌（有副台） | 55 | 主台2200\*1100\*760  副台1400\*550\*660 | 办公桌构成：主台、副台、三屉活动推柜。  1、基材：台面选用E1级三聚氰胺人造板； 2、封边：2mm厚PVC封边，所有隐蔽部位全部做封闭处理，不允许有透胶、鼓泡等现象；  3、桌腿：铝合金桌腿，阳极氧化/静电喷塑处理。 4、五金件：采用“海福乐”优质五金配件，三节静音滑轨、锁具、铰链、金属调节脚。 5、结构性能描述：主、副台带合理走线功能；三屉活动推柜（配连杆锁）下屉下设前置导向轮；副台可移动，下设柜门及抽屉，门内设搁板，柜门配锁具。 | 2650 | 说明: 中直55班台 |
| 56 | 主台2000\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 2420 | 说明: 中直55班台 |
| 57 | 主台1800\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 办公桌构成：主台、副台、三屉活动推柜。  1、基材：台面选用E1级三聚氰胺人造板； 2、封边：2mm厚PVC封边，所有隐蔽部位全部做封闭处理，不允许有透胶、鼓泡等现象；  3、桌腿：铝合金桌腿，阳极氧化/静电喷塑处理。 4、五金件：采用“海福乐”优质五金配件，三节静音滑轨、锁具、铰链、金属调节脚。 5、结构性能描述：主、副台带合理走线功能；三屉活动推柜（配连杆锁）下屉下设前置导向轮；副台可移动，下设柜门及抽屉，门内设搁板，柜门配锁具。 | 2260 |  |
| 58 | 主台1600\*800\*760  副台  1200\*400\*660 | 1980 |  |
| 办公桌（无副台） | 59 | 1600\*800\*760 | 1、基材：台面选用E1级三聚氰胺人造板 2、 封边：2mm厚PVC封边，所有隐蔽部位全部做封闭处理，不允许有透胶、鼓泡等现象；  3、桌腿：铝合金桌腿，阳极氧化/静电喷塑处理。 4、五金件：采用“海福乐”优质五金配件，三节静音滑轨、锁具、铰链、金属调节脚。 5、结构性能描述：一侧为铝合金桌腿，另一侧为三屉固定柜。带合理走线功能。 | 1190 | 说明: 中直59桌 |
| 会议室家具 | 桌类 | 会议桌 | 60 | 1延米 | 1、基材：台面选用E1级三聚氰胺人造板 2、封边：2mm厚PVC封边，所有隐蔽部位全部做封闭处理，不允许有透胶、鼓泡等现象；  3、桌腿：铝合金桌腿，阳极氧化/静电喷塑处理。 4、五金件：采用“海福乐”优质五金配件，金属调节脚。 5、结构性能描述：有多媒体线盒和走线功能。 | 920 | 说明: 中直60会议桌 |
| 椅子类 | 椅子A | 61 | 常规 | 低背，有扶手。  铝合金椅架，表面阳极氧化/静电喷塑处理，椅座、背板采用PU革/麻绒面料覆面，内衬“美亚”高回弹PU泡棉，配PU套脚。 | 550 |  |
| 椅子B | 62 | 常规 | 低背，有扶手。  铝合金椅架，表面阳极氧化/静电喷塑处理，椅座、背板采用PU革/麻绒面料覆面，内衬“美亚”高回弹PU泡棉，椅座可翻转，配PP可翻转手写板，后腿带小轮子，可摞放。 | 470 |  |