江门健威家具装饰有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大类** | **小类** | **产品** | **编号** | **规格** | **材质配置** | **投报价格（元）** | **产品图样** |
| 办公室家具 | 桌类 | 办公桌（有副台） | 1 | 主台2200\*1100\*760  副台  1400\*550\*660 | **办公桌构成：**主台、副台、三屉活动推柜。  **基 材：**台面基材选用大亚品牌E1级环保中密度纤维板，板游离甲醛释放量未检出，为0；其他部位选用大亚品牌E1级环保刨花板，板游离甲醛释放量未检出，为0；  **封边材料：**台面选用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度为6，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **面 材：**双面贴一级天然0.6mm厚木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮宽度＞200mm木皮纹理清晰自然，颜色均匀平整。  **环保工艺：**人造板件全部双饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位均封闭处理。班台台面板两面双贴木皮，实木封边，两面均衡油饰。柜门门板两面双贴木皮，实木封边，两面均衡油饰；台面面板下部连接螺栓工艺，孔内缘和底部全部封闭处理。  **胶 粘 剂：**“永耐特”优质环保胶粘剂。  **油 饰：**”大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。  **五金件：**选用“DTC”品牌铰链和连接件、三节静音滑轨、锁具、 “晨英”优质尼龙纤维合成脚轮。  **性能描述：**台面带薄抽，带皮书写板，双走线槽，暗藏式走线功能；主台带三屉活动推柜（配优质连杆锁），推柜下安装前置导向轮下屉内置挂捞架、可立放文件夹；主台面下部中央设薄抽，三节静音滑轨；副台可移动，下设推拉门柜，柜内有中山，设搁板，柜门配优质锁具；主副台具有照明线、数据线走线功能（可按客户实际需要设置电脑升降系统）；安装优质走线孔盒，抽屉、柜门均带锁。  **创 新 点：**1、打磨环节采用横向打磨和纵向打磨，使用320目、400目到800目的颗粒砂纸，逐渐提高产品表面的光亮度和平整均衡度，木制件表面均达到细光。**2.薄抽洞口内部的人造板断面等隐蔽部位用水溶性涂料喷涂封闭。**3.台面内部采用钢制龙骨，增强台面的刚性，不易变形。 | 2,980.00 | TFPD班台 |
| 2 | 主台2000\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 2,900.00 | TFPD班台 |
| 3 | 主台1800\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 2,800.00 | TBPD班台 |
| 4 | 主台1600\*800\*760  副台  1200\*400\*660 | 2,700.00 | TBPD班台 |
| 办公桌（无副台） | 5 | 1600\*800\*760 | **办公桌构成：**一侧为三屉固定柜（连锁）；另一侧上部一个抽屉，下部带有活动搁板的单门柜；中间抽屉。带合理走线功能。  **基 材：**台面基材选用大亚品牌E1级环保中密度纤维板，板游离甲醛释放量未检出，为0；其他部位选用大亚品牌E1级环保刨花板，板游离甲醛释放量未检出，为0；  **封边材料：**台面选用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度为6，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **面 材：**双面贴一级天然0.6mm厚木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮宽度＞200mm木皮纹理清晰自然，颜色均匀平整。  **环保工艺：**人造板件全部双饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位均封闭处理。桌面板两面双贴木皮，实木封边，两面均衡油饰。柜门门板两面双贴木皮，实木封边，两面均衡油饰；台面面板下部连接螺栓工艺孔内缘和底部全部封闭处理。  **胶 粘 剂：**“永耐特”优质环保胶粘剂。  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。  **五 金 件：**选用“DTC”品牌铰链和连接件、三节静音滑轨选用“BMB”锁具， “晨英“优质尼龙纤维合成脚轮。  **性能描述：**一侧为三屉固定柜（连锁）；另一侧上部一个抽屉，下部带有活动搁板的单门柜；中间抽屉。带合理走线功能。  **创 新 点：**1、打磨环节采用横向打磨和纵向打磨，使用320目、400目到800目的颗粒砂纸，逐渐提高产品表面的光亮度和平整均衡度，木制件表面均达到细光。 | 1,900.00 |  |
| 办公桌A | 6 | 1500\*750\*760 | **基 材：**台面基材选用大亚品牌E1级环保中密度纤维板，板游离甲醛释放量未检出，为0；其他部位选用大亚品牌E1级环保刨花板，板游离甲醛释放量未检出，为0；  **封边材料：**台面选用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度6，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **面 材：**双面贴一级天然0.6mm厚木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮宽度＞200mm木皮纹理清晰自然，颜色均匀平整。  **五 金 件:** 选用 “DTC”三节静音滑轨、锁具。  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。  **胶 粘 剂：**“永耐特”优质环保胶粘剂。  **结 构**：两头沉结构。  **环保工艺：**人造板件全部双饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位均封闭处理。台面板两面双贴木皮，实木封边，两面均衡油饰。 | 1,800.00 |  |
| 办公桌B | 7 | 1400\*700\*760 | **基 材：**台面基材选用大亚品牌E1级环保中密度纤维板，板游离甲醛释放量未检出，为0；其他部位选用大亚品牌E1级环保刨花板，板游离甲醛释放量未检出，为0；  **封边材料：**台面选用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度为6，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **面 材：**双面贴一级天然0.6mm厚木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮宽度＞200mm木皮纹理清晰自然，颜色均匀平整。  **五 金 件:** 选用 “DTC”三节静音滑轨、锁具。  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。  **胶 粘 剂：**“永耐特”优质环保胶粘剂。  **结 构**：两头沉结构。  **环保工艺：**人造板件全部双饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位均封闭处理。台面板两面双贴木皮，实木封边，两面均衡油饰。 | 1,700.00 |  |
| 办公桌C | 8 | 1200\*600\*760 | **基 材：**台面基材选用大亚品牌E1级环保中密度纤维板，板游离甲醛释放量未检出，为0；其他部位选用大亚品牌E1级环保刨花板，板游离甲醛释放量未检出，为0；  **封边材料：**台面选用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度为6，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **面 材：**双面贴一级天然0.6mm厚木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮宽度＞200mm木皮纹理清晰自然，颜色均匀平整。  **五 金 件:** 选用 “DTC”三节静音滑轨、锁具。  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。  **胶 粘 剂：**“永耐特”优质环保胶粘剂。  **结 构**：桌面下并排三屉。  **环保工艺：**人造板件全部双饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位均封闭处理。台面板两面双贴木皮，实木封边，两面均衡油饰。 | 1,600.00 |  |
| 办公桌D | 9 | 1500\*750\*760 | **板 材：**选用大亚品牌E1级三聚氢胺板饰面板，游离甲醛释放量为未检出，为；  **封 边:**桌面采用2mm厚优质PVC封边带，隐蔽部位封闭处理。  **五 金 件：**选用德国“海蒂诗”三节静音滑轨，选用“BMB”锁具； **胶 粘 剂：**“永耐特”优质环保胶粘剂。  **工 艺：**所有隐蔽部位及走线孔内缘均封闭处理。  **结 构：**桌面下并排三屉，左右各加单开板门，内配活动搁板一块。 | 1,500.00 |  |
| 屏风工作位A | 10 | 1600\*1600\*760/1200 | **结构：含屏风、L型台面板、侧柜(推拉门)、三屉活动推柜、键盘架、主机架**  **1.屏风（厚度27mm）：**  (1)K40屏风线条简练，造型轻快，结构稳固，安装简便、风格现代，厚40mm。  (2)采用全铝合金柱框结构，桌面上屏风上部为磨砂玻璃，下部为0.8厚冷轧钢板，麻绒面料覆面。桌面下为冲点0.8厚冷轧钢板。  (3)屏风框架采用1.5厚冷轧钢板，铝合金盖板厚1.5，表面阳极氧化/静电喷塑处理。屏风内部不允许使用人造板,放置走线槽，实行强弱电分置。  (4)采用颐达品牌防尘、防污、阻燃防静电麻绒布料。  **2.台面板**  (1)基材采用亚创品牌E1级环保刨花板，甲醛释放量未检出；  (2)面材采用”大亚”三聚氰胺饰面;  (3) “瑞好”2mm厚PVC塑条封边。  (4)桌板上开双走线孔。桌面上、下屏风均有多媒体插座。  **3.环保工艺**  人造板件全部双饰面，封四边；走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理；本产品不使用人造板填芯。  **4.结构**  (1)桌面下设优质PVC工程塑料键盘架，采用二节走珠滑轨。  (2)桌面下设**两侧配木制固定柜**，可承托桌面板。  (3)桌面下设置活动主机箱架  (4)屏风上可挂文具盒，电话托板等挂件  (5)外挂走线槽  (6)桌面上、下屏风均有多媒体插座。  **创 新：**1. PVC封边封上台面1MM，可以防止进水，保证不脱胶。  2. 台面双层防火板贴面,表里张力一致, 保持平衡. | 2,900.00 |  |
| 屏风工作位B | 11 | 1800\*1800\*760/1200 | 2,990.00 |  |
| 柜类 | 文件柜 | 12 | 900\*420\*2000  上玻、下板 | **基 材：**基材大亚品牌E1级环保刨花板，游离甲醛释放量未检出；  **封边材料：**选用实木封边，封边条厚度为1，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **面 材：**双面贴一级天然0.6mm厚木皮（包括胡桃木、樱桃木），木皮宽度＞200mm木皮纹理清晰自然，颜色均匀平整。  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。  **胶 粘 剂：**“永耐特”优质环保胶粘剂。  **五 金 件：**采用 “DTC”品牌带阻尼铰链和连接件、锁具，配优质尼龙脚垫，柜门玻璃厚度3.5mm。  **产品结构：**上、下门均为对开门，带锁，搁板厚25。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。  **环保工艺：**人造板析合部双饰面，封四边，隐蔽部位全部封闭处理。  **创 新 点**：1、柜门玻璃直接插入门边槽内，增强门边刚性，减少柜门变形。2、封闭侧山板内侧搁板消钉孔，保证产品环保性能。 | 990.00 |  |
| 13 | 900\*420\*2000  四板门 | **基 材：**基材大亚品牌E1级环保刨花板，游离甲醛释放量未检出；  **封边材料：**选用实木封边，封边条厚度为1，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **面 材：**双面贴一级天然0.6mm厚木皮（包括胡桃木、樱桃木），木皮宽度＞200mm木皮纹理清晰自然，颜色均匀平整。  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。  **胶 粘 剂：**“永耐特”优质环保胶粘剂。  **五 金 件：**采用 “DTC”品牌带阻尼铰链和连接件、锁具，配优质尼龙脚垫，柜门玻璃厚度3.5mm。  **产品结构：**上下均为木质对开门，带锁，搁板厚25，上门内设两块搁板，下门内设一块活动搁板。  **环保工艺：**人造板析合部双饰面，封四边，隐蔽部位全部封闭处理。  **创 新 点**：1、柜门玻璃直接插入门边槽内，增强门边刚性，减少柜门变形。2、封闭侧山板内侧搁板消钉孔，保证产品环保性能。 | 990.00 |  |
| 书柜 | 14 | 900\*420\*2000  通体木框玻璃门 | **基 材：**基材大亚品牌E1级环保刨花板，游离甲醛释放量未检出；  **封边材料：**选用实木封边，封边条厚度为1，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **面 材：**双面贴一级天然0.6mm厚木皮（包括胡桃木、樱桃木），木皮宽度＞200mm木皮纹理清晰自然，颜色均匀平整。  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。  **胶 粘 剂：**“永耐特”优质环保胶粘剂。  **五 金 件：**采用 “DTC”品牌带阻尼铰链和连接件、锁具，配优质尼龙脚垫，柜门玻璃厚度3.5mm。  **产品结构：**通体木框玻璃门，带锁，搁板厚25，设五块活动搁板。  **环保工艺：**人造板析合部双饰面，封四边，隐蔽部位全部封闭处理。  **创 新 点**：1、柜门玻璃直接插入门边槽内，增强门边刚性，减少柜门变形。2、封闭侧山板内侧搁板消钉孔，保证产品环保性能。 | 990.00 |  |
| 15 | 900\*420\*2000  上玻、下板 | **基 材：**基材大亚品牌E1级环保刨花板，游离甲醛释放量未检出；  **封边材料：**选用实木封边，封边条厚度为1，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **面 材：**双面贴一级天然0.6mm厚木皮（包括胡桃木、樱桃木），木皮宽度＞200mm木皮纹理清晰自然，颜色均匀平整。  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。  **胶 粘 剂：**“永耐特”优质环保胶粘剂。  **五 金 件：**采用 “DTC”品牌带阻尼铰链和连接件、锁具，配优质尼龙脚垫，柜门玻璃厚度3.5mm。  **产品结构：**上设木框玻璃对开门，带锁，搁板厚25，内设两块搁板，下设木质对开门，内设一块活动搁板。  **环保工艺：**人造板析合部双饰面，封四边，隐蔽部位全部封闭处理。  **创 新 点**：1、柜门玻璃直接插入门边槽内，增强门边刚性，减少柜门变形。2、封闭侧山板内侧搁板消钉孔，保证产品环保性能。 | 990.00 |  |
| 更衣柜 | 16 | 600\*600\*2000 | **基 材：**基材大亚品牌E1级环保刨花板，游离甲醛释放量未检出；  **封边材料：**选用实木封边，封边条厚度为1，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **面 材：**双面贴一级天然0.6mm厚木皮（包括胡桃木、樱桃木），木皮宽度＞200mm木皮纹理清晰自然，颜色均匀平整。  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。  **胶 粘 剂：**“永耐特”优质环保胶粘剂。  **五 金 件：**采用 “DTC”品牌带阻尼铰链和连接件、锁具，配优质尼龙脚垫，柜门玻璃厚度3.5mm。  **产品结构：**通体单开门，内有两块固定搁板，设横向不锈钢挂衣杆，挂衣空间高≥1400，门内侧装半身镜，门上均设锁。  **环保工艺：**人造板析合部双饰面，封四边，隐蔽部位全部封闭处理，家具可调樘板柱消孔一律采用封边处理。 | 780.00 | 图片1 |
| 17 | 900\*600\*2000 | **主体结构：**选用E1级优质三聚氰胺饰面人造板，2mm厚PVC封边，隐蔽部位全部做封闭处理。  **门板及其他正面部件基材：**选用大亚品牌E1级环保刨花板，游离甲醛释放量为≤9mg/100g;本次检测值为3.2mg/100g；  **封边材料：**门板及其它正面可视部件选用实木封边条，厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **门板及其他正面部件面材：**双面贴一级天然0.6mm厚木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮宽度＞200mm木皮纹理清晰自然，颜色均匀平整。  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。  **胶 粘 剂：** “永耐特”优质环保胶粘剂。  **五 金 件：**采用德国进口“海福乐”品牌带阻尼铰链和连接件；德国进口“BMB”品牌锁具，配优质尼龙脚垫。  **产品结构：**通体对开门，有中山板，两门分别带锁，内有两块固定搁板,背板厚15mm。两门内均配衣帽钩，半身镜，横向不锈钢挂衣杆，挂衣空间高1400。  **环保工艺：**人造板析合部双饰面，封四边，隐蔽部位全部封闭处理，家具可调樘板柱消孔一律采用封边处理。  **创 新 点**： 封闭侧山板内侧搁板消钉孔，保证产品环保性能。 | 990.00 |  |
| 茶几 | 茶几A | 18 | 1200\*600\*450 | **基 材1：**几架采用楸木、西南桦木、等优质硬杂木实木几架，榫卯结构，木材含水率8%-12%。  **基 材2：**几面基材大亚品牌E1级环保刨花板，游离甲醛释放量为≤9mg/100g;本次检测值为3.2mg/100g。  **封边材料：**几面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度为6，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀。  **面 材：**双面贴一级天然0.6mm厚木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮宽度＞200mm木皮纹理清晰自然，颜色均匀平整。  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。  **胶 粘 剂：** “永耐特”优质环保胶粘剂。  **五 金 件：**优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**距地100处设一搁板。 | 990.00 | 17、19 |
| 茶几B | 19 | 700\*700\*530 | 790.00 | 18 |
| 茶几C | 20 | 500\*700\*530 | 700.00 | 18 |
| 沙发 | 沙发A1 | 21 | 单人位 | **中背、带扶手**  **覆 面：**采用优质一级牛皮覆面，满包结构；  **衬 垫 层：**使用冠亚优质高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥25Kg/ m3，回弹性≥40%。泡棉永久压缩变形≤7.0%。弹簧与泡棉之前包覆麻袋，增强沙发打摊整体强度，沙发内部不使用废旧再生材料。无苯胶粘剂粘结。  **框 架：**内部采用硬杂木实木框架，木材全部四面刨光，木料不得带树皮，框架主体榫眼结构。内部木材含水率8%-12%。木材无腐朽材和虫蚀，木节直径小于12mm。内部框架不使用人造板材。内露钉尖卧平。  **结 构：**实木框架主体榫卯结构联接。沙发座面4条蛇簧，靠背3条(单人沙发)，与尼龙编织带穿插编织，配优质尼龙脚垫。  **生产工艺：**泡棉使用无苯胶粘剂粘接，内部使用衬垫物干燥、卫生、无腐烂变质、无夹杂泥沙。框架外露钉尖卧平。 | 1,490.00 |  |
| 沙发A2 | 22 | 单人位 | **中背、带扶手**  **覆 面：**采用国产“海宁卡森”优质PU革覆面，手感、回弹性良好，易清洁。  **衬 垫 层：**使用冠亚优质高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥25Kg/ m3，回弹性≥40%。泡棉永久压缩变形≤7.0%。弹簧与泡棉之前包覆麻袋，增强沙发打摊整体强度，沙发内部不使用废旧再生材料。无苯胶粘剂粘结。  **框 架：**内部采用硬杂木实木框架，木材全部四面刨光，木料不得带树皮，框架主体榫眼结构。内部木材含水率8%-12%。木材无腐朽材和虫蚀，木节直径小于12mm。内部框架不使用人造板材。内露钉尖卧平，配优质尼龙脚垫。  **结 构：**露木结构，出木部分为优质胡桃木，框架主体榫结构联接。沙发座面4条蛇簧，靠背3条(单人沙发)，与尼龙编织带穿插编织。  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，均衡涂饰。 | 1,380.00 | 21-2 |
| 沙发A3 | 23 | 单人位 | **中背、带扶手**  **覆 面：**覆面材料采用台湾“颐达”优质麻绒面料覆面，防尘、防污、防静电、不助燃性好。  **衬 垫 层：**使用冠亚优质高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥25Kg/ m3，回弹性≥40%。泡棉永久压缩变形≤7.0%。弹簧与泡棉之前包覆麻袋，增强沙发打摊整体强度，沙发内部不使用废旧再生材料。无苯胶粘剂粘结。  **框 架：**内部采用硬杂木实木框架，木材全部四面刨光，木料不得带树皮，框架主体榫眼结构。内部木材含水率8%-12%。木材无腐朽材和虫蚀材，木节直径小于12mm。内部框架不使用人造板材。内露钉尖卧平。  **结 构：**露木结构，框架主体榫结构联接。出木部分采用优质“大宝”水性漆，均衡涂饰。沙发座面4条蛇簧，靠背3条(单人沙发)，与尼龙编织带穿插编织。  **生产工艺：**泡棉使用无苯胶粘剂粘接，内部使用衬垫物干燥、卫生、无腐烂变质、无夹杂泥沙，沙发底部带优质尼龙脚垫。框架外露钉尖卧平。 | 1,490.00 | SF-8037 |
| 沙发B1 | 24 | 三人位 | **中背、带扶手**  **覆 面：**采用优质一级牛皮覆面，满包结构；  **衬 垫 层：**使用冠亚优质高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥25Kg/ m3，回弹性≥40%。。泡棉永久压缩变形≤7.0%。弹簧与泡棉之前包覆麻袋，增强沙发打摊整体强度，沙发内部不使用废旧再生材料。无苯胶粘剂粘结。  **框 架：**内部采用硬杂木实木框架，木材全部四面刨光，木料不得带树皮，框架主体榫眼结构。内部木材含水率8%-12%。木材无腐朽材和虫蚀，木节直径小于12mm。内部框架不使用人造板材。内露钉尖卧平。  **结 构：**内部采用硬杂木实木框架，木材全部四面刨光，木料不得带树皮，框架主体榫眼结构。内部木材含水率8%-12%。木材无腐朽材和虫蚀材，木节直径小于12mm。内部框架不使用人造板材。内露钉尖卧平。配优质尼龙脚垫。  **生产工艺：**泡棉使用无苯胶粘剂粘接，内部使用衬垫物干燥、卫生、无腐烂变质、无夹杂泥沙。框架外露钉尖卧平。 | 2,980.00 |  |
| 沙发B2 | 25 | 三人位 | **中背、带扶手**  **覆 面：**采用国产“海宁卡森”优质PU革覆面，手感、回弹性良好，易清洁。  **衬 垫 层：**使用冠亚优质高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥25g/ m3，回弹性≥40%。泡棉永久压缩变形≤7.0%。弹簧与泡棉之前包覆麻袋，增强沙发打摊整体强度，沙发内部不使用废旧再生材料。无苯胶粘剂粘结。  **框 架：**内部采用硬杂木实木框架，木材全部四面刨光，木料不得带树皮，框架主体榫眼结构。内部木材含水率8%-12%。木材无腐朽材和虫蚀，木节直径小于12mm。内部框架不使用人造板材。内露钉尖卧平，配优质尼龙脚垫。  **结 构：**露木结构，出木部分为美国进口胡桃木，框架主体榫结构联接。沙发座面4条蛇簧，靠背3条(单人沙发)，与尼龙编织带穿插编织。  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，双面均衡涂饰。  **生产工艺：**泡棉使用无苯胶粘剂粘接，内部使用衬垫物干燥、卫生、无腐烂变质、无夹杂泥沙。框架外露钉尖卧平。 | 2,760.00 |  |
| 沙发B3 | 26 | 三人位 | **中背、带扶手**  **覆 面：**覆面材料采用台湾“颐达”优质麻绒面料覆面，防尘、防污、防静电、不助燃性好。  **衬 垫 层：**使用冠亚优质高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥25Kg/ m3，回弹性≥40%。泡棉永久压缩变形≤7.0%。弹簧与泡棉之前包覆麻袋，增强沙发打摊整体强度，沙发内部不使用废旧再生材料。无苯胶粘剂粘结。  **框 架：**内部采用硬杂木实木框架，木材全部四面刨光，木料不得带树皮，框架主体榫卯结构。内部木材含水率8%-12%。木材无腐朽材和虫蚀材，木节直径小于12mm。内部框架不使用人造板材。内露钉尖卧平。  **结 构：**露木结构，框架主体榫结构联接。沙发座面4条蛇簧，靠背3条(单人沙发)，与尼龙编织带穿插编织，配优质尼龙脚垫。  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，双面均衡涂饰。  **生产工艺：**泡棉使用无苯胶粘剂粘接，内部使用衬垫物干燥、卫生、无腐烂变质、无夹杂泥沙，沙发底部带半软塑料垫脚。框架外露钉尖卧平。 | 2,980.00 |  |
| 椅类 | 办公椅A | 27 | 常规 | **高背，带扶手**  **覆 面：**选用优质一级牛皮覆面，撕裂力161.7N，断裂伸长率45.1%，颜色摩擦牢度4/4.5（干/湿）；  **背、座结构：**座背分体式结构；座、背由木材单板高频冷压胶合形成多层弯曲木板为内衬板，多层板厚12mm，游离甲醛释放量0.2mg/L；衬垫物为冠亚高弹注塑PU成型泡棉，，座密度≥40Kg/m3、背密度≥25Kg/m3，回弹性≥40%。泡棉用无苯胶粘剂粘接，最低座面高≤440。  **五 金 件：** 韩国“三弘”品牌气压棒，行程80-120mm,升降达20万次无损；意大利“高飞模”品牌前置式同步倾仰机构，具备升降、倾仰、无级锁定功能。钢架五星脚，硬杂木盖板；水性漆均衡涂饰，硬度≥2H；台湾“晨英”牌PU脚轮。  **木制构件：**木制扶手和五星脚木护板采用硬杂木，木材含水率8%-12%， “大宝”水性油漆均衡喷涂，工艺和漆色与配套产品一致。  **生产工艺：**使用无苯胶粘剂粘接泡棉，内部不使用废旧衬垫物，保持衬垫物干燥、卫生。 | 1,490.00 |  |
| 办公椅B | 28 | 常规 | **高背，带扶手**  **覆 面：**选用优质一级牛皮覆面，撕裂力161.7N，断裂伸长率45.1%，颜色摩擦牢度4/4.5（干/湿）；  **背、座结构：**座背分体式结构；座、背由木材单板高频冷压胶合形成多层弯曲木板为内衬板，多层板厚12mm，游离甲醛释放量0.2mg/L；衬垫物为冠亚高弹注塑PU成型泡棉，座密度≥40Kg/m3、背密度≥25Kg/m3，回弹性≥40%；泡棉用 “牛头“无苯胶粘剂粘接，最低座面高≤440。  **五 金 件：** 韩国“三弘”品牌气压棒，行程80-120mm,升降达20万次无损；意大利“高飞模”品牌前置式同步倾仰机构，具备升降、倾仰、无级锁定功能。优质铝合金五星脚，台湾“晨英”牌PU脚轮。  **木制构件：**木制扶手和五星脚木护板采用实木（樱桃木花梨木），木材含水率8%-12%， “大宝”水性油漆均衡喷涂，工艺和漆色与配套产品一致。  **生产工艺：**使用无苯胶粘剂粘接泡棉，内部不使用废旧衬垫物，保持衬垫物干燥、卫生。 | 1,480.00 |  |
| 办公椅C | 29 | 常规 | **中背，带扶手**  **覆 面：**覆面材料采用“颐达”优质麻绒面料覆面，防尘、防污、防静电、不助燃性好。  **背、座结构：**座背分体式结构；座背由木材单板高频冷压胶合形成多层弯曲木板为内衬板，多层板厚12mm，游离甲醛释放量0.2mg/L；衬垫物为冠亚高弹注塑PU成型泡棉，座密度≥40Kg/m3、背密度≥25Kg/m3，回弹性≥40%；泡棉用无苯胶粘剂粘接，最低座面高≤440。  **五 金 件：** 韩国“三弘”品牌气压棒，行程80-120mm,升降达20万次无损；意大利“高飞模”品牌前置式同步倾仰机构，具备升降、倾仰、锁定功能。优质铝合金五星脚，台湾“晨英”牌PU脚轮。  **生产工艺：**使用无苯胶粘剂粘接泡棉，内部不使用废旧衬垫物，保持衬垫物干燥、卫生。 | 799.00 |  |
| 办公椅D | 30 | 常规 | **中背，带扶手**  **覆 面：**椅背座采用颐达品牌尼龙网布覆面，防静电、防尘、防油污、阻燃，防菌透气网布靠背。  **背、座结构：**座背分体式结构；座背由木材单板高频冷压胶合形成多层弯曲木板为内衬板，多层板厚12mm，游离甲醛释放量0.2mg/L；衬垫物为冠亚高弹注塑PU成型泡棉，密度≥40Kg/ m3，回弹性≥40%；泡棉用德国无苯胶粘剂粘接，最低座面高≤440。背框采用ABS工程塑料注塑一体成型。  **五 金 件：** 韩国“三弘”品牌气压棒，行程80-120mm,升降达20万次无损；意大利“高飞模”品牌前置式同步倾仰机构，具备升降、倾仰、3段锁定功能。优质铝合金五星脚，台湾“晨英”牌PU脚轮。  **生产工艺：**使用无苯胶粘剂粘接泡棉，内部不使用废旧衬垫物，保持衬垫物干燥、卫生。 | 680.00 |  |
| 办公椅E | 31 | 常规 | **中背，无扶手**  **覆 面：**覆面材料采用“颐达”优质麻绒面料覆面，防尘、防污、防静电、不助燃性好。  **背、座结构：**座背分体式结构；座背由木材单板高频冷压胶合形成多层弯曲木板为内衬板，多层板厚12mm，游离甲醛释放量0.2mg/L；衬垫物为冠亚高弹注塑PU成型泡棉，座密度≥40Kg/m3、背密度≥25Kg/m3，回弹性≥40%；泡棉用无苯胶粘剂粘接。  **五 金 件：** 韩国“三弘”品牌气压棒，行程80-120mm,升降达20万次无损；意大利“高飞模”品牌前置式同步倾仰机构，具备升降、倾仰、3段锁定功能。优质铝合金五星脚，台湾“晨英”牌PU脚轮。  **生产工艺：**使用无苯胶粘剂粘接泡棉，内部不使用废旧衬垫物，保持衬垫物干燥、卫生。 | 295.00 | 112 |
| 会议室家具 | 桌类 | 会议桌A | 32 | 中空型  1延米 | **基 材：**：台面基材选用大亚品牌E1级环保中密度纤维板板游离甲醛释放量未检出；其他部位选用大亚品牌E1级环保刨花板，游离甲醛释放量未检出；  **封边材料：**台面选用与木皮材质一到致的实木封边，厚度为6；木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **面 材：**双面贴一级天然0.6mm厚木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮宽度＞200mm木皮纹理清晰自然，颜色均匀平整。  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。  **胶 粘 剂：**“永耐特”优质环保胶粘剂。  **五 金 件：**采用 “DTC”品牌连接件，金属调节脚。  **结构性能描述：**有多媒体线盒和走线功能，带桌斗及挡笔沿。  **环保工艺：**人造板件全部双饰面、封四边，桌面预留强弱电走线槽、孔。走线孔内缘和隐蔽部位均封闭处理。台面板两面双贴木皮，实木封边，两面均衡油饰。  **创 新 点：**打磨环节采用横向打磨和纵向打磨，使用320目、400目到800目的颗粒砂纸，逐渐提高产品表面的光亮度和平整均衡度，木制件表面均达到细光。 | 990.00 | {301E233C-D142-0149-3376-316DA7829ED9} |
|
| 会议桌B | 33 | 非中空型  1延米 | **基 材：**选用大亚品牌E1级环保刨花板，游离甲醛释放量未检出；  **封边材料：**台面选用与木皮材质一到致的实木封边，厚度为6；木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，其它部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **面 材：**双面贴一级天然0.6mm厚木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮宽度＞200mm木皮纹理清晰自然，颜色均匀平整。  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。  **胶 粘 剂：** “永耐特”优质环保胶粘剂。  **五 金 件：**采用 “DTC”品牌连接件，金属调节脚。  **结构性能描述：**前挡板落地，有造型，桌面设挡笔沿, 带桌斗。有麦克风接口和走线功能。  **环保工艺：**人造板件全部双饰面、封四边，桌面预留强弱电走线槽、孔。走线孔内缘和隐蔽部位均封闭处理。台面板两面双贴木皮，实木封边，两面均衡油饰。  **创 新 点：**打磨环节采用横向打磨和纵向打磨，使用320目、400目到800目的颗粒砂纸，逐渐提高产品表面的光亮度和平整均衡度，木制件表面均达到细光。 | 990.00 |  |
|
| 主席台桌A1 | 34 | 900\*600\*760 | **基 材：**选用大亚品牌E1级环保刨花板，游离甲醛释放量为未检出；  **封边材料：**台面选用与木皮材质一到致的实木封边，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **面 材：**双面贴一级天然0.6mm厚木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮宽度＞200mm木皮纹理清晰自然，颜色均匀平整。  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。  **胶 粘 剂：**“永耐特”优质环保胶粘剂。  **五 金 件：**采用 “海DTC”品牌连接件，金属调节脚。  **结构性能描述：**前挡板落地，有造型，桌面设挡笔沿, 带桌斗。有麦克风接口和走线功能。  **环保工艺：**人造板件全部双饰面、封四边，桌面预留强弱电走线槽、孔。走线孔内缘和隐蔽部位均封闭处理。台面板两面双贴木皮，实木封边，两面均衡油饰。  **创 新 点：**打磨环节采用横向打磨和纵向打磨，使用320目、400目到800目的颗粒砂纸，逐渐提高产品表面的光亮度和平整均衡度，木制件表面均达到细光。 | 1,600.00 |  |
| 主席台桌B1 | 35 | 1600\*600\*760 | 2,200.00 |  |
| 柜类 | 电视柜A | 36 | 1200\*400\*400 | **基 材：**选用大亚品牌E1级环保刨花板，游离甲醛释放量未检出；  **封边材料：**选用与木皮材质一致的实木封边，厚度为6，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **面 材：**双面贴一级天然0.6mm厚木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮宽度＞200mm木皮纹理清晰自然，颜色均匀平整。  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。  **胶 粘 剂：**“永耐特”优质环保胶粘剂。  **五 金 件：**采用 “DTC”品牌连接件，铰链，三节静音滑轨、金属调节脚。  **结构性能描述：**有走线功能，中间设空斗，两侧设抽屉或柜门。  **创 新 点**：1、柜体后身板采用5mm高密度纤维板，插入两侧山的板槽中，并用后身托带整体固定，增强柜体强度。  2.抽屉洞口内部的人造板断面等隐蔽部位用水溶性涂料喷涂封闭。 | 850.00 | **说明: I:\3-投标文件\2017年投标\1-2017中直采购\中直机关\35=ps.tif** |
| 电视柜B | 37 | 800\*400\*600 | **基 材：**选用大亚品牌E1级环保刨花板，游离甲醛释放量未检出；  **封边材料：**选用与木皮材质一致的实木封边，厚度为6，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **面 材：**双面贴一级天然0.6mm厚木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮宽度＞200mm木皮纹理清晰自然，颜色均匀平整。  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。  **胶 粘 剂：**“永耐特”优质环保胶粘剂。  **五 金 件：**采用 “DTC”品牌连接件，铰链，三节静音滑轨、金属调节脚。  **结构性能描述：**有走线功能，上部设空斗，下设对开门。  **创 新 点**：1、柜体后身板采用5mm高密度纤维板，插入两侧山的板槽中，并用后身托带整体固定，增强柜体强度。 | 780.00 | LS4_307地柜公仔图-s2 |
| 茶水柜 | 38 | 1200\*420\*900（柜面高） | **基 材：**选用大亚品牌E1级环保刨花板，游离甲醛释放量为≤9mg/100g;本次检测值为3.2mg/100g；  **封边材料：**选用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **面 材：**双面贴一级天然0.6mm厚木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮宽度＞200mm木皮纹理清晰自然，颜色均匀平整。  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。  **胶 粘 剂：**“永耐特”优质环保胶粘剂。  **五 金 件：**采用德国进口“海福乐”品牌连接件，“海蒂诗”三节静音滑轨，优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**三面带挡水沿，三屉三门结构，门内各设活动搁板一块，搁板厚度25。 | 1,499.00 |  |
| 39 | 900\*420\*900（柜面高） | **基 材：**选用大亚品牌E1级环保刨花板，游离甲醛释放量为≤9mg/100g;本次检测值为3.2mg/100g；  **封边材料：**选用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **面 材：**双面贴一级天然0.6mm厚木皮（包括胡桃木、樱桃木木等），木皮宽度＞200mm木皮纹理清晰自然，颜色均匀平整。  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。  **胶 粘 剂：**“永耐特”优质环保胶粘剂。  **五 金 件：**采用德国进口“海福乐”品牌连接件，“海蒂诗”三节静音滑轨，优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**三面带挡水沿，柜面下二屉二门结构，门内设活动搁板一块，搁板厚度25。 | 1,400.00 |  |
| 椅类 | 主席台椅 | 40 | 常规 | **中背，带扶手**  **覆 面：**覆面材料采用 “颐达”优质麻绒面料覆面，防尘、防污、防静电、不助燃性好。  **背、座结构：**座背由木材单板高频冷压胶合形成多层弯曲木板为内衬板，多层板厚12mm，游离甲醛释放量0.2mg/L；衬垫物为高弹PU泡棉，座密度≥40kg/m3，背密度≥25kg/m3，回弹性≥40%；椅背半软包。椅架有起线造型。泡棉用德国汉高产“牛头“无苯胶粘剂粘接。  **木制构件：**采用西南桦木实木四脚椅架，框架四面刨光。榫卯结构，带扶手；木材含水率8%-12%，受力木质构件无节子；木材含水率8%-12%，优质“大宝”水性油漆喷涂，工艺和漆色与配套产品一致，配优质尼龙脚垫。  **工 艺：**使用无苯胶粘剂粘接泡棉，内部不使用废旧衬垫物，保持衬垫物干燥、卫生。 | 590.00 |  |
| 41 | 常规 | **中背，带扶手**  **覆 面：**采用优质一级牛皮覆面；  **背、座结构：**座背由木材单板高频冷压胶合形成多层弯曲木板为内衬板，多层板厚12mm，游离甲醛释放量0.2mg/L；衬垫物为高弹PU泡棉，座密度≥40kg/m3，背密度≥25kg/m3，回弹性≥40%；椅背半软包。椅架有起线造型。泡棉用德国汉高产“牛头“无苯胶粘剂粘接。  **木制构件：**采用西南桦木实木四脚椅架，框架四面刨光。榫卯结构，带扶手；木材含水率8%-12%，受力木质构件无节子；木材含水率8%-12%，优质“大宝”水性油漆喷涂，工艺和漆色与配套产品一致，配优质尼龙脚垫。  **工 艺：**使用无苯胶粘剂粘接泡棉，内部不使用废旧衬垫物，保持衬垫物干燥、卫生。 | 750.00 |  |
| 会议椅A | 42 | 常规 | 中背，带扶手。  **覆 面：**采用意大利进口“都玛”牌牛皮覆面。  **背、座结构：**座背由木材单板高频冷压胶合形成多层弯曲木板为内衬板，多层板厚12mm，游离甲醛释放量0.2mg/L；衬垫物为冠亚高弹注塑PU成型泡棉，座密度≥40Kg/ m3、背密度≥25Kg/ m3，回弹性≥40%；泡棉用无苯胶粘剂粘接，最低座面高≤440。  **五 金 件：** 韩国“三弘”品牌气压棒，行程80-120mm,升降达20万次无损；台湾“晨英”牌PU脚轮，铝合金五星脚。  **生产工艺：**使用无苯胶粘剂粘接泡棉，内部不使用废旧衬垫物，保持衬垫物干燥、卫生。 | 790.00 |  |
| 会议椅B | 43 | 常规 | 中背，带扶手。  **覆 面：**椅座、背采用一级牛皮覆面；  **背、座结构：**座背由木材单板高频冷压胶合形成多层弯曲木板为内衬板，多层板厚12mm，游离甲醛释放量0.2mg/L；衬垫物为高弹PU泡棉，座密度≥40kg/m3，背密度≥25kg/m3，回弹性≥40%；泡棉用无苯胶粘剂粘接。椅背半软包。  **木制构件：**采用楸木实木椅架，四腿四望四枨，榫卯结构。带扶手；木材含水率8%-12%，受力木质构件无节子， “大宝”水性油漆喷涂，工艺和漆色与配套产品一致，配优质尼龙脚垫。  **工 艺：**使用无苯胶粘剂粘接泡棉，内部不使用废旧衬垫物，保持衬垫物干燥、卫生。 | 760.00 |  |
| 会议椅C | 44 | 常规 | 中背，带扶手。  **覆 面：**覆面材料采用台湾“颐达”优质麻绒面料覆面，防尘、防污、防静电、不助燃性好；椅背半软包。  **背、座结构：**座背由木材单板高频冷压胶合形成多层弯曲木板为内衬板，多层板厚12mm，游离甲醛释放量0.2mg/L；衬垫物为高弹PU泡棉，座密度≥40kg/m3，背密度≥25kg/m3，回弹性≥40%；椅背半软包。泡棉用无苯胶粘剂粘接。  **木制构件：**采用楸木实木椅架，四腿四望四枨，榫卯结构。带扶手；木材含水率8%-12%，受力木质构件无节子， “大宝”水性油漆喷涂，工艺和漆色与配套产品一致，配优质尼龙脚垫。  **工 艺：**使用无苯胶粘剂粘接泡棉，内部不使用废旧衬垫物，保持衬垫物干燥、卫生。  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。 | 620.00 | 39 |
| 会议椅D | 45 | 常规 | **木制构件：**采用西南桦木实木，四脚四望两枨，框架四面刨光。榫柳结构，椅座、椅背均为实木中背，无扶手；木材含水率8%-12%，受力木质构件无节子，“大宝”水生油漆喷涂，工艺和漆色与配套品一致，配优质尼龙脚垫。  **工 艺：**使用无苯胶粘剂粘接泡棉，内部不使用废旧衬垫物，保持衬垫物干燥、卫生。  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。 | 550.00 |  |
| 折叠椅 | 46 | 常规 | **覆 面：**覆面材料采用国产优质“海宁卡森”PU覆面，手感、回弹性良好，易清洁。  **背、座结构：**座背由木材单板高频冷压胶合形成多层弯曲木板为内衬板，多层板厚12mm，游离甲醛释放量0.2mg/L；衬垫物为高弹PU泡棉，座面密度39.5kg/m3,背面密度30kg/m3，回弹性42%。泡棉用德国汉高产“牛头”无苯胶粘剂粘接。  **结 构：**钢管折叠椅架，壁厚1.2mm，采用“宝钢”生产钢管，表面喷塑；配优质塑胶脚套。 | 260.00 |  |
| 休息室（寝室）家具 | 床类 | 单人床 | 47 | 1200\*2000\*1100（床屏） | **床 屏：**床屏采用楸木、桦木等实木框，架榫卯结构。床屏芯板选用大亚品牌E1级环保刨花板，双面贴一级0.6mm厚木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮宽度＞200mm木皮纹理清晰自然，颜色均匀平整。  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。  **床箱、床板：**采用松木板，2厚PVC封边，甲醛释放量0.1mg/L,有拉手孔，孔内缘封闭处理。床箱下面配尼龙脚垫。  **胶 粘 剂：** “永耐特”优质环保胶粘剂。  **五 金 件：**选用德国“海福乐”品牌连接件。  **配 置：**国产“穗宝”品牌弹簧软床垫，全棉布外包，内衬高弹弹簧。弹簧软床垫厚度≥200）。 | 1,190.00 |  |
| 柜类 | 床头柜 | 48 | 500\*400\*550 | **基 材：**选用大亚品牌E1级环保刨花板，游离甲醛释放量未检出；  **面 材：**双面贴一级天然0.6mm厚木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮宽度＞200mm木皮纹理清晰自然，颜色均匀平整。  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。  **封 边：**使用与木皮材质一致的实木封边；隐蔽部位全部做封闭处理。  **胶 粘 剂：**“永耐特”优质环保胶粘剂。  **五 金 件：**采用 “DTC”品牌铰链和连接件；三节静音滑轨，金属调节脚。优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**两抽屉。 | 560.00 |  |
| 餐厅家具 | 桌类 | 圆 餐 桌 | 49 | 直径2000\*760 | **基 材：**选用大亚品牌E1级环保刨花板，游离甲醛释放量未检出。  **面 材：**选用国产“龙彬”品牌一级楸木皮贴面，厚度为0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方；  **封 边:**桌面板采用木皮材质一致的实木封边；封边厚度6mm，含水率为8-12%，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理； **五 金 件:** 选用“DTC”三节无声滑轨、锁具  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。  **胶 粘 剂：** “永耐特”优质环保胶粘剂。  **结 构**：配φ1300一体式钢化玻璃转盘。配尼龙脚垫  **创 新 点：**1、打磨环节采用横向打磨和纵向打磨，使用320目、400目到800目的颗粒砂纸，逐渐提高产品表面的光亮度和平整均衡度，木制件表面均达到细光。  2、隐蔽部位全部封边，饰面后油饰处理。 | 2,990.00 | 1 |
| 餐桌 | 50 | 1400\*800\*760 | **基 材：**采用优质硬杂制作，桌架四腿、四望，榫卯结构，木材含水率8%-12%。  **油 饰：**”大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。双面均衡涂饰。 | 1,100.00 | 方餐桌 |
| 椅类 | 餐椅A | 51 | 常规 | 中背，有扶手。  **覆 面：**覆面材料采用 “颐达”优质麻绒面料覆面，防尘、防污、防静电、不助燃性好；  **背、座结构：**座背由木材单板高频冷压胶合形成多层弯曲木板为内衬板，多层板厚12mm，游离甲醛释放量0.2mg/L；衬垫物为高弹PU泡棉，座密度≥40kg/m3，背密度≥25kg/m3，，回弹性≥40%。泡棉用德国汉高产“牛头”无苯胶粘剂粘接。  **木制构件：**采用桦木实木椅架，榫卯结构。带扶手；木材含水率8%-12%，受力木质构件无节子， “大宝”水性油漆喷涂，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。工艺和漆色与配套产品一致，配优质尼龙脚垫。  **工 艺：**使用无苯胶粘剂粘接泡棉，内部不使用废旧衬垫物，保持衬垫物干燥、卫生。 | 720.00 |  |
| 餐椅B | 52 | 常规 | 中背，无扶手。  **木制构件：**西南桦木实木四脚椅架，榫卯结构，椅座、椅背为实木，木材含水率8%-12%，受力木质构件无节子；木材含水率8%-12%， “大宝”水性油漆喷涂，工艺和漆色与餐桌一致，配优质尼龙脚垫。  **油 饰：**”大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。 | 620.00 | C:\Users\高林林\AppData\Local\Temp\陈斯佳\2019\贺小平\06.19（中直机关2019年度办公家具定点采购项目）\投标文件\中直机关2019年度办公家具定点采购项目投标文件\Documents\Tencent Files\2510791922\Image\C2C\XKI~R$CCCT99T)FEA8ND6RW.jpg |
| 礼堂(教室)家具 | 桌类 | 讲桌 | 53 | 1000\*520\*1200 | **基 材：**台面基材选用大亚品牌E1级环保中密度纤维板板游离甲醛释放未检出；  **封边材料：**桌面使用与木皮材质一致的实木封边，厚度为6,木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **面 材：**双面贴一级天然木皮0.6mm厚木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮宽度＞200mm木皮纹理清晰自然，颜色均匀平整。  **五 金 件:** 选用“DTC”连接件，优质尼龙脚垫。  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。  **胶 粘 剂：**“永耐特”优质环保胶粘剂。  **结构性能描述：**配抽屉及柜门，有走线功能。  **环保工艺：**人造板件全部双饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位均封闭处理。台面板两面双贴木皮，实木封边，两面均衡油饰。 | 1,480.00 |  |
| 条桌 | 54 | 1400\*500\*760 | **基 材：**台面基材选用大亚品牌E1级环保中密度纤维板板游离甲醛释放未检出；  **封边材料：**桌面使用与木皮材质一致的实木封边，厚度为6,木材含水率8%-12%，木材无腐朽和虫蛀，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **面 材：**双面贴一级天然0.6mm厚木皮（包括胡桃木、樱桃木等），木皮宽度＞200mm木皮纹理清晰自然，颜色均匀平整。  **五 金 件:** 选用“DTC”连接件，优质尼龙脚垫。  **油 饰：**“大宝”优质水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。  **胶 粘 剂：** “永耐特”优质环保胶粘剂。  **结构性能描述：**有前挡板，带斗，桌面有挡笔沿。 | 1,190.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大类** | **小类** | **产品** | **编号** | **规格** | **材质配置** | **投报价格（元）** | **产品图样** |
| 办公室家具 | 桌类 | 办公桌（有副台） | 32 | 主台2200\*1100\*760  副台  1400\*550\*660 | **办公桌构成：**主台、副台、三屉活动推柜。  **基 材：**基材采用亚创品牌E1级环保刨花板，甲醛释放量未检出；  **面 材：**采用”大亚”三聚氰胺饰面;  **封 边：**“瑞好”2mm厚PVC塑条封边。  **桌 腿：**铝合金桌腿，阳极氧化/静电喷塑处理。 **五 金 件：**选用“DTC”品牌三节静音滑轨、锁具、铰链、金属调节脚。 **结构性能描述：**主、副台带合理走线功能；三屉活动推柜（配连杆锁）下屉下设前置导向轮；副台可移动，下设柜门及抽屉，门内设搁板，柜门配锁具。 | 2,780.00 |  |
| 33 | 主台2000\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 2,680.00 |  |
| 34 | 主台1800\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 2,580.00 |  |
| 35 | 主台1600\*800\*760  副台  1200\*400\*660 | 2,500.00 |  |
| 办公桌（无副台） | 36 | 1600\*800\*760 | **基 材：**基材采用亚创品牌E1级环保刨花板，甲醛释放量未检出；  **面 材：**采用”大亚”三聚氰胺饰面;  **封 边：**“瑞好”2mm厚PVC塑条封边。  **桌 腿：**铝合金桌腿，阳极氧化/静电喷塑处理。 **五 金 件：**选用“DTC”品牌三节静音滑轨、锁具、铰链、金属调节脚。  **结构性能描述：**一侧为铝合金桌腿，另一侧为三屉固定柜。带合理走线功能。 | 1,600.00 |  |
| 会议室家具 | 桌类 | 会议桌 | 37 | 1延米 | **基 材：**基材采用亚创品牌E1级环保刨花板，甲醛释放量未检出；  **面 材：**采用”大亚”三聚氰胺饰面;  **封 边：**“瑞好”2mm厚PVC塑条封边。  **桌 腿：**铝合金桌腿，阳极氧化/静电喷塑处理。 **五 金 件：**选用“DTC”品牌三节静音滑轨、铰链、金属调节脚。  **结构性能描述：**有多媒体线盒和走线功能。 | 700.00 |  |
|
|
| 椅子A | 38 | 常规 | **低背，有扶手**  **覆 面：**椅背采用颐达品牌尼龙网布覆面，防静电、防尘、防油污、阻燃，防菌透气网布靠背。椅座采用麻绒面料覆面。内衬高回弹PU泡棉。  **海绵：**衬垫物为冠亚高弹注塑PU成型泡棉，密度≥40Kg/ m3，回弹性≥40%；泡棉用德国无苯胶粘剂粘接  **椅 架：**铝合金椅架，表面阳极氧化/静电喷塑处理，PU套脚。  **生产工艺：**使用无苯胶粘剂粘接泡棉，内部不使用废旧衬垫物，保持衬垫物干燥、卫生。 | 330.00 |  |
| 椅子B | 39 | 常规 | **低背，有扶手**  **覆 面：**椅背采用颐达品牌尼龙网布覆面，防静电、防尘、防油污、阻燃，防菌透气网布靠背。椅座采用麻绒面料覆面。内衬高回弹PU泡棉。  **海绵：**衬垫物为冠亚高弹注塑PU成型泡棉，密度≥40Kg/ m3，回弹性≥40%；泡棉用德国无苯胶粘剂粘接  **椅 架：**铝合金椅架，表面阳极氧化/静电喷塑处理，PU套脚。  **结构功能：**椅座可翻转，配PP可翻转手写板，后腿带小轮子，可摞放。 | 520.00 |  |