中国长安网改版升级采购项目

技术与服务要求修改详细清单

1. **需求清单中A01-01改为：网站集约化平台。在此需求中作如下修改：**
2. 管理中心模块：

第2条“站点管理”增加：“以树状结构对网站群进行统一管理，即主站下可以构建子站，子站下还可以构建子站”“支持选择模板、向导式复制建站功能，提高建站效率”；

第4条“栏目管理”改为：实现树状方式的管理，栏目树层次和栏目数量不受限制，系统可清晰展现栏目结构和站点归属的关系，并提供多种栏目导航方式，方便用户查找及相应管理操作；具备用户自主新建、修改、删除栏目的功能，具备栏目回收、聚合、以及栏目页面的定时发布功能；栏目支持直接连接到外部链接，可满足不同栏目的发布需求；

1. 内容中心模块：增加“具备稿件在前端隐藏、在网站搜索栏可被搜索可见的功能”“具备编辑自主创建领导日历日程的模块功能”。
2. 可视化内容编辑器模块：第1条“实现HTML内容的可视化编辑，符合HTML标准”改为：“▲支持将外部网页、编辑器中的图文、视频一键复制、粘贴到编辑器中而无需下载上传。可在设置中选择是否在复制粘贴时同步保存至本地。在编辑器中添加多幅图片及各种格式文档附件，支持插入超链接、表格、图片、符号、HTML代码、音频、视频、Flash动画等元素。”增加“具备查看不同时间段的操作记录，并一键撤回到所选定修改版本的功能。实现将网站稿件可设置移动端单独使用的标题、摘要，并一键推送到APP客户端、今日头条、一点资讯、新浪看点号、腾讯企鹅号、网易号、搜狐号、大鱼号、百家号等社交媒体和其他渠道。”
3. 发布中心模块：

第3条中增加：“▲支持站点发布、分级栏目发布、信息单独发布等发布操作，并可以指定文档发布后在页面显示的顺序。”“▲在发布过程中，通过多个发布队列表示发布的状态，用户可以方便的查看已发、正发和待发的任务，可以修改发布任务的优先级，并通过导航能够方便的了解不同发布队列的状况。”

第4条中增加：“包括APP客户端内容”。

第5条改为：“系统应支持频道模板、模块模板和内容管理模板，以便于用户的整体和局部的维护操作；采用内容与表现形式分离的技术，实现模板功能，具备模板的创建、上传、修改、删除、预览、导入、导出等功能；需要支持模版Zip格式上传下载功能。”

1. 可视化专题制作模块：

第2条增加：“默认可选的专题模块包涵：文字稿件、图片轮播、音视频、投票、问卷、侧边栏、直播、微博滚动显示、百度地图等。”

第5条增加“专题库中包含个人专题和共享专题，能够直接复制使用系统的共享专题模板。具备母版库功能，包括我的母版、系统母版、他人母版，能够实现组织内的母版共享。”

第6条增加“专题可查看不同时间保存的修改记录，可一键撤回至改前的版本。”

1. 通讯员投稿模块：增加“通讯员投稿系统需要与内容发布系统无缝对接，在选择签发时不需要再进行二次修改，不需对视频、图片二次下载上传。”
2. 增加“数据采集模块”，包括：

第1条：支持各种标准格式信息资源的采集，如HTML页面、文本信息、表格、图片、声音、视频、附件等；

第2条：支持设置关键词或手工过滤反动、色情、暴力等不良信息；

第3条：支持过滤广告、无效链接等无用信息；

第4条：支持添加、删除、修改网站采集目标；

第5条：支持编辑可自选添加采集对象，包括网站、微信公众号、今日头条、一点资讯号、微博、网站app的信息，采集文档按日期分类，采集结果能够存入内容中心模块；

第6条：支持由程序自动生成的页面内容的采集，如由JavaScript生成的页面。

第7条：能方便将抓取网站上后台数据库的内容(JSP, ASP, CGI)，信息的网站内容。

1. 增加“数据统计模块”，包括：

第1条：支持筛选一定时间段内的稿件统计点击量，并可升序降序排序。

第2条：支持按人员、栏目、PC端或移动端等不同分类筛选统计。

1. 数据迁移模块：增加“历史数据在迁移过程中URL地址保持不变。”
2. 资质：增加“集约化站群相关平台系统通过信息系统安全等级保护第3级备案证明。”

11、A01-03定制服务

第1条改为：提供日常运营的维护服务；页面更新、调整；全部美工、UI设计服务等；

第2条改为：活动专题美工设计制作发布及技术支持；

第5条将专题次数改为“30次/年”，投票次数改为“10次/年”；

第6条将网站改版次数由“1次”改为“2次/年”；

第7条服务周期改为“三年”。

1. **硬件需求更改**
2. B01-01虚拟化服务器、B01-02灾备服务器中的“电源类型”均改为：#配置≥2个550W及以上热插拔电源。
3. B01-03统一存储:

“品牌”中删除“拥有属于自身品牌的IEEE OUI地址段”。

“控制器”中，最大支持控制器数量由“16个”改为“8个”；主机支持端口由“8Gb/16Gb/32Gb FC”改为“16Gb”；删除“#支持≥1024台主机接入，未来不需要许可费即可增加主机接入”。

“磁盘系统”中控制器机箱支持磁盘数由“≥25”改为“≥24”。

“兼容性”中删除“＃设备制造商支持VMware的VAAI、VASA、SRM、VVOL认证”。

“软件功能”中删除“支持重删功能，支持存储双活功能，且无须额外的协议转换设备。”

1. B01-04千兆交换机“可靠性”中删除“并支持热插拔”。
2. B01-05负载均衡器：

“整体要求”中删除“▲支持负载均衡虚拟化，且能独立管理，单个虚拟机流量不影响其他虚拟机的性能”。

“软件功能”中增加两条：“#对Oracle数据库、SQL server数据库和Weblogic中间件的关键性能指标监控（如SQL执行速率、SQL解析命中率、数据库IO时延、任务平均排队时间等），并通过报表的形式多维度实时展现关键性能参数，提供历史健康状态分析。界面友好直观，无需在服务器上安装任何插件，不会对网络造成任何影响。（需提供证明文件）”“#支持节点智能恢复，当节点出现故障时，负载均衡能自动重启服务器上的相关进程或重启服务器，使其恢复正常状态并继续提供服务；如无法使其恢复正常，则将其从节点池中移除，保证业务正常访问。（需提供证明文件）”

1. B01-06防火墙：

删除“虚拟防火墙功能”模块。

“运维管理”：删除“提供加密的WebUI和CLI管理，且提供网页命令行管理（WebUI中内嵌CLI管理界面）”；

增加“#可以提供以业务安全和用户安全为核心的事前的风险预知能力，提供资产识别、脆弱性评估等功能，并对业务保护能力、用户保护能力以及设备安全能力进行监测；提供事中的L2-L7层的深度防御，以及事后对风险的持续检测及快速响应能力，管理员只需要关注安全运营中心的待办事项即可将企业的安全风险降到最低”。

1. B01-07 WEB应用防火墙“产品资质”中将“《信息技术产品安全测评证书》（EAL3+）”替换为公安部出具的“《信息系统安全专用产品检测报告》”。
2. B01-08 虚拟化软件：

“整体要求”中删除“采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台”。

“扩展要求”：每台虚拟化主机至少支持逻辑CPU数量由“576颗”改为“240颗”；每台虚拟化主机至少支持内存大小由“12TB”改为“4TB”；每个集群至少支持主机数由“64个”改为“10000个”（需提供证明文件），至少支持虚拟机数由“8000个”改为“800000个”（需提供证明文件）。

“功能要求”增加：支持在线升级，30分钟内完成，升级过程不影响云主机业务（需提供证明文件）。

1. B01-10 备份软件中删除“整体要求”模块。
2. 技术服务：

第2条改为：提供专门服务小组，指定专属的资深客户端运营经理，通过现场指导或电话和远程网络支持解决中国长安网客户端疑难问题。

第3条改为：所提供的软、硬件系统发生故障时，应在接到故障通知后5分钟内给予技术支持，排除不了故障时，中标人应在2小时内派技术人员到达现场。