国内互联网接入服务产品报价

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **带宽** | **最低可提供公网固定IP地址数量（个）** | **目前执行****合同价****（元/年）** | **折扣后价格****（元/年）** | **折扣率** | **备注****（接入方式）** |
| **10M** | **4** | **40000.00** | **30000.00** | **75%** | **SDH/LAN/PON/MSTP** |
| **20M** | **8** | **50000.00** | **37500.00** | **SDH/LAN/PON/MSTP** |
| **50M** | **8** | **120000.00** | **90000.00** | **SDH/LAN/PON/MSTP** |
| **100M** | **8** | **180000.00** | **135000.00** | **SDH/LAN/PON/MSTP** |
| **120M** | **8** | **200000.00** | **150000.00** | **SDH/LAN/PON/MSTP** |
| **150M** | **8** | **240000.00** | **180000.00** | **SDH/LAN/PON/MSTP** |
| **200M** | **8** | **280000.00** | **210000.00** | **SDH/LAN/PON/MSTP** |
| **300M** | **8** | **380000.00** | **285000.00** | **SDH/LAN/PON/MSTP** |
| **400M** | **8** | **480000.00** | **360000.00** | **SDH/LAN/PON/MSTP** |
| **500M** | **16** | **560000.00** | **420000.00** | **SDH/LAN/PON/MSTP** |
| **700M** | **16** | **700000.00** | **525000.00** | **SDH/LAN/PON/MSTP** |
| **1G** | **16** | **1000000.00** | **750000.00** | **SDH/LAN/PON/MSTP** |
| **1.2G** | **32** | **1100000.00** | **825000.00** | **SDH/LAN/PON/MSTP** |
| **1.5G** | **32** | **1300000.00** | **975000.00** | **SDH/LAN/PON/MSTP** |
| **2G** | **32** | **1600000.00** | **1200000.00** | **SDH/LAN/PON/MSTP** |
| **3G** | **32** | **2000000.00** | **1500000.00** | **SDH/LAN/PON/MSTP** |
| **5G** | **64** | **2400000.00** | **1800000.00** | **SDH/LAN/PON/MSTP** |
| **10G** | **64** | **2650000.00** | **1987500.00** | **SDH/LAN/PON/MSTP** |

1. **服务承诺**

北京电信通电信工程有限公司（以下简称“电信通”）能够为采购人提供完善的运行服务，在这里我们承诺：

1. 电信通承诺所提供线路无故障运行时间≥99.9%，提供7\*24小时运行状态监测和定期线路巡检维护，并定期向采购人提供运行监测和巡检报告。
2. **电信通制定重点专项保障方案和应急保障预案，根据采购人业务需要提供紧急线路开通、突发带宽扩容等服务，保障采购人重大活动期间及国庆节、春节等重点时期的业务连续性。**
3. 电信通在接到采购人线路故障申告10分钟内做出响应，除不可抗力外，在4小时内完成故障修复。故障修复进展实时以电话、短信或其它有效的方式通知采购人。在故障修复后向采购人提供书面故障分析处理报告。由于电信通原因进行割接、升级和改造等操作，可能影响到采购人线路的正常使用时，提前72小时以书面形式通知采购人。
4. 电信通为本项目所有采购人建立用户档案，对用户接入涉及的线路资源进行标记，可根据采购人和中直机关采购中心要求，汇总和提交已采购互联网接入服务的商务和技术资料档案。妥善做好用户档案的保密工作。
5. 电信通针对本项目指定专门服务团队，提供7×24小时全天候技术支持响应；公布7×24小时技术支持热线电话（王爱民010-58601155、13910516119），提供7×24小时不间断网络监控。
6. 电信通根据采购人的需要，定期上门提供服务。电信通保证服务团队人员的稳定性，未经中直机关采购中心允许，不得随意更换服务人员。
7. 电信通定期、按需为采购人提供网络技术、维护经验、互联网接入服务使用方面的培训，并提供相应的培训文档。通过培训加强采购人对网络设备的熟悉程度，提高故障处理的效率。
8. 电信通针对本项目所有采购人制定网络安全保障方案，明确所提供网络安全服务的内容及以非免费服务的具体内容和报价。
9. 电信通为采购人提供的线路无故障运行时间≥99.9%。从采购人网络设备端口到电信通局端网络设备，网络延时≤20ms。承诺IP包在链路轻载条件（带宽利用率<40％）下丢包率<0.05％，IP包在链路重载条件（带宽的70％～80％）下丢包率<0.1％。
10. **电信通拥有独立的自治域（AS），AS域号：17964，与各大运营商均建有BGP连接，有效的解决了运营商互联互通的问题，满足了来自不同运营商网络速互联，充分保障采购人IP地址需求。电信通承诺免费提供一定数量公网IP地址。在项目执行期内，采购人如与电信通续约，保留现使用的IP地址；采购人如更换供应商由电信通提供服务，电信通将提供详细的解决方案并负责实施，所需费用包括在线路租赁费中，实现网络平滑过渡，不以任何理由拒绝采购人提出的合理资源配合和人员保障要求。**

**在采购人一次性签订2年及以上合同或续签互联格网接入服务时，电信通将给予价格折扣，按响应价格的九折予以优惠。**