**附件：**

**成交供应商成交产品主要技术指标、服务承诺**

**及维修服务联系方式**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目 | 配置参考 | 品牌型号 | 单价（元） | 供应商 |
| 台式  计算机 | 配置一\_2016 | 联想 启天M5900-D431 | 4900 | 公司名称：北京远桥科技有限公司  联系人：贺晓东  联系电话：15600694020  电子邮箱：hexiaodong@yuanqiao.net |
| 高性能计算机\_2016 | ThinkCentre M910t-D565 | 7600 |
| 便携式  计算机 | 配置三\_2016 | 联想 昭阳  E42-8088 | 5980 |
| 配置五\_2016 | 联想 昭阳  E42-80114 | 6500 |
| 打印机 | A3激光彩色双面\_2016 | OKI C833DNL | 13500 |
| A4激光彩色双面\_2016 | 利盟LEXMARK CS310dn | 1900 |
| A4激光黑白双面\_2016 | 奔图PANTUM P3301DN | 1100 |

**台式计算机、便携式计算机主要指标**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目 | 配置参考 | 型号规格、主要技术指标、  服务承诺 | 数 量  （台/套） | 交货期 | 交货地点 |
| 台式  计算机 | 配置一\_2016 | **型号规格:**  **台式计算机 配置一\_2016**  **联想 启天M5900-D431**  操作系统:**正版Windows7中文专业版32位/64位操作系统（可选）**  噪音:**11.1dB**  辐射:GB9254-2008  声卡:内置集成声卡  PCI-E:**有,3个**，2\*PCIeX1，1\*PCIeX16  PCI槽:有,1个  一键恢复:有  故障硬盘不返还维修（硬盘故障后，免费更换新的硬盘，原盘由用户保留）;  **稳定性:平均无故障时间100万小时;**  显卡-类型:独立显卡NVIDIA GT730 （支持数字接口）HDMI/VGA接口、显存容量:2GB GDDR5、显存频率：**5000MHz**  内存:容量:8GB、频率:1600MHz  光驱-类型:**DVD双层刻录**、光驱-接口:SATA、倍速:16X  有线网卡:**10/100/1000自适应千兆网卡**  颜色:显示器和机箱颜色:黑色  USB:**规格/数据:6个**，其中2个USB3.0；4个USB2.0  电源：**310W**  鼠标-接口类型:有线（USB)、工作方式:光电；  键盘-接口类型:有线USB接口（能够在USB1.1、USB2.0、USB3.0、USB3.1环境下使用）**，防水键盘**  材质:TN-扭曲向列、显示技术:LED、**尺寸:23英寸**、屏幕:宽屏、**分辨率:1920\*1080**、响应时间:2ms、显示器-接口:VGA+DVI、可视角度**:170°/160°**、刷新率:60Hz、亮度:250cd/m2  CPU: AMD A10 PRO 8750B核心数: A10 4核、速度:3.6GHz、动态加速最高4.0GHz；缓存容量(各级缓存容量之和)：一级缓存容量256KB、二级缓存容量4M，各级缓存容量之和4.25MB  硬盘:硬盘容量:2TB、硬盘-接口类型:SATAIII、机械硬盘转速:7200转硬盘缓存：64MB  主板:A78  **售后服务标准优于该产品出厂市场标准服务,同时还包括：5年整机质保，7\*24小时技术支持服务；即时电话响应，对于需要上门解决的问题，4小时内上门服务；故障报修后一个自然日解决问题，否则在两个自然日内提供备机,免费送货到中央单位指定的地点，故障硬盘不返还维修（硬盘故障后，免费更换新的硬盘）;** | 77 | 结果公告后15个工作日内 | 中直机关相关单位指定地点 |
| 高性能计算机\_2016 | 型号规格:  **高性能计算机\_2016**  **联想 ThinkCentre M910t-D565**  操作系统:**正版Windows7中文专业版32位/64位操作系统**  噪音:**11.1dB**  辐射:GB9254-2008  声卡:内置集成声卡  PCI-E:有  PCI槽:有  一键恢复:有  显卡-类型:独立显卡NVIDIA GT730 （支持数字接口）HDMI/VGA接口、显存容量:2GB GDDR5、显存频率：5000MHz、显存位宽：64bit、显存类型：GDDR5  **容量:16GB（8GB\*2）、频率:2133MHz**  光驱-类型:**DVD双层可读写**、光驱-接口:SATA、倍速:16X  网卡:有线网卡:10/100/1000自适应千兆网卡、无线网卡:内置无线网卡  显示器和机箱颜色:黑色  USB:**规格/数据:12个**  电源-类型**:250W**  鼠标-接口类型:有线（USB)、工作方式:光电  键盘-接口类别:有线（USB)，**防水抗菌键盘**  显示技术:LED、尺寸:23英寸、**屏幕:IPS宽屏、分辨率:1920\*1080、响应时间:5ms、显示器-接口:HDMI、可视角度:170°/160**°、刷新率:60Hz、亮度:250cd/m2  CPU:intel I7-6700  核心数:4核  速度:3.4GHz  缓存容量:缓存容量(各级缓存容量之和):9.25MB(一级缓存容量256KB、二级缓存容量1MB、三级缓存容量8M)  硬盘:硬盘容量:2TB、  硬盘-接口类型:SATAIII、  转速:7200转、  **高速缓存：64MB"**  **主板:Q270**  售后服务**标准优于该产品出厂市场标准服务,同时还包括：5年整机质保，7\*24小时技术支持服务；即时电话响应，对于需要上门解决的问题，4小时内上门服务；故障报修后一个自然日解决问题，否则在两个自然日内提供备机,免费送货到中央单位指定的地点，故障硬盘不返还维修（硬盘故障后，免费更换新的硬盘）;** | 80 |
| 便携式计算  机 | 配置三\_2016 | **型号规格:**  **便携式计算机 配置三\_2016**  昭阳E42-8088  是否能旋转:否  触摸屏:否  尺寸:14英寸LED全高清  分辨率:1920\*1080  操作系统**:Windows7 Pro 64位**  电池:41WH  电脑包:黑色  **重量:1.77KG**  CPU:intel I5-6267U  核心数:2核  主频:2.9GHz，支持Turbo Boost睿频技术3.3GHz  缓存类型:三级缓存  缓存容量(各级缓存容量之和)：4.625MB（一级缓存容量128KB、二级缓存容量512KB、三级缓存容量：4MB）  硬盘:容量：1TB  硬盘转速:5400转  接口方式: SATAIII  高速缓存: 128MB  单碟容量：1TB  内存-容量:4G、频率:DDR4 2133MHz、内存插槽数量:2  显卡-类型: AMD RADEON 530独立显卡  显存容量:2GB  GPU频率：1021MHz  显存频率：900MHz  显存位宽：64bit"  光驱-类型:DVDRW、光驱-接口:USB(外置)  无线网卡:802.11AC+蓝牙、有线网卡:10/100/1000M自适应  颜色:商务主流色:黑色  鼠标:鼠标-接口类型:有线USB接口；键盘防泼溅  **支持三屏复制、扩展显示方式**  **支持802.11ac高速无线局域网技术**  **可工作在2.4GHz与5GHz频段，抗干扰性强**  **支持低功耗蓝牙4.1技术，并兼容蓝牙4.0、2.1协议，可支持蓝牙耳机，高保真蓝牙音箱，并可与智能手机通过蓝牙传输文件**  **屏幕180度开合，30万次抗疲劳测试通过；**  **国际专利APS硬盘主动保护系统，通过保护芯片判断硬盘是否处于意外跌落，主动保护硬盘；**  **防震硬盘托架，被动降低硬盘震动**  **智能散热系统**  **材质：A、C、D面复合新型材料；**  **USB关机充电功能；**  **多点触控板支持手势操作和滚动技术**  **服务支持:售后服务标准与产品出厂市场标准服务一致,同时包括:提供5年7\*24小时电话响应支持，电池1.6年（19个月）保修，即时电话响应；对于需要上门解决的问题，1小时内上门服务；故障报修后一个自然日解决问题，否则在一个自然日内提供备机，免费送货到中央单位指定的地点，并安装到桌。 故障硬盘不返还维修（硬盘故障后，免费更换新的硬盘，原盘由用户保留）** | 4 | 结果公  告后20  个工作日内 | 中直机  关相关  单位指定地点 |
| 便  携  式  计算  机 | 配置五\_2016 | **型号规格:**  **便携式计算机 配置五\_2016**  **昭阳E42-80114**  是否能旋转:否  触摸屏:否  尺寸:14寸  分辨率:1920\*1080  操作系统:Windows7 Pro 64位  **电池:41WH，且待机时间8小时**  电脑包:黑色  **重量:1.8Kg**  CPU:i7-6567U、核心数:2核、主频:3.3GHz、支持Turbo Boost睿频技术，3.6GHz、缓存容量(各级缓存容量之和)：4.625MB  硬盘:容量:1T、硬盘-接口类型:SATA、硬盘-缓存:128M、转速:5400转  内存:内存-容量:8G、频率:DDR4 2133MHz、内存插槽数量:2  显卡-类型:AMD R530 DDR3独立显卡、显存容量:2G  光驱-类型:DVDRW双层刻录、光驱-接口:USB(外置）  网卡:无线网卡:802.11ac(兼容802.11b/g/n)、有线网卡:10/100/1000M自适应  颜色:商务主流色:黑色  鼠标-接口类型:有线USB接口；键盘防泼溅  **平均无故障时间45万小时**  智能散热引擎  镀锌合金材质转轴  A面3层软触摸漆涂层  **一体无缝键盘**  **多点触控板，分离式按键**  **主动式硬盘保护系统与硬盘悬浮保护系统构成的双重硬盘保护系统**  **USB端口可设置单独或全部禁用**  **联想独有OKC一键更换功能**  **720P高清摄像头**  **智能指纹识别**  服务支持:售后服务标准与产品出厂市场标准服务一致,同时包括:**提供3年7\*24小时电话响应支持，电池1.6年（19个月）保修，即时电话响应；对于需要上门解决的问题，1小时内上门服务；故障报修后一个自然日解决问题，否则在一个自然日内提供备机，免费送货到中央单位指定的地点，并安装到桌。** 故障硬盘不返还维修（硬盘故障后，免费更换新的硬盘，原盘由用户保留） | 30 | 结果公  告后20  个工作日内 | 中直机  关相关  单位指定地点 |

#### 激光打印机主要指标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目 | 配置参考 | 型号规格、主要技术指标、  服务承诺 | 数 量  (台/套) | 交货期 | 交货地点 |
| 激光打印机 | A4激光彩色双面\_2016 | 产品型号：LEXMARK CS310dn  主要技术指标：  **首页输出时间: 黑白：10 秒；彩色：10秒**  **月打印负荷：60000页**  **打印速度：23ppm（黑白/彩色）**  **物理分辨率：1200x1200dpi**  **标配内存：256MB**  打印接口（接口必须内置，不可外接转换接口）/网络打印: USB 2.0（随机附带连接线） /100Base-TX（RJ-45网络接口）  **兼容系统：windows8/windows7/Windows Vista/Windows Server 2003(32&64bit)/2008/2008 R2/2012/Windows XP Home/XP专业版;Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x**  硒鼓寿命: 黑色：1600页，蓝色/黄色/品红色：1600页  电源功率：平均：480W，睡眠：5W，休眠：0.5W  网络打印：是  **液晶显示屏：是**  标配自动纸盒: 1  **标配进纸盒容量: 250页**  标配出纸容量：100页  自动双面打印: 是  **支持介质尺寸: 进纸盒（标准）：A4, 信封(DL，C5，B5), B5(JIS), 16K；10x15厘米A5, A5(Long Edge), A6, Exective, Legal, Folio;手动进纸槽：宽度76.2 -216 mm, 长度116 - 355.6 mm**  支持介质类型: 证券纸，宣传册纸，彩纸，光面纸，重磅纸，信头纸，轻质纸，相纸，普通纸，预打印纸，预穿孔纸，再生纸，糙纸，投影胶片，标签，信封，卡片  是否支持通用耗材: 是  机身颜色:商务主流色，银、灰、白等  随机硒鼓寿命：满配  尺寸：292×442×407mm  服务支持：售后服务标准与该产品出厂市场标准服务一致,整机质保1年，**7\*24小时技术支持服务；5分钟电话响应，第一个自然日现场服务；故障报修后两个自然日解决问题，否则在二个自然日内提供备机,**免费送货到中央单位指定的地点，**安装到桌面。** | 6 | 结果公  告后20  个工作日内 | 中直机  关相关  单位指定地点 |
| A4激光黑白双面\_2016 | 产品型号：**PANTUM P3301DN**  主要技术指标：  成像原理：激光打印技术  打印幅面：A4  **打印速度：每分钟35页**  双面功能：自动双面  **首页输出时间：≤5.3秒**  **打印分辨率：1200×1200dpi**  **内存容量：512MB**  **最大月负荷量：80000页**  接口类型：USB2.0接口；100Base-TX（RJ-45网络接口）；  电源接口；并口（选配）  打印语言：GDI  操作系统兼容性：兼容系统: Windows 2000/XP Home/XP Professional/Server 2003/Vista Mac OS X v10.3.9/10.4/10.5 unix linux； 中标麒麟、中科方德（龙芯、飞腾计算机平台）  纸张尺寸：A4,A5,B5,A6,Letter,Legal,Executive,等  介质类型：普通纸，再生纸，特殊用纸(OHP,明信片，标签纸，信封)等  介质输入容量（标准纸盒）：250页  介质输入容量（多用途纸盒）：1页  介质输出容量：150页  介质重量：60～200gsm  温度/湿度：工作温度：10-32℃，工作湿度：20-80%相对湿度（没有结露）  电源：AC220V±10％、110V±10％、50/60Hz±2Hz  功耗：电源功率:操作时: 525W，空闲：50W，省电模式: 2W以下  噪音：操作时:小于50dB,待机时:小于24dB  外型尺寸 (宽×深×高)：354×334×232(mm)  重量：约10Kg  打印硒鼓：标准12,000 页（满配）  服务支持：售后服务标准与该产品出厂市场标准服务一致,整机质保1年，**7\*24小时技术支持服务；5分钟电话响应，第一个自然日现场服务；故障报修后两个自然日解决问题，否则在二个自然日内提供备机,**免费送货到中央单位指定的地点，**安装到桌面。** | 41 |
|  | A3激光彩色双面\_2016 | 产品型号：**OKI C833dnl**  主要技术指标：  **首页输出时间: 彩色≤9.5秒 黑白≤9.5秒**  **打印速度: 黑色35ppm 彩色35ppm**  物理分辨率: 600x1200dpi  **标配内存: 256MB**  打印接口/网络打印: 1000BASE-T/100BASE-E/10BASE-E,高速USB 2.0接口  **硒鼓寿命:黑色30000页，彩色30000页**  **兼容系统： Windows 2000/XP Home/XP Professional/XP Media Center/XP Professional x64/Server 2003/Vista/7 Mac OS X v10.3-10.7或更高版本 Linux;**  电源功率：平均约700W；高峰期约1400W；待机约100W(平均)；节电模式约12W以下；睡眠模式约1W  网络打印： 是  液晶显示屏：是  标配自动纸盒: 2  标配进纸盒容量: 300页  标配出纸容量： 250页  自动双面打印: 是  是否支持通用耗材: 是  机身颜色:商务主流色，银、灰、白等  随机硒鼓寿命：30000页（满配）  尺寸：449×552×360(mm)  适用于龙芯计算机：是；  外壳材质：PC+ABS；  接口类型及数量：2个，高速USB 2.0接口和10/100/1000BASE-TX/10BASE-T；  服务支持：售后服务标准与该产品出厂市场标准服务一致,整机质保1年，**7\*24小时技术支持服务；5分钟电话响应，第一个自然日现场服务；故障报修后两个自然日解决问题，否则在二个自然日内提供备机,**免费送货到中央单位指定的地点，**安装到桌面。** | 1 | 结果公  告后20  个工作日内 | 中直机  关相关  单位指定地点 |